{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":110,"sheets":["表紙","一覧","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013","014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029","030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045","046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061","062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077","078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093","094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107","108"],"not_rendered":{"defined_names":121},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表紙","index":0,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3}
[]
[]
[null,"（別　添）"]

{"sheet":"一覧","index":1,"n_rows":114,"n_cols":6,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4],[2,5,3,5]]}
["施工パッケージ 標準単価 一覧"]
["（農林水産省）"]
["No.","施工パッケージ名称",{"$nulls":3},"備考"]
[null,null,"大分類","小分類","施工パッケージ型積算基準"]
["001","掘削",1,"②","土工","※"]
["002","土砂等運搬",1,"②","土工"]
["003","整地",1,"②","土工","※"]
["004","路体（築堤）盛土・埋戻",1,"②","土工","※"]
["005","路床盛土",1,"②","土工","※"]
["006","押土（ルーズ）",1,"②","土工"]
["007","積込（ルーズ）",1,"②","土工","※"]
["008","人力積込",1,"②","土工"]
["009","床掘り",1,"③","作業土工（床掘工）"]
["010","掘削補助機械搬入搬出",1,"③","作業土工（床掘工）"]
["011","基面整正",1,"③","作業土工（床掘工）"]
["012","舗装版破砕積込（小規模土工）",1,"③","作業土工（床掘工）"]
["013","法面整形",1,"④","法面整形工"]
["014","じゃかご",2,"①","かご工"]
["015","ふとんかご",2,"①","かご工"]
["016","止杭打込",2,"①","かご工"]
["017","補強土壁壁面材組立・設置",2,"②","補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）"]
["018","補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）",2,"②","補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）"]
["019","補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））",2,"②","補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）"]
["020","補強土壁まき出し・敷均し、締固め",2,"②","補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）"]
["021","砕石投入",2,"②","補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁，ジオテキスタイル補強土壁）"]
["022","ジオテキスタイル壁面材組立・設置",2,"③","補強盛土工"]
["023","ジオテキスタイル敷設",2,"③","補強盛土工"]
["024","ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め",2,"③","補強盛土工"]
["025","プレキャスト擁壁設置",2,"④","プレキャスト擁壁工"]
["026","間知ブロック積",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["027","大型ブロック積",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["028","間知ブロック張",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["029","平ブロック張",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["030","連節ブロック張",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["031","胴込・裏込コンクリート",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["032","胴込・裏込材（砕石）",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["033","遮水シート張",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["034","吸出し防止材（全面）設置",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["035","現場打基礎コンクリート",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["036","現場打小口止コンクリート",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["037","現場打横帯（隔壁）コンクリート",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["038","現場打天端コンクリート",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["039","プレキャスト基礎ブロック",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["040","プレキャスト小口止ブロック",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["041","プレキャスト横帯（隔壁）ブロック",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["042","プレキャスト巻止ブロック",2,"⑤","大型ブロック積（張）工"]
["043","石積（練石）（複合）",2,"⑥","石積（張）工"]
["044","石張（複合）",2,"⑥","石積（張）工"]
["045","石積（張）",2,"⑥","石積（張）工"]
["046","胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）",2,"⑥","石積（張）工"]
["047","裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）",2,"⑥","石積（張）工"]
["048","吸出し防止材設置",2,"⑦","吸出し防止材設置工"]
["049","舗装版破砕",2,"⑧","舗装版破砕工"]
["050","舗装版切断",2,"⑨","舗装版切断工"]
["051","殻運搬",2,"⑩","殻運搬"]
["052","吹付法面取壊し",2,"⑪","吹付法面とりこわし工"]
["053","削孔（アンカー）",2,"⑫","アンカー工（ロータリーパーカッション式）"]
["054","ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)",2,"⑫","アンカー工（ロータリーパーカッション式）"]
["055","グラウト注入（アンカー）",2,"⑫","アンカー工（ロータリーパーカッション式）"]
["056","ボーリングマシン移設（アンカー）",2,"⑫","アンカー工（ロータリーパーカッション式）"]
["057","足場（アンカー）",2,"⑫","アンカー工（ロータリーパーカッション式）"]
["058","基礎砕石",3,"①","基礎・裏込砕石工"]
["059","裏込砕石",3,"①","基礎・裏込砕石工"]
["060","コンクリート",3,"②","コンクリート工"]
["061","型枠",3,"③","型枠工"]
["062","目地板",3,"④","コンクリート工継目工"]
["063","止水板",3,"④","コンクリート工継目工"]
["064","シール材",3,"④","コンクリート工継目工"]
["065","コンクリート分水槽据付",4,"①","排水構造物工"]
["066","ボックスカルバート機械据付",4,"②","排水構造物工"]
["067","消波根固めブロック製作",5,"①","消波根固めブロック工"]
["068","消波根固めブロック横取り",5,"①","消波根固めブロック工"]
["069","消波根固めブロック積込み",5,"①","消波根固めブロック工"]
["070","消波根固めブロック荷卸",5,"①","消波根固めブロック工"]
["071","消波根固めブロック据付け",5,"①","消波根固めブロック工"]
["072","消波根固めブロック運搬",5,"①","消波根固めブロック工"]
["073","捨石",5,"②","捨石工"]
["074","表面均し",5,"②","捨石工"]
["075","多自然型護岸工（木杭打工）",5,"③","多自然型護岸工（木杭打工）"]
["076","遠心力鉄筋コンクリート（Ｂ形管）",6,"①","遠心力鉄筋コンクリート管（B形）機械据付"]
["077","安定処理",7,"①","安定処理工"]
["078","不陸整正",7,"②","路盤工"]
["079","下層路盤（車道・路肩部）",7,"②","路盤工"]
["080","下層路盤（歩道部）",7,"②","路盤工"]
["081","上層路盤（車道・路肩部）",7,"②","路盤工"]
["082","上層路盤（歩道部）",7,"②","路盤工"]
["083","基層（車道・路肩部）",7,"③","アスファルト舗装工"]
["084","中間層（車道・路肩部）",7,"③","アスファルト舗装工"]
["085","表層（車道・路肩部）",7,"③","アスファルト舗装工"]
["086","基層（歩道部）",7,"③","アスファルト舗装工"]
["087","中間層（歩道部）",7,"③","アスファルト舗装工"]
["088","表層（歩道部）",7,"③","アスファルト舗装工"]
["089","アスカーブ",7,"③","アスファルト舗装工"]
["090","プレキャストマンホール",7,"④","マンホール据付"]
["091","プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）",7,"⑤","プレキャストL型側溝"]
["092","暗渠排水管",7,"⑥","暗渠排水管布設"]
["093","フィルター材",7,"⑥","暗渠排水管布設"]
["094","歩車道境界ブロック",7,"⑦","路側工（据付け）"]
["095","地先境界ブロック",7,"⑦","路側工（据付け）"]
["096","歩車道境界ブロック撤去",7,"⑧","路側工（取外し）"]
["097","地先境界ブロック撤去",7,"⑧","路側工（取外し）"]
["098","防雪柵",7,"⑨","防雪柵設置及び撤去工"]
["099","防雪柵現地張出し・収納",7,"⑨","防雪柵現地張出し・収納工"]
["100","コンクリートアンカーボルト設置",7,"⑩","橋梁排水管設置工"]
["101","排水管設置",7,"⑩","橋梁排水管設置工"]
["102","橋梁用高欄",7,"⑪","橋梁用高欄"]
["103","型枠（鋼橋床版）",7,"⑫","鋼橋床版工"]
["104","養生（鋼橋床版）",7,"⑫","鋼橋床版工"]
["105","ボーリング",8,"①","集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）"]
["106","保孔管",8,"①","集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）"]
["107","ボーリング仮設機材",8,"①","集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）"]
["108","足場（地表）",8,"①","集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）"]
[]
[null,"※ 当該施工パッケージは、熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。"]

{"sheet":"001","index":2,"n_rows":66,"n_cols":40,"rows_kept":66,"merged":[[2,0,2,7],[2,8,4,8],[2,9,2,23],[2,24,2,38],[2,39,4,39],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,9,4,9],[3,10,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,22],[3,23,4,23],[3,24,3,29],[3,30,3,33],[3,34,3,37],[3,38,4,38],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,4,29]]}
["No.001【　掘削　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",{"$nulls":7},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["土質","施工方法","押土の有無","障害の有無","施工数量","火薬使用","破砕片除去の有無","集積押土の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":10},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","有り","-","普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土","-","-","-",330.86,53.73,53.73,"-","-",27.34,27.34,"-","-","-",18.93,18.93,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","有り","-","普通土30,000m3以上","-","-","-",212.27,{"v":59.370000000000005,"d":"59.37"},{"v":59.370000000000005,"d":"59.37"},"-","-",19.19,19.19,"-","-","-",21.44,21.44,"-","-","-","-","ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","5,000m3未満","-","-","-",331.59,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","5,000m3以上10,000m3未満","-","-","-",282.04,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","10,000m3以上50,000m3未満","-","-","-",230.97,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","50,000m3以上","-","-","-",{"v":163.7,"d":"163.70"},41.27,41.27,"-","-",{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},"-","-","-",23.43,23.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","5,000m3未満","-","-","-",544.27,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","5,000m3以上10,000m3未満","-","-","-",448.22,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","10,000m3以上50,000m3未満","-","-","-",362.85,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","50,000m3以上","-","-","-",256.19,41.27,41.27,"-","-",{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},"-","-","-",23.43,23.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","片切掘削","-","-","-","-","-","-",{"v":1311.8,"d":"1,311.8"},9.34,9.34,"-","-",85.54,{"v":75.52000000000001,"d":"75.52"},10.02,"-","-",5.12,5.12,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","水中掘削","-","-","-","-","-","-",384.63,{"v":54.790000000000006,"d":"54.79"},{"v":54.790000000000006,"d":"54.79"},"-","-",28.92,28.92,"-","-","-",16.29,16.29,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","現場制約あり","-","-","-","-","-","-",{"v":6604,"d":"6,604.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["土砂","上記以外(小規模)","-","-","標準","-","-","-",{"v":1241,"d":"1,241.0"},26.01,26.01,"-","-",62.89,62.89,"-","-","-",{"v":11.1,"d":"11.10"},{"v":11.1,"d":"11.10"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","上記以外(小規模)","-","-","標準以外","-","-","-",{"v":2678.7,"d":"2,678.7"},20.13,20.13,"-","-",71.97,71.97,"-","-","-",{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","有り","-","普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土","-","-","-",528.53,53.73,53.73,"-","-",27.34,27.34,"-","-","-",18.93,18.93,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","有り","-","普通土30,000m3以上","-","-","-",341.74,{"v":59.370000000000005,"d":"59.37"},{"v":59.370000000000005,"d":"59.37"},"-","-",19.19,19.19,"-","-","-",21.44,21.44,"-","-","-","-","ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","5,000m3未満","-","-","-",423.83,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","5,000m3以上10,000m3未満","-","-","-",362.85,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","10,000m3以上50,000m3未満","-","-","-",304.91,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","無し","50,000m3以上","-","-","-",199.71,41.27,41.27,"-","-",{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},"-","-","-",23.43,23.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","5,000m3未満","-","-","-",692.91,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","5,000m3以上10,000m3未満","-","-","-",586.19,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","10,000m3以上50,000m3未満","-","-","-",508.44,42.72,42.72,"-","-",37.91,37.91,"-","-","-",19.37,19.37,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","無し","有り","50,000m3以上","-","-","-",315.12,41.27,41.27,"-","-",{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},"-","-","-",23.43,23.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","水中掘削","-","-","-","-","-","-",555.47,{"v":54.790000000000006,"d":"54.79"},{"v":54.790000000000006,"d":"54.79"},"-","-",28.92,28.92,"-","-","-",16.29,16.29,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","現場制約あり","-","-","-","-","-","-",{"v":10160,"d":"10,160"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3未満","-","無し","無し",{"v":1536,"d":"1,536.0"},{"v":50.4,"d":"50.40"},30.92,16.19,"-",34.01,31.79,"-","-","-",15.59,14.57,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3未満","-","無し","有り",{"v":1731.6,"d":"1,731.6"},50.78,{"v":27.439999999999998,"d":"27.44"},14.36,6.06,33.26,31.29,"-","-","-",15.96,15.06,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3未満","-","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":1776.9,"d":"1,776.9"},49.32,26.75,13.99,5.74,34.65,32.73,"-","-","-",16.03,15.15,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3未満","-","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":1693.2,"d":"1,693.2"},{"v":49.559999999999995,"d":"49.56"},28.07,14.68,3.82,34.13,32.12,"-","-","-",16.31,15.39,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3以上5,000m3未満","-","無し","無し",{"v":1037.2,"d":"1,037.2"},50.39,{"v":29.8,"d":"29.80"},{"v":15.6,"d":"15.60"},"-",34.02,30.65,"-","-","-",15.59,14.05,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3以上5,000m3未満","-","無し","有り",{"v":1232.7,"d":"1,232.7"},50.93,{"v":25.080000000000002,"d":"25.08"},13.13,8.52,32.95,30.12,"-","-","-",16.12,14.82,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3以上5,000m3未満","-","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":1278.1,"d":"1,278.1"},{"v":48.9,"d":"48.90"},24.21,12.66,7.98,{"v":34.9,"d":"34.90"},32.17,"-","-","-",{"v":16.2,"d":"16.20"},14.95,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","1,000m3以上5,000m3未満","-","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":1194.3,"d":"1,194.3"},{"v":49.199999999999996,"d":"49.20"},{"v":25.9,"d":"25.90"},13.55,5.42,34.18,31.26,"-","-","-",16.62,15.28,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","5,000m3以上","-","-","-",335.94,56.89,53.17,"-","-",23.92,22.36,"-","-","-",19.19,17.94,"-","-","-","-","ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","5,000m3未満","-","無し","無し",{"v":2841.4,"d":"2,841.4"},49.05,30.97,{"v":16.2,"d":"16.20"},"-",{"v":33.1,"d":"33.10"},31.83,"-","-","-",17.85,17.17,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","5,000m3未満","-","無し","有り",{"v":3037,"d":"3,037.0"},49.34,{"v":28.970000000000002,"d":"28.97"},15.16,3.45,32.73,31.54,"-","-","-",17.93,17.29,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","5,000m3未満","-","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":3082.3,"d":"3,082.3"},48.52,{"v":28.540000000000003,"d":"28.54"},14.94,3.31,33.54,32.37,"-","-","-",17.94,17.31,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","5,000m3未満","-","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":2998.6,"d":"2,998.6"},48.64,{"v":29.349999999999998,"d":"29.35"},15.35,2.16,33.21,32.01,"-","-","-",18.15,{"v":17.5,"d":"17.50"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","片切掘削","-","-","-","-","無し","無し",{"v":3534.5,"d":"3,534.5"},{"v":21.1,"d":"21.10"},12.94,6.78,"-",73.66,{"v":40.879999999999995,"d":"40.88"},14.65,13.32,"-",5.24,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","片切掘削","-","-","-","-","無し","有り",{"v":3730.1,"d":"3,730.1"},22.81,12.27,6.43,2.81,{"v":71.24000000000001,"d":"71.24"},38.73,14.06,13.89,"-",5.95,5.63,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","特殊作業員","運転手（特殊）","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","片切掘削","-","-","-","-","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":3775.4,"d":"3,775.4"},22.46,12.12,6.35,{"v":2.7,"d":"2.70"},71.43,38.26,14.94,13.72,"-",6.11,5.79,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","特殊作業員","運転手（特殊）","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["軟岩","片切掘削","-","-","-","-","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":3691.7,"d":"3,691.7"},21.95,12.39,6.49,1.75,72.05,{"v":39.150000000000006,"d":"39.15"},14.26,14.03,"-",{"v":6,"d":"6.00"},5.68,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","特殊作業員","運転手（特殊）","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","-","不可","無し","無し",{"v":2483.5,"d":"2,483.5"},50.53,26.34,13.15,"-",33.06,25.83,"-","-","-",16.41,12.82,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","-","不可","無し","有り",{"v":2800.1,"d":"2,800.1"},51.13,{"v":23.369999999999997,"d":"23.37"},11.66,6.31,32.27,25.86,"-","-","-",{"v":16.6,"d":"16.60"},13.42,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","-","不可","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":2780.8,"d":"2,780.8"},49.87,{"v":23.529999999999998,"d":"23.53"},11.74,4.74,33.53,27.07,"-","-","-",{"v":16.6,"d":"16.60"},{"v":13.4,"d":"13.40"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","-","不可","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":2675.7,"d":"2,675.7"},{"v":50,"d":"50.00"},24.45,{"v":12.2,"d":"12.20"},{"v":3.1,"d":"3.10"},33.14,26.43,"-","-","-",16.86,13.53,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","無し","-","可","-","-",{"v":1746.7,"d":"1,746.7"},37.33,12.27,8.25,6.23,56.04,13.92,11.01,9.59,5.67,6.63,5.31,"-","-","-","-","クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量150kg級","","ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","さく岩工","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","-","不可","無し","無し",{"v":4809.9,"d":"4,809.9"},49.81,29.14,14.56,"-",{"v":32.6,"d":"32.60"},{"v":28.6,"d":"28.60"},"-","-","-",17.59,15.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","-","不可","無し","有り",{"v":5126.5,"d":"5,126.5"},{"v":50.199999999999996,"d":"50.20"},27.37,13.66,3.44,32.19,28.44,"-","-","-",17.61,15.59,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","-","不可","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":5107.2,"d":"5,107.2"},{"v":49.5,"d":"49.50"},{"v":27.450000000000003,"d":"27.45"},13.71,2.58,32.88,29.11,"-","-","-",17.62,15.59,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ","-","有り","-","不可","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":5002.1,"d":"5,002.1"},49.57,28.03,{"v":14,"d":"14.00"},1.66,32.66,28.81,"-","-","-",17.77,{"v":15.7,"d":"15.70"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","不可","無し","無し",{"v":6835,"d":"6,835.0"},20.31,11.88,5.94,"-",{"v":74.80000000000001,"d":"74.80"},38.58,15.38,11.66,"-",4.89,4.29,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","不可","無し","有り",{"v":7151.6,"d":"7,151.6"},21.87,11.35,5.67,2.47,72.66,36.89,{"v":14.7,"d":"14.70"},{"v":12.3,"d":"12.30"},"-",5.47,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","不可","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":7132.3,"d":"7,132.3"},{"v":21.3,"d":"21.30"},11.38,5.69,1.84,73.26,36.98,14.74,12.74,"-",5.44,4.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","不可","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":7027.2,"d":"7,027.2"},20.92,11.55,5.77,1.18,73.71,37.54,14.96,12.28,"-",5.37,4.79,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","可","無し","無し",{"v":5333.8,"d":"5,333.8"},35.95,18.21,{"v":8,"d":"8.00"},{"v":4,"d":"4.00"},57.14,21.86,{"v":8.7,"d":"8.70"},7.85,5.28,6.91,5.81,"-","-","-","-","クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量150kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","さく岩工","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","可","無し","有り",{"v":5650.4,"d":"5,650.4"},37.04,17.19,7.55,3.12,{"v":55.419999999999995,"d":"55.42"},{"v":20.650000000000002,"d":"20.65"},8.87,8.21,4.99,7.54,{"v":6.5,"d":"6.50"},"-","-","-","-","クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量150kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","さく岩工","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","可","有り(50,000m3未満)","無し",{"v":5631.1,"d":"5,631.1"},36.37,17.25,7.57,3.78,56.12,{"v":20.740000000000002,"d":"20.74"},9.41,8.24,{"v":5,"d":"5.00"},7.51,6.47,"-","-","-","-","クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量150kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級","","さく岩工","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["硬岩","片切掘削","-","-","-","可","有り(50,000m3以上)","無し",{"v":5526,"d":"5,526.0"},36.19,17.57,7.72,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":56.349999999999994,"d":"56.35"},21.11,8.77,8.39,{"v":5.1,"d":"5.10"},7.46,{"v":6.4,"d":"6.40"},"-","-","-","-","クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量150kg級","","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","さく岩工","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"002","index":3,"n_rows":431,"n_cols":37,"rows_kept":431,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.002【　土砂等運搬　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["土砂等発生現場","積込機種･規格","土質","DID区間の有無","運搬距離",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.3km以下",379.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.5km以下",437.65,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.0km以下",{"v":496,"d":"496.00"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.5km以下",554.35,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.0km以下",641.88,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.0km以下",758.59,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.0km以下",875.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","5.5km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","6.5km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","7.5km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","9.5km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","11.5km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","15.5km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","22.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","49.5km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.3km以下",379.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.5km以下",437.65,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.0km以下",{"v":496,"d":"496.00"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.5km以下",554.35,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.0km以下",641.88,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.0km以下",758.59,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.5km以下",875.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","5.0km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","6.0km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","7.0km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","8.5km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","11.0km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","14.0km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","19.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","31.5km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","0.3km以下",462.74,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","0.5km以下",533.93,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","1.0km以下",605.12,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","1.5km以下",676.31,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","2.0km以下",783.09,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","3.0km以下",925.47,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","4.0km以下",{"v":1067.9,"d":"1,067.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","5.5km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","6.5km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","7.5km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","9.5km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","11.5km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","15.5km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","22.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","49.5km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","無し","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","0.3km以下",462.74,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","0.5km以下",533.93,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","1.0km以下",605.12,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","1.5km以下",676.31,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","2.0km以下",783.09,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","3.0km以下",925.47,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","3.5km以下",{"v":1067.9,"d":"1,067.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","5.0km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","6.0km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","7.0km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","8.5km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","11.0km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","14.0km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","19.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","31.5km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","軟岩","有り","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","0.3km以下",537.74,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","0.5km以下",620.43,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","1.0km以下",703.11,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","1.5km以下",785.79,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","2.0km以下",909.52,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","3.0km以下",{"v":1074.9,"d":"1,074.9"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","4.0km以下",{"v":1240.2,"d":"1,240.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","5.5km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","6.5km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","7.5km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","9.5km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","11.5km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","15.5km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","22.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","49.5km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","無し","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","0.3km以下",537.74,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","0.5km以下",620.43,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","1.0km以下",703.11,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","1.5km以下",785.79,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","2.0km以下",909.52,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","3.0km以下",{"v":1074.9,"d":"1,074.9"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","3.5km以下",{"v":1240.2,"d":"1,240.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","5.0km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","6.0km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","7.0km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","8.5km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","11.0km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","14.0km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","19.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","31.5km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)","硬岩","有り","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.3km以下",291.76,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.5km以下",350.12,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.0km以下",408.47,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.5km以下",466.82,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.0km以下",525.17,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.5km以下",583.53,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.0km以下",700.23,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.5km以下",758.59,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.5km以下",875.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","6.0km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","7.0km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","8.5km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","10.0km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","12.5km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","16.5km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","23.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","51.5km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.3km以下",291.76,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.5km以下",350.12,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.0km以下",408.47,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.5km以下",466.82,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.0km以下",525.17,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.5km以下",583.53,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.0km以下",700.23,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.5km以下",758.59,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","4.5km以下",875.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","5.5km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","6.5km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","8.0km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","9.5km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","11.5km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","15.0km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","20.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","33.0km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","0.3km以下",355.95,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","0.5km以下",427.14,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","1.0km以下",498.33,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","1.5km以下",569.52,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","2.0km以下",640.71,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","2.5km以下",{"v":711.9,"d":"711.90"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","3.0km以下",854.28,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","3.5km以下",925.47,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","4.5km以下",{"v":1067.9,"d":"1,067.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","6.0km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","7.0km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","8.5km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","10.0km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","12.5km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","16.5km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","23.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","51.5km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","無し","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","0.3km以下",355.95,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","0.5km以下",427.14,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","1.0km以下",498.33,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","1.5km以下",569.52,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","2.0km以下",640.71,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","2.5km以下",{"v":711.9,"d":"711.90"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","3.0km以下",854.28,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","3.5km以下",925.47,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","4.5km以下",{"v":1067.9,"d":"1,067.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","5.5km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","6.5km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","8.0km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","9.5km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","11.5km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","15.0km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","20.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","33.0km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","軟岩","有り","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","0.3km以下",413.42,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","0.5km以下",{"v":496.1,"d":"496.10"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","1.0km以下",578.78,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","1.5km以下",661.47,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","2.0km以下",744.15,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","2.5km以下",826.83,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","3.0km以下",{"v":992.2,"d":"992.20"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","3.5km以下",{"v":1074.9,"d":"1,074.9"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","4.5km以下",{"v":1240.2,"d":"1,240.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","6.0km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","7.0km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","8.5km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","10.0km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","12.5km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","16.5km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","23.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","51.5km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","無し","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","0.3km以下",413.42,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","0.5km以下",{"v":496.1,"d":"496.10"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","1.0km以下",578.78,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","1.5km以下",661.47,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","2.0km以下",744.15,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","2.5km以下",826.83,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","3.0km以下",{"v":992.2,"d":"992.20"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","3.5km以下",{"v":1074.9,"d":"1,074.9"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","4.5km以下",{"v":1240.2,"d":"1,240.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","5.5km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","6.5km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","8.0km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","9.5km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","11.5km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","15.0km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","20.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","33.0km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)","硬岩","有り","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.5km以下",641.88,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.0km以下",700.23,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.0km以下",816.94,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.5km以下",933.64,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.5km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.5km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","6.0km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","7.5km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","10.0km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","13.5km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","19.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","39.0km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.5km以下",641.88,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.0km以下",700.23,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.5km以下",816.94,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.0km以下",933.64,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.0km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","4.0km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","5.5km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","7.0km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","9.0km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","12.0km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","17.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","28.5km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","0.5km以下",783.09,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","1.0km以下",854.28,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","2.0km以下",996.66,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","2.5km以下",{"v":1139,"d":"1,139.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","3.5km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","4.5km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","6.0km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","7.5km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","10.0km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","13.5km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","19.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","39.0km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","無し","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","0.5km以下",783.09,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","1.0km以下",854.28,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","1.5km以下",996.66,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","2.0km以下",{"v":1139,"d":"1,139.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","3.0km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","4.0km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","5.5km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","7.0km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","9.0km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","12.0km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","17.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","28.5km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","軟岩","有り","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","0.5km以下",909.52,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","1.0km以下",{"v":992.2,"d":"992.20"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","2.0km以下",{"v":1157.6,"d":"1,157.6"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","2.5km以下",{"v":1322.9,"d":"1,322.9"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","3.5km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","4.5km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","6.0km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","7.5km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","10.0km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","13.5km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","19.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","39.0km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","無し","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","0.5km以下",909.52,{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","1.0km以下",{"v":992.2,"d":"992.20"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","1.5km以下",{"v":1157.6,"d":"1,157.6"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","2.0km以下",{"v":1322.9,"d":"1,322.9"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","3.0km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","4.0km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","5.5km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","7.0km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","9.0km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","12.0km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","17.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","28.5km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)","硬岩","有り","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.5km以下",875.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.0km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.5km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.0km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","5.5km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","7.5km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","10.5km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","16.0km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","30.0km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.5km以下",875.29,44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.0km以下",{"v":1050.3,"d":"1,050.3"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.5km以下",{"v":1225.4,"d":"1,225.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.5km以下",{"v":1400.5,"d":"1,400.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","5.0km以下",{"v":1575.5,"d":"1,575.5"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","7.0km以下",{"v":1808.9,"d":"1,808.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","10.0km以下",{"v":2217.4,"d":"2,217.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","14.5km以下",{"v":2742.6,"d":"2,742.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","24.5km以下",{"v":3676.2,"d":"3,676.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":5485.2,"d":"5,485.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","0.5km以下",{"v":1067.9,"d":"1,067.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","2.0km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","2.5km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","4.0km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","5.5km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","7.5km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","10.5km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","16.0km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","30.0km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","無し","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","0.5km以下",{"v":1067.9,"d":"1,067.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","2.0km以下",{"v":1281.4,"d":"1,281.4"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","2.5km以下",{"v":1495,"d":"1,495.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","3.5km以下",{"v":1708.6,"d":"1,708.6"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","5.0km以下",{"v":1922.1,"d":"1,922.1"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","7.0km以下",{"v":2206.9,"d":"2,206.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","10.0km以下",{"v":2705.2,"d":"2,705.2"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","14.5km以下",{"v":3345.9,"d":"3,345.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","24.5km以下",{"v":4485,"d":"4,485.0"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","軟岩","有り","60.0km以下",{"v":6691.9,"d":"6,691.9"},44.67,44.67,"-","-",40.44,40.44,"-","-","-",14.89,14.89,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","0.5km以下",{"v":1240.2,"d":"1,240.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","2.0km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","2.5km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","4.0km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","5.5km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","7.5km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","10.5km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","16.0km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","30.0km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","無し","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","0.5km以下",{"v":1240.2,"d":"1,240.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","2.0km以下",{"v":1488.3,"d":"1,488.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","2.5km以下",{"v":1736.3,"d":"1,736.3"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","3.5km以下",{"v":1984.4,"d":"1,984.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","5.0km以下",{"v":2232.4,"d":"2,232.4"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","7.0km以下",{"v":2563.2,"d":"2,563.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","10.0km以下",{"v":3142,"d":"3,142.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","14.5km以下",{"v":3886.1,"d":"3,886.1"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","24.5km以下",{"v":5209,"d":"5,209.0"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["標準","ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3","硬岩","有り","60.0km以下",{"v":7772.2,"d":"7,772.2"},{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":46.5,"d":"46.50"},"-","-",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":39.1,"d":"39.10"},"-","-","-",{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":14.4,"d":"14.40"},"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.2km以下",{"v":762.6,"d":"762.60"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.0km以下",953.24,26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.5km以下",{"v":1143.9,"d":"1,143.9"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.5km以下",{"v":1334.5,"d":"1,334.5"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.5km以下",{"v":1525.2,"d":"1,525.2"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.0km以下",{"v":1715.8,"d":"1,715.8"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","5.0km以下",{"v":1906.5,"d":"1,906.5"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","6.0km以下",{"v":2097.1,"d":"2,097.1"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","7.5km以下",{"v":2287.8,"d":"2,287.8"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","10.0km以下",{"v":3050.4,"d":"3,050.4"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","13.0km以下",{"v":3431.7,"d":"3,431.7"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","19.0km以下",{"v":4194.3,"d":"4,194.3"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","35.0km以下",{"v":5719.5,"d":"5,719.5"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":8769.8,"d":"8,769.8"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.2km以下",{"v":762.6,"d":"762.60"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.0km以下",953.24,26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.5km以下",{"v":1143.9,"d":"1,143.9"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.0km以下",{"v":1334.5,"d":"1,334.5"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.0km以下",{"v":1525.2,"d":"1,525.2"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.5km以下",{"v":1715.8,"d":"1,715.8"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","4.5km以下",{"v":1906.5,"d":"1,906.5"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","5.5km以下",{"v":2097.1,"d":"2,097.1"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","7.0km以下",{"v":2287.8,"d":"2,287.8"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","9.0km以下",{"v":3050.4,"d":"3,050.4"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","12.0km以下",{"v":3431.7,"d":"3,431.7"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","17.0km以下",{"v":4194.3,"d":"4,194.3"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","27.0km以下",{"v":5719.5,"d":"5,719.5"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":8769.8,"d":"8,769.8"},26.52,26.52,"-","-",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":61.9,"d":"61.90"},"-","-","-",11.58,11.58,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.3km以下",{"v":1495.2,"d":"1,495.2"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.0km以下",{"v":1661.3,"d":"1,661.3"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.5km以下",{"v":1993.6,"d":"1,993.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.5km以下",{"v":2325.8,"d":"2,325.8"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.0km以下",{"v":2658.1,"d":"2,658.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.5km以下",{"v":2990.4,"d":"2,990.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.5km以下",{"v":3322.6,"d":"3,322.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","5.5km以下",{"v":3654.9,"d":"3,654.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","7.0km以下",{"v":4319.4,"d":"4,319.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","9.0km以下",{"v":4984,"d":"4,984.0"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","12.0km以下",{"v":5980.7,"d":"5,980.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","17.0km以下",{"v":7642.1,"d":"7,642.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","28.5km以下",{"v":9967.9,"d":"9,967.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":14952,"d":"14,952"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.3km以下",{"v":1495.2,"d":"1,495.2"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.0km以下",{"v":1661.3,"d":"1,661.3"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.5km以下",{"v":1993.6,"d":"1,993.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.5km以下",{"v":2325.8,"d":"2,325.8"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.0km以下",{"v":2658.1,"d":"2,658.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.5km以下",{"v":2990.4,"d":"2,990.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","4.5km以下",{"v":3322.6,"d":"3,322.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","5.0km以下",{"v":3654.9,"d":"3,654.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","6.5km以下",{"v":4319.4,"d":"4,319.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","8.0km以下",{"v":4984,"d":"4,984.0"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","11.0km以下",{"v":5980.7,"d":"5,980.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","15.0km以下",{"v":7642.1,"d":"7,642.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","24.0km以下",{"v":9967.9,"d":"9,967.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["小規模","ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":14952,"d":"14,952"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.3km以下",{"v":1661.3,"d":"1,661.3"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","0.5km以下",{"v":1827.4,"d":"1,827.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","1.5km以下",{"v":1993.6,"d":"1,993.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.0km以下",{"v":2325.8,"d":"2,325.8"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","2.5km以下",{"v":2658.1,"d":"2,658.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","3.0km以下",{"v":2990.4,"d":"2,990.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","4.0km以下",{"v":3322.6,"d":"3,322.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","5.0km以下",{"v":3654.9,"d":"3,654.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","6.5km以下",{"v":4319.4,"d":"4,319.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","8.5km以下",{"v":4984,"d":"4,984.0"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","11.0km以下",{"v":5980.7,"d":"5,980.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","16.0km以下",{"v":7642.1,"d":"7,642.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","27.5km以下",{"v":9967.9,"d":"9,967.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","無し","60.0km以下",{"v":14952,"d":"14,952"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.3km以下",{"v":1661.3,"d":"1,661.3"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","0.5km以下",{"v":1827.4,"d":"1,827.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.0km以下",{"v":1993.6,"d":"1,993.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","1.5km以下",{"v":2325.8,"d":"2,325.8"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.0km以下",{"v":2658.1,"d":"2,658.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","2.5km以下",{"v":2990.4,"d":"2,990.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","3.5km以下",{"v":3322.6,"d":"3,322.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","4.5km以下",{"v":3654.9,"d":"3,654.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","6.0km以下",{"v":4319.4,"d":"4,319.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","8.0km以下",{"v":4984,"d":"4,984.0"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","10.5km以下",{"v":5980.7,"d":"5,980.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","14.5km以下",{"v":7642.1,"d":"7,642.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","23.0km以下",{"v":9967.9,"d":"9,967.9"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["現場制約あり","人力","土砂(岩塊･玉石混り土含む)","有り","60.0km以下",{"v":14952,"d":"14,952"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]

{"sheet":"003","index":4,"n_rows":10,"n_cols":35,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.003【　整地　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","施工数量","障害の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["残土受入れ地での処理","-","-",127.07,22.45,22.45,"-","-",{"v":52.330000000000005,"d":"52.33"},{"v":52.330000000000005,"d":"52.33"},"-","-","-",25.22,25.22,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["敷均し(ﾙｰｽﾞ)","標準(10,000m3未満)","無し",126.79,{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":22.8,"d":"22.80"},"-","-",53.11,53.11,"-","-","-",24.09,24.09,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["敷均し(ﾙｰｽﾞ)","標準(10,000m3未満)","有り",143.12,{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":22.8,"d":"22.80"},"-","-",53.11,53.11,"-","-","-",24.09,24.09,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["敷均し(ﾙｰｽﾞ)","標準以外(10,000m3以上)","無し",99.041,{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":22.8,"d":"22.80"},"-","-",53.11,53.11,"-","-","-",24.09,24.09,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["敷均し(ﾙｰｽﾞ)","標準以外(10,000m3以上)","有り",113.19,{"v":22.8,"d":"22.80"},{"v":22.8,"d":"22.80"},"-","-",53.11,53.11,"-","-","-",24.09,24.09,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"004","index":5,"n_rows":10,"n_cols":35,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.004【　路体（築堤）盛土・埋戻　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["施工幅員","施工数量","障害の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5m以上4.0m未満","-","-",{"v":857.6,"d":"857.60"},{"v":15.3,"d":"15.30"},8.01,7.29,"-",76.16,67.28,8.88,"-","-",8.54,8.54,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］  質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3未満","無し",240.29,17.31,10.87,6.44,"-",{"v":67.71000000000001,"d":"67.71"},46.57,21.14,"-","-",14.98,14.98,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級","*","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3未満","有り",451.35,19.74,11.25,8.49,"-",62.88,51.63,11.25,"-","-",17.38,17.38,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級","*","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3以上","無し",231.28,23.94,17.24,{"v":6.7,"d":"6.70"},"-",57.71,35.75,21.96,"-","-",18.35,18.35,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級","*","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3以上","有り",410.08,26.33,16.98,9.35,"-",52.78,{"v":40.400000000000006,"d":"40.40"},12.38,"-","-",20.89,20.89,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級","*","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"005","index":6,"n_rows":10,"n_cols":35,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.005【　路床盛土　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["施工幅員","施工数量","障害の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5m以上4.0m未満","-","-",901.19,15.27,7.65,7.62,"-",{"v":76.3,"d":"76.30"},67.85,8.45,"-","-",8.43,8.43,"-","-","-","-","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］  質量3～4t","*","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3未満","無し",369.68,17.81,9.51,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",{"v":66.35000000000001,"d":"66.35"},{"v":45.739999999999995,"d":"45.74"},20.61,"-","-",15.84,15.84,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級","*","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3未満","有り",826.25,21.14,13.25,7.89,"-",59.19,49.97,9.22,"-","-",19.67,19.67,"-","-","-","-","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3以上","無し",{"v":350.4,"d":"350.40"},23.39,14.64,8.75,"-",57.89,36.15,21.74,"-","-",18.72,18.72,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級","*","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["4.0m以上","20,000m3以上","有り",763.68,25.63,14.34,11.29,"-",52.15,42.18,9.97,"-","-",22.22,22.22,"-","-","-","-","振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t","*","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"006","index":7,"n_rows":8,"n_cols":33,"rows_kept":8,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.006【　押土（ルーズ）　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["土質",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["土砂",195.55,53.73,53.73,"-","-",27.34,27.34,"-","-","-",18.93,18.93,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石",302.32,53.73,53.73,"-","-",27.34,27.34,"-","-","-",18.93,18.93,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["破砕岩",{"v":316.6,"d":"316.60"},{"v":55.830000000000005,"d":"55.83"},{"v":55.830000000000005,"d":"55.83"},"-","-",{"v":26.1,"d":"26.10"},{"v":26.1,"d":"26.10"},"-","-","-",18.07,18.07,"-","-","-","-","ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"007","index":8,"n_rows":16,"n_cols":34,"rows_kept":16,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.007【　積込（ルーズ）　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["土質","作業内容",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["土砂","土量50,000m3未満",{"v":240.9,"d":"240.90"},42.39,42.39,"-","-",38.74,38.74,"-","-","-",18.87,18.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","土量50,000m3以上",157.15,41.27,41.27,"-","-",{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},"-","-","-",23.43,23.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満",302.57,27.19,27.19,"-","-",{"v":59.699999999999996,"d":"59.70"},{"v":59.699999999999996,"d":"59.70"},"-","-","-",13.11,13.11,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","小規模(標準)",{"v":1093.9,"d":"1,093.9"},26.01,26.01,"-","-",62.89,62.89,"-","-","-",{"v":11.1,"d":"11.10"},{"v":11.1,"d":"11.10"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","小規模(標準以外)",{"v":1827.3,"d":"1,827.3"},20.13,20.13,"-","-",71.97,71.97,"-","-","-",{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","土量50,000m3未満",287.14,42.39,42.39,"-","-",38.74,38.74,"-","-","-",18.87,18.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","土量50,000m3以上",{"v":185.8,"d":"185.80"},41.27,41.27,"-","-",{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},"-","-","-",23.43,23.43,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満",372.28,27.19,27.19,"-","-",{"v":59.699999999999996,"d":"59.70"},{"v":59.699999999999996,"d":"59.70"},"-","-","-",13.11,13.11,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["破砕岩","土量50,000m3未満",297.32,44.36,44.36,"-","-",37.42,37.42,"-","-","-",18.22,18.22,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["破砕岩","土量50,000m3以上",192.19,{"v":43.220000000000006,"d":"43.22"},{"v":43.220000000000006,"d":"43.22"},"-","-",34.13,34.13,"-","-","-",22.65,22.65,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["破砕岩","平均施工幅1m以上2m未満",381.15,28.88,28.88,"-","-",58.32,58.32,"-","-","-",{"v":12.8,"d":"12.80"},{"v":12.8,"d":"12.80"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"008","index":9,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.008【　人力積込　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["土質等区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["土砂",{"v":3556,"d":"3,556.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石",{"v":4826,"d":"4,826.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"009","index":10,"n_rows":52,"n_cols":36,"rows_kept":52,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.009【　床掘り　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["土質","施工方法","土留方式の種類","障害の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["土砂","標準","無し","無し",244.12,22.47,22.47,"-","-",53.87,53.87,"-","-","-",23.66,23.66,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","無し","有り",298.31,22.47,22.47,"-","-",53.87,53.87,"-","-","-",23.66,23.66,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","自立式","無し",320.32,17.12,17.12,"-","-",64.85,41.07,23.78,"-","-",18.03,18.03,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","自立式","有り",374.51,17.89,17.89,"-","-",63.27,42.93,20.34,"-","-",18.84,18.84,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","無し",421.92,{"v":13,"d":"13.00"},{"v":13,"d":"13.00"},"-","-",73.31,42.15,31.16,"-","-",13.69,13.69,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","有り",476.11,14.07,14.07,"-","-",71.11,{"v":37.370000000000005,"d":"37.37"},33.74,"-","-",14.82,14.82,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","切梁腹起式","無し",472.72,{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":11.6,"d":"11.60"},"-","-",{"v":76.17999999999999,"d":"76.18"},{"v":48.370000000000005,"d":"48.37"},27.81,"-","-",12.22,12.22,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","標準","切梁腹起式","有り",526.91,12.72,12.72,"-","-",73.89,{"v":43.400000000000006,"d":"43.40"},30.49,"-","-",13.39,13.39,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","無し","無し",290.57,19.72,19.72,"-","-",66.35,66.35,"-","-","-",13.93,13.93,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","無し","有り",435.64,19.72,19.72,"-","-",66.35,66.35,"-","-","-",13.93,13.93,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","自立式","無し",366.77,15.62,15.62,"-","-",{"v":73.33999999999999,"d":"73.34"},52.57,20.77,"-","-",11.04,11.04,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","自立式","有り",511.84,16.78,16.78,"-","-",71.36,{"v":56.480000000000004,"d":"56.48"},14.88,"-","-",11.86,11.86,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","無し",468.37,12.23,12.23,"-","-",79.13,41.17,37.96,"-","-",8.64,8.64,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","有り",613.44,{"v":14,"d":"14.00"},{"v":14,"d":"14.00"},"-","-",76.11,47.13,28.98,"-","-",9.89,9.89,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","切梁腹起式","無し",519.17,11.03,11.03,"-","-",81.17,{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},37.12,"-","-",{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":7.8,"d":"7.80"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","平均施工幅1m以上2m未満","切梁腹起式","有り",664.24,12.93,12.93,"-","-",{"v":77.92999999999999,"d":"77.93"},43.52,34.41,"-","-",9.14,9.14,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","掘削深さ5m超20m以下","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","無し",676.27,40.81,40.81,"-","-",47.67,26.31,21.36,"-","-",11.52,11.52,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","掘削深さ5m超20m以下","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","有り",{"v":1241.6,"d":"1,241.6"},38.95,34.18,4.77,"-",{"v":49.769999999999996,"d":"49.77"},17.93,17.52,14.32,"-",11.28,11.28,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","掘削深さ5m超20m以下","切梁腹起式","無し",727.07,37.96,37.96,"-","-",51.32,{"v":31.450000000000003,"d":"31.45"},19.87,"-","-",10.72,10.72,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","掘削深さ5m超20m以下","切梁腹起式","有り",{"v":1292.4,"d":"1,292.4"},37.43,32.84,4.59,"-",51.74,17.72,17.19,16.83,"-",10.83,10.83,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","掘削深さ20m超","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","-",{"v":1331.9,"d":"1,331.9"},39.04,34.22,4.82,"-",49.14,18.11,17.69,13.34,"-",11.82,11.82,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","掘削深さ20m超","切梁腹起式","-",{"v":1382.7,"d":"1,382.7"},{"v":37.6,"d":"37.60"},32.96,4.64,"-",51.01,17.44,17.04,16.53,"-",11.39,11.39,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","上記以外(小規模)","-","-",{"v":2247.4,"d":"2,247.4"},18.73,18.73,"-","-",74.16,{"v":40.260000000000005,"d":"40.26"},{"v":33.9,"d":"33.90"},"-","-",7.11,7.11,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["土砂","現場制約あり","-","-",{"v":10668,"d":"10,668"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","無し","無し",335.33,22.47,22.47,"-","-",53.87,53.87,"-","-","-",23.66,23.66,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","無し","有り",412.58,22.47,22.47,"-","-",53.87,53.87,"-","-","-",23.66,23.66,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","自立式","無し",411.53,{"v":18.3,"d":"18.30"},{"v":18.3,"d":"18.30"},"-","-",62.42,{"v":43.910000000000004,"d":"43.91"},18.51,"-","-",19.28,19.28,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","自立式","有り",488.78,18.96,18.96,"-","-",61.07,45.49,15.58,"-","-",19.97,19.97,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","無し",513.13,14.68,14.68,"-","-",69.86,35.21,34.65,"-","-",15.46,15.46,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","有り",590.38,{"v":15.7,"d":"15.70"},{"v":15.7,"d":"15.70"},"-","-",67.77,{"v":37.660000000000004,"d":"37.66"},30.11,"-","-",16.53,16.53,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","切梁腹起式","無し",563.93,13.36,13.36,"-","-",72.57,{"v":40.550000000000004,"d":"40.55"},32.02,"-","-",14.07,14.07,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","標準","切梁腹起式","有り",641.18,14.45,14.45,"-","-",70.33,35.67,34.66,"-","-",15.22,15.22,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","無し","無し",395.99,19.72,19.72,"-","-",66.35,66.35,"-","-","-",13.93,13.93,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","無し","有り",622.53,19.72,19.72,"-","-",66.35,66.35,"-","-","-",13.93,13.93,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","自立式","無し",472.19,16.53,16.53,"-","-",71.79,{"v":55.660000000000004,"d":"55.66"},16.13,"-","-",11.68,11.68,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","自立式","有り",698.73,17.57,17.57,"-","-",70.02,{"v":59.120000000000005,"d":"59.12"},{"v":10.9,"d":"10.90"},"-","-",12.41,12.41,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","無し",573.79,13.61,13.61,"-","-",76.78,{"v":45.800000000000004,"d":"45.80"},30.98,"-","-",9.61,9.61,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","有り",800.33,15.34,15.34,"-","-",{"v":73.82000000000001,"d":"73.82"},51.61,22.21,"-","-",10.84,10.84,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","切梁腹起式","無し",624.59,{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":12.5,"d":"12.50"},"-","-",78.67,42.08,36.59,"-","-",8.83,8.83,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","平均施工幅1m以上2m未満","切梁腹起式","有り",851.13,14.42,14.42,"-","-",75.39,{"v":48.540000000000006,"d":"48.54"},26.85,"-","-",10.19,10.19,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","掘削深さ5m超20m以下","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","無し",889.62,44.32,44.32,"-","-",43.17,23.19,19.98,"-","-",12.51,12.51,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","掘削深さ5m超20m以下","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","有り",{"v":1714.7,"d":"1,714.7"},40.76,35.76,{"v":5,"d":"5.00"},"-",47.44,18.75,18.33,10.36,"-",{"v":11.8,"d":"11.80"},{"v":11.8,"d":"11.80"},"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","掘削深さ5m超20m以下","切梁腹起式","無し",940.42,41.91,41.91,"-","-",{"v":46.260000000000005,"d":"46.26"},24.32,21.94,"-","-",11.83,11.83,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","掘削深さ5m超20m以下","切梁腹起式","有り",{"v":1765.5,"d":"1,765.5"},39.58,34.73,4.85,"-",48.96,18.22,{"v":17.8,"d":"17.80"},12.94,"-",11.46,11.46,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","掘削深さ20m超","ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式","-",{"v":1717,"d":"1,717.0"},40.39,{"v":35.4,"d":"35.40"},4.99,"-",47.38,{"v":18.720000000000002,"d":"18.72"},18.31,10.35,"-",12.23,12.23,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","掘削深さ20m超","切梁腹起式","-",{"v":1767.8,"d":"1,767.8"},39.23,34.38,4.85,"-",48.89,18.18,17.78,12.93,"-",11.88,11.88,"-","-","-","-","クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3","","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3）","","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["岩塊･玉石","現場制約あり","-","-",{"v":15240,"d":"15,240"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"010","index":11,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.010【　掘削補助機械搬入搬出　】"]
["＜　積算単位：回　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":45600,"d":"45,600"},25.52,25.52,"-","-",74.48,74.48,"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊","*","-","","-","","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"011","index":12,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.011【　基面整正　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":508,"d":"508.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"012","index":13,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.012【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1747,"d":"1,747.0"},20.13,20.13,"-","-",71.97,71.97,"-","-","-",{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"013","index":14,"n_rows":12,"n_cols":36,"rows_kept":12,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.013【　法面整形　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["整形箇所","法面締固めの有無","現場制約の有無","土質",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["盛土部","有り","有り","砂及び砂質土､粘性土",{"v":1579.7,"d":"1,579.7"},0.36,0.36,"-","-",99.18,69.16,15.69,14.33,"-",0.46,0.46,"-","-","-","-","ランマ　質量６０～８０ｋｇ","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","-","-","-"]
["盛土部","有り","無し","ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土",729.97,11.64,11.64,"-","-",76.42,31.34,{"v":28.1,"d":"28.10"},16.98,"-",11.94,11.94,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["盛土部","無し","無し","ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土",453.58,11.87,11.87,"-","-",75.95,{"v":33.620000000000005,"d":"33.62"},28.67,13.66,"-",12.18,12.18,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["切土部","-","有り","ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土",{"v":1715.6,"d":"1,715.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},87.36,12.64,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["切土部","-","有り","軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩",{"v":4014.8,"d":"4,014.8"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.14,35.94,14.67,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["切土部","-","無し","ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土",918.97,9.24,9.24,"-","-",81.28,38.72,22.32,20.24,"-",9.48,9.48,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["切土部","-","無し","軟岩I",{"v":1197.1,"d":"1,197.1"},8.29,8.29,"-","-",{"v":83.2,"d":"83.20"},42.46,20.71,20.03,"-",8.51,8.51,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"014","index":15,"n_rows":9,"n_cols":34,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.014【　じゃかご　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","じゃかご径",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["設置","径45cm",{"v":6020.7,"d":"6,020.7"},8.22,8.22,"-","-",40.42,16.87,11.28,8.16,4.11,51.36,24.95,17.06,3.43,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(♯8) 網目13cm 径45cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","径60cm",{"v":9423.1,"d":"9,423.1"},9.45,9.45,"-","-",{"v":45.5,"d":"45.50"},18.91,12.61,9.38,{"v":4.6,"d":"4.60"},45.05,19.62,16.44,3.95,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(♯8) 網目13cm 径60cm","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["撤去","径45cm",{"v":1568.3,"d":"1,568.3"},15.78,15.78,"-","-",77.63,32.42,21.65,15.66,{"v":7.9,"d":"7.90"},6.59,6.59,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","径60cm",{"v":2774.3,"d":"2,774.3"},16.05,16.05,"-","-",77.24,32.07,21.42,15.93,7.82,6.71,6.71,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"015","index":16,"n_rows":17,"n_cols":35,"rows_kept":17,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.015【　ふとんかご　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","ふとんかご種別","ふとんかご規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["設置","ｽﾛｰﾌﾟ式","高さ40cm×幅120cm",{"v":13617,"d":"13,617"},4.36,4.36,"-","-",29.59,15.29,{"v":5,"d":"5.00"},4.98,4.32,66.05,34.13,23.13,1.82,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","ｽﾛｰﾌﾟ式","高さ50cm×幅120cm",{"v":15802,"d":"15,802"},5.01,5.01,"-","-",31.52,16.07,5.29,5.19,4.97,63.47,30.67,{"v":24.7,"d":"24.70"},2.09,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","ｽﾛｰﾌﾟ式","高さ60cm×幅120cm",{"v":17986,"d":"17,986"},5.22,5.22,"-","-",33.14,16.94,5.51,{"v":5.5,"d":"5.50"},5.19,61.64,28.29,25.89,2.18,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","階段式","高さ40cm×幅120cm",{"v":14195,"d":"14,195"},4.88,4.88,"-","-",30.92,17.17,4.98,4.84,3.93,{"v":64.2,"d":"64.20"},32.72,22.19,2.04,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","階段式","高さ50cm×幅120cm",{"v":16637,"d":"16,637"},5.35,5.35,"-","-",33.16,18.32,5.44,5.31,4.09,{"v":61.489999999999995,"d":"61.49"},29.14,23.46,2.23,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","階段式","高さ60cm×幅120cm",{"v":19019,"d":"19,019"},5.72,5.72,"-","-",34.42,18.69,5.68,5.65,{"v":4.4,"d":"4.40"},59.86,26.74,24.49,2.39,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm","詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["撤去","ｽﾛｰﾌﾟ式","高さ40cm×幅120cm",{"v":2438,"d":"2,438.0"},12.18,12.18,"-","-",82.73,42.74,13.98,13.92,12.09,5.09,5.09,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","ｽﾛｰﾌﾟ式","高さ50cm×幅120cm",{"v":3053.5,"d":"3,053.5"},12.96,12.96,"-","-",81.62,{"v":41.620000000000005,"d":"41.62"},{"v":13.7,"d":"13.70"},13.43,12.87,5.42,5.42,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","ｽﾛｰﾌﾟ式","高さ60cm×幅120cm",{"v":3648.9,"d":"3,648.9"},12.88,12.88,"-","-",81.74,41.79,13.59,13.57,12.79,5.38,5.38,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","階段式","高さ40cm×幅120cm",{"v":2687.3,"d":"2,687.3"},12.89,12.89,"-","-",81.72,45.39,13.16,12.79,10.38,5.39,5.39,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","階段式","高さ50cm×幅120cm",{"v":3391.8,"d":"3,391.8"},13.13,13.13,"-","-",81.38,44.96,13.34,13.03,10.05,5.49,5.49,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","階段式","高さ60cm×幅120cm",{"v":4046.8,"d":"4,046.8"},13.45,13.45,"-","-",80.93,43.96,13.35,13.28,10.34,5.62,5.62,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"016","index":17,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.016【　止杭打込　】"]
["＜　積算単位：本　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":2094,"d":"2,094.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",72.78,72.78,"-","-","-",27.22,27.22,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９cm　皮付　先端加工","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"017","index":18,"n_rows":8,"n_cols":33,"rows_kept":8,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.017【　補強土壁壁面材組立・設置　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["工法区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["帯鋼補強土壁",{"v":3054.6,"d":"3,054.6"},8.75,8.03,"-","-",83.12,27.47,21.62,{"v":14.2,"d":"14.20"},12.97,8.13,7.46,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱﾝｶｰ補強土壁",{"v":3654.4,"d":"3,654.4"},8.17,7.64,"-","-",{"v":84.24000000000001,"d":"84.24"},26.15,20.15,16.96,15.48,7.59,{"v":7.1,"d":"7.10"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）",{"v":2437.2,"d":"2,437.2"},6.94,6.94,"-","-",86.61,38.61,23.71,12.77,11.44,6.45,6.45,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"018","index":19,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.018【　補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["工法区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["帯鋼補強土壁",121.11,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":46.150000000000006,"d":"46.15"},28.15,{"v":25.7,"d":"25.70"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["ｱﾝｶｰ補強土壁",232.89,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":56.730000000000004,"d":"56.73"},22.62,20.65,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"019","index":20,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.019【　補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",264.31,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},44.21,{"v":18.2,"d":"18.20"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"020","index":21,"n_rows":8,"n_cols":33,"rows_kept":8,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.020【　補強土壁まき出し・敷均し、締固め　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["工法区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["帯鋼補強土壁",{"v":1174.9,"d":"1,174.9"},6.78,5.04,1.61,"-",{"v":87.24000000000001,"d":"87.24"},25.86,23.78,19.27,16.62,5.98,5.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱﾝｶｰ補強土壁",{"v":1174.9,"d":"1,174.9"},6.78,5.04,1.61,"-",{"v":87.24000000000001,"d":"87.24"},25.86,23.78,19.27,16.62,5.98,5.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）",{"v":1174.9,"d":"1,174.9"},6.78,5.04,1.61,"-",{"v":87.24000000000001,"d":"87.24"},25.86,23.78,19.27,16.62,5.98,5.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"021","index":22,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.021【　砕石投入　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1885.5,"d":"1,885.5"},6.28,6.28,"-","-",86.76,22.93,21.45,21.37,21.01,6.96,6.96,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"022","index":23,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.022【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1871.7,"d":"1,871.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":46.150000000000006,"d":"46.15"},28.15,{"v":25.7,"d":"25.70"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"023","index":24,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.023【　ジオテキスタイル敷設　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":284.4,"d":"284.40"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},31.27,26.16,23.88,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"024","index":25,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.024【　ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1137.7,"d":"1,137.7"},7.28,5.62,1.59,"-",{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":26.700000000000003,"d":"26.70"},24.33,17.71,16.91,6.22,6.16,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"025","index":26,"n_rows":21,"n_cols":35,"rows_kept":21,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.025【　プレキャスト擁壁設置　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ","基礎砕石の有無","均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["0.5m以上1.0m以下","有り","有り",{"v":30500,"d":"30,500"},2.32,1.13,"-","-",28.28,5.04,3.07,2.87,2.81,{"v":69.4,"d":"69.40"},{"v":67.58000000000001,"d":"67.58"},0.89,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["0.5m以上1.0m以下","有り","無し",{"v":27603,"d":"27,603"},1.81,1.25,"-","-",{"v":22.1,"d":"22.10"},5.57,{"v":3.4,"d":"3.40"},3.17,{"v":3.1,"d":"3.10"},76.09,74.67,0.98,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["0.5m以上1.0m以下","無し","有り",{"v":28906,"d":"28,906"},2.05,1.19,"-","-",25.03,5.32,3.24,3.02,2.96,72.92,71.31,0.94,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["0.5m以上1.0m以下","無し","無し",{"v":26009,"d":"26,009"},1.47,1.32,"-","-",18.11,5.91,3.61,3.36,3.29,80.42,79.26,1.04,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["1.0mを超え2.0m以下","有り","有り",{"v":53928,"d":"53,928"},1.81,0.81,"-","-",{"v":22.1,"d":"22.10"},3.62,2.21,2.06,2.02,76.09,74.67,0.64,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["1.0mを超え2.0m以下","有り","無し",{"v":49696,"d":"49,696"},1.35,0.88,"-","-",16.56,3.93,{"v":2.4,"d":"2.40"},2.23,2.19,82.09,81.03,0.69,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["1.0mを超え2.0m以下","無し","有り",{"v":51475,"d":"51,475"},1.55,0.85,"-","-",18.99,3.79,2.31,2.16,2.11,79.46,78.24,0.67,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["1.0mを超え2.0m以下","無し","無し",{"v":47242,"d":"47,242"},1.06,0.93,"-","-",12.88,4.13,2.52,2.35,{"v":2.3,"d":"2.30"},86.06,85.23,0.73,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["2.0mを超え3.5m以下","有り","有り",{"v":84928,"d":"84,928"},5.48,2.33,"-","-",13.83,2.71,1.66,1.51,"-",{"v":80.69000000000001,"d":"80.69"},{"v":80.69000000000001,"d":"80.69"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["2.0mを超え3.5m以下","有り","無し",{"v":79685,"d":"79,685"},3.97,2.48,"-","-",10.04,2.89,1.77,1.61,"-",85.99,85.99,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["2.0mを超え3.5m以下","無し","有り",{"v":81852,"d":"81,852"},4.62,2.42,"-","-",11.67,2.82,1.72,1.57,"-",{"v":83.71000000000001,"d":"83.71"},{"v":83.71000000000001,"d":"83.71"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["2.0mを超え3.5m以下","無し","無し",{"v":76609,"d":"76,609"},2.99,2.58,"-","-",7.57,3.01,1.84,1.68,"-",89.44,89.44,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["3.5mを超え5.0m以下","有り","有り",{"v":236410,"d":"236,410"},2.68,1.08,"-","-",6.78,1.26,0.77,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-",90.54,90.54,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["3.5mを超え5.0m以下","有り","無し",{"v":229000,"d":"229,000"},1.84,1.11,"-","-",4.67,{"v":1.3,"d":"1.30"},0.79,0.72,"-",93.49,93.49,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["3.5mを超え5.0m以下","無し","有り",{"v":232080,"d":"232,080"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":1.1,"d":"1.10"},"-","-",5.55,1.28,0.78,0.71,"-",92.25,92.25,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]
["3.5mを超え5.0m以下","無し","無し",{"v":224660,"d":"224,660"},1.34,1.14,"-","-",3.38,1.32,0.81,0.74,"-",95.28,95.28,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"026","index":27,"n_rows":8,"n_cols":34,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.026【　間知ブロック積　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["鉄筋規格","鉄筋10m2当り使用量",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["SD345 D16～D25","0.1t以下",{"v":18974,"d":"18,974"},6.34,6.34,"-","-",{"v":49.410000000000004,"d":"49.41"},13.76,10.77,{"v":10.7,"d":"10.70"},6.53,44.25,34.25,6.74,3.26,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６","-","-","-"]
["SD345 D16～D25","0.1tを超え0.2t以下",{"v":20200,"d":"20,200"},5.96,5.96,"-","-",46.35,12.87,10.11,10.05,6.13,{"v":47.690000000000005,"d":"47.69"},{"v":32.230000000000004,"d":"32.23"},9.13,6.33,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["不要","-",{"v":18355,"d":"18,355"},6.56,6.56,"-","-",51.07,{"v":14.209999999999999,"d":"14.21"},11.13,11.07,6.75,42.37,35.41,6.96,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"027","index":28,"n_rows":9,"n_cols":34,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.027【　大型ブロック積　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸの質量","水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2,000kg/個以下","有り",{"v":6196.8,"d":"6,196.8"},10.79,10.79,"-","-",77.97,23.36,16.39,14.13,{"v":10,"d":"10.00"},11.24,11.24,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2,000kg/個以下","無し",{"v":5889,"d":"5,889.0"},11.36,11.36,"-","-",76.81,{"v":24.560000000000002,"d":"24.56"},17.25,14.87,10.52,11.83,11.83,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2,000kg/個超え","有り",{"v":4692.4,"d":"4,692.4"},27.87,27.87,"-","-",72.13,27.09,18.66,13.21,6.03,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-"]
["2,000kg/個超え","無し",{"v":4357,"d":"4,357.0"},30.02,30.02,"-","-",69.98,29.17,{"v":20.1,"d":"20.10"},14.22,6.49,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"028","index":29,"n_rows":213,"n_cols":38,"rows_kept":213,"merged":[[2,0,2,5],[2,6,4,6],[2,7,2,21],[2,22,2,36],[2,37,4,37],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,20],[3,21,4,21],[3,22,3,27],[3,28,3,31],[3,32,3,35],[3,36,4,36],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27]]}
["No.028【　間知ブロック張　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":5},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["間知ﾌﾞﾛｯｸ規格","裏込材規格","裏込材10m2当り使用量","胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量","遮水ｼｰﾄ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":8},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","再生砕石 RC-40","-","18-8-25(高炉)","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23906,"d":"23,906"},4.34,4.34,"-","-",32.09,12.47,7.89,5.49,3.66,63.57,27.25,20.17,11.42,1.13,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","再生砕石 RC-40","-","18-8-25(高炉)","-","不要",{"v":20782,"d":"20,782"},4.99,4.99,"-","-",35.03,13.24,9.08,6.31,4.21,59.98,31.34,{"v":23.2,"d":"23.20"},4.14,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","再生砕石 RC-40","-","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16371,"d":"16,371"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.9,"d":"4.90"},"-","-",32.31,{"v":10.7,"d":"10.70"},9.88,5.35,3.45,62.79,39.75,16.69,{"v":4.7,"d":"4.70"},1.65,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","再生砕石 RC-40","-","不要","-","不要",{"v":13246,"d":"13,246"},6.06,6.06,"-","-",36.98,12.21,{"v":11.5,"d":"11.50"},6.61,4.27,{"v":56.959999999999994,"d":"56.96"},49.11,5.81,2.04,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","不要","-","18-8-25(高炉)","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22470,"d":"22,470"},4.02,4.02,"-","-",29.82,11.01,7.63,4.58,3.89,66.16,{"v":28.970000000000002,"d":"28.97"},21.46,12.16,3.57,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","不要","-","18-8-25(高炉)","-","不要",{"v":19345,"d":"19,345"},4.67,4.67,"-","-",32.61,{"v":11.6,"d":"11.60"},8.86,5.32,4.52,62.72,33.64,24.93,4.15,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","不要","-","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":14935,"d":"14,935"},4.48,4.48,"-","-",28.92,9.67,8.33,5.86,2.49,{"v":66.60000000000001,"d":"66.60"},43.56,18.29,4.75,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ","不要","-","不要","-","不要",{"v":11810,"d":"11,810"},5.66,5.66,"-","-",33.25,12.23,{"v":8.6,"d":"8.60"},7.41,2.62,{"v":61.089999999999996,"d":"61.09"},55.08,6.01,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16321,"d":"16,321"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},"-","-",29.94,9.43,9.34,5.36,2.79,65.56,39.87,16.74,4.02,0.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":13197,"d":"13,197"},5.56,5.56,"-","-",34.05,11.55,9.93,6.63,3.45,60.39,49.31,5.59,4.98,0.51,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17691,"d":"17,691"},4.39,4.39,"-","-",30.07,9.96,8.89,4.95,3.34,{"v":65.53999999999999,"d":"65.54"},36.79,15.44,8.67,0.38,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":14567,"d":"14,567"},5.33,5.33,"-","-",33.83,{"v":10.8,"d":"10.80"},10.53,6.01,4.06,{"v":60.839999999999996,"d":"60.84"},{"v":44.669999999999995,"d":"44.67"},10.53,5.18,0.46,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":19061,"d":"19,061"},{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},"-","-",30.18,10.42,8.51,4.59,3.81,65.52,34.15,14.33,12.65,0.35,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":15937,"d":"15,937"},5.14,5.14,"-","-",33.63,11.02,10.18,5.49,4.56,{"v":61.230000000000004,"d":"61.23"},40.84,15.13,4.84,0.42,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20431,"d":"20,431"},4.22,4.22,"-","-",30.27,10.81,8.18,4.28,4.22,65.51,{"v":31.869999999999997,"d":"31.87"},16.09,13.37,0.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":17307,"d":"17,307"},4.98,4.98,"-","-",33.48,11.44,9.66,5.06,4.98,61.54,{"v":37.599999999999994,"d":"37.60"},{"v":19,"d":"19.00"},4.55,0.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21801,"d":"21,801"},4.15,4.15,"-","-",30.36,11.16,7.89,4.58,4.01,65.49,29.86,{"v":19.1,"d":"19.10"},12.53,0.31,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":18677,"d":"18,677"},4.85,4.85,"-","-",33.34,{"v":11.8,"d":"11.80"},9.21,5.34,4.69,61.81,{"v":34.839999999999996,"d":"34.84"},{"v":22.3,"d":"22.30"},4.31,0.36,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22829,"d":"22,829"},{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":4.1,"d":"4.10"},"-","-",30.42,11.39,{"v":7.7,"d":"7.70"},4.82,3.83,65.48,{"v":28.529999999999998,"d":"28.53"},21.12,11.96,0.29,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":19704,"d":"19,704"},4.76,4.76,"-","-",33.25,12.03,8.92,5.58,4.44,{"v":61.989999999999995,"d":"61.99"},{"v":33.029999999999994,"d":"33.03"},24.47,4.15,0.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23856,"d":"23,856"},4.06,4.06,"-","-",30.47,{"v":11.6,"d":"11.60"},7.52,5.04,3.67,65.47,27.29,22.97,11.45,0.28,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":20732,"d":"20,732"},4.67,4.67,"-","-",33.17,12.25,8.65,{"v":5.8,"d":"5.80"},4.22,{"v":62.160000000000004,"d":"62.16"},31.41,26.43,{"v":4,"d":"4.00"},0.32,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25226,"d":"25,226"},4.01,4.01,"-","-",30.53,11.86,{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":5.3,"d":"5.30"},3.47,{"v":65.46000000000001,"d":"65.46"},25.82,{"v":25.2,"d":"25.20"},10.83,0.26,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":22102,"d":"22,102"},4.58,4.58,"-","-",33.08,{"v":12.5,"d":"12.50"},8.34,6.05,3.96,{"v":62.339999999999996,"d":"62.34"},29.45,28.76,3.83,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26596,"d":"26,596"},3.96,3.96,"-","-",30.59,12.09,7.11,5.54,3.29,65.45,{"v":27.259999999999998,"d":"27.26"},24.43,10.27,0.25,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":23472,"d":"23,472"},4.49,4.49,"-","-",{"v":33,"d":"33.00"},12.72,8.06,6.28,3.73,62.51,30.86,27.69,3.68,0.28,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":15294,"d":"15,294"},4.59,4.59,"-","-",29.82,9.73,8.96,5.72,2.43,65.59,42.55,17.86,4.74,0.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","-","不要",{"v":12169,"d":"12,169"},5.77,5.77,"-","-",34.26,12.23,9.39,7.19,{"v":2.9,"d":"2.90"},59.97,{"v":53.459999999999994,"d":"53.46"},5.96,0.55,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17399,"d":"17,399"},4.79,4.79,"-","-",32.26,11.03,9.51,5.03,3.83,{"v":62.949999999999996,"d":"62.95"},37.43,{"v":15.7,"d":"15.70"},3.78,1.55,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":14274,"d":"14,274"},5.85,5.85,"-","-",36.59,11.85,11.59,6.13,4.67,57.56,45.59,5.48,{"v":4.6,"d":"4.60"},1.89,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":18769,"d":"18,769"},4.67,4.67,"-","-",32.22,11.42,9.07,4.66,4.28,63.11,{"v":34.7,"d":"34.70"},14.55,8.17,1.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":15644,"d":"15,644"},5.61,5.61,"-","-",36.16,12.24,10.89,5.59,5.13,{"v":58.230000000000004,"d":"58.23"},{"v":41.6,"d":"41.60"},{"v":9.8,"d":"9.80"},{"v":5.1,"d":"5.10"},1.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20139,"d":"20,139"},4.57,4.57,"-","-",32.17,11.75,{"v":8.7,"d":"8.70"},4.66,4.34,63.26,32.34,13.56,11.97,1.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":17014,"d":"17,014"},5.41,5.41,"-","-",{"v":35.8,"d":"35.80"},12.57,{"v":10.3,"d":"10.30"},5.52,5.14,58.79,38.24,14.17,4.79,1.59,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21509,"d":"21,509"},4.47,4.47,"-","-",32.13,12.04,8.37,4.99,4.07,{"v":63.4,"d":"63.40"},30.29,15.28,{"v":12.7,"d":"12.70"},1.26,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":18384,"d":"18,384"},5.24,5.24,"-","-",35.47,12.84,{"v":9.8,"d":"9.80"},5.84,4.76,59.29,{"v":35.410000000000004,"d":"35.41"},17.88,4.53,1.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22879,"d":"22,879"},4.39,4.39,"-","-",32.12,{"v":12.3,"d":"12.30"},8.09,5.29,3.82,{"v":63.489999999999995,"d":"63.49"},28.46,{"v":18.2,"d":"18.20"},11.94,1.18,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":19754,"d":"19,754"},5.09,5.09,"-","-",35.21,13.08,9.37,6.13,4.43,{"v":59.699999999999996,"d":"59.70"},{"v":32.949999999999996,"d":"32.95"},21.08,{"v":4.3,"d":"4.30"},1.37,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23906,"d":"23,906"},4.34,4.34,"-","-",32.09,12.47,7.89,5.49,3.66,63.57,27.25,20.17,11.42,1.13,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":20782,"d":"20,782"},4.99,4.99,"-","-",35.03,13.24,9.08,6.31,4.21,59.98,31.34,{"v":23.2,"d":"23.20"},4.14,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24934,"d":"24,934"},4.29,4.29,"-","-",32.08,12.63,7.71,5.67,3.51,63.63,{"v":26.119999999999997,"d":"26.12"},21.98,10.95,1.08,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":21809,"d":"21,809"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.9,"d":"4.90"},"-","-",34.87,13.39,8.82,6.48,4.01,{"v":60.230000000000004,"d":"60.23"},29.86,25.12,4.01,1.24,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26304,"d":"26,304"},4.23,4.23,"-","-",32.06,12.82,{"v":7.5,"d":"7.50"},5.89,3.33,{"v":63.709999999999994,"d":"63.71"},24.76,24.16,10.38,1.03,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":23179,"d":"23,179"},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"},"-","-",34.68,13.56,8.51,6.69,3.77,{"v":60.519999999999996,"d":"60.52"},28.09,27.42,3.84,1.17,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":27674,"d":"27,674"},4.17,4.17,"-","-",32.02,12.99,{"v":7.3,"d":"7.30"},6.09,3.16,63.81,26.21,23.48,9.87,0.97,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":24549,"d":"24,549"},{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":4.7,"d":"4.70"},"-","-",{"v":34.5,"d":"34.50"},13.71,8.23,6.87,3.56,{"v":60.8,"d":"60.80"},29.53,26.47,{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":1.1,"d":"1.10"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16371,"d":"16,371"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.9,"d":"4.90"},"-","-",32.31,{"v":10.7,"d":"10.70"},9.88,5.35,3.45,62.79,39.75,16.69,{"v":4.7,"d":"4.70"},1.65,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","-","不要",{"v":13246,"d":"13,246"},6.06,6.06,"-","-",36.98,12.21,{"v":11.5,"d":"11.50"},6.61,4.27,{"v":56.959999999999994,"d":"56.96"},49.11,5.81,2.04,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":18835,"d":"18,835"},5.14,5.14,"-","-",34.97,12.89,{"v":9.7,"d":"9.70"},5.04,4.65,59.89,34.56,{"v":14.5,"d":"14.50"},3.49,2.87,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":15711,"d":"15,711"},6.16,6.16,"-","-",39.44,{"v":14,"d":"14.00"},11.63,6.05,5.57,{"v":54.4,"d":"54.40"},{"v":41.419999999999995,"d":"41.42"},5.35,4.18,3.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20205,"d":"20,205"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":5,"d":"5.00"},"-","-",34.74,13.12,9.29,5.37,4.33,{"v":60.260000000000005,"d":"60.26"},32.22,13.52,7.59,2.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":17081,"d":"17,081"},5.92,5.92,"-","-",38.81,14.18,10.99,6.36,5.12,{"v":55.269999999999996,"d":"55.27"},{"v":38.099999999999994,"d":"38.10"},8.98,5.02,3.17,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21575,"d":"21,575"},4.88,4.88,"-","-",34.54,13.32,8.92,5.66,4.06,60.58,30.19,12.66,11.17,2.51,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":18451,"d":"18,451"},5.71,5.71,"-","-",38.28,14.34,10.44,6.62,4.74,{"v":56.010000000000005,"d":"56.01"},35.28,13.06,4.74,2.93,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22946,"d":"22,946"},4.78,4.78,"-","-",34.37,{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":8.6,"d":"8.60"},5.92,3.81,60.85,28.38,14.33,{"v":11.9,"d":"11.90"},2.36,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":19821,"d":"19,821"},5.53,5.53,"-","-",37.81,14.48,9.96,6.85,4.41,56.66,{"v":32.839999999999996,"d":"32.84"},16.59,{"v":4.5,"d":"4.50"},2.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24316,"d":"24,316"},4.68,4.68,"-","-",34.21,13.66,8.32,6.14,{"v":3.6,"d":"3.60"},61.11,26.79,17.13,11.23,2.23,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":21191,"d":"21,191"},5.38,5.38,"-","-",37.41,14.59,9.55,7.05,4.13,{"v":57.209999999999994,"d":"57.21"},{"v":30.720000000000002,"d":"30.72"},19.65,4.29,2.55,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25343,"d":"25,343"},4.62,4.62,"-","-",{"v":34.1,"d":"34.10"},13.77,8.13,6.29,3.45,61.28,{"v":25.7,"d":"25.70"},19.03,10.78,2.14,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":22218,"d":"22,218"},5.27,5.27,"-","-",37.14,14.67,9.27,7.18,3.94,57.59,29.31,{"v":21.7,"d":"21.70"},4.14,2.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26371,"d":"26,371"},4.56,4.56,"-","-",34.01,13.86,7.95,6.43,3.32,61.43,{"v":24.7,"d":"24.70"},20.78,10.36,2.05,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":23246,"d":"23,246"},5.18,5.18,"-","-",{"v":36.9,"d":"36.90"},14.75,9.02,{"v":7.3,"d":"7.30"},3.76,{"v":57.919999999999995,"d":"57.92"},28.01,23.57,4.01,2.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":27741,"d":"27,741"},4.49,4.49,"-","-",33.91,13.99,7.74,6.61,3.15,{"v":61.599999999999994,"d":"61.60"},23.48,22.91,9.84,1.95,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":24616,"d":"24,616"},5.06,5.06,"-","-",36.59,14.83,8.72,7.44,3.55,58.35,26.47,25.82,3.86,{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":29111,"d":"29,111"},4.43,4.43,"-","-",33.78,{"v":14.1,"d":"14.10"},7.54,6.76,{"v":3,"d":"3.00"},61.79,24.91,22.32,9.38,1.86,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":25986,"d":"25,986"},4.96,4.96,"-","-",36.34,14.91,8.45,7.57,3.37,{"v":58.7,"d":"58.70"},{"v":27.889999999999997,"d":"27.89"},25.01,3.72,2.08,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17808,"d":"17,808"},5.26,5.26,"-","-",35.15,12.69,10.06,4.91,4.76,59.59,36.56,15.34,4.65,3.04,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","-","不要",{"v":14683,"d":"14,683"},6.37,6.37,"-","-",39.98,13.83,{"v":12.2,"d":"12.20"},5.96,5.78,{"v":53.650000000000006,"d":"53.65"},44.32,5.64,3.69,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20272,"d":"20,272"},5.43,5.43,"-","-",37.29,14.48,9.87,6.08,4.32,57.28,{"v":32.120000000000005,"d":"32.12"},13.47,4.01,3.24,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":17147,"d":"17,147"},6.43,6.43,"-","-",41.79,15.79,11.67,7.19,{"v":5.1,"d":"5.10"},51.78,37.96,5.25,4.74,3.83,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21642,"d":"21,642"},5.29,5.29,"-","-",36.92,{"v":14.6,"d":"14.60"},9.47,6.32,4.04,57.79,30.09,12.62,7.09,3.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":18517,"d":"18,517"},6.18,6.18,"-","-",41.04,15.82,11.07,7.39,4.73,52.78,{"v":35.160000000000004,"d":"35.16"},8.28,4.95,4.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23012,"d":"23,012"},5.16,5.16,"-","-",36.61,{"v":14.7,"d":"14.70"},9.12,6.54,{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":58.230000000000004,"d":"58.23"},{"v":28.299999999999997,"d":"28.30"},11.87,10.47,3.53,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":19887,"d":"19,887"},5.97,5.97,"-","-",40.39,15.86,10.55,7.57,{"v":4.4,"d":"4.40"},53.64,32.73,12.12,{"v":4.7,"d":"4.70"},4.09,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24382,"d":"24,382"},5.04,5.04,"-","-",36.34,14.79,8.81,6.73,3.59,{"v":58.620000000000005,"d":"58.62"},{"v":26.709999999999997,"d":"26.71"},13.48,{"v":11.2,"d":"11.20"},3.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":21257,"d":"21,257"},5.79,5.79,"-","-",39.83,15.89,{"v":10.1,"d":"10.10"},7.72,4.12,54.38,30.63,15.46,4.47,3.82,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25752,"d":"25,752"},4.94,4.94,"-","-",36.09,14.87,8.53,{"v":6.9,"d":"6.90"},{"v":3.4,"d":"3.40"},58.97,{"v":25.279999999999998,"d":"25.28"},16.17,10.61,3.15,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":22628,"d":"22,628"},5.63,5.63,"-","-",39.34,15.91,9.71,7.85,3.87,{"v":55.029999999999994,"d":"55.03"},28.77,{"v":18.4,"d":"18.40"},4.27,3.59,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26780,"d":"26,780"},4.87,4.87,"-","-",{"v":35.9,"d":"35.90"},14.92,8.34,7.01,3.27,59.23,24.34,{"v":18,"d":"18.00"},{"v":10.2,"d":"10.20"},3.03,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":23655,"d":"23,655"},5.52,5.52,"-","-",{"v":39,"d":"39.00"},15.93,9.44,7.94,{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":55.480000000000004,"d":"55.48"},{"v":27.529999999999998,"d":"27.53"},20.38,4.14,3.43,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":27807,"d":"27,807"},4.81,4.81,"-","-",35.75,14.98,8.16,7.12,3.15,{"v":59.440000000000005,"d":"59.44"},23.43,{"v":19.7,"d":"19.70"},9.82,2.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":24683,"d":"24,683"},5.42,5.42,"-","-",38.69,15.95,{"v":9.2,"d":"9.20"},8.02,3.54,55.89,26.38,{"v":22.2,"d":"22.20"},4.02,3.29,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":29177,"d":"29,177"},4.73,4.73,"-","-",35.56,15.04,7.95,7.25,{"v":3,"d":"3.00"},59.71,22.33,21.78,9.36,2.78,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":26053,"d":"26,053"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"-","-",38.31,15.96,{"v":8.9,"d":"8.90"},8.12,3.36,56.39,{"v":25,"d":"25.00"},{"v":24.4,"d":"24.40"},3.87,3.12,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":30547,"d":"30,547"},4.66,4.66,"-","-",35.37,15.09,7.75,7.37,2.86,59.97,23.74,21.27,8.94,2.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":27423,"d":"27,423"},5.19,5.19,"-","-",37.99,15.98,8.64,8.21,3.19,56.82,{"v":26.419999999999998,"d":"26.42"},{"v":23.7,"d":"23.70"},3.74,2.96,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":19245,"d":"19,245"},5.56,5.56,"-","-",{"v":37.6,"d":"37.60"},14.38,10.21,5.88,4.55,{"v":56.839999999999996,"d":"56.84"},33.82,14.19,4.61,4.22,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個未満 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","不要","-","不要",{"v":16120,"d":"16,120"},6.64,6.64,"-","-",42.45,15.75,12.19,7.02,5.43,50.91,40.36,5.51,5.04,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":15962,"d":"15,962"},4.39,4.39,"-","-",29.09,9.28,8.84,5.48,2.41,{"v":66.52000000000001,"d":"66.52"},40.76,17.11,4.53,4.12,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":12837,"d":"12,837"},5.46,5.46,"-","-",33.12,11.54,9.22,6.82,2.99,61.42,50.67,5.63,5.12,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17332,"d":"17,332"},4.29,4.29,"-","-",29.29,9.43,8.83,5.05,{"v":3,"d":"3.00"},66.42,37.55,15.76,8.85,4.26,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":14207,"d":"14,207"},5.23,5.23,"-","-",32.97,10.77,{"v":9.9,"d":"9.90"},6.16,3.66,{"v":61.8,"d":"61.80"},{"v":45.8,"d":"45.80"},{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":18702,"d":"18,702"},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"},"-","-",29.46,9.94,8.44,4.68,3.51,66.34,{"v":34.8,"d":"34.80"},14.61,12.89,4.04,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":15577,"d":"15,577"},5.05,5.05,"-","-",32.86,10.46,10.14,5.62,4.21,{"v":62.089999999999996,"d":"62.09"},41.76,15.48,4.85,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20072,"d":"20,072"},4.13,4.13,"-","-",{"v":29.6,"d":"29.60"},10.37,8.11,4.36,3.94,66.27,32.43,16.38,13.61,3.85,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":16947,"d":"16,947"},4.89,4.89,"-","-",32.75,10.94,9.61,5.16,4.67,62.36,{"v":38.4,"d":"38.40"},{"v":19.4,"d":"19.40"},4.56,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21442,"d":"21,442"},4.06,4.06,"-","-",29.73,10.75,7.82,4.32,4.08,{"v":66.21000000000001,"d":"66.21"},{"v":30.369999999999997,"d":"30.37"},19.42,12.74,3.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":18317,"d":"18,317"},4.76,4.76,"-","-",32.67,11.34,9.15,5.06,4.78,62.57,{"v":35.529999999999994,"d":"35.53"},22.73,4.31,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22470,"d":"22,470"},4.02,4.02,"-","-",29.82,11.01,7.63,4.58,3.89,66.16,{"v":28.970000000000002,"d":"28.97"},21.46,12.16,3.57,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":19345,"d":"19,345"},4.67,4.67,"-","-",32.61,{"v":11.6,"d":"11.60"},8.86,5.32,4.52,62.72,33.64,24.93,4.15,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23497,"d":"23,497"},3.98,3.98,"-","-",{"v":29.9,"d":"29.90"},11.24,7.45,4.81,3.72,{"v":66.11999999999999,"d":"66.12"},27.71,23.32,11.62,3.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":20373,"d":"20,373"},4.59,4.59,"-","-",32.56,11.84,8.59,5.55,4.29,{"v":62.849999999999994,"d":"62.85"},31.95,{"v":26.9,"d":"26.90"},{"v":4,"d":"4.00"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24867,"d":"24,867"},3.93,3.93,"-","-",29.99,11.52,7.23,5.09,3.52,66.08,{"v":26.2,"d":"26.20"},25.56,10.98,3.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":21743,"d":"21,743"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.5,"d":"4.50"},"-","-",{"v":32.5,"d":"32.50"},12.12,8.28,5.83,4.02,{"v":63,"d":"63.00"},29.95,29.23,3.82,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26237,"d":"26,237"},3.89,3.89,"-","-",30.06,11.77,7.04,5.34,3.33,66.05,27.64,24.77,10.41,3.23,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":23113,"d":"23,113"},4.42,4.42,"-","-",32.46,12.37,{"v":8,"d":"8.00"},6.07,3.79,{"v":63.120000000000005,"d":"63.12"},{"v":31.330000000000002,"d":"31.33"},28.12,3.67,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":14935,"d":"14,935"},4.48,4.48,"-","-",28.92,9.67,8.33,5.86,2.49,{"v":66.60000000000001,"d":"66.60"},43.56,18.29,4.75,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個未満 各種","不要","-","不要","-","不要",{"v":11810,"d":"11,810"},5.66,5.66,"-","-",33.25,12.23,{"v":8.6,"d":"8.60"},7.41,2.62,{"v":61.089999999999996,"d":"61.09"},55.08,6.01,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","ブロック工","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":15191,"d":"15,191"},3.07,3.07,"-","-",28.35,10.13,6.23,5.76,2.99,68.58,42.86,17.98,4.32,0.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":12067,"d":"12,067"},3.87,3.87,"-","-",32.45,10.86,7.84,7.25,3.77,63.68,53.91,5.45,3.76,0.56,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16561,"d":"16,561"},3.07,3.07,"-","-",28.63,10.64,6.01,5.28,3.57,{"v":68.3,"d":"68.30"},39.31,16.49,9.26,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":13437,"d":"13,437"},3.79,3.79,"-","-",32.37,11.41,7.41,6.51,{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":63.839999999999996,"d":"63.84"},{"v":48.419999999999995,"d":"48.42"},11.42,{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17931,"d":"17,931"},3.08,3.08,"-","-",28.85,11.07,5.82,4.88,4.05,68.07,36.32,15.23,13.44,0.37,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":14807,"d":"14,807"},3.73,3.73,"-","-",32.31,11.87,7.05,5.91,4.91,{"v":63.959999999999994,"d":"63.96"},43.94,16.28,3.29,0.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":19301,"d":"19,301"},3.08,3.08,"-","-",29.04,11.44,5.66,4.53,4.47,67.88,33.74,17.03,14.15,0.35,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":16177,"d":"16,177"},3.68,3.68,"-","-",32.24,12.24,6.76,5.41,5.33,64.08,40.24,20.32,3.11,0.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20671,"d":"20,671"},3.08,3.08,"-","-",29.22,11.77,5.53,4.83,4.23,{"v":67.69999999999999,"d":"67.70"},31.51,20.14,13.21,0.32,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":17547,"d":"17,547"},3.63,3.63,"-","-",{"v":32.2,"d":"32.20"},12.56,6.51,5.69,4.99,64.17,{"v":37.1,"d":"37.10"},23.73,2.96,0.38,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21699,"d":"21,699"},3.08,3.08,"-","-",29.33,11.98,5.43,5.07,4.03,{"v":67.58999999999999,"d":"67.59"},30.02,22.22,12.59,0.31,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":18574,"d":"18,574"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":3.6,"d":"3.60"},"-","-",32.16,12.77,6.35,5.92,4.71,{"v":64.24000000000001,"d":"64.24"},{"v":35.050000000000004,"d":"35.05"},25.96,2.87,0.36,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22726,"d":"22,726"},3.09,3.09,"-","-",29.44,12.18,5.35,5.29,3.85,67.47,{"v":28.650000000000002,"d":"28.65"},24.11,12.02,0.29,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":19602,"d":"19,602"},3.58,3.58,"-","-",32.13,12.95,{"v":6.2,"d":"6.20"},6.13,4.46,64.29,33.22,27.95,2.78,0.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24097,"d":"24,097"},3.09,3.09,"-","-",29.56,12.41,5.55,5.25,3.63,{"v":67.35000000000001,"d":"67.35"},{"v":27.029999999999998,"d":"27.03"},26.38,11.33,0.28,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":20972,"d":"20,972"},3.55,3.55,"-","-",32.09,13.17,6.38,6.03,4.17,64.36,{"v":31.049999999999997,"d":"31.05"},30.31,2.68,0.32,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25467,"d":"25,467"},3.09,3.09,"-","-",29.67,12.62,5.78,5.16,3.43,67.24,28.47,25.52,10.72,0.26,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":22342,"d":"22,342"},3.52,3.52,"-","-",32.06,13.36,6.59,5.88,3.92,64.42,{"v":32.440000000000005,"d":"32.44"},29.09,2.59,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":14164,"d":"14,164"},3.07,3.07,"-","-",28.12,9.68,6.42,6.18,2.62,68.81,45.94,19.29,3.11,0.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","-","不要",{"v":11039,"d":"11,039"},3.93,3.93,"-","-",32.53,10.35,8.24,7.93,{"v":3.2,"d":"3.20"},63.54,{"v":58.940000000000005,"d":"58.94"},3.99,0.61,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16269,"d":"16,269"},3.48,3.48,"-","-",30.96,{"v":11.8,"d":"11.80"},6.62,5.38,{"v":4.1,"d":"4.10"},65.56,{"v":40.010000000000005,"d":"40.01"},16.79,4.04,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":13144,"d":"13,144"},4.31,4.31,"-","-",35.34,12.86,8.19,6.66,5.08,{"v":60.349999999999994,"d":"60.35"},{"v":49.5,"d":"49.50"},{"v":5,"d":"5.00"},3.79,2.06,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17639,"d":"17,639"},3.45,3.45,"-","-",31.01,12.15,6.38,4.96,4.55,65.54,{"v":36.910000000000004,"d":"36.91"},15.49,8.69,1.53,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":14514,"d":"14,514"},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"},"-","-",34.98,13.19,7.75,6.03,5.53,60.82,44.85,10.57,3.54,1.86,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":19009,"d":"19,009"},3.43,3.43,"-","-",31.06,12.45,6.18,4.94,{"v":4.6,"d":"4.60"},65.51,34.25,14.37,12.68,1.42,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":15884,"d":"15,884"},4.11,4.11,"-","-",{"v":34.7,"d":"34.70"},13.46,7.39,5.91,5.51,61.19,40.97,15.18,3.34,{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20379,"d":"20,379"},3.41,3.41,"-","-",31.09,12.71,{"v":6,"d":"6.00"},5.27,4.29,{"v":65.5,"d":"65.50"},31.95,16.13,{"v":13.4,"d":"13.40"},1.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":17254,"d":"17,254"},4.03,4.03,"-","-",34.46,13.69,7.09,6.23,5.07,61.51,37.71,19.05,3.18,1.57,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21749,"d":"21,749"},3.39,3.39,"-","-",31.13,12.94,5.85,5.56,4.02,65.48,{"v":29.939999999999998,"d":"29.94"},19.15,12.56,1.24,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":18624,"d":"18,624"},3.96,3.96,"-","-",34.25,13.88,6.83,{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":4.7,"d":"4.70"},61.79,{"v":34.949999999999996,"d":"34.95"},22.36,3.03,1.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22776,"d":"22,776"},3.38,3.38,"-","-",31.15,13.09,5.76,5.75,3.84,65.47,28.59,21.17,11.99,1.19,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":19652,"d":"19,652"},3.92,3.92,"-","-",34.11,14.01,6.68,6.66,4.45,61.97,33.11,24.54,2.94,1.38,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23804,"d":"23,804"},3.37,3.37,"-","-",31.18,13.23,5.94,5.65,3.68,65.45,27.35,23.02,11.47,1.13,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":20679,"d":"20,679"},3.88,3.88,"-","-",33.98,14.12,6.84,6.51,4.23,62.14,31.48,{"v":26.5,"d":"26.50"},2.85,1.31,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25174,"d":"25,174"},3.35,3.35,"-","-",31.18,13.39,6.16,5.54,3.47,65.47,25.89,25.25,10.85,1.07,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":22049,"d":"22,049"},3.83,3.83,"-","-",33.85,14.26,7.03,6.33,3.97,62.32,29.52,28.83,2.75,1.22,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26544,"d":"26,544"},3.34,3.34,"-","-",31.22,13.54,6.35,5.44,{"v":3.3,"d":"3.30"},65.44,{"v":27.3,"d":"27.30"},24.48,10.29,1.02,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":23419,"d":"23,419"},3.79,3.79,"-","-",33.71,14.38,{"v":7.2,"d":"7.20"},6.16,3.74,{"v":62.5,"d":"62.50"},30.94,27.75,2.66,1.15,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":15241,"d":"15,241"},3.51,3.51,"-","-",30.91,11.49,6.82,5.74,3.71,65.58,42.71,17.92,3.18,1.77,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","-","不要",{"v":12117,"d":"12,117"},4.41,4.41,"-","-",35.65,12.57,8.58,7.22,4.67,59.94,53.71,{"v":4,"d":"4.00"},2.23,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17705,"d":"17,705"},3.96,3.96,"-","-",33.95,13.71,7.06,5.37,4.94,{"v":62.089999999999996,"d":"62.09"},36.75,15.43,3.71,3.06,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":14581,"d":"14,581"},{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":4.8,"d":"4.80"},"-","-",38.52,15.08,8.57,6.52,{"v":6,"d":"6.00"},56.68,44.64,4.51,3.82,3.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":19076,"d":"19,076"},{"v":3.9,"d":"3.90"},{"v":3.9,"d":"3.90"},"-","-",33.78,{"v":13.9,"d":"13.90"},6.81,5.69,4.59,62.32,34.11,14.32,8.04,2.84,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":15951,"d":"15,951"},4.66,4.66,"-","-",37.94,15.19,8.14,6.81,5.49,{"v":57.4,"d":"57.40"},40.78,9.62,{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":3.4,"d":"3.40"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20446,"d":"20,446"},3.84,3.84,"-","-",33.62,14.06,6.59,5.97,4.28,62.54,{"v":31.849999999999998,"d":"31.85"},13.36,11.79,2.65,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":17321,"d":"17,321"},4.54,4.54,"-","-",37.43,15.28,7.78,7.05,5.05,{"v":58.029999999999994,"d":"58.03"},37.57,13.92,3.41,3.13,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21816,"d":"21,816"},{"v":3.8,"d":"3.80"},{"v":3.8,"d":"3.80"},"-","-",{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":14.2,"d":"14.20"},{"v":6.4,"d":"6.40"},6.22,4.01,{"v":62.7,"d":"62.70"},{"v":29.849999999999998,"d":"29.85"},15.07,12.52,2.48,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":18691,"d":"18,691"},4.43,4.43,"-","-",36.99,15.35,7.47,7.26,4.68,58.58,34.84,17.59,3.25,{"v":2.9,"d":"2.90"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23186,"d":"23,186"},3.76,3.76,"-","-",33.38,14.32,6.44,6.23,3.77,62.86,{"v":28.1,"d":"28.10"},17.96,11.78,2.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":20061,"d":"20,061"},4.34,4.34,"-","-",36.64,15.42,7.44,7.21,4.36,{"v":59.019999999999996,"d":"59.02"},{"v":32.449999999999996,"d":"32.45"},20.76,3.11,{"v":2.7,"d":"2.70"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24213,"d":"24,213"},3.73,3.73,"-","-",33.31,14.41,6.59,6.12,3.61,62.96,{"v":26.9,"d":"26.90"},19.91,11.28,2.24,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":21088,"d":"21,088"},4.28,4.28,"-","-",{"v":36.4,"d":"36.40"},15.46,7.56,7.03,4.15,59.32,30.86,22.87,3.02,2.57,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25241,"d":"25,241"},3.71,3.71,"-","-",33.25,14.49,6.72,6.02,3.47,63.04,{"v":25.8,"d":"25.80"},21.71,10.82,2.14,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":22116,"d":"22,116"},4.23,4.23,"-","-",36.18,{"v":15.5,"d":"15.50"},7.67,6.87,3.96,{"v":59.589999999999996,"d":"59.59"},29.43,24.78,2.93,2.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26611,"d":"26,611"},3.68,3.68,"-","-",33.16,14.58,6.89,5.89,3.29,{"v":63.160000000000004,"d":"63.16"},24.48,23.89,10.26,2.03,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":23486,"d":"23,486"},4.17,4.17,"-","-",{"v":35.9,"d":"35.90"},15.55,{"v":7.8,"d":"7.80"},6.68,3.72,59.93,{"v":27.740000000000002,"d":"27.74"},27.06,2.83,{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":27981,"d":"27,981"},3.65,3.65,"-","-",33.08,14.66,7.03,5.78,3.13,63.27,25.91,23.23,9.76,1.93,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":24856,"d":"24,856"},4.11,4.11,"-","-",35.67,15.59,7.92,6.51,3.52,60.22,29.14,26.15,2.75,2.18,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16678,"d":"16,678"},4.01,4.01,"-","-",34.09,13.55,7.27,5.25,5.09,{"v":61.9,"d":"61.90"},39.01,16.38,3.26,3.25,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","-","不要",{"v":13553,"d":"13,553"},4.93,4.93,"-","-",39.05,14.99,8.95,6.46,6.26,{"v":56.019999999999996,"d":"56.02"},{"v":48,"d":"48.00"},4.02,{"v":4,"d":"4.00"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":19142,"d":"19,142"},4.36,4.36,"-","-",36.46,15.33,7.43,6.44,4.57,59.18,{"v":34.010000000000005,"d":"34.01"},14.27,4.25,3.43,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":16017,"d":"16,017"},5.21,5.21,"-","-",41.14,{"v":16.9,"d":"16.90"},8.89,{"v":7.7,"d":"7.70"},5.46,53.65,{"v":40.629999999999995,"d":"40.63"},5.07,{"v":4.1,"d":"4.10"},3.85,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20512,"d":"20,512"},4.27,4.27,"-","-",36.15,{"v":15.4,"d":"15.40"},7.18,6.67,4.27,{"v":59.580000000000005,"d":"59.58"},31.74,13.32,7.48,3.96,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":17387,"d":"17,387"},5.04,5.04,"-","-",40.38,16.85,8.47,7.87,5.03,54.58,37.45,8.82,4.67,3.64,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21882,"d":"21,882"},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"},"-","-",35.87,15.46,6.95,6.88,{"v":4,"d":"4.00"},59.93,29.75,12.48,11.02,3.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":18758,"d":"18,758"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.9,"d":"4.90"},"-","-",39.75,16.81,8.11,8.02,4.67,55.35,34.71,12.85,4.33,3.46,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23252,"d":"23,252"},4.14,4.14,"-","-",{"v":35.6,"d":"35.60"},15.51,7.05,6.75,3.76,{"v":60.260000000000005,"d":"60.26"},{"v":28.009999999999998,"d":"28.01"},14.14,11.75,3.49,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":20128,"d":"20,128"},4.78,4.78,"-","-",{"v":39.2,"d":"39.20"},16.78,8.15,{"v":7.8,"d":"7.80"},4.35,{"v":56.019999999999996,"d":"56.02"},{"v":32.339999999999996,"d":"32.34"},16.33,4.04,3.31,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":24622,"d":"24,622"},4.08,4.08,"-","-",35.38,15.55,7.21,6.57,3.55,60.54,26.47,16.91,11.09,{"v":3.3,"d":"3.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":21498,"d":"21,498"},4.68,4.68,"-","-",38.71,16.75,8.26,7.53,4.07,56.61,30.28,19.37,3.78,3.18,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25650,"d":"25,650"},4.04,4.04,"-","-",35.23,15.58,7.32,6.45,3.41,{"v":60.730000000000004,"d":"60.73"},{"v":25.4,"d":"25.40"},{"v":18.8,"d":"18.80"},10.65,3.17,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":22525,"d":"22,525"},4.61,4.61,"-","-",38.38,16.73,8.34,7.35,3.88,57.01,{"v":28.900000000000002,"d":"28.90"},21.41,3.61,3.09,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":26677,"d":"26,677"},4.01,4.01,"-","-",35.09,15.61,7.42,6.34,3.28,{"v":60.9,"d":"60.90"},24.43,20.54,10.24,3.04,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":23553,"d":"23,553"},4.54,4.54,"-","-",38.09,16.71,8.41,7.19,3.71,{"v":57.370000000000005,"d":"57.37"},27.65,23.26,3.45,3.01,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":28047,"d":"28,047"},3.96,3.96,"-","-",34.92,15.64,7.54,6.21,3.12,61.12,{"v":23.240000000000002,"d":"23.24"},22.66,9.74,{"v":2.9,"d":"2.90"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":24923,"d":"24,923"},4.46,4.46,"-","-",37.74,16.69,8.49,6.99,3.51,{"v":57.8,"d":"57.80"},26.13,{"v":25.5,"d":"25.50"},3.26,2.91,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":29417,"d":"29,417"},3.93,3.93,"-","-",34.77,15.67,7.65,6.09,2.97,{"v":61.300000000000004,"d":"61.30"},24.65,22.09,9.28,2.76,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":26293,"d":"26,293"},4.39,4.39,"-","-",37.41,16.67,8.56,6.81,3.33,{"v":58.2,"d":"58.20"},27.57,24.72,3.09,2.82,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":18115,"d":"18,115"},4.43,4.43,"-","-",36.74,15.28,7.65,6.24,4.83,58.83,35.93,15.08,4.49,3.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","再生砕石 RC-40","5.0m3を超え7.0m3以下","不要","-","不要",{"v":14990,"d":"14,990"},5.35,5.35,"-","-",41.79,16.94,9.25,7.55,5.84,52.86,43.41,5.42,4.03,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":14832,"d":"14,832"},2.92,2.92,"-","-",27.41,9.52,6.09,{"v":5.9,"d":"5.90"},2.59,69.67,43.87,18.42,4.43,2.95,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.1m3以上0.5m3以下","不要",{"v":11707,"d":"11,707"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":3.7,"d":"3.70"},"-","-",31.38,10.11,7.71,7.48,3.28,64.92,55.57,5.61,3.74,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":16202,"d":"16,202"},2.94,2.94,"-","-",27.76,10.09,5.88,{"v":5.4,"d":"5.40"},3.21,{"v":69.3,"d":"69.30"},40.16,16.86,9.47,2.81,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.5m3を超え0.9m3以下","不要",{"v":13077,"d":"13,077"},3.64,3.64,"-","-",31.41,10.76,7.28,6.69,3.98,64.95,49.74,11.73,3.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":17572,"d":"17,572"},2.95,2.95,"-","-",28.07,10.58,{"v":5.7,"d":"5.70"},4.98,3.73,68.98,37.04,15.54,13.72,2.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","0.9m3を超え1.3m3以下","不要",{"v":14447,"d":"14,447"},3.59,3.59,"-","-",31.42,11.28,6.93,6.06,4.54,{"v":64.99000000000001,"d":"64.99"},45.03,16.69,3.27,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":18942,"d":"18,942"},2.96,2.96,"-","-",28.32,10.99,5.54,4.62,4.18,68.72,34.36,17.36,14.42,2.58,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.3m3を超え1.7m3以下","不要",{"v":15818,"d":"15,818"},3.55,3.55,"-","-",31.43,11.72,6.64,5.53,{"v":5,"d":"5.00"},65.02,{"v":41.150000000000006,"d":"41.15"},20.78,3.09,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","ブロック工","特殊作業員","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":20312,"d":"20,312"},2.97,2.97,"-","-",28.54,11.35,5.41,4.56,4.31,68.49,32.05,{"v":20.5,"d":"20.50"},13.45,2.49,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","1.7m3を超え2.1m3以下","不要",{"v":17188,"d":"17,188"},3.51,3.51,"-","-",31.45,12.08,6.39,{"v":5.4,"d":"5.40"},5.09,65.04,{"v":37.870000000000005,"d":"37.87"},24.23,2.94,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":21340,"d":"21,340"},2.98,2.98,"-","-",28.69,11.59,5.32,4.82,{"v":4.1,"d":"4.10"},68.33,{"v":30.5,"d":"30.50"},{"v":22.6,"d":"22.60"},{"v":12.8,"d":"12.80"},2.43,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.1m3を超え2.3m3以下","不要",{"v":18215,"d":"18,215"},3.49,3.49,"-","-",31.45,12.32,6.23,5.65,{"v":4.8,"d":"4.80"},{"v":65.05999999999999,"d":"65.06"},35.75,26.47,2.84,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":22367,"d":"22,367"},2.99,2.99,"-","-",28.83,11.81,5.24,5.06,3.91,68.18,{"v":29.099999999999998,"d":"29.10"},{"v":24.5,"d":"24.50"},12.21,2.37,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.3m3を超え2.7m3以下","不要",{"v":19243,"d":"19,243"},3.47,3.47,"-","-",31.47,12.53,6.09,5.88,4.55,65.06,33.82,28.48,2.76,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":23737,"d":"23,737"},2.99,2.99,"-","-",28.99,12.07,5.34,5.14,3.69,68.02,27.43,26.78,11.51,{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","2.7m3を超え3.1m3以下","不要",{"v":20613,"d":"20,613"},3.45,3.45,"-","-",31.49,12.79,6.15,5.93,4.24,65.06,31.57,30.84,2.65,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":25107,"d":"25,107"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},"-","-",29.14,{"v":12.3,"d":"12.30"},5.59,5.06,3.48,67.86,28.86,25.88,10.88,2.24,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","18-8-25(高炉)","3.1m3を超え3.5m3以下","不要",{"v":21983,"d":"21,983"},3.43,3.43,"-","-",{"v":31.5,"d":"31.50"},13.01,6.38,5.78,3.98,65.07,{"v":32.949999999999996,"d":"32.95"},29.56,2.56,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","ブロック工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":13805,"d":"13,805"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":2.9,"d":"2.90"},"-","-",{"v":27.1,"d":"27.10"},9.01,6.34,6.28,2.69,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":47.129999999999995,"d":"47.13"},19.79,3.08,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","ブロック工","運転手（特殊）","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上 各種","不要","-","不要","-","不要",{"v":10680,"d":"10,680"},3.75,3.75,"-","-",31.36,9.51,{"v":8.2,"d":"8.20"},8.11,{"v":2.9,"d":"2.90"},64.89,{"v":60.9,"d":"60.90"},3.99,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","ブロック工","運転手（特殊）","土木一般世話役","間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"029","index":30,"n_rows":69,"n_cols":40,"rows_kept":69,"merged":[[2,0,2,7],[2,8,4,8],[2,9,2,23],[2,24,2,38],[2,39,4,39],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,9,4,9],[3,10,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,22],[3,23,4,23],[3,24,3,29],[3,30,3,33],[3,34,3,37],[3,38,4,38],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,4,29]]}
["No.029【　平ブロック張　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":7},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["ﾌﾞﾛｯｸの質量","平ﾌﾞﾛｯｸ規格","裏込材規格","裏込材10m2当り使用量","遮水ｼｰﾄ規格","吸出し防止材の有無","連結金具の有無","連結金具10m2当り使用量",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":10},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個以下",{"v":11915,"d":"11,915"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-",21.39,8.95,3.38,2.96,2.78,{"v":77.21000000000001,"d":"77.21"},{"v":42.440000000000005,"d":"42.44"},22.93,6.83,0.56,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":13040,"d":"13,040"},1.28,1.28,"-","-",19.54,8.18,3.09,2.71,2.54,79.18,38.78,20.95,6.24,0.51,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":14165,"d":"14,165"},1.18,1.18,"-","-",17.99,7.53,2.84,2.49,2.34,80.83,35.71,19.28,5.74,0.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","無し","-",{"v":11540,"d":"11,540"},1.44,1.44,"-","-",22.08,9.24,3.49,3.06,2.87,76.48,43.82,23.67,7.05,0.58,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個以下",{"v":10867,"d":"10,867"},1.53,1.53,"-","-",21.29,7.94,3.42,3.25,3.05,77.18,46.53,25.14,1.44,0.62,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":11992,"d":"11,992"},1.39,1.39,"-","-",{"v":19.3,"d":"19.30"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"v":3.1,"d":"3.10"},2.94,2.77,79.31,42.17,22.78,{"v":1.3,"d":"1.30"},0.56,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":13117,"d":"13,117"},1.27,1.27,"-","-",17.64,6.58,2.83,2.69,2.53,81.09,38.55,20.83,1.19,0.51,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","無し","-",{"v":10492,"d":"10,492"},1.59,1.59,"-","-",22.06,8.23,3.54,3.37,3.16,76.35,48.18,26.04,1.49,0.64,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","有り","有り","5.0個以下",{"v":8790.3,"d":"8,790.3"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",24.54,9.53,4.02,3.87,3.78,73.56,{"v":57.489999999999995,"d":"57.49"},9.26,1.78,0.77,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":9915.3,"d":"9,915.3"},1.68,1.68,"-","-",21.74,8.45,3.56,3.43,3.35,76.58,{"v":51,"d":"51.00"},{"v":8.2,"d":"8.20"},1.58,0.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":11040,"d":"11,040"},1.51,1.51,"-","-",19.53,7.59,{"v":3.2,"d":"3.20"},3.08,3.01,78.96,45.79,7.37,1.42,0.61,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","有り","無し","-",{"v":8415.3,"d":"8,415.3"},1.98,1.98,"-","-",25.63,9.96,{"v":4.2,"d":"4.20"},4.05,3.94,72.39,60.06,9.67,1.86,{"v":0.8,"d":"0.80"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","無し","有り","5.0個以下",{"v":7742.1,"d":"7,742.1"},2.16,2.16,"-","-",24.84,{"v":8.2,"d":"8.20"},4.56,4.29,{"v":4,"d":"4.00"},{"v":73,"d":"73.00"},65.27,2.02,0.87,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":8867.1,"d":"8,867.1"},1.88,1.88,"-","-",21.68,7.16,3.98,3.74,3.49,76.44,{"v":57,"d":"57.00"},1.77,0.76,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":9992.1,"d":"9,992.1"},1.67,1.67,"-","-",19.24,6.35,3.54,3.32,{"v":3.1,"d":"3.10"},79.09,50.58,1.57,0.67,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3以下","不要","無し","無し","-",{"v":7367.1,"d":"7,367.1"},2.27,2.27,"-","-",{"v":26.1,"d":"26.10"},8.61,{"v":4.8,"d":"4.80"},4.51,{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":71.63000000000001,"d":"71.63"},{"v":68.58000000000001,"d":"68.58"},2.13,0.92,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個以下",{"v":12993,"d":"12,993"},2.06,2.06,"-","-",25.22,11.14,4.35,3.55,{"v":3.1,"d":"3.10"},72.72,38.92,21.03,6.26,2.08,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":14118,"d":"14,118"},1.89,1.89,"-","-",{"v":23.2,"d":"23.20"},10.25,{"v":4,"d":"4.00"},3.27,2.85,74.91,35.84,19.35,5.76,1.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":15243,"d":"15,243"},1.75,1.75,"-","-",21.49,9.49,3.71,3.03,2.64,76.76,{"v":33.190000000000005,"d":"33.19"},17.92,5.34,1.77,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","無し","-",{"v":12618,"d":"12,618"},2.12,2.12,"-","-",25.97,11.47,4.48,3.66,3.19,71.91,{"v":40.080000000000005,"d":"40.08"},21.65,6.45,2.14,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個以下",{"v":11944,"d":"11,944"},2.24,2.24,"-","-",25.47,10.41,4.73,3.87,3.11,{"v":72.28999999999999,"d":"72.29"},42.34,22.87,2.27,1.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":13069,"d":"13,069"},2.04,2.04,"-","-",23.28,9.52,4.33,3.53,2.84,74.68,{"v":38.7,"d":"38.70"},{"v":20.9,"d":"20.90"},2.07,1.54,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":14194,"d":"14,194"},1.88,1.88,"-","-",21.43,8.76,3.98,3.25,2.62,76.69,35.64,19.24,1.91,1.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","無し","-",{"v":11569,"d":"11,569"},2.31,2.31,"-","-",{"v":26.3,"d":"26.30"},10.75,4.89,3.99,3.21,71.39,{"v":43.7,"d":"43.70"},23.61,2.34,1.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","有り","有り","5.0個以下",{"v":9867.8,"d":"9,867.8"},2.71,2.71,"-","-",29.24,12.35,5.73,4.68,3.45,68.05,{"v":51.230000000000004,"d":"51.23"},8.24,2.74,2.04,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":10993,"d":"10,993"},2.43,2.43,"-","-",26.25,11.09,5.14,{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":71.32000000000001,"d":"71.32"},45.99,{"v":7.4,"d":"7.40"},2.46,1.83,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":12118,"d":"12,118"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",23.81,10.06,4.67,3.81,2.81,{"v":73.99000000000001,"d":"73.99"},{"v":41.730000000000004,"d":"41.73"},6.71,2.23,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","有り","無し","-",{"v":9492.8,"d":"9,492.8"},2.81,2.81,"-","-",30.41,12.84,5.96,4.87,3.59,66.78,{"v":53.239999999999995,"d":"53.24"},8.57,2.85,2.12,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","無し","有り","5.0個以下",{"v":8819.6,"d":"8,819.6"},3.03,3.03,"-","-",30.06,11.51,6.41,5.24,3.51,66.91,57.31,3.07,2.28,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":9944.6,"d":"9,944.6"},2.69,2.69,"-","-",26.65,10.21,5.69,4.64,3.11,70.66,50.84,2.72,2.02,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":11070,"d":"11,070"},2.41,2.41,"-","-",23.95,9.17,5.11,4.17,{"v":2.8,"d":"2.80"},73.64,{"v":45.669999999999995,"d":"45.67"},2.44,1.82,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","1.0m3を超え3.0m3以下","不要","無し","無し","-",{"v":8444.6,"d":"8,444.6"},3.16,3.16,"-","-",31.41,12.03,{"v":6.7,"d":"6.70"},5.47,3.67,65.43,{"v":59.839999999999996,"d":"59.84"},3.21,2.38,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個以下",{"v":14429,"d":"14,429"},2.78,2.78,"-","-",29.45,13.55,5.88,{"v":4.4,"d":"4.40"},2.79,67.77,35.06,18.93,5.64,3.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":15554,"d":"15,554"},2.58,2.58,"-","-",27.31,12.57,5.45,4.08,2.59,70.11,32.53,17.56,5.23,3.48,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":16679,"d":"16,679"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"-","-",25.48,11.72,5.09,3.81,2.41,{"v":72.11999999999999,"d":"72.12"},30.32,16.38,4.88,3.25,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","無し","-",{"v":14054,"d":"14,054"},2.85,2.85,"-","-",30.23,13.91,6.04,4.52,2.86,66.92,35.99,19.44,5.79,3.85,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個以下",{"v":13381,"d":"13,381"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},"-","-",30.01,13.09,6.34,4.75,2.78,66.99,37.79,20.41,4.05,1.94,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":14506,"d":"14,506"},2.76,2.76,"-","-",27.69,12.08,5.85,4.38,2.56,69.55,34.86,18.83,3.73,1.79,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":15631,"d":"15,631"},2.56,2.56,"-","-",25.68,11.21,5.43,4.06,2.37,71.76,32.36,17.48,3.47,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","無し","-",{"v":13006,"d":"13,006"},3.08,3.08,"-","-",30.87,13.47,6.52,4.88,2.86,66.05,38.88,{"v":21,"d":"21.00"},4.17,{"v":2,"d":"2.00"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","有り","有り","5.0個以下",{"v":11305,"d":"11,305"},3.55,3.55,"-","-",34.12,15.27,7.51,5.62,3.01,{"v":62.330000000000005,"d":"62.33"},{"v":44.730000000000004,"d":"44.73"},{"v":7.2,"d":"7.20"},4.79,{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":12430,"d":"12,430"},3.22,3.22,"-","-",31.03,13.89,6.83,5.11,2.74,65.75,{"v":40.699999999999996,"d":"40.70"},6.54,4.36,2.09,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":13555,"d":"13,555"},2.96,2.96,"-","-",28.46,12.74,6.26,4.69,2.51,68.58,{"v":37.3,"d":"37.30"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":4,"d":"4.00"},1.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","有り","無し","-",{"v":10930,"d":"10,930"},3.67,3.67,"-","-",35.29,{"v":15.8,"d":"15.80"},7.76,5.81,3.11,61.04,{"v":46.260000000000005,"d":"46.26"},7.44,4.96,2.38,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","無し","有り","5.0個以下",{"v":10256,"d":"10,256"},3.91,3.91,"-","-",35.32,14.85,8.27,6.19,3.02,60.77,{"v":49.3,"d":"49.30"},5.28,2.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":11381,"d":"11,381"},3.52,3.52,"-","-",31.83,13.39,7.45,5.58,2.72,64.65,44.43,4.76,2.29,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":12506,"d":"12,506"},3.21,3.21,"-","-",28.96,12.18,6.78,5.08,2.47,67.83,40.44,4.33,2.08,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","再生砕石 RC-40","3.0m3を超え5.0m3以下","不要","無し","無し","-",{"v":9881.3,"d":"9,881.3"},4.06,4.06,"-","-",36.68,15.42,8.59,6.43,3.13,59.26,51.15,5.48,2.63,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個以下",{"v":11556,"d":"11,556"},1.15,1.15,"-","-",19.95,8.13,3.48,2.52,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":78.89999999999999,"d":"78.90"},43.75,23.64,7.04,1.23,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":12681,"d":"12,681"},1.05,1.05,"-","-",18.18,7.41,3.17,{"v":2.3,"d":"2.30"},2.27,80.77,39.88,21.54,6.41,1.12,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":13806,"d":"13,806"},0.96,0.96,"-","-",16.68,{"v":6.8,"d":"6.80"},2.91,2.11,2.09,82.36,36.65,19.79,5.89,1.02,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り","無し","-",{"v":11181,"d":"11,181"},1.19,1.19,"-","-",20.62,{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":3.6,"d":"3.60"},2.61,2.58,78.19,{"v":45.209999999999994,"d":"45.21"},24.43,7.28,1.27,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個以下",{"v":10508,"d":"10,508"},1.27,1.27,"-","-",19.72,7.01,3.54,2.77,2.75,79.01,{"v":48.1,"d":"48.10"},{"v":26,"d":"26.00"},1.35,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":11633,"d":"11,633"},1.15,1.15,"-","-",17.81,6.33,3.19,2.51,2.48,81.04,{"v":43.449999999999996,"d":"43.45"},23.48,1.22,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":12758,"d":"12,758"},1.04,1.04,"-","-",16.22,5.77,2.91,2.28,2.26,82.74,39.65,21.41,1.11,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し","無し","-",{"v":10133,"d":"10,133"},1.32,1.32,"-","-",20.45,7.26,3.67,2.88,2.85,78.23,49.87,26.96,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","有り","有り","5.0個以下",{"v":8431.2,"d":"8,431.2"},1.58,1.58,"-","-",{"v":22.7,"d":"22.70"},8.43,4.04,3.46,3.42,75.72,59.95,9.65,1.68,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","有り","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":9556.2,"d":"9,556.2"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-",20.03,7.44,3.56,3.05,3.02,78.57,52.89,8.51,1.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","有り","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":10681,"d":"10,681"},1.25,1.25,"-","-",17.91,6.65,3.19,2.73,{"v":2.7,"d":"2.70"},80.84,47.32,7.62,1.33,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","有り","無し","-",{"v":8056.2,"d":"8,056.2"},1.66,1.66,"-","-",23.76,8.82,4.23,3.62,3.58,{"v":74.58000000000001,"d":"74.58"},62.72,{"v":10.1,"d":"10.10"},1.76,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","無し","有り","5.0個以下",{"v":7383,"d":"7,383.0"},1.81,1.81,"-","-",22.76,6.88,4.19,3.95,3.91,75.43,{"v":68.44000000000001,"d":"68.44"},1.92,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","無し","有り","5.0個を超え15.0個以下",{"v":8508,"d":"8,508.0"},1.57,1.57,"-","-",19.75,5.97,3.64,3.43,3.39,78.68,59.38,1.67,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","無し","有り","15.0個を超え20.0個以下",{"v":9633,"d":"9,633.0"},1.38,1.38,"-","-",17.44,5.27,3.21,3.03,{"v":3,"d":"3.00"},81.18,52.46,1.47,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["150kg/個以上","平ﾌﾞﾛｯｸ各種","不要","-","不要","無し","無し","-",{"v":7008,"d":"7,008.0"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",23.97,7.24,4.42,4.16,4.12,74.13,72.11,2.02,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","ブロック工","運転手（特殊）","平ブロック　厚さ１００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"030","index":31,"n_rows":17,"n_cols":37,"rows_kept":17,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.030【　連節ブロック張　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["ﾌﾞﾛｯｸの質量","連結方法","連節鉄筋(鋼線)規格","遮水ｼｰﾄ規格","吸出し防止材の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["150kg/個未満","-","SR235 径13mm","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り",{"v":19167,"d":"19,167"},1.39,1.39,"-","-",25.69,10.66,6.22,3.71,3.01,{"v":72.91999999999999,"d":"72.92"},52.24,14.25,4.24,0.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-"]
["150kg/個未満","-","SR235 径13mm","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し",{"v":18119,"d":"18,119"},1.47,1.47,"-","-",25.91,11.28,5.46,3.76,3.19,72.62,55.23,15.08,1.56,0.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-"]
["150kg/個未満","-","SR235 径13mm","不要","有り",{"v":16042,"d":"16,042"},1.66,1.66,"-","-",28.27,12.74,6.01,4.05,{"v":3.6,"d":"3.60"},70.07,{"v":62.379999999999995,"d":"62.38"},5.07,1.77,0.85,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-"]
["150kg/個未満","-","SR235 径13mm","不要","無し",{"v":14994,"d":"14,994"},1.78,1.78,"-","-",28.69,13.63,5.08,4.13,3.85,69.53,66.73,1.89,0.91,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-","-"]
["150kg/個以上","鉄筋又は鋼線","SR235 径13mm","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り",{"v":18330,"d":"18,330"},1.46,1.46,"-","-",22.31,6.37,5.12,3.88,3.15,76.23,{"v":54.599999999999994,"d":"54.60"},{"v":14.9,"d":"14.90"},4.44,0.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-"]
["150kg/個以上","鉄筋又は鋼線","SR235 径13mm","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し",{"v":17282,"d":"17,282"},1.54,1.54,"-","-",22.31,6.75,4.26,3.94,3.34,{"v":76.14999999999999,"d":"76.15"},57.91,15.81,1.64,0.79,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-"]
["150kg/個以上","鉄筋又は鋼線","SR235 径13mm","不要","有り",{"v":15206,"d":"15,206"},1.76,1.76,"-","-",24.33,7.68,4.67,4.28,{"v":3.8,"d":"3.80"},73.91,65.81,5.35,1.86,0.89,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-"]
["150kg/個以上","鉄筋又は鋼線","SR235 径13mm","不要","無し",{"v":14157,"d":"14,157"},1.89,1.89,"-","-",24.47,8.25,4.37,4.08,3.99,73.64,{"v":70.67999999999999,"d":"70.68"},{"v":2,"d":"2.00"},0.96,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","軽油　パトロール給油","鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３","-","-","-"]
["150kg/個以上","連結金具","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","有り",{"v":16744,"d":"16,744"},0.79,0.79,"-","-",17.42,5.23,4.09,3.38,{"v":2.4,"d":"2.40"},81.79,59.78,16.31,4.86,0.84,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-"]
["150kg/個以上","連結金具","-","遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)","無し",{"v":15696,"d":"15,696"},0.85,0.85,"-","-",{"v":17.1,"d":"17.10"},5.58,{"v":3.6,"d":"3.60"},3.07,2.37,{"v":82.05000000000001,"d":"82.05"},63.75,{"v":17.4,"d":"17.40"},{"v":0.9,"d":"0.90"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","連結金具","-","不要","有り",{"v":13619,"d":"13,619"},0.98,0.98,"-","-",18.55,6.43,4.15,3.35,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":80.47000000000001,"d":"80.47"},{"v":73.46000000000001,"d":"73.46"},5.97,1.04,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["150kg/個以上","連結金具","-","不要","無し",{"v":12571,"d":"12,571"},1.06,1.06,"-","-",18.23,6.96,{"v":4.5,"d":"4.50"},2.46,2.29,{"v":80.71000000000001,"d":"80.71"},{"v":79.58000000000001,"d":"79.58"},1.13,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","ブロック工","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"031","index":32,"n_rows":11,"n_cols":35,"rows_kept":11,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.031【　胴込・裏込コンクリート　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["ﾌﾞﾛｯｸの種類","ﾌﾞﾛｯｸの質量","生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ","-","18-8-25(高炉)",{"v":34251,"d":"34,251"},3.12,3.12,"-","-",31.62,16.31,9.91,3.57,"-",65.26,64.04,1.22,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ","-","不要",{"v":12328,"d":"12,328"},8.68,8.68,"-","-",87.92,45.35,27.54,9.93,"-",{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":3.4,"d":"3.40"},"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸ","2,000kg/個以下","18-8-25(高炉)",{"v":31238,"d":"31,238"},2.99,2.99,"-","-",25.54,10.87,8.94,3.75,"-",{"v":71.47000000000001,"d":"71.47"},{"v":70.21000000000001,"d":"70.21"},1.26,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸ","2,000kg/個以下","不要",{"v":9315.2,"d":"9,315.2"},10.05,10.05,"-","-",{"v":85.7,"d":"85.70"},{"v":36.480000000000004,"d":"36.48"},29.99,12.59,"-",4.25,4.25,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸ","2,000kg/個超え","18-8-25(高炉)",{"v":26759,"d":"26,759"},3.25,3.25,"-","-",14.81,10.44,2.11,"-","-",81.94,81.94,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","-","-","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸ","2,000kg/個超え","不要",{"v":4836.8,"d":"4,836.8"},18.02,18.02,"-","-",{"v":81.97999999999999,"d":"81.98"},57.78,{"v":11.7,"d":"11.70"},"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"032","index":33,"n_rows":9,"n_cols":34,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.032【　胴込・裏込材（砕石）　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["ﾌﾞﾛｯｸの種類","胴込･裏込材規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ","再生砕石 RC-40",{"v":7183.4,"d":"7,183.4"},9.31,9.31,"-","-",{"v":67.69000000000001,"d":"67.69"},35.39,19.69,12.06,"-",{"v":23,"d":"23.00"},18.87,4.13,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ","不要",{"v":5827.4,"d":"5,827.4"},11.48,11.48,"-","-",83.43,43.61,24.28,14.87,"-",5.09,5.09,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸ","再生砕石 RC-40",{"v":3961.8,"d":"3,961.8"},6.75,6.75,"-","-",56.04,{"v":32.089999999999996,"d":"32.09"},14.28,8.75,"-",37.21,34.22,2.99,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["大型ﾌﾞﾛｯｸ","不要",{"v":2605.8,"d":"2,605.8"},10.27,10.27,"-","-",85.18,48.76,21.72,{"v":13.3,"d":"13.30"},"-",4.55,4.55,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"033","index":34,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.033【　遮水シート張　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["遮水ｼｰﾄ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)",{"v":3124.7,"d":"3,124.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",12.54,7.31,1.98,"-","-",87.46,87.46,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"034","index":35,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.034【　吸出し防止材（全面）設置　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1048.2,"d":"1,048.2"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",22.33,19.38,2.95,"-","-",77.67,77.67,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"035","index":36,"n_rows":9,"n_cols":35,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.035【　現場打基礎コンクリート　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","基礎砕石の有無","養生工の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["18-8-25(高炉)","有り","一般養生･特殊養生(練炭)",{"v":81736,"d":"81,736"},2.09,1.47,0.62,"-",{"v":67.8,"d":"67.80"},{"v":18.740000000000002,"d":"18.74"},17.98,10.22,10.17,30.11,25.85,1.42,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","有り","養生工なし",{"v":79613,"d":"79,613"},2.14,1.51,0.63,"-",{"v":66.94999999999999,"d":"66.95"},18.53,17.53,10.44,9.79,30.91,26.54,1.46,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","型わく工","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","無し","一般養生･特殊養生(練炭)",{"v":71052,"d":"71,052"},1.69,1.69,"-","-",{"v":67.41999999999999,"d":"67.42"},20.75,16.42,10.47,9.55,30.89,29.74,0.97,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","無し","養生工なし",{"v":68929,"d":"68,929"},1.74,1.74,"-","-",66.42,21.38,15.01,9.99,9.85,31.84,30.65,{"v":1,"d":"1.00"},"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"036","index":37,"n_rows":8,"n_cols":34,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.036【　現場打小口止コンクリート　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","養生工の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["18-8-25(高炉)","一般養生",{"v":72749,"d":"72,749"},1.83,1.83,"-","-",68.15,21.77,21.44,10.56,5.83,30.02,29.04,0.98,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","特殊養生(練炭)",{"v":76584,"d":"76,584"},1.74,1.74,"-","-",69.74,23.26,20.36,11.17,5.54,28.52,27.59,0.93,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","養生工なし",{"v":70626,"d":"70,626"},1.89,1.89,"-","-",67.18,{"v":22.119999999999997,"d":"22.12"},20.49,10.09,6.01,30.93,29.92,1.01,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"037","index":38,"n_rows":8,"n_cols":34,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.037【　現場打横帯（隔壁）コンクリート　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","養生工の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["18-8-25(高炉)","一般養生",{"v":69696,"d":"69,696"},2.11,2.11,"-","-",66.44,{"v":26.3,"d":"26.30"},{"v":17.2,"d":"17.20"},{"v":7.3,"d":"7.30"},7.02,31.45,30.32,1.13,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","特殊養生(練炭)",{"v":73530,"d":"73,530"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",{"v":68.2,"d":"68.20"},24.93,18.99,7.84,6.92,{"v":29.8,"d":"29.80"},28.73,1.07,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","養生工なし",{"v":67573,"d":"67,573"},2.17,2.17,"-","-",{"v":65.39999999999999,"d":"65.40"},27.13,15.78,7.53,6.42,32.43,31.27,1.16,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"038","index":39,"n_rows":8,"n_cols":34,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.038【　現場打天端コンクリート　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","養生工の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["18-8-25(高炉)","一般養生",{"v":65822,"d":"65,822"},2.43,2.43,"-","-",63.99,21.93,15.12,10.73,{"v":7.3,"d":"7.30"},33.58,{"v":32.1,"d":"32.10"},1.48,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","特殊養生(練炭)",{"v":69657,"d":"69,657"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","-",{"v":65.97000000000001,"d":"65.97"},20.71,17.13,11.39,{"v":6.9,"d":"6.90"},31.73,30.33,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["18-8-25(高炉)","養生工なし",{"v":63699,"d":"63,699"},2.52,2.52,"-","-",{"v":62.779999999999994,"d":"62.78"},{"v":22.650000000000002,"d":"22.65"},13.55,10.21,7.55,{"v":34.7,"d":"34.70"},33.17,1.53,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"039","index":40,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.039【　プレキャスト基礎ブロック　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":5004.4,"d":"5,004.4"},10.69,10.69,"-","-",77.84,25.41,23.09,16.96,12.38,11.47,11.47,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"040","index":41,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.040【　プレキャスト小口止ブロック　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":6934,"d":"6,934.0"},9.64,9.64,"-","-",80.31,25.67,20.83,{"v":20.4,"d":"20.40"},13.41,10.05,10.05,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"041","index":42,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.041【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":7189.4,"d":"7,189.4"},{"v":9.3,"d":"9.30"},{"v":9.3,"d":"9.30"},"-","-",{"v":81.4,"d":"81.40"},24.77,23.61,20.09,12.93,{"v":9.3,"d":"9.30"},{"v":9.3,"d":"9.30"},"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"042","index":43,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.042【　プレキャスト巻止ブロック　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":4976.8,"d":"4,976.8"},10.75,10.75,"-","-",{"v":78.27000000000001,"d":"78.27"},25.55,23.22,17.05,12.45,10.98,10.98,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"043","index":44,"n_rows":15,"n_cols":36,"rows_kept":15,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.043【　石積（練石）（複合）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["石の種類","直高","胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","裏込材規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["玉石","1.0ｍ以上1.5ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":22207,"d":"22,207"},5.02,5.02,"-","-",{"v":66.77000000000001,"d":"66.77"},32.78,18.78,8.48,3.57,28.21,24.14,2.42,1.65,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["玉石","1.5ｍを超え2.0ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":22572,"d":"22,572"},5.07,5.07,"-","-",67.07,{"v":33.169999999999995,"d":"33.17"},18.98,8.34,3.46,27.86,23.34,2.44,2.08,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["玉石","2.0ｍを超え2.5ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":22784,"d":"22,784"},5.11,5.11,"-","-",67.27,33.41,19.12,8.26,3.38,27.62,22.82,2.46,2.34,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["玉石","2.5ｍを超え3.0ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":22994,"d":"22,994"},5.13,5.13,"-","-",67.36,33.56,{"v":19.2,"d":"19.20"},8.19,3.33,27.51,22.51,2.53,2.47,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["玉石","3.0ｍを超え5.0ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":24951,"d":"24,951"},4.91,4.91,"-","-",{"v":64.7,"d":"64.70"},{"v":32.089999999999996,"d":"32.09"},18.38,7.55,3.78,30.39,25.52,{"v":2.5,"d":"2.50"},2.37,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["雑割石","1.0ｍ以上1.5ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":25809,"d":"25,809"},4.46,4.46,"-","-",65.88,34.04,16.69,8.51,3.86,29.66,26.09,2.15,1.42,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["雑割石","1.5ｍを超え2.0ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":26208,"d":"26,208"},4.51,4.51,"-","-",{"v":66.10000000000001,"d":"66.10"},34.31,16.89,8.38,3.77,29.39,25.43,2.17,1.79,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["雑割石","2.0ｍを超え2.5ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":26420,"d":"26,420"},4.55,4.55,"-","-",{"v":66.27000000000001,"d":"66.27"},{"v":34.5,"d":"34.50"},17.02,8.31,{"v":3.7,"d":"3.70"},29.18,24.97,2.19,2.02,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["雑割石","2.5ｍを超え3.0ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":26596,"d":"26,596"},4.57,4.57,"-","-",66.41,34.65,17.12,8.26,3.65,29.02,24.63,{"v":2.2,"d":"2.20"},2.19,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["雑割石","3.0ｍを超え5.0ｍ以下","18-8-25(高炉)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":28553,"d":"28,553"},4.42,4.42,"-","-",64.14,33.28,16.55,7.69,4.02,31.44,27.12,2.19,2.13,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]

{"sheet":"044","index":45,"n_rows":25,"n_cols":37,"rows_kept":25,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.044【　石張（複合）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["構造区分","玉石控","胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","裏込材の有無","胴込･裏込材規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["練石","25cm以上35cm以下","18-8-25(高炉)","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":15269,"d":"15,269"},8.84,8.84,"-","-",59.24,23.06,18.16,10.28,4.06,31.92,{"v":24,"d":"24.00"},6.07,1.85,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["練石","25cm以上35cm以下","18-8-25(高炉)","無し","-",{"v":14094,"d":"14,094"},8.78,8.78,"-","-",59.19,{"v":21.740000000000002,"d":"21.74"},18.04,11.13,4.39,32.03,{"v":26,"d":"26.00"},6.03,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["練石","30cm以上40cm以下","18-8-25(高炉)","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":16283,"d":"16,283"},8.42,8.42,"-","-",{"v":57.339999999999996,"d":"57.34"},22.52,{"v":17.3,"d":"17.30"},9.64,{"v":3.8,"d":"3.80"},34.24,26.73,5.78,1.73,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["練石","30cm以上40cm以下","18-8-25(高炉)","無し","-",{"v":15108,"d":"15,108"},8.33,8.33,"-","-",57.14,21.23,17.12,10.39,{"v":4.1,"d":"4.10"},34.53,28.81,5.72,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["練石","35cm以上45cm以下","18-8-25(高炉)","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":16959,"d":"16,959"},8.17,8.17,"-","-",{"v":56.199999999999996,"d":"56.20"},{"v":22.2,"d":"22.20"},16.78,9.25,3.85,35.63,28.36,5.61,1.66,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["練石","35cm以上45cm以下","18-8-25(高炉)","無し","-",{"v":15784,"d":"15,784"},8.06,8.06,"-","-",55.93,{"v":20.939999999999998,"d":"20.94"},16.57,9.94,4.14,36.01,30.48,5.53,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["練石","40cm以上50cm以下","18-8-25(高炉)","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":17973,"d":"17,973"},7.82,7.82,"-","-",{"v":54.650000000000006,"d":"54.65"},{"v":21.759999999999998,"d":"21.76"},16.07,8.73,4.15,37.53,30.59,5.37,1.57,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["練石","40cm以上50cm以下","18-8-25(高炉)","無し","-",{"v":16798,"d":"16,798"},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"-","-",54.28,20.54,15.82,9.34,4.44,38.02,32.73,5.29,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["練石","45cm以上50cm以下","18-8-25(高炉)","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":18987,"d":"18,987"},7.52,7.52,"-","-",53.26,21.36,15.44,8.26,4.42,39.22,32.57,5.16,1.49,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["練石","45cm以上50cm以下","18-8-25(高炉)","無し","-",{"v":17812,"d":"17,812"},7.38,7.38,"-","-",52.83,20.18,15.17,8.81,4.71,39.79,34.72,5.07,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["空石","25cm以上35cm以下","-","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":10449,"d":"10,449"},12.38,12.38,"-","-",75.06,28.48,25.44,15.02,5.93,12.56,{"v":8.5,"d":"8.50"},4.06,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","25cm以上35cm以下","-","無し","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":9274.1,"d":"9,274.1"},12.74,12.74,"-","-",{"v":77,"d":"77.00"},27.16,26.17,16.92,6.68,10.26,8.74,1.52,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","30cm以上40cm以下","-","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":10567,"d":"10,567"},12.35,12.35,"-","-",74.89,{"v":28.6,"d":"28.60"},25.38,14.85,5.86,12.76,8.48,4.28,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","30cm以上40cm以下","-","無し","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":9391.6,"d":"9,391.6"},{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":12.7,"d":"12.70"},"-","-",76.78,{"v":27.3,"d":"27.30"},26.09,16.71,{"v":6.6,"d":"6.60"},10.52,8.72,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","35cm以上45cm以下","-","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":10626,"d":"10,626"},12.34,12.34,"-","-",{"v":74.80000000000001,"d":"74.80"},28.65,25.34,14.77,5.83,12.86,8.47,4.39,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","35cm以上45cm以下","-","無し","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":9450.4,"d":"9,450.4"},12.68,12.68,"-","-",76.68,{"v":27.369999999999997,"d":"27.37"},26.05,16.61,6.56,10.64,{"v":8.7,"d":"8.70"},1.94,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","40cm以上50cm以下","-","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":10743,"d":"10,743"},12.31,12.31,"-","-",74.63,28.75,25.28,14.61,5.77,13.06,8.45,4.61,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","40cm以上50cm以下","-","無し","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":9567.9,"d":"9,567.9"},12.64,12.64,"-","-",76.47,27.52,25.97,{"v":16.4,"d":"16.40"},6.48,10.89,8.68,2.21,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","45cm以上50cm以下","-","有り","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":10861,"d":"10,861"},12.28,12.28,"-","-",{"v":74.47000000000001,"d":"74.47"},{"v":28.869999999999997,"d":"28.87"},25.22,14.45,{"v":5.7,"d":"5.70"},13.25,8.43,4.82,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["空石","45cm以上50cm以下","-","無し","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40",{"v":9685.4,"d":"9,685.4"},12.61,12.61,"-","-",76.26,27.64,{"v":25.9,"d":"25.90"},{"v":16.2,"d":"16.20"},{"v":6.4,"d":"6.40"},11.13,8.65,2.48,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]

{"sheet":"045","index":46,"n_rows":10,"n_cols":35,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.045【　石積（張）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["積張の区分","構造区分","石の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["積工","練石","玉石",{"v":12531,"d":"12,531"},6.78,6.78,"-","-",89.95,{"v":44.620000000000005,"d":"44.62"},25.36,15.03,4.94,3.27,3.27,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["積工","練石","雑割石",{"v":14115,"d":"14,115"},6.02,6.02,"-","-",91.08,{"v":48.6,"d":"48.60"},22.52,15.57,4.39,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":2.9,"d":"2.90"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["張工","練石","玉石",{"v":8686.5,"d":"8,686.5"},12.95,12.95,"-","-",{"v":78.16000000000001,"d":"78.16"},26.65,26.31,18.07,7.13,8.89,8.89,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["張工","練石","雑割石",{"v":8940.5,"d":"8,940.5"},12.59,12.59,"-","-",78.77,28.43,25.85,17.56,6.93,8.64,8.64,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["張工","空石","玉石",{"v":8686.5,"d":"8,686.5"},12.95,12.95,"-","-",{"v":78.16000000000001,"d":"78.16"},26.65,26.31,18.07,7.13,8.89,8.89,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","石工","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"046","index":47,"n_rows":7,"n_cols":34,"rows_kept":7,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.046【　胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["積張の区分","胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["積工","18-8-25(高炉)",{"v":33633,"d":"33,633"},1.83,1.83,"-","-",29.13,11.32,10.09,6.87,"-",{"v":69.03999999999999,"d":"69.04"},68.16,0.88,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["張工","18-8-25(高炉)",{"v":33798,"d":"33,798"},2.08,2.08,"-","-",28.68,14.27,9.21,4.27,"-",{"v":69.24000000000001,"d":"69.24"},{"v":67.82000000000001,"d":"67.82"},1.42,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","-","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"047","index":48,"n_rows":7,"n_cols":34,"rows_kept":7,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.047【　裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["積張の区分","裏込材規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["積工","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":6946.2,"d":"6,946.2"},6.67,6.67,"-","-",69.74,{"v":43.910000000000004,"d":"43.91"},24.96,"-","-",23.59,20.38,3.21,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["張工","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":5875.8,"d":"5,875.8"},9.57,9.57,"-","-",{"v":59.769999999999996,"d":"59.77"},38.94,19.67,"-","-",30.66,24.09,6.57,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","-","-","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"048","index":49,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.048【　吸出し防止材設置　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1026.3,"d":"1,026.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",22.12,{"v":18.8,"d":"18.80"},3.32,"-","-",77.88,77.88,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"049","index":50,"n_rows":23,"n_cols":38,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,5],[2,6,4,6],[2,7,2,21],[2,22,2,36],[2,37,4,37],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,20],[3,21,4,21],[3,22,3,27],[3,28,3,31],[3,32,3,35],[3,36,4,36],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27]]}
["No.049【　舗装版破砕　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":5},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["舗装版種別","障害等の有無","騒音振動対策","舗装版厚","Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚","積込作業の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":8},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","無し","不要","15cm以下","-","有り",217.37,12.85,12.85,"-","-",81.24,29.54,27.52,24.18,"-",5.91,5.91,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","無し","不要","15cmを超え40cm以下","-","有り",604.34,20.83,11.61,8.62,"-",{"v":73.17999999999999,"d":"73.18"},30.12,26.47,14.46,"-",5.99,5.82,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","無し","必要","15cm以下","-","有り",612.24,30.65,21.16,9.49,"-",63.79,28.25,24.76,10.78,"-",5.56,5.56,"-","-","-","-","バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN","","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","無し","必要","15cmを超え35cm以下","-","有り",858.12,31.21,{"v":21.8,"d":"21.80"},9.41,"-",{"v":63.230000000000004,"d":"63.23"},28.25,{"v":24.8,"d":"24.80"},10.18,"-",5.56,5.56,"-","-","-","-","バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN","","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","4cm以下","-","有り",{"v":3068.4,"d":"3,068.4"},1.56,1.21,0.35,"-",96.47,{"v":52.6,"d":"52.60"},43.87,"-","-",1.97,1.97,"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","4cm以下","-","無し",{"v":2664.5,"d":"2,664.5"},1.81,{"v":1.4,"d":"1.40"},0.41,"-",95.92,60.56,35.36,"-","-",2.27,2.27,"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","4cmを超え10cm以下","-","有り",{"v":5240.9,"d":"5,240.9"},1.79,1.39,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",{"v":95.96000000000001,"d":"95.96"},51.86,{"v":44.1,"d":"44.10"},"-","-",2.25,2.25,"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","4cmを超え10cm以下","-","無し",{"v":4547.5,"d":"4,547.5"},2.06,{"v":1.6,"d":"1.60"},0.46,"-",95.34,59.77,35.57,"-","-",{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","10cmを超え15cm以下","-","有り",{"v":7049.5,"d":"7,049.5"},1.87,1.45,0.42,"-",{"v":95.77000000000001,"d":"95.77"},51.82,43.95,"-","-",2.36,2.36,"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","10cmを超え15cm以下","-","無し",{"v":6119.8,"d":"6,119.8"},2.17,1.68,0.49,"-",95.11,59.67,35.44,"-","-",2.72,2.72,"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","15cmを超え30cm以下","-","有り",{"v":12472,"d":"12,472"},1.99,1.54,0.45,"-",95.51,51.53,43.98,"-","-",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","有り","-","15cmを超え30cm以下","-","無し",{"v":10826,"d":"10,826"},2.28,1.77,0.51,"-",94.84,59.37,35.47,"-","-",2.88,2.88,"-","-","-","-","空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min","*","さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級","","-","","特殊作業員","普通作業員","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版","無し","不要","15cm以下","-","有り",217.37,12.85,12.85,"-","-",81.24,29.54,27.52,24.18,"-",5.91,5.91,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","普通作業員","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版","無し","不要","15cmを超え35cm以下","-","有り",820.47,20.16,11.62,7.96,"-",{"v":73.9,"d":"73.90"},{"v":29.9,"d":"29.90"},26.25,{"v":15.6,"d":"15.60"},"-",5.94,5.77,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版","無し","必要","15cm以下","-","有り",859.49,30.14,20.59,9.55,"-",64.31,{"v":28.240000000000002,"d":"28.24"},24.79,11.28,"-",5.55,5.55,"-","-","-","-","バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN","","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版","無し","必要","15cmを超え35cm以下","-","有り",{"v":1106.5,"d":"1,106.5"},29.86,20.28,9.58,"-",64.59,28.23,24.79,11.57,"-",5.55,5.55,"-","-","-","-","バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN","","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版","無し","不要","15cm以上35cm以下","15cm以下","有り",{"v":1046.8,"d":"1,046.8"},18.38,11.62,6.23,"-",75.81,29.34,25.74,18.53,"-",5.81,5.65,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版","無し","不要","15cm以上35cm以下","15cmを超え22.5cm以下","有り",{"v":1120.9,"d":"1,120.9"},17.96,11.62,5.82,"-",76.26,{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":25.6,"d":"25.60"},19.24,"-",5.78,5.62,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）","*","大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ","*","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"050","index":51,"n_rows":14,"n_cols":36,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.050【　舗装版切断　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["舗装版種別","ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚","ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚","ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","15cm以下","-","-",700.44,15.05,10.24,"-","-",58.43,19.96,10.88,8.92,"-",26.52,22.39,2.81,"-","-","-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深20cm級　ブレード径φ56cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１８インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","15cmを超え30cm以下","-","-",{"v":1479.1,"d":"1,479.1"},12.13,8.25,"-","-",44.25,{"v":15.110000000000001,"d":"15.11"},8.25,6.76,"-",43.62,19.28,13.24,{"v":8.1,"d":"8.10"},2.04,"-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-"]
["ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版","30cmを超え40cm以下","-","-",{"v":2439.6,"d":"2,439.6"},12.29,8.36,"-","-",42.54,{"v":14.5,"d":"14.50"},7.94,{"v":6.5,"d":"6.50"},"-",45.17,16.72,11.69,8.03,4.91,"-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深40cm級　ブレード径φ96cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版","-","15cm以下","-",{"v":1264.8,"d":"1,264.8"},13.11,8.92,"-","-",50.94,17.37,{"v":9.5,"d":"9.50"},7.79,"-",35.95,32.35,2.45,"-","-","-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深20cm級　ブレード径φ56cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１８インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版","-","15cmを超え30cm以下","-",{"v":3232.4,"d":"3,232.4"},10.52,7.16,"-","-",38.34,13.07,7.15,5.86,"-",51.14,{"v":23.060000000000002,"d":"23.06"},15.81,9.67,1.77,"-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版","-","15cm以下","15cm以下",{"v":1264.8,"d":"1,264.8"},13.11,8.92,"-","-",50.94,17.37,{"v":9.5,"d":"9.50"},7.79,"-",35.95,32.35,2.45,"-","-","-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深20cm級　ブレード径φ56cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１８インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版","-","15cm以下","15cmを超え30cm以下",{"v":2432.5,"d":"2,432.5"},7.26,4.94,"-","-",26.46,9.01,4.94,4.05,"-",66.28,30.63,21.01,12.85,1.22,"-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版","-","15cmを超え30cm以下","15cmを超え30cm以下",{"v":3232.4,"d":"3,232.4"},10.52,7.16,"-","-",38.34,13.07,7.15,5.86,"-",51.14,{"v":23.060000000000002,"d":"23.06"},15.81,9.67,1.77,"-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版","-","15cmを超え30cm以下","30cmを超え40cm以下",{"v":4339.2,"d":"4,339.2"},8.24,5.61,"-","-",28.54,9.73,5.32,4.36,"-",63.22,24.54,17.14,11.78,{"v":7.2,"d":"7.20"},"-","コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深40cm級　ブレード径φ96cm","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ","コンクリートカッタ　（ブレード）　径１４インチ","-","-"]

{"sheet":"051","index":52,"n_rows":162,"n_cols":36,"rows_kept":162,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.051【　殻運搬　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["殻発生作業","積込工法区分","DID区間\nの有無","運搬距離",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","1.6km以下",947.92,40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","3.3km以下",{"v":1105.9,"d":"1,105.9"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","5.7km以下",{"v":1316.6,"d":"1,316.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","8.0km以下",{"v":1527.2,"d":"1,527.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","10.9km以下",{"v":1790.5,"d":"1,790.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","14.4km以下",{"v":2106.5,"d":"2,106.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","18.5km以下",{"v":2475.1,"d":"2,475.1"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","23.2km以下",{"v":2896.4,"d":"2,896.4"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","28.4km以下",{"v":3370.4,"d":"3,370.4"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","34.3km以下",{"v":3897,"d":"3,897.0"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","41.3km以下",{"v":4529,"d":"4,529.0"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","49.4km以下",{"v":5266.2,"d":"5,266.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","58.8km以下",{"v":6108.8,"d":"6,108.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","60.0km以下",{"v":6319.5,"d":"6,319.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","1.6km以下",{"v":1105.9,"d":"1,105.9"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","3.3km以下",{"v":1263.9,"d":"1,263.9"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","5.7km以下",{"v":1527.2,"d":"1,527.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","8.0km以下",{"v":1737.9,"d":"1,737.9"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","10.9km以下",{"v":2053.8,"d":"2,053.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","14.4km以下",{"v":2422.5,"d":"2,422.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","18.5km以下",{"v":2843.8,"d":"2,843.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","23.2km以下",{"v":3317.7,"d":"3,317.7"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","28.4km以下",{"v":3844.4,"d":"3,844.4"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","34.3km以下",{"v":4476.3,"d":"4,476.3"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","41.3km以下",{"v":5213.6,"d":"5,213.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","49.4km以下",{"v":6056.2,"d":"6,056.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","58.8km以下",{"v":7004.1,"d":"7,004.1"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","60.0km以下",{"v":7267.4,"d":"7,267.4"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","1.6km以下",{"v":1158.6,"d":"1,158.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","3.3km以下",{"v":1369.2,"d":"1,369.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","5.7km以下",{"v":1632.5,"d":"1,632.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","8.0km以下",{"v":1895.8,"d":"1,895.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","10.9km以下",{"v":2211.8,"d":"2,211.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","14.4km以下",{"v":2580.5,"d":"2,580.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","18.5km以下",{"v":3054.4,"d":"3,054.4"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","23.2km以下",{"v":3581,"d":"3,581.0"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","28.4km以下",{"v":4160.3,"d":"4,160.3"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","34.3km以下",{"v":4792.3,"d":"4,792.3"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","41.3km以下",{"v":5582.2,"d":"5,582.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","49.4km以下",{"v":6477.5,"d":"6,477.5"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","58.8km以下",{"v":7530.7,"d":"7,530.7"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","無し","60.0km以下",{"v":7794,"d":"7,794.0"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","1.6km以下",{"v":1369.2,"d":"1,369.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","3.3km以下",{"v":1579.9,"d":"1,579.9"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","5.7km以下",{"v":1895.8,"d":"1,895.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","8.0km以下",{"v":2159.2,"d":"2,159.2"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","10.9km以下",{"v":2527.8,"d":"2,527.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","14.4km以下",{"v":3001.8,"d":"3,001.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","18.5km以下",{"v":3475.7,"d":"3,475.7"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","23.2km以下",{"v":4055,"d":"4,055.0"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","28.4km以下",{"v":4739.6,"d":"4,739.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","34.3km以下",{"v":5529.6,"d":"5,529.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","41.3km以下",{"v":6424.8,"d":"6,424.8"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","49.4km以下",{"v":7425.4,"d":"7,425.4"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","58.8km以下",{"v":8636.6,"d":"8,636.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし","機械積込","有り","60.0km以下",{"v":8952.6,"d":"8,952.6"},40.77,40.77,"-","-",44.82,44.82,"-","-","-",14.41,14.41,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","0.5km以下",846.28,{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","1.0km以下",923.22,{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","2.0km以下",{"v":1077.1,"d":"1,077.1"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","2.5km以下",{"v":1231,"d":"1,231.0"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","3.5km以下",{"v":1384.8,"d":"1,384.8"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","4.5km以下",{"v":1615.6,"d":"1,615.6"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","6.0km以下",{"v":1846.4,"d":"1,846.4"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","7.5km以下",{"v":2077.2,"d":"2,077.2"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","10.0km以下",{"v":2385,"d":"2,385.0"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","13.5km以下",{"v":2923.5,"d":"2,923.5"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","19.5km以下",{"v":3615.9,"d":"3,615.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","39.0km以下",{"v":4846.9,"d":"4,846.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","無し","60.0km以下",{"v":7231.9,"d":"7,231.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","0.5km以下",846.28,{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","1.0km以下",923.22,{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","1.5km以下",{"v":1077.1,"d":"1,077.1"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","2.0km以下",{"v":1231,"d":"1,231.0"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","3.0km以下",{"v":1384.8,"d":"1,384.8"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","4.0km以下",{"v":1615.6,"d":"1,615.6"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","5.5km以下",{"v":1846.4,"d":"1,846.4"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","7.0km以下",{"v":2077.2,"d":"2,077.2"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","9.0km以下",{"v":2385,"d":"2,385.0"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","12.0km以下",{"v":2923.5,"d":"2,923.5"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","17.5km以下",{"v":3615.9,"d":"3,615.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","28.5km以下",{"v":4846.9,"d":"4,846.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)","有り","60.0km以下",{"v":7231.9,"d":"7,231.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","0.3km以下",{"v":1846.4,"d":"1,846.4"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","1.5km以下",{"v":2077.2,"d":"2,077.2"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","3.5km以下",{"v":2385,"d":"2,385.0"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","6.5km以下",{"v":2923.5,"d":"2,923.5"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","11.5km以下",{"v":3615.9,"d":"3,615.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","22.0km以下",{"v":4846.9,"d":"4,846.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","無し","60.0km以下",{"v":7231.9,"d":"7,231.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","0.3km以下",{"v":1846.4,"d":"1,846.4"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","1.5km以下",{"v":2077.2,"d":"2,077.2"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","3.5km以下",{"v":2385,"d":"2,385.0"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","6.0km以下",{"v":2923.5,"d":"2,923.5"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","10.5km以下",{"v":3615.9,"d":"3,615.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","19.5km以下",{"v":4846.9,"d":"4,846.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)","有り","60.0km以下",{"v":7231.9,"d":"7,231.9"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},{"v":44.050000000000004,"d":"44.05"},"-","-",39.87,39.87,"-","-","-",16.08,16.08,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","0.3km以下",{"v":1943.7,"d":"1,943.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","1.0km以下",{"v":2159.7,"d":"2,159.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","1.5km以下",{"v":2591.7,"d":"2,591.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","2.5km以下",{"v":3023.6,"d":"3,023.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","3.0km以下",{"v":3455.5,"d":"3,455.5"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","3.5km以下",{"v":3887.5,"d":"3,887.5"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","4.5km以下",{"v":4319.4,"d":"4,319.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","5.5km以下",{"v":4751.4,"d":"4,751.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","7.0km以下",{"v":5615.3,"d":"5,615.3"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","9.0km以下",{"v":6479.1,"d":"6,479.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","12.0km以下",{"v":7775,"d":"7,775.0"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","17.0km以下",{"v":9934.7,"d":"9,934.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","28.5km以下",{"v":12958,"d":"12,958"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","無し","60.0km以下",{"v":19437,"d":"19,437"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","0.3km以下",{"v":1943.7,"d":"1,943.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","1.0km以下",{"v":2159.7,"d":"2,159.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","1.5km以下",{"v":2591.7,"d":"2,591.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","2.5km以下",{"v":3023.6,"d":"3,023.6"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","3.0km以下",{"v":3455.5,"d":"3,455.5"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","3.5km以下",{"v":3887.5,"d":"3,887.5"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","4.5km以下",{"v":4319.4,"d":"4,319.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","5.0km以下",{"v":4751.4,"d":"4,751.4"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","6.5km以下",{"v":5615.3,"d":"5,615.3"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","8.0km以下",{"v":6479.1,"d":"6,479.1"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","11.0km以下",{"v":7775,"d":"7,775.0"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","15.0km以下",{"v":9934.7,"d":"9,934.7"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","24.0km以下",{"v":12958,"d":"12,958"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["舗装版破砕","機械積込(小規模土工)","有り","60.0km以下",{"v":19437,"d":"19,437"},20.25,20.25,"-","-",71.03,71.03,"-","-","-",8.72,8.72,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","0.5km以下",573.84,20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","1.0km以下",753.16,20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","1.5km以下",860.75,20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","2.0km以下",{"v":1004.2,"d":"1,004.2"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","2.5km以下",{"v":1111.8,"d":"1,111.8"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","3.5km以下",{"v":1255.3,"d":"1,255.3"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","4.5km以下",{"v":1542.2,"d":"1,542.2"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","6.0km以下",{"v":1829.1,"d":"1,829.1"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","7.0km以下",{"v":2008.4,"d":"2,008.4"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","8.5km以下",{"v":2223.6,"d":"2,223.6"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","9.0km以下",{"v":2474.7,"d":"2,474.7"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","10.5km以下",{"v":2833.3,"d":"2,833.3"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","13.5km以下",{"v":3335.4,"d":"3,335.4"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","18.0km以下",{"v":3981,"d":"3,981.0"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","27.5km以下",{"v":4985.2,"d":"4,985.2"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","無し","60.0km以下",{"v":6635,"d":"6,635.0"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","0.5km以下",{"v":609.7,"d":"609.70"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","1.0km以下",753.16,20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","1.5km以下",860.75,20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","2.0km以下",{"v":1004.2,"d":"1,004.2"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","2.5km以下",{"v":1183.5,"d":"1,183.5"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","3.5km以下",{"v":1327,"d":"1,327.0"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","4.0km以下",{"v":1542.2,"d":"1,542.2"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","5.0km以下",{"v":1649.8,"d":"1,649.8"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","6.0km以下",{"v":2008.4,"d":"2,008.4"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","7.0km以下",{"v":2223.6,"d":"2,223.6"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","8.0km以下",{"v":2474.7,"d":"2,474.7"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","9.0km以下",{"v":2833.3,"d":"2,833.3"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","12.0km以下",{"v":3335.4,"d":"3,335.4"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","16.0km以下",{"v":3981,"d":"3,981.0"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","23.0km以下",{"v":4985.2,"d":"4,985.2"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","43.0km以下",{"v":6635,"d":"6,635.0"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)","機械積込","有り","60.0km以下",{"v":9970.4,"d":"9,970.4"},20.72,20.72,"-","-",65.82,65.82,"-","-","-",13.46,13.46,"-","-","-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級　","*","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"052","index":53,"n_rows":9,"n_cols":34,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.052【　吹付法面取壊し　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["集積積込の有無","工法区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["有り","人力施工",{"v":3134,"d":"3,134.0"},1.43,1.43,"-","-",97.31,{"v":50.449999999999996,"d":"50.45"},18.64,{"v":17.8,"d":"17.80"},3.96,1.26,1.26,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）","*","-","","-","","法面工","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["有り","機械施工",753.38,15.34,15.34,"-","-",{"v":71.78999999999999,"d":"71.79"},{"v":42.6,"d":"42.60"},16.85,12.34,"-",12.87,12.87,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["無し","人力施工",{"v":2735.9,"d":"2,735.9"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},57.77,18.12,16.71,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","法面工","土木一般世話役","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["無し","機械施工",355.25,19.84,19.84,"-","-",64.05,{"v":55.330000000000005,"d":"55.33"},8.72,"-","-",16.11,16.11,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）","*","-","","-","","運転手（特殊）","土木一般世話役","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"053","index":54,"n_rows":45,"n_cols":35,"rows_kept":45,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.053【　削孔（アンカー）　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["足場工の有無","呼び径","土質",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","90mm","粘性土･砂質土",{"v":8586.1,"d":"8,586.1"},36.64,{"v":30.3,"d":"30.30"},"-","-",34.12,13.01,7.94,7.25,"-",29.24,8.72,4.61,4.58,3.39,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","90mm","ﾚｷ質土",{"v":13908,"d":"13,908"},33.86,27.99,"-","-",31.59,12.05,7.35,6.71,"-",34.55,8.35,8.09,6.95,3.72,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","90mm","玉石混じり土",{"v":21080,"d":"21,080"},31.82,{"v":26.3,"d":"26.30"},"-","-",29.68,11.32,6.91,{"v":6.3,"d":"6.30"},"-",{"v":38.5,"d":"38.50"},10.52,10.14,7.65,2.76,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","90mm","軟岩",{"v":17053,"d":"17,053"},32.64,26.98,"-","-",30.44,11.61,7.08,6.47,"-",36.92,9.65,8.77,{"v":8.1,"d":"8.10"},3.04,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","90mm","硬岩",{"v":22367,"d":"22,367"},{"v":31.9,"d":"31.90"},26.37,"-","-",29.75,11.35,6.92,6.32,"-",38.35,{"v":11.9,"d":"11.90"},8.85,7.21,2.89,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","115mm","粘性土･砂質土",{"v":12860,"d":"12,860"},40.02,33.09,"-","-",37.28,14.22,8.67,7.92,"-",{"v":22.7,"d":"22.70"},7.27,3.18,3.14,3.12,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","115mm","ﾚｷ質土",{"v":17351,"d":"17,351"},35.45,29.31,"-","-",32.99,12.58,7.68,7.01,"-",31.56,8.29,6.66,5.76,4.11,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","115mm","玉石混じり土",{"v":25901,"d":"25,901"},33.61,27.78,"-","-",31.36,11.96,{"v":7.3,"d":"7.30"},6.66,"-",35.03,8.85,8.47,7.78,3.09,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","115mm","軟岩",{"v":20891,"d":"20,891"},34.24,28.31,"-","-",31.86,12.15,7.41,6.77,"-",{"v":33.9,"d":"33.90"},8.27,8.02,{"v":7.4,"d":"7.40"},3.41,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","115mm","硬岩",{"v":26955,"d":"26,955"},33.36,27.57,"-","-",31.12,11.87,7.24,6.61,"-",{"v":35.519999999999996,"d":"35.52"},10.15,7.59,7.47,{"v":3.3,"d":"3.30"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","135mm","粘性土･砂質土",{"v":15933,"d":"15,933"},41.29,34.14,"-","-",38.44,14.66,8.94,8.17,"-",20.27,6.46,3.16,3.11,2.57,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナービット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","135mm","ﾚｷ質土",{"v":21294,"d":"21,294"},{"v":36.949999999999996,"d":"36.95"},{"v":30.549999999999997,"d":"30.55"},"-","-",34.39,13.12,{"v":8,"d":"8.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"},"-",28.66,7.43,6.65,{"v":4.7,"d":"4.70"},4.21,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","135mm","玉石混じり土",{"v":30185,"d":"30,185"},34.59,{"v":28.6,"d":"28.60"},"-","-",{"v":32.2,"d":"32.20"},12.28,7.49,6.84,"-",33.21,8.92,7.53,7.34,3.34,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","135mm","軟岩",{"v":25816,"d":"25,816"},{"v":36,"d":"36.00"},29.77,"-","-",33.53,12.79,{"v":7.8,"d":"7.80"},7.12,"-",30.47,7.96,7.36,5.99,3.47,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","135mm","硬岩",{"v":32759,"d":"32,759"},34.92,{"v":28.869999999999997,"d":"28.87"},"-","-",32.52,{"v":12.4,"d":"12.40"},7.57,6.91,"-",32.56,10.17,6.76,6.25,3.42,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","146mm","粘性土･砂質土",{"v":18898,"d":"18,898"},{"v":40.1,"d":"40.10"},{"v":33.160000000000004,"d":"33.16"},"-","-",37.34,14.24,8.69,7.93,"-",22.56,7.91,3.44,{"v":3.2,"d":"3.20"},2.47,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１４６ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","146mm","ﾚｷ質土",{"v":25343,"d":"25,343"},35.56,{"v":29.4,"d":"29.40"},"-","-",33.09,12.62,{"v":7.7,"d":"7.70"},7.03,"-",31.35,9.07,7.33,4.51,4.24,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１４６ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","146mm","玉石混じり土",{"v":35310,"d":"35,310"},32.74,27.06,"-","-",30.55,11.65,7.11,6.49,"-",36.71,10.05,9.11,7.36,3.43,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１４６ｍｍ用","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","146mm","軟岩",{"v":30654,"d":"30,654"},34.52,28.54,"-","-",32.15,12.26,7.48,6.83,"-",33.33,{"v":9,"d":"9.00"},8.78,5.76,3.51,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１４６ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["有り(ｽｷｯﾄﾞ型)","146mm","硬岩",{"v":42264,"d":"42,264"},34.86,28.83,"-","-",32.45,12.38,7.55,6.89,"-",32.69,10.33,7.61,5.53,3.18,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１４６ｍｍ用","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","90mm","粘性土･砂質土",{"v":7417.6,"d":"7,417.6"},29.42,26.04,"-","-",33.52,13.69,8.35,7.63,"-",{"v":37.059999999999995,"d":"37.06"},10.17,5.33,5.31,3.93,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","90mm","ﾚｷ質土",{"v":12155,"d":"12,155"},26.93,23.84,"-","-",30.69,12.53,7.65,6.98,"-",42.38,{"v":9.540000000000001,"d":"9.54"},9.26,7.96,4.26,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","90mm","玉石混じり土",{"v":18405,"d":"18,405"},{"v":24.9,"d":"24.90"},22.04,"-","-",28.37,11.59,7.07,6.45,"-",46.73,12.02,11.62,8.76,3.16,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","90mm","軟岩",{"v":14870,"d":"14,870"},25.68,22.73,"-","-",29.26,11.95,7.29,6.66,"-",45.06,11.05,10.06,9.29,3.48,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","90mm","硬岩",{"v":19600,"d":"19,600"},25.05,22.17,"-","-",28.54,11.66,7.11,6.49,"-",{"v":46.410000000000004,"d":"46.41"},13.57,{"v":10.1,"d":"10.10"},8.22,{"v":3.3,"d":"3.30"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","インナービット　φ９０ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","115mm","粘性土･砂質土",{"v":10770,"d":"10,770"},32.43,{"v":28.7,"d":"28.70"},"-","-",{"v":37.010000000000005,"d":"37.01"},15.15,9.21,{"v":8.4,"d":"8.40"},"-",30.56,8.69,{"v":3.8,"d":"3.80"},3.75,3.72,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","115mm","ﾚｷ質土",{"v":15045,"d":"15,045"},28.29,25.04,"-","-",32.23,13.16,8.03,7.33,"-",{"v":39.480000000000004,"d":"39.48"},9.63,7.68,6.65,4.74,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","115mm","玉石混じり土",{"v":22550,"d":"22,550"},26.62,23.56,"-","-",30.34,12.39,7.56,{"v":6.9,"d":"6.90"},"-",43.04,10.11,9.74,8.94,3.56,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","115mm","軟岩",{"v":18124,"d":"18,124"},27.09,23.98,"-","-",30.87,12.61,7.69,7.02,"-",42.04,9.61,9.24,8.53,3.93,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","115mm","硬岩",{"v":23542,"d":"23,542"},26.42,23.38,"-","-",{"v":30.1,"d":"30.10"},12.29,{"v":7.5,"d":"7.50"},6.85,"-",{"v":43.480000000000004,"d":"43.48"},11.62,8.69,8.56,3.78,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナービット　φ１１５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","135mm","粘性土･砂質土",{"v":13289,"d":"13,289"},33.67,{"v":29.8,"d":"29.80"},"-","-",38.43,15.73,9.56,8.73,"-",{"v":27.9,"d":"27.90"},7.74,3.79,3.73,3.08,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナービット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","135mm","ﾚｷ質土",{"v":18373,"d":"18,373"},29.69,26.28,"-","-",33.84,13.82,8.43,{"v":7.7,"d":"7.70"},"-",36.47,{"v":8.7,"d":"8.70"},7.71,5.44,4.88,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","135mm","玉石混じり土",{"v":26218,"d":"26,218"},27.47,24.31,"-","-",{"v":31.3,"d":"31.30"},12.78,{"v":7.8,"d":"7.80"},7.12,"-",41.23,10.34,8.67,8.45,3.85,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","135mm","軟岩",{"v":22341,"d":"22,341"},28.82,25.51,"-","-",32.83,13.41,8.18,7.47,"-",38.35,9.28,{"v":8.5,"d":"8.50"},6.92,4.01,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","135mm","硬岩",{"v":28332,"d":"28,332"},27.73,24.54,"-","-",31.59,{"v":12.9,"d":"12.90"},7.87,7.19,"-",40.68,11.84,7.82,7.22,3.96,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","146mm","粘性土･砂質土",{"v":16039,"d":"16,039"},32.66,28.91,"-","-",37.27,15.26,9.27,8.46,"-",30.07,9.32,4.05,3.77,2.91,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１４６ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","146mm","ﾚｷ質土",{"v":21930,"d":"21,930"},28.36,{"v":25.1,"d":"25.10"},"-","-",32.32,{"v":13.2,"d":"13.20"},8.05,7.35,"-",39.32,10.55,8.47,5.21,4.91,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１４６ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","146mm","玉石混じり土",{"v":30851,"d":"30,851"},25.82,22.85,"-","-",29.42,12.02,7.33,6.69,"-",44.76,11.51,10.43,8.42,3.92,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１４６ｍｍ用","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","146mm","軟岩",{"v":26656,"d":"26,656"},27.43,24.28,"-","-",31.25,12.76,7.79,7.11,"-",41.32,10.42,{"v":10.1,"d":"10.10"},6.63,4.03,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１４６ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]
["無し(ｸﾛｰﾗ型)","146mm","硬岩",{"v":36637,"d":"36,637"},{"v":27.7,"d":"27.70"},24.52,"-","-",31.56,12.89,7.86,7.18,"-",{"v":40.739999999999995,"d":"40.74"},11.99,8.78,6.38,3.67,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１４６ｍｍ用","インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１４６ｍｍ用","-","-"]

{"sheet":"054","index":55,"n_rows":69,"n_cols":37,"rows_kept":69,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.054【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】"]
["＜　積算単位：本　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["防食方式","ｱﾝｶｰ鋼材","削孔長","設計荷重(f)","頭部処理の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["二重防食","PC鋼線より線","10m以内","f＜400kN","有り",{"v":41001,"d":"41,001"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.14,{"v":25.7,"d":"25.70"},23.46,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10m以内","f＜400kN","無し",{"v":37170,"d":"37,170"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.38,25.85,{"v":23.6,"d":"23.60"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10m以内","400≦f＜1300kN","有り",{"v":44723,"d":"44,723"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":42.040000000000006,"d":"42.04"},25.64,23.41,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10m以内","400≦f＜1300kN","無し",{"v":40891,"d":"40,891"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.25,25.77,23.53,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10m以内","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":57164,"d":"57,164"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.79,25.48,23.26,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10m以内","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":53332,"d":"53,332"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.93,25.57,23.34,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10mを超える","f＜400kN","有り",{"v":42518,"d":"42,518"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":42.190000000000005,"d":"42.19"},25.73,23.49,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10mを超える","f＜400kN","無し",{"v":38687,"d":"38,687"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.43,25.88,23.62,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10mを超える","400≦f＜1300kN","有り",{"v":46240,"d":"46,240"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.09,25.67,23.44,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10mを超える","400≦f＜1300kN","無し",{"v":42408,"d":"42,408"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":42.300000000000004,"d":"42.30"},{"v":25.8,"d":"25.80"},23.55,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10mを超える","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":58681,"d":"58,681"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.830000000000005,"d":"41.83"},25.51,23.29,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線","10mを超える","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":54850,"d":"54,850"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.970000000000006,"d":"41.97"},{"v":25.6,"d":"25.60"},23.37,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","f＜400kN","有り",{"v":18629,"d":"18,629"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.92,24.96,22.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","f＜400kN","無し",{"v":14797,"d":"14,797"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.22,25.13,22.94,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","400≦f＜1300kN","有り",{"v":21183,"d":"21,183"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.78,24.87,22.71,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","400≦f＜1300kN","無し",{"v":17352,"d":"17,352"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41,"d":"41.00"},25.01,22.83,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":30123,"d":"30,123"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.49,24.69,22.54,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":26292,"d":"26,292"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.58,24.76,{"v":22.6,"d":"22.60"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10m以内","f＜400kN","有り",{"v":24662,"d":"24,662"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.22,25.13,22.94,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10m以内","f＜400kN","無し",{"v":20831,"d":"20,831"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.480000000000004,"d":"41.48"},25.29,23.09,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10m以内","400≦f＜1300kN","有り",{"v":28384,"d":"28,384"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.18,25.11,22.93,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10m以内","400≦f＜1300kN","無し",{"v":24552,"d":"24,552"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.39,25.25,23.05,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10m以内","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":38491,"d":"38,491"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.93,24.96,22.79,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10m以内","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":34659,"d":"34,659"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.050000000000004,"d":"41.05"},25.04,22.86,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10mを超える","f＜400kN","有り",{"v":26180,"d":"26,180"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.339999999999996,"d":"41.34"},25.22,23.02,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10mを超える","f＜400kN","無し",{"v":22348,"d":"22,348"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.61000000000001,"d":"41.61"},25.38,23.17,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10mを超える","400≦f＜1300kN","有り",{"v":29901,"d":"29,901"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.300000000000004,"d":"41.30"},25.19,22.99,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10mを超える","400≦f＜1300kN","無し",{"v":26069,"d":"26,069"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.52,25.32,23.12,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10mを超える","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":40008,"d":"40,008"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.03,25.02,22.84,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","複合PC鋼線より線束","10mを超える","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":36177,"d":"36,177"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.160000000000004,"d":"41.16"},{"v":25.1,"d":"25.10"},22.92,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10m以内","f＜400kN","有り",{"v":31665,"d":"31,665"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.730000000000004,"d":"41.73"},25.45,23.23,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10m以内","f＜400kN","無し",{"v":27833,"d":"27,833"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":42,"d":"42.00"},25.61,23.38,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10m以内","400≦f＜1300kN","有り",{"v":34219,"d":"34,219"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.59,25.36,23.15,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10m以内","400≦f＜1300kN","無し",{"v":30388,"d":"30,388"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.8,"d":"41.80"},{"v":25.5,"d":"25.50"},23.28,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10mを超える","f＜400kN","有り",{"v":33182,"d":"33,182"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.81,{"v":25.5,"d":"25.50"},23.28,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10mを超える","f＜400kN","無し",{"v":29350,"d":"29,350"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.07,25.66,23.43,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10mを超える","400≦f＜1300kN","有り",{"v":35736,"d":"35,736"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.67,25.41,{"v":23.2,"d":"23.20"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["二重防食","PC鋼棒","10mを超える","400≦f＜1300kN","無し",{"v":31905,"d":"31,905"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.89,25.55,23.32,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10m以内","f＜400kN","有り",{"v":28164,"d":"28,164"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.5,"d":"41.50"},25.31,23.11,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10m以内","f＜400kN","無し",{"v":24332,"d":"24,332"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.76,25.48,23.26,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10m以内","400≦f＜1300kN","有り",{"v":37720,"d":"37,720"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.77,25.47,23.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10m以内","400≦f＜1300kN","無し",{"v":33889,"d":"33,889"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.98,25.61,23.38,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10m以内","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":57164,"d":"57,164"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.79,25.48,23.26,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10m以内","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":53332,"d":"53,332"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.93,25.57,23.34,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10mを超える","f＜400kN","有り",{"v":29681,"d":"29,681"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.61000000000001,"d":"41.61"},25.38,23.16,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10mを超える","f＜400kN","無し",{"v":25849,"d":"25,849"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.88,25.54,23.31,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10mを超える","400≦f＜1300kN","有り",{"v":39237,"d":"39,237"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.84,25.51,23.29,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10mを超える","400≦f＜1300kN","無し",{"v":35406,"d":"35,406"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},42.06,25.65,23.41,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10mを超える","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":58681,"d":"58,681"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.830000000000005,"d":"41.83"},25.51,23.29,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線","10mを超える","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":54850,"d":"54,850"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.970000000000006,"d":"41.97"},{"v":25.6,"d":"25.60"},23.37,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","f＜400kN","有り",{"v":17528,"d":"17,528"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.58,24.76,{"v":22.6,"d":"22.60"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","f＜400kN","無し",{"v":13696,"d":"13,696"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.82,24.89,22.72,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","400≦f＜1300kN","有り",{"v":20082,"d":"20,082"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.49,24.69,22.54,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","400≦f＜1300kN","無し",{"v":16251,"d":"16,251"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":40.660000000000004,"d":"40.66"},24.79,22.63,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","1300≦f＜2000kN","有り",{"v":29022,"d":"29,022"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.28,24.56,22.42,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼線より線(工場組立)","-","1300≦f＜2000kN","無し",{"v":25191,"d":"25,191"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},40.35,24.61,22.46,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10m以内","f＜400kN","有り",{"v":25829,"d":"25,829"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.32,{"v":25.2,"d":"25.20"},{"v":23,"d":"23.00"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10m以内","f＜400kN","無し",{"v":21998,"d":"21,998"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.59,25.36,23.15,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10m以内","400≦f＜1300kN","有り",{"v":29551,"d":"29,551"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.27,25.17,22.98,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10m以内","400≦f＜1300kN","無し",{"v":25719,"d":"25,719"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.49,25.31,{"v":23.1,"d":"23.10"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10mを超える","f＜400kN","有り",{"v":27347,"d":"27,347"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.45,25.27,23.07,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10mを超える","f＜400kN","無し",{"v":23515,"d":"23,515"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.71,25.44,23.22,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10mを超える","400≦f＜1300kN","有り",{"v":31068,"d":"31,068"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},41.38,25.24,23.04,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["簡易防食","PC鋼棒","10mを超える","400≦f＜1300kN","無し",{"v":27237,"d":"27,237"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":41.6,"d":"41.60"},25.38,23.17,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"055","index":56,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.055【　グラウト注入（アンカー）　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":64422,"d":"64,422"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":53.9,"d":"53.90"},{"v":20.240000000000002,"d":"20.24"},12.33,11.26,"-",{"v":46.1,"d":"46.10"},{"v":46.1,"d":"46.10"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"056","index":57,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.056【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】"]
["＜　積算単位：回　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":52998,"d":"52,998"},28.36,28.36,"-","-",71.64,33.07,20.16,18.41,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"057","index":58,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.057【　足場（アンカー）　】"]
["＜　積算単位：空ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":4349.5,"d":"4,349.5"},6.41,6.41,"-","-",{"v":93.58999999999999,"d":"93.59"},{"v":63.86000000000001,"d":"63.86"},8.55,7.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","とび工","土木一般世話役","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"058","index":59,"n_rows":12,"n_cols":34,"rows_kept":12,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.058【　基礎砕石　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["砕石の厚さ","砕石の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["7.5cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":1191.6,"d":"1,191.6"},5.65,5.62,"-","-",83.06,39.93,16.86,15.64,10.06,11.29,6.04,5.22,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["7.5cmを超え12.5cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":1263.6,"d":"1,263.6"},5.33,{"v":5.3,"d":"5.30"},"-","-",{"v":78.32000000000001,"d":"78.32"},37.64,{"v":15.9,"d":"15.90"},14.75,9.49,16.35,11.39,4.93,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["12.5cmを超え17.5cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":1335.6,"d":"1,335.6"},5.04,5.01,"-","-",{"v":74.10000000000001,"d":"74.10"},35.62,15.04,13.95,8.98,20.86,16.17,4.66,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["17.5cmを超え20.0cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":1407.6,"d":"1,407.6"},4.78,4.75,"-","-",70.31,{"v":33.8,"d":"33.80"},14.27,13.24,8.52,24.91,20.46,4.42,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["20.0cmを超え22.5cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":1906.4,"d":"1,906.4"},5.05,5.02,"-","-",74.17,35.65,15.05,13.97,8.99,20.78,16.08,4.67,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["22.5cmを超え27.5cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":1959.7,"d":"1,959.7"},4.91,4.88,"-","-",72.16,34.69,14.64,13.59,8.74,22.93,18.36,4.54,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["27.5cmを超え30.0cm以下","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":2031.7,"d":"2,031.7"},4.74,4.71,"-","-",69.59,{"v":33.449999999999996,"d":"33.45"},14.12,13.11,8.43,25.67,21.26,4.38,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"059","index":60,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.059【　裏込砕石　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["砕石の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0",{"v":6546.5,"d":"6,546.5"},4.22,{"v":4.2,"d":"4.20"},"-","-",69.23,33.72,14.78,11.61,8.71,26.55,21.99,4.54,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"060","index":61,"n_rows":67,"n_cols":40,"rows_kept":67,"merged":[[2,0,2,7],[2,8,4,8],[2,9,2,23],[2,24,2,38],[2,39,4,39],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,9,4,9],[3,10,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,22],[3,23,4,23],[3,24,3,29],[3,30,3,33],[3,34,3,37],[3,38,4,38],[4,24,4,25],[4,26,4,27],[4,28,4,29]]}
["No.060【　コンクリート　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分",{"$nulls":7},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["構造物種別","打設工法","ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","設計日打設量","養生工の種類","圧送管延長距離区分","現場内小運搬の有無","打設高さ､水平打設距離",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":10},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","養生無し","延長無し","-","-",{"v":26692,"d":"26,692"},4.02,3.99,"-","-",13.36,6.47,2.86,2.09,1.81,{"v":82.61999999999999,"d":"82.62"},81.82,{"v":0.8,"d":"0.80"},"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","養生無し","60m以下","-","-",{"v":27262,"d":"27,262"},4.16,{"v":3.9,"d":"3.90"},"-","-",14.93,8.19,{"v":2.8,"d":"2.80"},2.04,1.78,80.91,80.13,0.78,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","養生無し","60mを超え120m以下","-","-",{"v":28401,"d":"28,401"},4.44,3.75,"-","-",17.91,11.44,2.69,1.96,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":77.64999999999999,"d":"77.65"},{"v":76.89999999999999,"d":"76.90"},0.75,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","養生無し","120mを超え180m以下","-","-",{"v":29541,"d":"29,541"},4.68,{"v":3.6,"d":"3.60"},"-","-",20.65,14.44,2.58,1.88,1.64,74.67,73.95,0.72,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","養生無し","180mを超え240m以下","-","-",{"v":30681,"d":"30,681"},4.91,3.47,"-","-",23.21,17.22,2.49,1.81,1.58,{"v":71.88000000000001,"d":"71.88"},71.18,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","一般養生","延長無し","-","-",{"v":27663,"d":"27,663"},3.88,3.85,"-","-",16.39,8.53,2.91,2.76,1.75,79.73,{"v":78.96000000000001,"d":"78.96"},0.77,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","一般養生","60m以下","-","-",{"v":28233,"d":"28,233"},4.02,3.77,"-","-",17.85,10.16,2.85,{"v":2.7,"d":"2.70"},1.71,78.13,77.37,0.76,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","一般養生","60mを超え120m以下","-","-",{"v":29373,"d":"29,373"},4.28,3.62,"-","-",20.64,13.23,2.74,{"v":2.6,"d":"2.60"},1.65,{"v":75.08000000000001,"d":"75.08"},{"v":74.35000000000001,"d":"74.35"},0.73,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","一般養生","120mを超え180m以下","-","-",{"v":30512,"d":"30,512"},4.53,3.49,"-","-",23.19,16.06,2.64,{"v":2.5,"d":"2.50"},1.59,72.28,71.58,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","一般養生","180mを超え240m以下","-","-",{"v":31652,"d":"31,652"},4.76,3.36,"-","-",25.56,18.69,2.54,2.41,1.53,69.68,{"v":69,"d":"69.00"},0.68,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","延長無し","-","-",{"v":30221,"d":"30,221"},4.02,3.52,0.47,"-",19.77,10.75,{"v":4,"d":"4.00"},2.52,{"v":1.6,"d":"1.60"},76.21,{"v":72.28999999999999,"d":"72.29"},3.21,0.71,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","60m以下","-","-",{"v":30791,"d":"30,791"},4.15,3.46,0.46,"-",21.06,{"v":12.2,"d":"12.20"},3.92,2.48,1.57,74.79,70.95,3.15,0.69,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","60mを超え120m以下","-","-",{"v":31931,"d":"31,931"},4.38,3.33,0.44,"-",23.49,14.95,3.78,2.39,1.52,72.13,68.42,3.04,0.67,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","120mを超え180m以下","-","-",{"v":33070,"d":"33,070"},4.61,3.22,0.43,"-",25.76,17.51,3.65,2.31,1.46,69.63,66.05,2.93,0.65,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","10m3以上100m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","180mを超え240m以下","-","-",{"v":34210,"d":"34,210"},4.81,3.11,0.41,"-",27.86,19.89,3.53,2.23,1.41,67.33,63.87,2.84,0.62,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","100m3以上500m3未満","養生無し","延長無し","-","-",{"v":23598,"d":"23,598"},1.13,1.12,"-","-",6.11,2.87,2.15,0.52,0.51,{"v":92.75999999999999,"d":"92.76"},{"v":92.53999999999999,"d":"92.54"},0.22,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","100m3以上500m3未満","養生無し","240m以下","-","-",{"v":24161,"d":"24,161"},1.36,{"v":1.1,"d":"1.10"},"-","-",8.04,4.17,2.81,0.51,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":90.60000000000001,"d":"90.60"},{"v":90.38000000000001,"d":"90.38"},0.22,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","100m3以上500m3未満","一般養生","延長無し","-","-",{"v":24570,"d":"24,570"},1.09,1.08,"-","-",9.82,4.65,2.76,1.51,0.49,89.09,{"v":88.88000000000001,"d":"88.88"},0.21,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","100m3以上500m3未満","一般養生","240m以下","-","-",{"v":25132,"d":"25,132"},1.31,1.06,"-","-",11.59,6.53,{"v":2.7,"d":"2.70"},1.48,0.48,{"v":87.10000000000001,"d":"87.10"},86.89,0.21,"-","-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","100m3以上500m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","延長無し","-","-",{"v":27128,"d":"27,128"},{"v":1.5,"d":"1.50"},0.98,0.52,"-",14.21,7.49,2.85,{"v":2.5,"d":"2.50"},0.44,84.29,80.52,3.58,0.19,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設","24-12-25(20)(高炉)","100m3以上500m3未満","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","240m以下","-","-",{"v":27690,"d":"27,690"},{"v":1.7,"d":"1.70"},0.96,0.51,"-",15.72,9.14,2.79,2.45,0.43,82.58,{"v":78.88999999999999,"d":"78.89"},{"v":3.5,"d":"3.50"},0.19,"-","-","コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h","","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","-",{"v":35559,"d":"35,559"},{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":3.4,"d":"3.40"},"-","-",33.17,10.34,7.85,6.58,6.53,{"v":63.230000000000004,"d":"63.23"},{"v":61.440000000000005,"d":"61.44"},1.69,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","-",{"v":36531,"d":"36,531"},{"v":3.5,"d":"3.50"},3.31,"-","-",34.96,10.07,9.38,7.04,{"v":6.4,"d":"6.40"},61.54,{"v":59.8,"d":"59.80"},1.65,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","-",{"v":39089,"d":"39,089"},3.63,3.09,0.36,"-",36.36,11.04,9.41,7.61,5.98,{"v":60.010000000000005,"d":"60.01"},{"v":55.900000000000006,"d":"55.90"},2.48,1.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","有り","-",{"v":33177,"d":"33,177"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",34.18,{"v":19.9,"d":"19.90"},6.73,5.32,"-",{"v":65.82000000000001,"d":"65.82"},{"v":65.82000000000001,"d":"65.82"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","無し","-",{"v":29644,"d":"29,644"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",26.35,11.13,7.54,5.96,"-",{"v":73.64999999999999,"d":"73.65"},{"v":73.64999999999999,"d":"73.65"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","有り","-",{"v":34148,"d":"34,148"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",36.06,21.19,6.54,{"v":5.9,"d":"5.90"},"-",{"v":63.940000000000005,"d":"63.94"},{"v":63.940000000000005,"d":"63.94"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","無し","-",{"v":30615,"d":"30,615"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",28.68,12.85,{"v":7.3,"d":"7.30"},6.58,"-",{"v":71.32000000000001,"d":"71.32"},{"v":71.32000000000001,"d":"71.32"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","有り","-",{"v":36707,"d":"36,707"},0.39,0.39,"-","-",37.48,22.14,6.58,6.09,"-",62.13,59.49,2.64,"-","-","-","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["無筋･鉄筋構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","無し","-",{"v":33174,"d":"33,174"},0.43,0.43,"-","-",30.81,14.54,7.28,6.73,"-",{"v":68.75999999999999,"d":"68.76"},65.84,2.92,"-","-","-","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下",{"v":38446,"d":"38,446"},5.87,5.65,"-","-",37.86,{"v":21.8,"d":"21.80"},7.36,7.25,"-",56.27,56.27,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下",{"v":38539,"d":"38,539"},{"v":6.1,"d":"6.10"},5.87,"-","-",37.76,21.74,7.34,7.23,"-",56.14,56.14,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":38725,"d":"38,725"},6.55,{"v":6.3,"d":"6.30"},"-","-",37.58,21.64,{"v":7.3,"d":"7.30"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"-",55.87,55.87,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":39657,"d":"39,657"},8.74,8.41,"-","-",{"v":36.7,"d":"36.70"},21.13,7.13,7.03,"-",54.56,54.56,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","水平打設距離約30m以下",{"v":39946,"d":"39,946"},8.16,7.85,"-","-",36.44,20.98,7.08,6.98,"-",{"v":55.4,"d":"55.40"},54.17,1.19,"-","-","-","クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下",{"v":40569,"d":"40,569"},5.56,5.35,"-","-",41.11,23.91,8.25,6.97,"-",53.33,53.33,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下",{"v":40662,"d":"40,662"},5.78,5.56,"-","-",41.01,23.86,8.23,6.95,"-",53.21,53.21,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":40848,"d":"40,848"},{"v":6.2,"d":"6.20"},5.97,"-","-",40.82,23.75,8.19,6.92,"-",52.98,52.98,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":41780,"d":"41,780"},8.29,7.98,"-","-",39.92,23.22,8.01,6.77,"-",51.79,51.79,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","水平打設距離約30m以下",{"v":42069,"d":"42,069"},7.74,7.45,"-","-",39.64,23.06,7.95,6.72,"-",52.62,{"v":51.449999999999996,"d":"51.45"},1.13,"-","-","-","クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","-","打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下",{"v":44403,"d":"44,403"},5.08,4.89,"-","-",46.19,26.31,9.49,6.37,"-",48.73,48.73,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下",{"v":44496,"d":"44,496"},5.28,5.08,"-","-",{"v":46.1,"d":"46.10"},26.25,9.47,6.36,"-",{"v":48.620000000000005,"d":"48.62"},{"v":48.620000000000005,"d":"48.62"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":44683,"d":"44,683"},5.67,5.46,"-","-",{"v":45.9,"d":"45.90"},26.14,9.43,6.33,"-",48.43,48.43,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","-","打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":45614,"d":"45,614"},{"v":7.6,"d":"7.60"},7.31,"-","-",44.97,25.61,9.24,{"v":6.2,"d":"6.20"},"-",47.43,47.43,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","-","水平打設距離約30m以下",{"v":45903,"d":"45,903"},{"v":7.1,"d":"7.10"},6.83,"-","-",44.68,25.45,9.18,6.16,"-",48.22,47.14,1.04,"-","-","-","クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下",{"v":53533,"d":"53,533"},5.51,4.05,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-",44.44,25.14,{"v":9.2,"d":"9.20"},5.28,"-",50.05,40.44,9.61,"-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下",{"v":53626,"d":"53,626"},5.67,4.21,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-",44.37,{"v":25.1,"d":"25.10"},9.19,5.27,"-",{"v":49.959999999999994,"d":"49.96"},40.37,9.59,"-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":53812,"d":"53,812"},{"v":6,"d":"6.00"},4.53,1.29,"-",{"v":44.2,"d":"44.20"},25.01,9.15,5.25,"-",{"v":49.800000000000004,"d":"49.80"},40.24,9.56,"-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下",{"v":54744,"d":"54,744"},{"v":7.6,"d":"7.60"},6.09,1.27,"-",43.46,24.59,{"v":9,"d":"9.00"},5.16,"-",48.94,39.54,{"v":9.4,"d":"9.40"},"-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["小型構造物","ｸﾚｰﾝ車打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","水平打設距離約30m以下",{"v":55033,"d":"55,033"},7.18,5.69,1.27,"-",43.24,24.46,8.95,5.14,"-",49.58,39.33,9.35,0.87,"-","-","クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["小型構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","-","-",{"v":35355,"d":"35,355"},3.62,3.42,"-","-",33.38,{"v":10.4,"d":"10.40"},{"v":7.9,"d":"7.90"},6.62,6.57,{"v":63,"d":"63.00"},{"v":61.199999999999996,"d":"61.20"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["小型構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","-","-",{"v":37478,"d":"37,478"},3.42,3.23,"-","-",37.14,10.97,9.81,7.69,6.24,59.44,{"v":57.739999999999995,"d":"57.74"},1.61,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["小型構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","-","-",{"v":41313,"d":"41,313"},{"v":3.1,"d":"3.10"},2.93,"-","-",42.97,14.75,9.07,{"v":8.9,"d":"8.90"},5.66,53.93,52.39,1.46,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["小型構造物","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","-","-",{"v":50442,"d":"50,442"},3.92,{"v":2.4,"d":"2.40"},1.38,"-",{"v":41.7,"d":"41.70"},{"v":15.6,"d":"15.60"},8.84,7.29,4.64,54.38,42.92,{"v":10.2,"d":"10.20"},1.19,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","有り","-",{"v":38067,"d":"38,067"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",43.18,26.68,7.43,7.41,"-",56.82,56.82,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","養生無し","-","無し","-",{"v":34633,"d":"34,633"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",37.55,{"v":19.8,"d":"19.80"},8.17,8.14,"-",62.45,62.45,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","有り","-",{"v":40190,"d":"40,190"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",46.18,28.56,{"v":8.4,"d":"8.40"},7.04,"-",53.82,53.82,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","一般養生","-","無し","-",{"v":36756,"d":"36,756"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",41.15,22.25,9.19,7.69,"-",58.85,58.85,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","有り","-",{"v":44025,"d":"44,025"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",50.89,30.61,9.64,6.42,"-",49.11,49.11,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(練炭)","-","無し","-",{"v":40591,"d":"40,591"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",46.72,25.03,10.46,6.97,"-",53.28,53.28,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","-","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","有り","-",{"v":53154,"d":"53,154"},1.31,1.31,"-","-",48.31,28.67,9.33,5.32,"-",50.38,{"v":40.7,"d":"40.70"},9.68,"-","-","-","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]
["小型構造物","人力打設","24-12-25(20)(高炉)","-","特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)","-","無し","-",{"v":49720,"d":"49,720"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-",44.74,24.01,9.97,5.69,"-",{"v":53.86000000000001,"d":"53.86"},{"v":43.510000000000005,"d":"43.51"},10.35,"-","-","-","業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","灯油　白灯油　業務用　ミニローリー","-","-","-","-"]

{"sheet":"061","index":62,"n_rows":13,"n_cols":34,"rows_kept":13,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.061【　型枠　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["型枠の種類","構造物の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["一般型枠","鉄筋･無筋構造物",{"v":10100,"d":"10,100"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":46.660000000000004,"d":"46.66"},25.14,9.51,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["一般型枠","小型構造物",{"v":9147.6,"d":"9,147.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},44.28,30.82,11.86,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["一般型枠","鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)",{"v":13667,"d":"13,667"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":45.230000000000004,"d":"45.23"},32.52,9.97,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["一般型枠","ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き",{"v":11627,"d":"11,627"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":45.800000000000004,"d":"45.80"},25.28,10.23,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","トンネル特殊工","トンネル作業員","トンネル世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["一般型枠","均しｺﾝｸﾘｰﾄ",{"v":5104.7,"d":"5,104.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},58.78,{"v":19.9,"d":"19.90"},6.07,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["化粧型枠","鉄筋･無筋構造物",{"v":13735,"d":"13,735"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},34.31,18.49,6.99,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["化粧型枠","小型構造物",{"v":12441,"d":"12,441"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":32.559999999999995,"d":"32.56"},22.66,8.72,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["化粧型枠","鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)",{"v":18588,"d":"18,588"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":33.260000000000005,"d":"33.26"},23.91,7.33,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"062","index":63,"n_rows":7,"n_cols":34,"rows_kept":7,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.062【　目地板　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["1工事当り使用量","目地板の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["30m2未満","瀝青繊維質目地板t=10",{"v":4077.3,"d":"4,077.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":64.39999999999999,"d":"64.40"},{"v":47.36000000000001,"d":"47.36"},16.72,"-","-",{"v":35.6,"d":"35.60"},{"v":35.6,"d":"35.60"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["30m2以上","瀝青繊維質目地板t=10",{"v":3946.4,"d":"3,946.4"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",66.53,{"v":48.919999999999995,"d":"48.92"},17.28,"-","-",33.47,33.47,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"063","index":64,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.063【　止水板　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["止水板の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製）",{"v":2958.6,"d":"2,958.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",55.88,{"v":41.220000000000006,"d":"41.22"},14.66,"-","-",44.12,44.12,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","塩ビ製止水板　ＣＦ　幅２００×厚さ５ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["各種（ゴム製）",{"v":9015.8,"d":"9,015.8"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",20.68,{"v":16.9,"d":"16.90"},3.78,"-","-",{"v":79.32000000000001,"d":"79.32"},{"v":79.32000000000001,"d":"79.32"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","ゴム製止水板　ＣＦ　幅２３０×厚さ１０ｍｍ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"064","index":65,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.064【　シール材　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":2423.5,"d":"2,423.5"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":64.99000000000001,"d":"64.99"},{"v":24.3,"d":"24.30"},"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"065","index":66,"n_rows":50,"n_cols":35,"rows_kept":50,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.065【　コンクリート分水槽据付　】"]
["＜　積算単位：基　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","製品質量(kg/基)","基礎砕石の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["据付","50kg以上80kg以下","有り",{"v":3821.2,"d":"3,821.2"},17.28,13.94,"-","-",78.02,52.97,5.98,3.24,0.74,{"v":4.7,"d":"4.70"},3.79,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","50kg以上80kg以下","無し",{"v":3266.5,"d":"3,266.5"},17.28,16.31,"-","-",78.03,61.98,6.99,3.79,0.86,4.69,4.43,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","80kgを超え200kg以下","有り",{"v":4360.1,"d":"4,360.1"},15.14,12.21,"-","-",80.75,46.45,11.06,5.68,1.94,4.11,3.32,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","80kgを超え200kg以下","無し",{"v":3727.1,"d":"3,727.1"},15.14,14.29,"-","-",80.75,{"v":54.330000000000005,"d":"54.33"},12.94,6.65,2.27,4.11,3.88,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","200kgを超え400kg以下","有り",{"v":6206.8,"d":"6,206.8"},12.16,9.81,"-","-",{"v":84.53999999999999,"d":"84.54"},37.29,16.36,9.98,4.55,{"v":3.3,"d":"3.30"},2.66,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","200kgを超え400kg以下","無し",{"v":5305.8,"d":"5,305.8"},12.15,11.47,"-","-",84.55,43.62,19.14,11.68,5.33,{"v":3.3,"d":"3.30"},3.12,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","400kgを超え600kg以下","有り",{"v":7536.1,"d":"7,536.1"},{"v":10,"d":"10.00"},8.07,"-","-",87.29,30.73,23.59,12.34,3.75,2.71,2.19,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","400kgを超え600kg以下","無し",{"v":6442.1,"d":"6,442.1"},10.01,9.45,"-","-",87.27,35.93,27.59,14.43,4.39,2.72,2.57,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","600kgを超え800kg以下","有り",{"v":9343.8,"d":"9,343.8"},9.08,7.33,"-","-",88.46,27.88,27.18,13.27,3.02,2.46,1.99,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","600kgを超え800kg以下","無し",{"v":7987.4,"d":"7,987.4"},9.08,8.57,"-","-",{"v":88.46000000000001,"d":"88.46"},{"v":32.6,"d":"32.60"},{"v":31.8,"d":"31.80"},15.52,3.54,2.46,2.33,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","800kgを超え1200kg以下","有り",{"v":11817,"d":"11,817"},7.98,6.44,"-","-",{"v":89.85000000000001,"d":"89.85"},30.13,24.45,13.11,4.78,2.17,1.75,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","800kgを超え1200kg以下","無し",{"v":10102,"d":"10,102"},7.98,7.53,"-","-",89.86,35.24,{"v":28.6,"d":"28.60"},15.34,{"v":5.6,"d":"5.60"},2.16,2.04,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","1200kgを超え1600kg以下","有り",{"v":13412,"d":"13,412"},9.23,7.21,"-","-",87.45,{"v":26.560000000000002,"d":"26.56"},{"v":23.7,"d":"23.70"},13.86,4.21,3.32,{"v":2.6,"d":"2.60"},"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","1200kgを超え1600kg以下","無し",{"v":11107,"d":"11,107"},9.23,8.71,"-","-",87.45,{"v":32.059999999999995,"d":"32.06"},28.62,16.74,5.09,3.32,3.14,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","1600kgを超え2200kg以下","有り",{"v":17042,"d":"17,042"},7.92,6.19,"-","-",89.23,29.85,20.34,14.55,4.98,2.85,2.23,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","1600kgを超え2200kg以下","無し",{"v":14113,"d":"14,113"},7.92,7.48,"-","-",89.23,36.04,24.57,17.57,6.01,2.85,2.69,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","2200kgを超え2800kg以下","有り",{"v":20672,"d":"20,672"},7.08,5.53,"-","-",90.38,{"v":31.990000000000002,"d":"31.99"},18.17,14.99,5.47,2.54,1.99,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付","2200kgを超え2800kg以下","無し",{"v":17119,"d":"17,119"},7.08,6.68,"-","-",90.37,38.61,21.94,{"v":18.1,"d":"18.10"},6.61,2.55,2.41,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","50kg以上80kg以下","-",{"v":1633.2,"d":"1,633.2"},17.28,16.31,"-","-",78.03,61.98,6.99,3.79,0.86,4.69,4.43,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","80kgを超え200kg以下","-",{"v":1863.6,"d":"1,863.6"},15.14,14.29,"-","-",80.75,{"v":54.330000000000005,"d":"54.33"},12.94,6.65,2.27,4.11,3.88,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","200kgを超え400kg以下","-",{"v":2652.9,"d":"2,652.9"},12.15,11.47,"-","-",84.55,43.62,19.14,11.68,5.33,{"v":3.3,"d":"3.30"},3.12,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","400kgを超え600kg以下","-",{"v":3221.1,"d":"3,221.1"},10.01,9.45,"-","-",87.27,35.93,27.59,14.43,4.39,2.72,2.57,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","600kgを超え800kg以下","-",{"v":3993.7,"d":"3,993.7"},9.08,8.57,"-","-",{"v":88.46000000000001,"d":"88.46"},{"v":32.6,"d":"32.60"},{"v":31.8,"d":"31.80"},15.52,3.54,2.46,2.33,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","800kgを超え1200kg以下","-",{"v":5051,"d":"5,051.0"},7.98,7.53,"-","-",89.86,35.24,{"v":28.6,"d":"28.60"},15.34,{"v":5.6,"d":"5.60"},2.16,2.04,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","1200kgを超え1600kg以下","-",{"v":5553.6,"d":"5,553.6"},9.23,8.71,"-","-",87.45,{"v":32.059999999999995,"d":"32.06"},28.62,16.74,5.09,3.32,3.14,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","1600kgを超え2200kg以下","-",{"v":7056.6,"d":"7,056.6"},7.92,7.48,"-","-",89.23,36.04,24.57,17.57,6.01,2.85,2.69,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","2200kgを超え2800kg以下","-",{"v":8559.5,"d":"8,559.5"},7.08,6.68,"-","-",90.37,38.61,21.94,{"v":18.1,"d":"18.10"},6.61,2.55,2.41,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","50kg以上80kg以下","有り",{"v":5454.4,"d":"5,454.4"},17.28,14.65,"-","-",78.03,55.68,6.28,3.41,0.77,4.69,3.98,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","50kg以上80kg以下","無し",{"v":4899.7,"d":"4,899.7"},17.28,16.31,"-","-",78.03,61.98,6.99,3.79,0.86,4.69,4.43,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","80kgを超え200kg以下","有り",{"v":6223.6,"d":"6,223.6"},15.15,12.84,"-","-",{"v":80.74000000000001,"d":"80.74"},48.79,11.63,5.97,2.04,4.11,3.49,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","80kgを超え200kg以下","無し",{"v":5590.7,"d":"5,590.7"},15.14,14.29,"-","-",80.75,{"v":54.330000000000005,"d":"54.33"},12.94,6.65,2.27,4.11,3.88,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","200kgを超え400kg以下","有り",{"v":8859.7,"d":"8,859.7"},12.15,{"v":10.3,"d":"10.30"},"-","-",{"v":84.55000000000001,"d":"84.55"},39.18,{"v":17.2,"d":"17.20"},10.49,4.79,{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":2.8,"d":"2.80"},"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","200kgを超え400kg以下","無し",{"v":7958.7,"d":"7,958.7"},12.15,11.47,"-","-",84.55,43.62,19.14,11.68,5.33,{"v":3.3,"d":"3.30"},3.12,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","400kgを超え600kg以下","有り",{"v":10757,"d":"10,757"},10.01,8.49,"-","-",87.28,{"v":32.279999999999994,"d":"32.28"},24.79,12.96,3.94,2.71,{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","400kgを超え600kg以下","無し",{"v":9663.2,"d":"9,663.2"},10.01,9.45,"-","-",87.27,35.93,27.59,14.43,4.39,2.72,2.57,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","600kgを超え800kg以下","有り",{"v":13337,"d":"13,337"},9.08,{"v":7.7,"d":"7.70"},"-","-",{"v":88.46000000000001,"d":"88.46"},29.29,28.56,13.94,3.18,2.46,2.09,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","600kgを超え800kg以下","無し",{"v":11981,"d":"11,981"},9.08,8.57,"-","-",{"v":88.46000000000001,"d":"88.46"},{"v":32.6,"d":"32.60"},{"v":31.8,"d":"31.80"},15.52,3.54,2.46,2.33,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","800kgを超え1200kg以下","有り",{"v":16868,"d":"16,868"},7.97,6.76,"-","-",89.86,31.66,25.69,13.78,5.03,2.17,1.84,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","800kgを超え1200kg以下","無し",{"v":15153,"d":"15,153"},7.98,7.53,"-","-",89.86,35.24,{"v":28.6,"d":"28.60"},15.34,{"v":5.6,"d":"5.60"},2.16,2.04,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1200kgを超え1600kg以下","有り",{"v":18966,"d":"18,966"},9.23,7.65,"-","-",87.44,{"v":28.150000000000002,"d":"28.15"},25.14,14.71,4.47,3.33,2.76,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1200kgを超え1600kg以下","無し",{"v":16661,"d":"16,661"},9.23,8.71,"-","-",87.45,{"v":32.059999999999995,"d":"32.06"},28.62,16.74,5.09,3.32,3.14,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1600kgを超え2200kg以下","有り",{"v":24099,"d":"24,099"},7.92,6.57,"-","-",89.23,{"v":31.669999999999998,"d":"31.67"},21.58,15.43,5.28,2.85,2.37,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1600kgを超え2200kg以下","無し",{"v":21170,"d":"21,170"},7.92,7.48,"-","-",89.23,36.04,24.57,17.57,6.01,2.85,2.69,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2200kgを超え2800kg以下","有り",{"v":29232,"d":"29,232"},7.08,5.87,"-","-",90.38,{"v":33.940000000000005,"d":"33.94"},19.27,{"v":15.9,"d":"15.90"},{"v":5.8,"d":"5.80"},2.54,2.11,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2200kgを超え2800kg以下","無し",{"v":25679,"d":"25,679"},7.08,6.68,"-","-",90.37,38.61,21.94,{"v":18.1,"d":"18.10"},6.61,2.55,2.41,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"066","index":67,"n_rows":167,"n_cols":37,"rows_kept":167,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.066【　ボックスカルバート　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","製品長","内空幅･内空高(m)","基礎材種別","PC鋼材による縦締め",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["据付","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":234390,"d":"234,390"},2.57,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-","-",12.92,3.25,1.71,1.56,"-",84.51,84.51,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","-",{"v":222260,"d":"222,260"},{"v":1.8,"d":"1.80"},1.37,"-","-",9.08,3.42,1.81,1.65,"-",89.12,89.12,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":230170,"d":"230,170"},2.31,1.32,"-","-",11.64,3.31,1.75,1.59,"-",86.05,86.05,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","-",{"v":218040,"d":"218,040"},1.51,1.39,"-","-",7.64,3.49,1.84,1.68,"-",{"v":90.85000000000001,"d":"90.85"},{"v":90.85000000000001,"d":"90.85"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":433410,"d":"433,410"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1,"d":"1.00"},"-","-",9.93,2.63,1.35,1.24,"-",88.17,88.17,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石","-",{"v":417170,"d":"417,170"},1.35,1.04,"-","-",7.05,2.73,1.41,1.28,"-",{"v":91.60000000000001,"d":"91.60"},{"v":91.60000000000001,"d":"91.60"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":427730,"d":"427,730"},1.71,1.01,"-","-",8.95,2.67,1.37,1.25,"-",89.34,89.34,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","無し","-",{"v":411490,"d":"411,490"},1.14,1.05,"-","-",5.99,2.77,1.43,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-",92.87,92.87,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":137520,"d":"137,520"},4.25,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",19.57,4.43,2.25,2.05,"-",76.18,76.18,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":151770,"d":"151,770"},3.13,1.72,"-","-",27.84,7.69,3.88,3.72,"-",69.03,69.03,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","無し",{"v":125220,"d":"125,220"},2.91,2.08,"-","-",13.43,4.86,2.47,2.26,"-",{"v":83.66000000000001,"d":"83.66"},{"v":83.66000000000001,"d":"83.66"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","有り",{"v":138840,"d":"138,840"},2.48,1.88,"-","-",22.07,8.41,4.24,4.07,"-",75.45,75.45,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":133270,"d":"133,270"},3.82,1.96,"-","-",17.58,4.57,2.32,2.12,"-",{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":78.6,"d":"78.60"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":147370,"d":"147,370"},2.92,1.77,"-","-",25.99,7.92,3.99,3.84,"-",71.09,71.09,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","無し",{"v":120970,"d":"120,970"},2.39,2.16,"-","-",11.01,5.03,2.56,2.33,"-",{"v":86.60000000000001,"d":"86.60"},{"v":86.60000000000001,"d":"86.60"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","有り",{"v":134450,"d":"134,450"},2.23,1.94,"-","-",19.86,8.69,4.38,{"v":4.2,"d":"4.20"},"-",77.91,77.91,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":159360,"d":"159,360"},3.84,1.91,"-","-",19.95,{"v":5.1,"d":"5.10"},2.52,{"v":2.3,"d":"2.30"},"-",{"v":76.21000000000001,"d":"76.21"},{"v":76.21000000000001,"d":"76.21"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":174030,"d":"174,030"},3.01,1.75,"-","-",27.21,8.17,3.91,3.74,"-",69.78,69.78,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":146520,"d":"146,520"},2.76,2.08,"-","-",14.36,5.54,2.75,2.51,"-",82.88,82.88,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":160870,"d":"160,870"},2.44,1.89,"-","-",22.07,8.84,4.23,4.04,"-",{"v":75.49000000000001,"d":"75.49"},{"v":75.49000000000001,"d":"75.49"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":155020,"d":"155,020"},3.49,1.96,"-","-",18.16,5.24,2.59,2.37,"-",{"v":78.35000000000001,"d":"78.35"},{"v":78.35000000000001,"d":"78.35"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":169440,"d":"169,440"},2.82,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-",25.51,8.39,4.02,3.84,"-",71.67,71.67,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","無し",{"v":142170,"d":"142,170"},2.35,2.14,"-","-",12.23,5.71,2.83,2.58,"-",85.42,85.42,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","有り",{"v":156280,"d":"156,280"},2.22,1.95,"-","-",20.08,{"v":9.1,"d":"9.10"},4.36,4.16,"-",{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":77.7,"d":"77.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":375200,"d":"375,200"},1.87,0.92,"-","-",9.74,2.43,1.23,1.13,"-",88.39,88.39,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":390820,"d":"390,820"},1.55,0.89,"-","-",13.61,3.96,1.98,1.88,"-",{"v":84.83999999999999,"d":"84.84"},{"v":84.83999999999999,"d":"84.84"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":360350,"d":"360,350"},1.28,0.96,"-","-",6.69,2.53,1.29,1.17,"-",92.03,92.03,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":375480,"d":"375,480"},1.18,0.92,"-","-",10.49,4.12,2.06,1.95,"-",88.33,88.33,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":370030,"d":"370,030"},1.68,0.94,"-","-",8.71,2.47,1.25,1.14,"-",89.61,89.61,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":385360,"d":"385,360"},1.42,{"v":0.9,"d":"0.90"},"-","-",12.53,4.02,2.01,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-",86.05,86.05,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","無し","無し",{"v":355180,"d":"355,180"},1.07,0.98,"-","-",5.56,2.57,{"v":1.3,"d":"1.30"},1.19,"-",93.37,93.37,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","無し","有り",{"v":370020,"d":"370,020"},1.06,0.94,"-","-",9.32,4.18,2.09,1.98,"-",89.62,89.62,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":438720,"d":"438,720"},2.68,1.56,"-","-",9.41,2.77,1.41,1.29,"-",{"v":87.91000000000001,"d":"87.91"},{"v":87.91000000000001,"d":"87.91"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":455040,"d":"455,040"},2.34,1.51,"-","-",12.92,4.24,2.11,1.99,"-",84.74,84.74,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石","無し",{"v":423880,"d":"423,880"},{"v":2,"d":"2.00"},1.62,"-","-",7.02,2.87,1.46,1.33,"-",90.98,90.98,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石","有り",{"v":439790,"d":"439,790"},1.88,1.56,"-","-",10.42,4.38,2.18,2.05,"-",{"v":87.7,"d":"87.70"},{"v":87.7,"d":"87.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":433460,"d":"433,460"},2.45,1.58,"-","-",8.59,2.81,1.43,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-",88.96,88.96,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":449660,"d":"449,660"},2.17,1.52,"-","-",12.06,4.29,2.13,2.01,"-",{"v":85.77000000000001,"d":"85.77"},{"v":85.77000000000001,"d":"85.77"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","無し","無し",{"v":418620,"d":"418,620"},1.75,1.64,"-","-",6.14,2.91,1.48,1.35,"-",92.11,92.11,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","無し","有り",{"v":434410,"d":"434,410"},1.72,1.58,"-","-",9.51,4.44,2.21,2.08,"-",88.77,88.77,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":64826,"d":"64,826"},6.02,2.69,"-","-",20.77,{"v":4.7,"d":"4.70"},2.39,2.18,"-",73.21,73.21,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":68967,"d":"68,967"},5.63,2.52,"-","-",25.54,5.89,2.87,2.69,"-",68.83,68.83,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","無し",{"v":58077,"d":"58,077"},4.11,{"v":3,"d":"3.00"},"-","-",14.16,5.24,2.66,2.43,"-",81.73,81.73,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","有り",{"v":62020,"d":"62,020"},4.24,2.81,"-","-",19.23,6.55,3.19,2.99,"-",76.53,76.53,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":62731,"d":"62,731"},5.47,2.78,"-","-",18.86,4.85,2.47,2.25,"-",75.67,75.67,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":66844,"d":"66,844"},5.23,{"v":2.6,"d":"2.60"},"-","-",23.75,6.07,2.96,2.78,"-",{"v":71.02000000000001,"d":"71.02"},{"v":71.02000000000001,"d":"71.02"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","無し","無し",{"v":55983,"d":"55,983"},3.42,3.11,"-","-",11.79,5.44,2.76,2.52,"-",84.79,84.79,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","無し","有り",{"v":59897,"d":"59,897"},3.75,2.91,"-","-",{"v":17,"d":"17.00"},6.78,{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":3.1,"d":"3.10"},"-",79.25,79.25,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":129650,"d":"129,650"},3.58,1.34,"-","-",14.63,2.74,1.43,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-",81.79,81.79,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":135420,"d":"135,420"},3.12,1.28,"-","-",18.58,3.93,1.88,1.83,"-",{"v":78.3,"d":"78.30"},{"v":78.3,"d":"78.30"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","無し",{"v":119640,"d":"119,640"},2.23,1.45,"-","-",9.14,2.97,1.55,1.41,"-",{"v":88.63000000000001,"d":"88.63"},{"v":88.63000000000001,"d":"88.63"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","有り",{"v":125130,"d":"125,130"},2.19,1.39,"-","-",13.07,4.26,2.03,1.98,"-",84.74,84.74,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":126280,"d":"126,280"},3.16,1.38,"-","-",12.88,2.81,1.47,1.34,"-",{"v":83.96000000000001,"d":"83.96"},{"v":83.96000000000001,"d":"83.96"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":132030,"d":"132,030"},2.83,1.32,"-","-",16.85,4.04,1.92,1.87,"-",{"v":80.32000000000001,"d":"80.32"},{"v":80.32000000000001,"d":"80.32"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","無し",{"v":116280,"d":"116,280"},1.72,1.49,"-","-",7.07,3.05,1.59,1.46,"-",91.21,91.21,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","有り",{"v":121740,"d":"121,740"},1.85,1.43,"-","-",11.05,4.38,2.09,2.03,"-",{"v":87.1,"d":"87.10"},{"v":87.1,"d":"87.10"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":109490,"d":"109,490"},{"v":3.5,"d":"3.50"},1.59,"-","-",14.27,3.24,1.69,1.55,"-",82.23,82.23,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":115300,"d":"115,300"},3.15,1.51,"-","-",18.76,4.62,{"v":2.2,"d":"2.20"},2.15,"-",78.09,78.09,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":102140,"d":"102,140"},2.33,{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",9.53,3.48,1.82,1.66,"-",88.14,88.14,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":107670,"d":"107,670"},2.35,1.61,"-","-",14.03,4.95,2.36,{"v":2.3,"d":"2.30"},"-",83.62,83.62,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":107180,"d":"107,180"},3.14,1.62,"-","-",12.85,3.31,1.73,1.58,"-",{"v":84.00999999999999,"d":"84.01"},{"v":84.00999999999999,"d":"84.01"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":112880,"d":"112,880"},2.91,1.54,"-","-",17.32,4.72,2.25,2.19,"-",{"v":79.77000000000001,"d":"79.77"},{"v":79.77000000000001,"d":"79.77"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","無し","無し",{"v":99832,"d":"99,832"},1.93,1.74,"-","-",{"v":7.9,"d":"7.90"},3.56,1.86,{"v":1.7,"d":"1.70"},"-",90.17,90.17,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","無し","有り",{"v":105250,"d":"105,250"},2.08,1.65,"-","-",12.37,5.06,2.41,2.35,"-",85.55,85.55,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":149760,"d":"149,760"},3.37,1.45,"-","-",14.81,3.22,1.65,1.51,"-",{"v":81.82000000000001,"d":"81.82"},{"v":81.82000000000001,"d":"81.82"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":158280,"d":"158,280"},2.81,1.37,"-","-",19.77,4.97,2.35,2.32,"-",77.42,77.42,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":139190,"d":"139,190"},2.21,1.56,"-","-",9.74,3.46,1.78,1.62,"-",{"v":88.05000000000001,"d":"88.05"},{"v":88.05000000000001,"d":"88.05"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":147280,"d":"147,280"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.48,"-","-",{"v":14.7,"d":"14.70"},5.34,2.52,2.49,"-",{"v":83.2,"d":"83.20"},{"v":83.2,"d":"83.20"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":146240,"d":"146,240"},3.01,1.49,"-","-",{"v":13.2,"d":"13.20"},{"v":3.3,"d":"3.30"},1.69,1.54,"-",83.79,83.79,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":154610,"d":"154,610"},2.58,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-",18.15,5.09,{"v":2.4,"d":"2.40"},2.37,"-",79.27,79.27,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","無し",{"v":135660,"d":"135,660"},1.79,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-",7.87,3.55,1.82,1.66,"-",90.34,90.34,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","有り",{"v":143620,"d":"143,620"},1.82,1.51,"-","-",12.86,5.48,2.59,2.56,"-",{"v":85.32000000000001,"d":"85.32"},{"v":85.32000000000001,"d":"85.32"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","-","-",{"v":10018,"d":"10,018"},{"v":16.6,"d":"16.60"},15.23,"-","-",{"v":83.39999999999999,"d":"83.40"},{"v":38.050000000000004,"d":"38.05"},20.11,18.36,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","-","-",{"v":14746,"d":"14,746"},16.11,14.78,"-","-",83.89,38.77,19.97,18.23,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","-","無し",{"v":8126.3,"d":"8,126.3"},17.86,16.09,"-","-",82.14,37.53,19.07,17.41,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","-","有り",{"v":14864,"d":"14,864"},{"v":10.1,"d":"10.10"},8.79,"-","-",{"v":89.9,"d":"89.90"},{"v":39.339999999999996,"d":"39.34"},19.81,19.03,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","-","無し",{"v":10389,"d":"10,389"},16.14,14.68,"-","-",83.86,39.15,19.39,{"v":17.7,"d":"17.70"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","-","有り",{"v":17445,"d":"17,445"},9.96,8.74,"-","-",90.04,{"v":40.8,"d":"40.80"},19.54,18.65,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","-","無し",{"v":11840,"d":"11,840"},16.19,14.72,"-","-",83.81,38.65,19.63,17.92,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","-","有り",{"v":19261,"d":"19,261"},10.22,9.05,"-","-",89.78,40.25,20.11,{"v":19.1,"d":"19.10"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","-","無し",{"v":16546,"d":"16,546"},22.22,20.77,"-","-",77.78,{"v":36.870000000000005,"d":"36.87"},18.73,{"v":17.1,"d":"17.10"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","-","有り",{"v":24441,"d":"24,441"},15.32,14.06,"-","-",84.68,39.52,19.65,18.52,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","-","無し",{"v":4266.4,"d":"4,266.4"},22.47,20.43,"-","-",77.53,35.75,18.16,16.58,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","-","有り",{"v":6223.6,"d":"6,223.6"},18.07,14.01,"-","-",81.93,32.67,15.91,14.94,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","-","無し",{"v":5137.6,"d":"5,137.6"},19.68,16.97,"-","-",{"v":80.32000000000001,"d":"80.32"},34.63,{"v":18.1,"d":"18.10"},16.52,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","-","有り",{"v":7868.3,"d":"7,868.3"},{"v":14.4,"d":"14.40"},11.08,"-","-",{"v":85.6,"d":"85.60"},33.92,16.18,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","-","無し",{"v":4916.2,"d":"4,916.2"},19.68,17.73,"-","-",{"v":80.32000000000001,"d":"80.32"},{"v":36.199999999999996,"d":"36.20"},18.91,17.26,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","-","有り",{"v":7626.2,"d":"7,626.2"},{"v":14.4,"d":"14.40"},11.43,"-","-",{"v":85.6,"d":"85.60"},{"v":35,"d":"35.00"},16.69,16.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","-","無し",{"v":6580,"d":"6,580.0"},18.54,16.56,"-","-",{"v":81.46000000000001,"d":"81.46"},{"v":36.7,"d":"36.70"},18.84,{"v":17.2,"d":"17.20"},"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","-","有り",{"v":10559,"d":"10,559"},12.48,10.32,"-","-",87.52,37.31,17.61,17.42,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":244410,"d":"244,410"},3.14,1.87,"-","-",15.81,4.67,2.47,2.25,"-",{"v":81.05000000000001,"d":"81.05"},{"v":81.05000000000001,"d":"81.05"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","-",{"v":232280,"d":"232,280"},2.44,1.97,"-","-",12.29,4.92,{"v":2.6,"d":"2.60"},2.37,"-",85.27,85.27,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":240180,"d":"240,180"},2.91,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",14.62,4.75,2.51,2.29,"-",{"v":82.47000000000001,"d":"82.47"},{"v":82.47000000000001,"d":"82.47"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","-",{"v":228050,"d":"228,050"},2.18,{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",10.97,5.01,2.65,2.41,"-",86.85,86.85,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":448150,"d":"448,150"},2.36,1.45,"-","-",12.36,3.82,1.97,1.79,"-",85.28,85.28,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石","-",{"v":431920,"d":"431,920"},1.85,1.51,"-","-",9.67,3.96,2.04,1.86,"-",88.48,88.48,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","-",{"v":442470,"d":"442,470"},2.19,1.47,"-","-",11.45,3.87,1.99,1.82,"-",86.36,86.36,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.0m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","無し","-",{"v":426240,"d":"426,240"},1.66,1.53,"-","-",8.69,4.02,2.07,1.89,"-",89.65,89.65,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":145640,"d":"145,640"},5.01,2.69,"-","-",23.06,6.27,3.19,2.91,"-",71.93,71.93,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":166630,"d":"166,630"},3.75,2.35,"-","-",33.37,10.51,{"v":5.3,"d":"5.30"},5.09,"-",62.88,62.88,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","無し",{"v":133340,"d":"133,340"},3.83,2.94,"-","-",17.61,6.85,3.48,3.18,"-",78.56,78.56,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","有り",{"v":153700,"d":"153,700"},3.22,2.55,"-","-",28.63,{"v":11.4,"d":"11.40"},5.74,5.52,"-",68.15,68.15,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":141400,"d":"141,400"},4.62,2.77,"-","-",21.28,6.46,3.28,{"v":3,"d":"3.00"},"-",{"v":74.10000000000001,"d":"74.10"},{"v":74.10000000000001,"d":"74.10"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":162240,"d":"162,240"},3.57,2.41,"-","-",31.85,{"v":10.8,"d":"10.80"},5.44,5.23,"-",{"v":64.58000000000001,"d":"64.58"},{"v":64.58000000000001,"d":"64.58"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","無し",{"v":129100,"d":"129,100"},3.36,3.03,"-","-",15.49,7.08,{"v":3.6,"d":"3.60"},3.28,"-",81.15,81.15,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","有り",{"v":149310,"d":"149,310"},3.01,2.62,"-","-",26.82,11.73,5.91,5.68,"-",70.17,70.17,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":169750,"d":"169,750"},4.59,2.69,"-","-",23.87,7.18,3.56,3.25,"-",71.54,71.54,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":191480,"d":"191,480"},3.64,2.39,"-","-",32.93,11.14,5.34,5.09,"-",63.43,63.43,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":156910,"d":"156,910"},3.64,2.91,"-","-",18.96,7.77,3.85,3.51,"-",{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":77.4,"d":"77.40"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":178320,"d":"178,320"},3.17,2.56,"-","-",28.72,11.96,5.73,5.47,"-",68.11,68.11,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":165410,"d":"165,410"},4.29,2.76,"-","-",22.29,7.37,3.65,3.33,"-",73.42,73.42,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":186890,"d":"186,890"},3.48,2.44,"-","-",31.53,11.41,5.47,5.22,"-",{"v":64.99000000000001,"d":"64.99"},{"v":64.99000000000001,"d":"64.99"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","無し",{"v":152560,"d":"152,560"},{"v":3.3,"d":"3.30"},{"v":3,"d":"3.00"},"-","-",17.11,7.99,3.96,3.61,"-",{"v":79.58999999999999,"d":"79.59"},{"v":79.58999999999999,"d":"79.59"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","有り",{"v":173730,"d":"173,730"},2.99,2.63,"-","-",{"v":27.1,"d":"27.10"},12.28,5.88,5.61,"-",{"v":69.91000000000001,"d":"69.91"},{"v":69.91000000000001,"d":"69.91"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":387040,"d":"387,040"},2.32,1.35,"-","-",12.01,3.54,{"v":1.8,"d":"1.80"},1.64,"-",85.67,85.67,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":410080,"d":"410,080"},1.95,1.27,"-","-",17.18,5.66,2.83,2.69,"-",80.87,80.87,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":372190,"d":"372,190"},1.76,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-",9.15,3.68,1.87,1.71,"-",89.09,89.09,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":394740,"d":"394,740"},1.63,1.32,"-","-",14.36,5.88,2.94,2.79,"-",84.01,84.01,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":381870,"d":"381,870"},2.13,1.37,"-","-",11.03,3.59,1.82,1.66,"-",86.84,86.84,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":404620,"d":"404,620"},1.84,1.29,"-","-",{"v":16.2,"d":"16.20"},5.74,2.87,2.72,"-",{"v":81.96000000000001,"d":"81.96"},{"v":81.96000000000001,"d":"81.96"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","無し","無し",{"v":367020,"d":"367,020"},1.56,1.42,"-","-",8.09,3.73,{"v":1.9,"d":"1.90"},1.73,"-",90.35,90.35,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5＜B≦3.75 \n1.25≦H≦2.5","無し","有り",{"v":389280,"d":"389,280"},1.51,1.34,"-","-",13.31,5.97,2.98,2.83,"-",85.18,85.18,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H２０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":455270,"d":"455,270"},{"v":3.4,"d":"3.40"},2.26,"-","-",11.89,4.01,2.04,1.86,"-",{"v":84.71000000000001,"d":"84.71"},{"v":84.71000000000001,"d":"84.71"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":479480,"d":"479,480"},{"v":3,"d":"3.00"},2.15,"-","-",16.57,6.03,{"v":3,"d":"3.00"},2.83,"-",80.43,80.43,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石","無し",{"v":440420,"d":"440,420"},2.76,2.34,"-","-",9.68,4.15,2.11,1.92,"-",87.56,87.56,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","基礎砕石","有り",{"v":464230,"d":"464,230"},2.59,2.22,"-","-",14.33,6.23,{"v":3.1,"d":"3.10"},2.92,"-",{"v":83.08000000000001,"d":"83.08"},{"v":83.08000000000001,"d":"83.08"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":450010,"d":"450,010"},3.18,2.29,"-","-",11.12,4.06,2.06,1.88,"-",{"v":85.7,"d":"85.70"},{"v":85.7,"d":"85.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":474100,"d":"474,100"},2.85,2.17,"-","-",{"v":15.8,"d":"15.80"},{"v":6.1,"d":"6.10"},3.04,2.86,"-",{"v":81.35000000000001,"d":"81.35"},{"v":81.35000000000001,"d":"81.35"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","無し","無し",{"v":435170,"d":"435,170"},2.53,2.37,"-","-",8.86,{"v":4.2,"d":"4.20"},2.13,1.95,"-",88.61,88.61,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1.5m/個","2.5≦B≦3.75 \n2.5＜H≦3.75","無し","有り",{"v":458850,"d":"458,850"},2.44,2.24,"-","-",13.52,6.31,3.14,2.96,"-",{"v":84.03999999999999,"d":"84.04"},{"v":84.03999999999999,"d":"84.04"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B３０００×H３０００×L１５００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":69092,"d":"69,092"},7.03,3.78,"-","-",24.26,6.61,3.36,3.07,"-",{"v":68.71000000000001,"d":"68.71"},{"v":68.71000000000001,"d":"68.71"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":75191,"d":"75,191"},6.65,3.47,"-","-",30.21,{"v":8.1,"d":"8.10"},3.95,3.71,"-",63.14,63.14,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","無し",{"v":62343,"d":"62,343"},5.36,4.19,"-","-",{"v":18.5,"d":"18.50"},7.33,3.72,{"v":3.4,"d":"3.40"},"-",76.14,76.14,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","有り",{"v":68244,"d":"68,244"},{"v":5.5,"d":"5.50"},3.83,"-","-",24.94,8.93,4.35,4.08,"-",69.56,69.56,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":66998,"d":"66,998"},6.55,{"v":3.9,"d":"3.90"},"-","-",{"v":22.6,"d":"22.60"},6.82,3.47,3.16,"-",70.85,70.85,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":73068,"d":"73,068"},6.33,3.58,"-","-",{"v":28.7,"d":"28.70"},8.34,4.06,3.81,"-",{"v":64.97000000000001,"d":"64.97"},{"v":64.97000000000001,"d":"64.97"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","無し","無し",{"v":60249,"d":"60,249"},4.77,4.34,"-","-",16.44,7.58,3.85,3.52,"-",78.79,78.79,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n0＜H≦1.25","無し","有り",{"v":66121,"d":"66,121"},5.09,3.95,"-","-",23.11,9.21,4.49,4.21,"-",{"v":71.80000000000001,"d":"71.80"},{"v":71.80000000000001,"d":"71.80"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B６００×H６００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":134790,"d":"134,790"},{"v":4.2,"d":"4.20"},1.94,"-","-",17.12,3.95,2.06,1.88,"-",78.68,78.68,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":143280,"d":"143,280"},3.74,1.82,"-","-",22.25,5.58,2.66,2.59,"-",74.01,74.01,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","無し",{"v":124780,"d":"124,780"},2.95,2.09,"-","-",12.07,4.27,2.23,2.04,"-",84.98,84.98,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","基礎砕石","有り",{"v":132990,"d":"132,990"},2.91,1.96,"-","-",17.35,6.01,2.87,2.79,"-",{"v":79.74000000000001,"d":"79.74"},{"v":79.74000000000001,"d":"79.74"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":131420,"d":"131,420"},{"v":3.8,"d":"3.80"},1.99,"-","-",15.51,4.05,2.12,1.93,"-",{"v":80.69000000000001,"d":"80.69"},{"v":80.69000000000001,"d":"80.69"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":139890,"d":"139,890"},3.48,1.86,"-","-",20.71,5.71,2.73,2.65,"-",75.81,75.81,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","無し",{"v":121410,"d":"121,410"},2.49,2.15,"-","-",10.17,4.39,2.29,2.09,"-",87.34,87.34,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n0＜H≦1.25","無し","有り",{"v":129600,"d":"129,600"},2.61,2.01,"-","-",15.57,6.17,2.94,2.87,"-",{"v":81.82000000000001,"d":"81.82"},{"v":81.82000000000001,"d":"81.82"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１０００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":114400,"d":"114,400"},4.19,2.28,"-","-",17.11,4.66,2.43,2.22,"-",{"v":78.7,"d":"78.70"},{"v":78.7,"d":"78.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":122930,"d":"122,930"},3.85,2.12,"-","-",{"v":22.9,"d":"22.90"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":3.1,"d":"3.10"},3.02,"-",73.25,73.25,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":107050,"d":"107,050"},3.13,2.44,"-","-",12.77,4.98,{"v":2.6,"d":"2.60"},2.37,"-",{"v":84.1,"d":"84.10"},{"v":84.1,"d":"84.10"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":115300,"d":"115,300"},3.15,2.26,"-","-",18.76,6.93,3.31,3.22,"-",78.09,78.09,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":112100,"d":"112,100"},3.87,2.33,"-","-",15.81,4.75,2.48,2.27,"-",{"v":80.32000000000001,"d":"80.32"},{"v":80.32000000000001,"d":"80.32"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":120500,"d":"120,500"},3.64,2.17,"-","-",21.64,6.63,3.17,3.08,"-",{"v":74.72000000000001,"d":"74.72"},{"v":74.72000000000001,"d":"74.72"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","無し","無し",{"v":104750,"d":"104,750"},2.76,2.49,"-","-",{"v":11.3,"d":"11.30"},5.09,2.66,2.43,"-",85.94,85.94,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","0＜B≦1.25 \n1.25＜H≦2.5","無し","有り",{"v":112880,"d":"112,880"},2.91,2.31,"-","-",17.32,7.08,3.38,3.29,"-",{"v":79.77000000000001,"d":"79.77"},{"v":79.77000000000001,"d":"79.77"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","-","ボックスカルバート　RC　B１０００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":156340,"d":"156,340"},4.01,2.09,"-","-",17.61,4.63,2.37,2.17,"-",78.38,78.38,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":168840,"d":"168,840"},3.42,1.93,"-","-",23.99,6.99,{"v":3.3,"d":"3.30"},3.26,"-",72.59,72.59,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","無し",{"v":145770,"d":"145,770"},2.95,2.24,"-","-",12.98,4.96,2.55,2.32,"-",{"v":84.07000000000001,"d":"84.07"},{"v":84.07000000000001,"d":"84.07"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","基礎砕石","有り",{"v":157840,"d":"157,840"},2.79,2.07,"-","-",19.57,7.48,3.53,3.49,"-",77.64,77.64,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","無し",{"v":152820,"d":"152,820"},3.67,2.13,"-","-",16.14,4.73,2.43,2.22,"-",80.19,80.19,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","均しｺﾝｸﾘｰﾄ","有り",{"v":165170,"d":"165,170"},3.21,1.97,"-","-",22.59,7.15,3.37,3.34,"-",{"v":74.2,"d":"74.20"},{"v":74.2,"d":"74.20"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","無し",{"v":142240,"d":"142,240"},2.56,2.29,"-","-",11.28,5.08,2.61,2.38,"-",{"v":86.16000000000001,"d":"86.16"},{"v":86.16000000000001,"d":"86.16"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2.0m/個","1.25＜B≦2.5 \n1.25＜H≦2.5","無し","有り",{"v":154180,"d":"154,180"},2.56,2.12,"-","-",17.96,7.66,3.61,3.57,"-",79.48,79.48,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ボックスカルバート　RC　B１５００×H１５００×L２０００　Ｔ-２５　土被り０．２～３．０m","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"067","index":68,"n_rows":347,"n_cols":38,"rows_kept":347,"merged":[[2,0,2,5],[2,6,4,6],[2,7,2,21],[2,22,2,36],[2,37,4,37],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,20],[3,21,4,21],[3,22,3,27],[3,28,3,31],[3,32,3,35],[3,36,4,36],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27]]}
["No.067【　消波根固めブロック製作　】"]
["＜　積算単位：個　＞"]
["条件区分",{"$nulls":5},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格","型枠の種類","生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)","1個当り型枠面積(m2/個)","養生工の種別",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":8},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.00m2以上2.20m2以下","一般",{"v":10376,"d":"10,376"},2.33,2.33,"-","-",32.26,14.85,{"v":6.3,"d":"6.30"},5.52,5.06,{"v":65.41000000000001,"d":"65.41"},39.17,24.28,1.96,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.00m2以上2.20m2以下","給熱",{"v":11188,"d":"11,188"},2.16,2.16,"-","-",35.28,17.86,6.06,5.84,{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":62.559999999999995,"d":"62.56"},{"v":36.339999999999996,"d":"36.34"},22.52,1.89,1.81,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.20m2を超え2.40m2以下","一般",{"v":10884,"d":"10,884"},2.36,2.36,"-","-",32.95,15.23,6.37,5.66,5.15,64.69,{"v":37.349999999999994,"d":"37.35"},25.35,1.99,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.20m2を超え2.40m2以下","給熱",{"v":11696,"d":"11,696"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",35.79,18.09,6.17,5.92,4.79,62.01,34.76,23.59,1.85,1.81,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.40m2を超え2.60m2以下","一般",{"v":11392,"d":"11,392"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"-","-",33.57,15.58,6.43,5.79,5.22,64.03,35.68,26.33,2.02,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.40m2を超え2.60m2以下","給熱",{"v":12204,"d":"12,204"},2.24,2.24,"-","-",36.25,18.29,6.27,{"v":6,"d":"6.00"},4.87,61.51,33.32,24.58,1.88,1.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.60m2を超え2.80m2以下","一般",{"v":11899,"d":"11,899"},2.43,2.43,"-","-",34.15,{"v":15.9,"d":"15.90"},6.49,5.91,5.29,63.42,34.16,27.22,2.04,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.60m2を超え2.80m2以下","給熱",{"v":12711,"d":"12,711"},2.27,2.27,"-","-",36.68,18.48,6.36,6.07,4.95,{"v":61.050000000000004,"d":"61.05"},{"v":32,"d":"32.00"},25.48,1.91,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.80m2を超え3.00m2以下","一般",{"v":12407,"d":"12,407"},2.46,2.46,"-","-",34.67,16.19,6.54,6.02,5.35,62.87,32.76,28.04,2.07,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.17m3以上0.23m3以下","2.80m2を超え3.00m2以下","給熱",{"v":13219,"d":"13,219"},2.31,2.31,"-","-",37.07,18.65,6.44,6.14,5.02,60.62,30.76,26.32,1.94,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.20m2以上2.43m2以下","一般",{"v":12450,"d":"12,450"},2.26,2.26,"-","-",31.05,14.17,6.18,5.27,4.92,{"v":66.69000000000001,"d":"66.69"},42.43,22.36,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.20m2以上2.43m2以下","給熱",{"v":13505,"d":"13,505"},2.08,2.08,"-","-",34.39,17.47,5.87,5.69,4.53,{"v":63.529999999999994,"d":"63.53"},{"v":39.129999999999995,"d":"39.13"},20.61,2.04,1.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.43m2を超え2.66m2以下","一般",{"v":13034,"d":"13,034"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","-",31.77,14.57,6.25,5.42,5.01,65.93,40.53,23.47,1.93,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.43m2を超え2.66m2以下","給熱",{"v":14089,"d":"14,089"},2.13,2.13,"-","-",34.92,{"v":17.7,"d":"17.70"},5.98,5.78,4.63,{"v":62.949999999999996,"d":"62.95"},{"v":37.5,"d":"37.50"},21.71,1.95,1.79,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.66m2を超え2.89m2以下","一般",{"v":13619,"d":"13,619"},2.34,2.34,"-","-",32.41,14.93,6.31,5.55,5.09,65.25,{"v":38.8,"d":"38.80"},24.49,1.96,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.66m2を超え2.89m2以下","給熱",{"v":14674,"d":"14,674"},2.17,2.17,"-","-",35.39,17.91,6.08,5.86,4.72,{"v":62.440000000000005,"d":"62.44"},36.02,22.73,1.87,1.82,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.89m2を超え3.12m2以下","一般",{"v":14199,"d":"14,199"},2.36,2.36,"-","-",32.99,15.27,6.37,5.67,5.14,64.65,{"v":37.230000000000004,"d":"37.23"},25.43,1.99,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","2.89m2を超え3.12m2以下","給熱",{"v":15254,"d":"15,254"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",35.82,18.11,6.17,5.93,4.79,{"v":61.980000000000004,"d":"61.98"},{"v":34.660000000000004,"d":"34.66"},23.67,1.85,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","3.12m2を超え3.35m2以下","一般",{"v":14781,"d":"14,781"},2.39,2.39,"-","-",33.54,15.56,6.43,5.78,5.22,64.07,35.76,{"v":26.3,"d":"26.30"},2.01,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.23m3を超え0.28m3以下","3.12m2を超え3.35m2以下","給熱",{"v":15838,"d":"15,838"},2.23,2.23,"-","-",36.24,18.29,6.26,{"v":6,"d":"6.00"},4.87,{"v":61.529999999999994,"d":"61.53"},33.37,24.54,1.88,1.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","2.37m2以上2.64m2以下","一般",{"v":14191,"d":"14,191"},2.21,2.21,"-","-",30.33,13.78,{"v":6.1,"d":"6.10"},5.13,4.82,{"v":67.46000000000001,"d":"67.46"},44.38,21.22,1.86,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","2.37m2以上2.64m2以下","給熱",{"v":15451,"d":"15,451"},2.03,2.03,"-","-",33.87,17.24,5.77,{"v":5.6,"d":"5.60"},4.43,{"v":64.1,"d":"64.10"},{"v":40.779999999999994,"d":"40.78"},19.49,2.12,1.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","2.64m2を超え2.91m2以下","一般",{"v":14882,"d":"14,882"},2.26,2.26,"-","-",31.11,{"v":14.2,"d":"14.20"},6.18,5.29,4.93,{"v":66.63000000000001,"d":"66.63"},42.32,22.41,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","2.64m2を超え2.91m2以下","給熱",{"v":16141,"d":"16,141"},2.09,2.09,"-","-",34.43,17.48,5.89,5.69,4.54,{"v":63.480000000000004,"d":"63.48"},39.04,20.66,2.03,1.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","2.91m2を超え3.18m2以下","一般",{"v":15563,"d":"15,563"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","-",31.78,14.59,6.25,5.41,5.01,65.92,40.48,23.51,1.93,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","2.91m2を超え3.18m2以下","給熱",{"v":16823,"d":"16,823"},2.13,2.13,"-","-",34.93,17.71,5.98,5.78,4.63,62.94,{"v":37.449999999999996,"d":"37.45"},21.75,1.95,1.79,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","3.18m2を超え3.45m2以下","一般",{"v":16248,"d":"16,248"},2.33,2.33,"-","-",32.42,14.94,6.32,5.55,5.08,65.25,{"v":38.779999999999994,"d":"38.78"},24.51,1.96,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","3.18m2を超え3.45m2以下","給熱",{"v":17508,"d":"17,508"},2.17,2.17,"-","-",{"v":35.4,"d":"35.40"},17.91,6.09,5.86,4.72,62.43,{"v":35.989999999999995,"d":"35.99"},22.75,1.87,1.82,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","3.45m2を超え3.72m2以下","一般",{"v":16933,"d":"16,933"},2.36,2.36,"-","-",33.01,15.27,6.38,5.67,5.15,{"v":64.63000000000001,"d":"64.63"},{"v":37.199999999999996,"d":"37.20"},25.44,1.99,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.28m3を超え0.33m3以下","3.45m2を超え3.72m2以下","給熱",{"v":18193,"d":"18,193"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",35.83,{"v":18.1,"d":"18.10"},6.18,5.94,4.79,61.97,{"v":34.650000000000006,"d":"34.65"},23.67,1.85,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","2.59m2以上2.90m2以下","一般",{"v":16064,"d":"16,064"},2.19,2.19,"-","-",29.89,13.53,6.06,5.03,4.78,67.92,45.53,20.54,1.85,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","2.59m2以上2.90m2以下","給熱",{"v":17525,"d":"17,525"},2.01,2.01,"-","-",33.55,{"v":17.1,"d":"17.10"},5.69,5.55,4.38,64.44,41.75,18.83,2.17,1.69,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","2.90m2を超え3.21m2以下","一般",{"v":16846,"d":"16,846"},2.23,2.23,"-","-",30.67,13.97,6.13,{"v":5.2,"d":"5.20"},4.87,{"v":67.1,"d":"67.10"},43.43,21.79,1.88,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","2.90m2を超え3.21m2以下","給熱",{"v":18307,"d":"18,307"},2.06,2.06,"-","-",34.12,17.35,5.82,5.64,4.48,63.82,39.96,20.05,2.08,1.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","3.21m2を超え3.52m2以下","一般",{"v":17633,"d":"17,633"},2.28,2.28,"-","-",31.39,14.37,6.21,5.34,4.96,{"v":66.33000000000001,"d":"66.33"},41.48,22.93,1.92,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","3.21m2を超え3.52m2以下","給熱",{"v":19097,"d":"19,097"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"-","-",34.65,17.59,5.92,5.73,4.58,63.25,38.32,21.17,1.99,1.77,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","3.52m2を超え3.83m2以下","一般",{"v":18426,"d":"18,426"},2.32,2.32,"-","-",32.08,14.74,6.28,5.48,5.05,{"v":65.6,"d":"65.60"},39.69,23.96,1.95,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","3.52m2を超え3.83m2以下","給熱",{"v":19887,"d":"19,887"},2.15,2.15,"-","-",35.14,{"v":17.8,"d":"17.80"},6.03,5.82,4.67,62.71,{"v":36.800000000000004,"d":"36.80"},{"v":22.2,"d":"22.20"},1.91,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","3.83m2を超え4.14m2以下","一般",{"v":19211,"d":"19,211"},2.35,2.35,"-","-",32.68,15.08,6.34,5.61,5.11,{"v":64.97000000000001,"d":"64.97"},38.08,24.92,1.97,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.33m3を超え0.39m3以下","3.83m2を超え4.14m2以下","給熱",{"v":20672,"d":"20,672"},2.18,2.18,"-","-",{"v":35.6,"d":"35.60"},{"v":18,"d":"18.00"},6.13,{"v":5.9,"d":"5.90"},4.75,62.22,35.39,23.16,1.84,1.83,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","2.81m2以上3.16m2以下","一般",{"v":18183,"d":"18,183"},2.16,2.16,"-","-",29.36,13.24,{"v":6,"d":"6.00"},4.92,4.72,68.48,46.93,19.73,1.82,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","2.81m2以上3.16m2以下","給熱",{"v":19890,"d":"19,890"},1.98,1.98,"-","-",33.18,16.94,5.61,5.49,4.31,64.84,42.92,18.03,2.23,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","3.16m2を超え3.51m2以下","一般",{"v":19074,"d":"19,074"},2.21,2.21,"-","-",30.18,{"v":13.7,"d":"13.70"},6.08,{"v":5.1,"d":"5.10"},4.81,67.61,44.74,21.01,1.86,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","3.16m2を超え3.51m2以下","給熱",{"v":20778,"d":"20,778"},2.03,2.03,"-","-",33.77,{"v":17.2,"d":"17.20"},5.74,5.58,4.42,{"v":64.2,"d":"64.20"},41.06,19.29,2.14,1.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","3.51m2を超え3.86m2以下","一般",{"v":19961,"d":"19,961"},2.25,2.25,"-","-",30.92,14.11,6.16,5.24,{"v":4.9,"d":"4.90"},66.83,42.76,22.18,1.89,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","3.51m2を超え3.86m2以下","給熱",{"v":21668,"d":"21,668"},2.07,2.07,"-","-",34.32,17.44,5.85,5.68,4.52,63.61,39.39,20.43,2.05,1.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","3.86m2を超え4.21m2以下","一般",{"v":20851,"d":"20,851"},2.29,2.29,"-","-",{"v":31.6,"d":"31.60"},14.49,6.22,5.39,4.98,66.11,40.94,23.25,1.92,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","3.86m2を超え4.21m2以下","給熱",{"v":22555,"d":"22,555"},2.12,2.12,"-","-",{"v":34.8,"d":"34.80"},17.65,5.96,5.75,4.61,63.08,{"v":37.839999999999996,"d":"37.84"},21.49,1.97,1.78,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","4.21m2を超え4.56m2以下","一般",{"v":21739,"d":"21,739"},2.32,2.32,"-","-",32.23,14.83,{"v":6.3,"d":"6.30"},5.51,5.06,65.45,{"v":39.269999999999996,"d":"39.27"},24.23,1.95,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","4.21m2を超え4.56m2以下","給熱",{"v":23445,"d":"23,445"},2.15,2.15,"-","-",35.26,17.86,6.05,5.84,4.69,62.59,36.43,22.46,1.89,1.81,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","4.56m2を超え4.91m2以下","一般",{"v":22629,"d":"22,629"},2.35,2.35,"-","-",32.82,15.16,6.35,5.64,5.13,64.83,37.72,25.13,1.98,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.39m3を超え0.45m3以下","4.56m2を超え4.91m2以下","給熱",{"v":24333,"d":"24,333"},2.19,2.19,"-","-",35.68,18.04,6.15,{"v":5.9,"d":"5.90"},4.77,62.13,{"v":35.1,"d":"35.10"},23.37,1.84,1.82,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","3.04m2以上3.43m2以下","一般",{"v":20331,"d":"20,331"},2.14,2.14,"-","-",28.96,13.03,5.95,4.84,4.67,{"v":68.9,"d":"68.90"},{"v":47.980000000000004,"d":"47.98"},19.12,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","3.04m2以上3.43m2以下","給熱",{"v":22279,"d":"22,279"},1.96,1.96,"-","-",32.88,{"v":16.8,"d":"16.80"},5.56,5.43,4.26,65.16,{"v":43.779999999999994,"d":"43.78"},17.45,2.28,1.65,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","3.43m2を超え3.82m2以下","一般",{"v":21321,"d":"21,321"},2.19,2.19,"-","-",29.81,13.49,6.05,5.01,4.77,{"v":68,"d":"68.00"},{"v":45.730000000000004,"d":"45.73"},20.43,1.84,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","3.43m2を超え3.82m2以下","給熱",{"v":23269,"d":"23,269"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",33.49,17.07,5.68,5.54,4.37,{"v":64.50999999999999,"d":"64.51"},{"v":41.919999999999995,"d":"41.92"},18.72,2.18,1.69,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","3.82m2を超え4.21m2以下","一般",{"v":22315,"d":"22,315"},2.23,2.23,"-","-",30.56,{"v":13.9,"d":"13.90"},6.12,5.18,4.86,{"v":67.21000000000001,"d":"67.21"},43.72,21.61,1.88,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","3.82m2を超え4.21m2以下","給熱",{"v":24265,"d":"24,265"},2.05,2.05,"-","-",34.05,17.31,5.81,5.63,4.47,{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":40.199999999999996,"d":"40.20"},19.88,2.09,1.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","4.21m2を超え4.60m2以下","一般",{"v":23302,"d":"23,302"},2.27,2.27,"-","-",31.26,{"v":14.3,"d":"14.30"},6.19,5.32,4.94,{"v":66.47000000000001,"d":"66.47"},41.85,22.71,1.91,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","4.21m2を超え4.60m2以下","給熱",{"v":25252,"d":"25,252"},2.09,2.09,"-","-",34.55,17.54,5.91,5.71,4.56,63.36,38.64,20.95,2.01,1.76,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","4.60m2を超え4.99m2以下","一般",{"v":24292,"d":"24,292"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","-",31.89,14.65,6.26,5.44,5.02,65.81,40.16,23.71,1.94,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","4.60m2を超え4.99m2以下","給熱",{"v":26239,"d":"26,239"},2.13,2.13,"-","-",35.02,17.74,6.01,{"v":5.8,"d":"5.80"},4.64,{"v":62.849999999999994,"d":"62.85"},37.18,21.95,1.93,1.79,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","4.99m2を超え5.38m2以下","一般",{"v":25285,"d":"25,285"},2.34,2.34,"-","-",32.48,14.97,6.32,5.57,5.09,{"v":65.17999999999999,"d":"65.18"},38.58,24.63,1.97,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","4.99m2を超え5.38m2以下","給熱",{"v":27235,"d":"27,235"},2.17,2.17,"-","-",35.46,17.93,6.11,5.87,4.73,62.37,35.82,22.86,1.86,1.83,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","5.38m2を超え5.77m2以下","一般",{"v":26272,"d":"26,272"},2.37,2.37,"-","-",33.02,15.28,6.37,5.68,5.15,64.61,37.14,25.48,1.99,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","5.38m2を超え5.77m2以下","給熱",{"v":28222,"d":"28,222"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",35.85,18.11,6.19,5.93,{"v":4.8,"d":"4.80"},61.95,{"v":34.580000000000005,"d":"34.58"},23.72,1.85,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","5.77m2を超え6.16m2以下","一般",{"v":27268,"d":"27,268"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"-","-",33.54,15.56,6.43,5.78,5.22,64.06,{"v":35.769999999999996,"d":"35.77"},26.27,2.02,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.45m3を超え0.51m3以下","5.77m2を超え6.16m2以下","給熱",{"v":29215,"d":"29,215"},2.24,2.24,"-","-",36.23,18.27,6.27,{"v":6,"d":"6.00"},4.87,61.53,33.39,24.52,1.88,1.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","3.25m2以上3.69m2以下","一般",{"v":22428,"d":"22,428"},2.12,2.12,"-","-",28.63,12.83,5.93,4.78,4.62,69.25,48.91,18.56,1.78,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","3.25m2以上3.69m2以下","給熱",{"v":24621,"d":"24,621"},1.93,1.93,"-","-",32.65,{"v":16.7,"d":"16.70"},5.51,{"v":5.4,"d":"5.40"},4.21,65.42,44.57,16.91,2.32,1.62,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","3.69m2を超え4.12m2以下","一般",{"v":23546,"d":"23,546"},2.17,2.17,"-","-",29.49,13.31,6.02,4.95,4.73,68.34,{"v":46.589999999999996,"d":"46.59"},19.92,1.83,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","3.69m2を超え4.12m2以下","給熱",{"v":25740,"d":"25,740"},1.99,1.99,"-","-",33.26,16.97,5.63,{"v":5.5,"d":"5.50"},4.33,64.75,42.64,18.22,2.22,1.67,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","4.12m2を超え4.55m2以下","一般",{"v":24639,"d":"24,639"},2.22,2.22,"-","-",30.25,13.74,6.09,{"v":5.1,"d":"5.10"},4.83,67.53,44.54,21.13,1.86,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","4.12m2を超え4.55m2以下","給熱",{"v":26832,"d":"26,832"},2.03,2.03,"-","-",33.82,17.21,5.75,{"v":5.6,"d":"5.60"},4.43,64.15,{"v":40.910000000000004,"d":"40.91"},{"v":19.4,"d":"19.40"},2.13,1.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","4.55m2を超え4.98m2以下","一般",{"v":25730,"d":"25,730"},2.25,2.25,"-","-",30.97,14.13,6.17,5.26,{"v":4.9,"d":"4.90"},66.78,42.65,22.24,1.89,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","4.55m2を超え4.98m2以下","給熱",{"v":27923,"d":"27,923"},2.07,2.07,"-","-",34.34,17.44,5.87,5.68,4.52,63.59,39.32,20.49,2.04,1.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","4.98m2を超え5.41m2以下","一般",{"v":26822,"d":"26,822"},2.29,2.29,"-","-",31.61,14.49,6.23,5.39,4.98,{"v":66.1,"d":"66.10"},{"v":40.919999999999995,"d":"40.92"},23.26,1.92,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.51m3を超え0.57m3以下","4.98m2を超え5.41m2以下","給熱",{"v":29015,"d":"29,015"},2.11,2.11,"-","-",34.82,17.65,5.97,5.76,4.61,63.07,37.82,{"v":21.5,"d":"21.50"},1.97,1.78,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","3.50m2以上3.96m2以下","一般",{"v":24854,"d":"24,854"},2.11,2.11,"-","-",28.26,12.63,5.88,{"v":4.7,"d":"4.70"},4.59,{"v":69.63000000000001,"d":"69.63"},49.86,{"v":18,"d":"18.00"},1.77,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","3.50m2以上3.96m2以下","給熱",{"v":27332,"d":"27,332"},1.91,1.91,"-","-",32.39,16.58,5.45,5.35,4.17,{"v":65.7,"d":"65.70"},45.36,16.37,2.36,1.61,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","3.96m2を超え4.42m2以下","一般",{"v":26021,"d":"26,021"},2.15,2.15,"-","-",29.09,13.09,5.98,4.87,4.68,68.76,47.63,19.32,1.81,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","3.96m2を超え4.42m2以下","給熱",{"v":28499,"d":"28,499"},1.96,1.96,"-","-",32.99,16.85,5.58,5.46,4.27,65.05,{"v":43.5,"d":"43.50"},17.64,2.26,1.65,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","4.42m2を超え4.88m2以下","一般",{"v":27191,"d":"27,191"},2.19,2.19,"-","-",29.86,13.52,6.05,5.02,4.78,67.95,{"v":45.589999999999996,"d":"45.59"},20.52,1.84,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","4.42m2を超え4.88m2以下","給熱",{"v":29668,"d":"29,668"},2.01,2.01,"-","-",33.54,17.09,5.69,5.55,4.38,64.45,41.79,{"v":18.8,"d":"18.80"},2.17,1.69,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","4.88m2を超え5.34m2以下","一般",{"v":28358,"d":"28,358"},2.23,2.23,"-","-",30.57,13.91,6.12,5.18,4.86,{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":43.699999999999996,"d":"43.70"},21.62,1.88,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","4.88m2を超え5.34m2以下","給熱",{"v":30836,"d":"30,836"},2.05,2.05,"-","-",34.06,17.32,5.81,5.63,4.47,63.89,{"v":40.199999999999996,"d":"40.20"},19.88,2.09,1.72,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","5.34m2を超え5.80m2以下","一般",{"v":29525,"d":"29,525"},2.27,2.27,"-","-",31.22,14.27,6.19,5.31,4.94,66.51,41.97,22.63,1.91,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.57m3を超え0.64m3以下","5.34m2を超え5.80m2以下","給熱",{"v":32005,"d":"32,005"},2.09,2.09,"-","-",34.53,17.53,{"v":5.9,"d":"5.90"},5.71,4.56,63.38,38.72,20.88,2.02,1.76,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","3.75m2以上4.27m2以下","一般",{"v":27329,"d":"27,329"},2.09,2.09,"-","-",28.01,12.49,5.86,4.65,4.55,{"v":69.9,"d":"69.90"},50.54,{"v":17.6,"d":"17.60"},1.76,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","3.75m2以上4.27m2以下","給熱",{"v":30091,"d":"30,091"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",32.21,16.51,5.41,5.32,4.13,65.89,45.91,15.99,2.39,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","4.27m2を超え4.78m2以下","一般",{"v":28650,"d":"28,650"},2.14,2.14,"-","-",28.87,12.97,5.95,4.82,4.66,{"v":68.99000000000001,"d":"68.99"},48.22,18.97,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","4.27m2を超え4.78m2以下","給熱",{"v":31409,"d":"31,409"},1.95,1.95,"-","-",32.83,16.78,5.54,5.43,4.25,{"v":65.22000000000001,"d":"65.22"},43.99,{"v":17.3,"d":"17.30"},2.29,1.64,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","4.78m2を超え5.29m2以下","一般",{"v":29945,"d":"29,945"},2.18,2.18,"-","-",29.64,13.41,6.02,4.98,4.75,68.18,{"v":46.150000000000006,"d":"46.15"},20.19,1.84,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","4.78m2を超え5.29m2以下","給熱",{"v":32705,"d":"32,705"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",33.38,17.02,5.66,5.52,4.35,64.62,42.25,18.49,{"v":2.2,"d":"2.20"},1.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","5.29m2を超え5.80m2以下","一般",{"v":31238,"d":"31,238"},2.22,2.22,"-","-",30.37,{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":6.1,"d":"6.10"},5.14,4.83,67.41,44.22,21.32,1.87,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","5.29m2を超え5.80m2以下","給熱",{"v":34000,"d":"34,000"},2.04,2.04,"-","-",33.91,17.25,5.78,5.61,4.44,64.05,40.65,19.58,2.11,1.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","5.80m2を超え6.31m2以下","一般",{"v":32533,"d":"32,533"},2.26,2.26,"-","-",31.03,14.17,6.17,5.26,4.92,{"v":66.71000000000001,"d":"66.71"},42.46,22.35,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.64m3を超え0.71m3以下","5.80m2を超え6.31m2以下","給熱",{"v":35295,"d":"35,295"},2.08,2.08,"-","-",34.38,17.46,5.87,5.69,4.53,63.54,39.15,{"v":20.6,"d":"20.60"},2.04,1.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","4.06m2以上4.62m2以下","一般",{"v":29929,"d":"29,929"},2.08,2.08,"-","-",27.85,12.41,5.85,4.61,4.53,70.07,{"v":50.919999999999995,"d":"50.92"},{"v":17.4,"d":"17.40"},1.75,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","4.06m2以上4.62m2以下","給熱",{"v":32976,"d":"32,976"},1.89,1.89,"-","-",32.11,16.46,5.39,5.31,4.11,{"v":66,"d":"66.00"},46.21,15.79,2.41,1.59,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","4.62m2を超え5.18m2以下","一般",{"v":31356,"d":"31,356"},2.13,2.13,"-","-",28.73,12.89,5.93,{"v":4.8,"d":"4.80"},4.64,69.14,{"v":48.599999999999994,"d":"48.60"},18.75,1.79,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","4.62m2を超え5.18m2以下","給熱",{"v":34403,"d":"34,403"},1.94,1.94,"-","-",32.73,16.73,5.53,5.41,4.23,65.33,{"v":44.3,"d":"44.30"},17.09,2.31,1.63,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","5.18m2を超え5.74m2以下","一般",{"v":32779,"d":"32,779"},2.18,2.18,"-","-",29.52,13.33,6.01,4.96,4.74,{"v":68.3,"d":"68.30"},{"v":46.489999999999995,"d":"46.49"},19.98,1.83,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","5.18m2を超え5.74m2以下","給熱",{"v":35826,"d":"35,826"},1.99,1.99,"-","-",33.29,16.98,5.65,{"v":5.5,"d":"5.50"},4.33,64.72,42.56,18.28,2.21,1.67,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","5.74m2を超え6.30m2以下","一般",{"v":34198,"d":"34,198"},2.21,2.21,"-","-",30.25,13.74,6.09,5.11,4.82,67.54,44.56,21.12,1.86,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","5.74m2を超え6.30m2以下","給熱",{"v":37244,"d":"37,244"},2.03,2.03,"-","-",33.82,17.22,5.75,5.59,4.43,64.15,40.92,19.39,2.13,1.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","6.30m2を超え6.86m2以下","一般",{"v":35621,"d":"35,621"},2.25,2.25,"-","-",30.91,{"v":14.1,"d":"14.10"},6.16,5.24,{"v":4.9,"d":"4.90"},66.84,42.79,22.16,1.89,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.71m3を超え0.79m3以下","6.30m2を超え6.86m2以下","給熱",{"v":38668,"d":"38,668"},2.07,2.07,"-","-",{"v":34.3,"d":"34.30"},17.42,5.86,5.67,4.52,63.63,39.43,20.41,2.05,1.74,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","4.28m2以上4.90m2以下","一般",{"v":32585,"d":"32,585"},2.07,2.07,"-","-",27.54,12.23,5.81,4.55,{"v":4.5,"d":"4.50"},70.39,51.75,{"v":16.9,"d":"16.90"},1.74,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","4.28m2以上4.90m2以下","給熱",{"v":35954,"d":"35,954"},1.87,1.87,"-","-",31.89,16.36,5.34,5.27,4.08,{"v":66.24000000000001,"d":"66.24"},46.92,15.31,2.44,1.57,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","4.90m2を超え5.52m2以下","一般",{"v":34157,"d":"34,157"},2.11,2.11,"-","-",28.43,12.73,{"v":5.9,"d":"5.90"},4.73,4.61,69.46,{"v":49.379999999999995,"d":"49.38"},{"v":18.3,"d":"18.30"},1.78,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","4.90m2を超え5.52m2以下","給熱",{"v":37526,"d":"37,526"},1.92,1.92,"-","-",32.51,16.65,5.47,5.37,4.19,65.57,{"v":44.949999999999996,"d":"44.95"},16.66,2.34,1.62,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","5.52m2を超え6.14m2以下","一般",{"v":35735,"d":"35,735"},2.16,2.16,"-","-",29.27,13.19,5.99,4.91,{"v":4.7,"d":"4.70"},{"v":68.57000000000001,"d":"68.57"},47.18,19.57,1.82,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","5.52m2を超え6.14m2以下","給熱",{"v":39102,"d":"39,102"},1.97,1.97,"-","-",{"v":33.1,"d":"33.10"},{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":5.6,"d":"5.60"},5.47,{"v":4.3,"d":"4.30"},64.93,43.13,17.89,2.25,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","6.14m2を超え6.76m2以下","一般",{"v":37304,"d":"37,304"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},6.06,5.06,4.79,{"v":67.8,"d":"67.80"},{"v":45.209999999999994,"d":"45.21"},20.74,1.85,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","6.14m2を超え6.76m2以下","給熱",{"v":40674,"d":"40,674"},2.02,2.02,"-","-",33.63,17.14,5.71,5.56,4.39,64.35,41.47,19.02,2.16,{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","6.76m2を超え7.38m2以下","一般",{"v":38888,"d":"38,888"},2.24,2.24,"-","-",{"v":30.7,"d":"30.70"},13.98,6.14,{"v":5.2,"d":"5.20"},4.88,67.06,43.37,21.81,1.88,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","6.76m2を超え7.38m2以下","給熱",{"v":42255,"d":"42,255"},2.06,2.06,"-","-",34.14,17.35,5.82,5.65,4.49,{"v":63.8,"d":"63.80"},{"v":39.919999999999995,"d":"39.92"},20.07,2.08,1.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","7.38m2を超え8.00m2以下","一般",{"v":40457,"d":"40,457"},2.27,2.27,"-","-",31.32,14.33,{"v":6.2,"d":"6.20"},5.33,4.95,66.41,{"v":41.7,"d":"41.70"},{"v":22.8,"d":"22.80"},1.91,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.79m3を超え0.86m3以下","7.38m2を超え8.00m2以下","給熱",{"v":43827,"d":"43,827"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"-","-",{"v":34.6,"d":"34.60"},17.56,5.92,5.72,4.57,{"v":63.3,"d":"63.30"},38.48,21.05,{"v":2,"d":"2.00"},1.77,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","4.58m2以上5.26m2以下","一般",{"v":35185,"d":"35,185"},2.06,2.06,"-","-",27.47,{"v":12.2,"d":"12.20"},{"v":5.8,"d":"5.80"},4.53,4.49,70.47,51.97,16.77,1.73,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","4.58m2以上5.26m2以下","給熱",{"v":38839,"d":"38,839"},1.87,1.87,"-","-",31.84,16.34,5.33,5.26,4.07,66.29,47.07,{"v":15.2,"d":"15.20"},2.45,1.57,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","5.26m2を超え5.93m2以下","一般",{"v":36914,"d":"36,914"},2.11,2.11,"-","-",28.38,{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":5.9,"d":"5.90"},4.72,{"v":4.6,"d":"4.60"},69.51,49.53,{"v":18.2,"d":"18.20"},1.78,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","5.26m2を超え5.93m2以下","給熱",{"v":40568,"d":"40,568"},1.92,1.92,"-","-",32.47,16.62,5.47,5.37,4.18,65.61,45.08,16.56,2.35,1.62,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","5.93m2を超え6.60m2以下","一般",{"v":38615,"d":"38,615"},2.16,2.16,"-","-",{"v":29.2,"d":"29.20"},13.15,5.98,4.89,{"v":4.7,"d":"4.70"},68.64,47.35,19.48,1.81,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","5.93m2を超え6.60m2以下","給熱",{"v":42269,"d":"42,269"},1.97,1.97,"-","-",33.06,16.88,5.59,5.47,4.29,{"v":64.97000000000001,"d":"64.97"},43.26,{"v":17.8,"d":"17.80"},2.25,1.66,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","6.60m2を超え7.27m2以下","一般",{"v":40316,"d":"40,316"},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-",29.95,13.57,6.06,5.05,4.78,{"v":67.85000000000001,"d":"67.85"},45.35,20.65,1.85,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","6.60m2を超え7.27m2以下","給熱",{"v":43970,"d":"43,970"},2.01,2.01,"-","-",33.61,17.12,5.71,5.56,4.39,{"v":64.38000000000001,"d":"64.38"},{"v":41.589999999999996,"d":"41.59"},18.94,2.16,1.69,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","7.27m2を超え7.94m2以下","一般",{"v":42022,"d":"42,022"},2.24,2.24,"-","-",30.64,13.95,6.13,5.19,4.87,67.12,43.51,21.73,1.88,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.86m3を超え0.94m3以下","7.27m2を超え7.94m2以下","給熱",{"v":45676,"d":"45,676"},2.06,2.06,"-","-",34.09,17.33,5.81,5.64,4.48,{"v":63.849999999999994,"d":"63.85"},40.05,19.99,2.08,1.73,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","4.92m2以上5.66m2以下","一般",{"v":38398,"d":"38,398"},2.05,2.05,"-","-",27.31,12.11,5.79,{"v":4.5,"d":"4.50"},4.47,70.64,52.38,16.53,1.73,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","4.92m2以上5.66m2以下","給熱",{"v":42414,"d":"42,414"},1.86,1.86,"-","-",31.72,16.29,{"v":5.3,"d":"5.30"},5.24,4.05,66.42,47.43,14.96,2.47,1.56,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","5.66m2を超え6.39m2以下","一般",{"v":40276,"d":"40,276"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"-","-",28.22,12.61,5.88,4.69,4.58,{"v":69.67999999999999,"d":"69.68"},{"v":49.949999999999996,"d":"49.95"},17.96,1.77,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","5.66m2を超え6.39m2以下","給熱",{"v":44294,"d":"44,294"},1.91,1.91,"-","-",32.36,16.58,5.44,5.35,4.16,65.73,45.43,16.33,2.36,1.61,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","6.39m2を超え7.12m2以下","一般",{"v":42130,"d":"42,130"},2.15,2.15,"-","-",29.05,13.07,5.97,4.86,4.68,{"v":68.80000000000001,"d":"68.80"},47.74,19.25,1.81,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","6.39m2を超え7.12m2以下","給熱",{"v":46146,"d":"46,146"},1.96,1.96,"-","-",32.94,16.83,5.56,5.45,4.27,{"v":65.10000000000001,"d":"65.10"},43.61,17.57,2.27,1.65,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","7.12m2を超え7.85m2以下","一般",{"v":43985,"d":"43,985"},2.19,2.19,"-","-",{"v":29.8,"d":"29.80"},13.49,6.04,5.01,4.77,{"v":68.00999999999999,"d":"68.01"},{"v":45.739999999999995,"d":"45.74"},20.43,1.84,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","7.12m2を超え7.85m2以下","給熱",{"v":48001,"d":"48,001"},2.01,2.01,"-","-",33.49,17.07,5.68,5.54,4.37,{"v":64.5,"d":"64.50"},41.91,18.72,2.18,1.69,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","7.85m2を超え8.58m2以下","一般",{"v":45835,"d":"45,835"},2.23,2.23,"-","-",30.49,13.87,6.11,5.16,4.85,67.28,43.89,21.52,1.87,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","7.85m2を超え8.58m2以下","給熱",{"v":49853,"d":"49,853"},2.05,2.05,"-","-",33.99,17.29,5.79,5.62,4.46,{"v":63.959999999999994,"d":"63.96"},40.36,19.78,{"v":2.1,"d":"2.10"},1.72,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","8.58m2を超え9.31m2以下","一般",{"v":47689,"d":"47,689"},2.26,2.26,"-","-",31.14,14.23,6.18,5.29,4.93,{"v":66.60000000000001,"d":"66.60"},42.18,22.52,{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","8.58m2を超え9.31m2以下","給熱",{"v":51708,"d":"51,708"},2.09,2.09,"-","-",34.46,{"v":17.5,"d":"17.50"},5.89,{"v":5.7,"d":"5.70"},4.54,{"v":63.449999999999996,"d":"63.45"},38.91,20.77,2.02,1.75,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","9.31m2を超え10.04m2以下","一般",{"v":49544,"d":"49,544"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"-","-",31.73,14.56,6.24,5.41,{"v":5,"d":"5.00"},{"v":65.97000000000001,"d":"65.97"},{"v":40.6,"d":"40.60"},23.44,1.93,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","0.94m3を超え1.04m3以下","9.31m2を超え10.04m2以下","給熱",{"v":53562,"d":"53,562"},2.12,2.12,"-","-",34.89,17.69,5.98,5.77,4.62,{"v":62.989999999999995,"d":"62.99"},37.57,21.68,1.95,1.79,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","5.25m2以上6.05m2以下","一般",{"v":41830,"d":"41,830"},2.04,2.04,"-","-",{"v":27.1,"d":"27.10"},11.99,5.77,4.46,4.44,70.86,52.94,{"v":16.2,"d":"16.20"},1.72,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","5.25m2以上6.05m2以下","給熱",{"v":46255,"d":"46,255"},1.84,1.84,"-","-",31.58,16.23,5.28,5.21,4.02,66.58,47.89,14.65,2.49,1.55,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","6.05m2を超え6.84m2以下","一般",{"v":43862,"d":"43,862"},2.09,2.09,"-","-",28.02,{"v":12.5,"d":"12.50"},5.86,4.65,4.55,69.89,{"v":50.489999999999995,"d":"50.49"},17.64,1.76,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","6.05m2を超え6.84m2以下","給熱",{"v":48286,"d":"48,286"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",32.22,16.51,5.41,5.32,4.14,65.88,45.87,16.02,2.39,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","6.84m2を超え7.63m2以下","一般",{"v":45873,"d":"45,873"},2.14,2.14,"-","-",28.86,12.96,5.95,4.82,4.66,{"v":69,"d":"69.00"},{"v":48.269999999999996,"d":"48.27"},18.93,{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","6.84m2を超え7.63m2以下","給熱",{"v":50298,"d":"50,298"},1.95,1.95,"-","-",32.81,16.77,5.54,5.42,4.25,65.24,44.04,17.27,2.29,1.64,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","7.63m2を超え8.42m2以下","一般",{"v":47876,"d":"47,876"},2.18,2.18,"-","-",{"v":29.6,"d":"29.60"},13.38,6.02,4.97,4.75,68.22,46.27,20.12,1.83,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","7.63m2を超え8.42m2以下","給熱",{"v":52301,"d":"52,301"},1.99,1.99,"-","-",33.34,17.01,5.65,5.51,4.34,{"v":64.66999999999999,"d":"64.67"},42.37,18.42,{"v":2.2,"d":"2.20"},1.68,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","8.42m2を超え9.21m2以下","一般",{"v":49880,"d":"49,880"},2.22,2.22,"-","-",30.29,13.76,6.09,5.12,4.83,{"v":67.49000000000001,"d":"67.49"},44.42,21.21,1.86,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.04m3を超え1.13m3以下","8.42m2を超え9.21m2以下","給熱",{"v":54304,"d":"54,304"},2.04,2.04,"-","-",33.85,17.23,5.76,{"v":5.6,"d":"5.60"},4.43,64.11,40.79,19.49,2.12,1.71,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","5.14m2以上5.94m2以下","一般",{"v":41451,"d":"41,451"},1.83,1.83,"-","-",26.68,11.98,{"v":5.8,"d":"5.80"},4.46,{"v":4,"d":"4.00"},71.49,{"v":53.919999999999995,"d":"53.92"},16.03,1.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","5.14m2以上5.94m2以下","給熱",{"v":43929,"d":"43,929"},1.73,1.73,"-","-",29.28,14.29,5.47,5.06,3.77,68.99,{"v":50.879999999999995,"d":"50.88"},15.13,1.52,1.46,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","5.94m2を超え6.73m2以下","一般",{"v":43483,"d":"43,483"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",27.63,{"v":12.5,"d":"12.50"},5.89,4.65,4.13,{"v":70.47000000000001,"d":"70.47"},51.39,17.49,1.59,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","5.94m2を超え6.73m2以下","給熱",{"v":45961,"d":"45,961"},1.79,1.79,"-","-",30.08,14.68,5.57,5.22,3.91,{"v":68.13000000000001,"d":"68.13"},48.62,16.55,1.51,1.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","6.73m2を超え7.52m2以下","一般",{"v":45491,"d":"45,491"},1.95,1.95,"-","-",28.47,12.96,5.97,4.82,4.25,69.58,49.14,{"v":18.8,"d":"18.80"},1.64,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","6.73m2を超え7.52m2以下","給熱",{"v":47969,"d":"47,969"},1.85,1.85,"-","-",30.77,15.03,5.66,5.35,4.03,67.38,{"v":46.599999999999994,"d":"46.60"},17.83,1.56,1.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","7.52m2を超え8.31m2以下","一般",{"v":47494,"d":"47,494"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",29.26,13.39,6.05,4.98,4.36,{"v":68.74000000000001,"d":"68.74"},47.05,20.01,1.68,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","7.52m2を超え8.31m2以下","給熱",{"v":49972,"d":"49,972"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",31.42,15.35,5.75,5.48,4.14,66.68,44.74,19.01,{"v":1.6,"d":"1.60"},1.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","8.31m2を超え9.10m2以下","一般",{"v":49506,"d":"49,506"},2.05,2.05,"-","-",29.97,13.77,6.12,5.12,4.46,67.98,45.15,21.11,1.72,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.05m3以上1.15m3以下","8.31m2を超え9.10m2以下","給熱",{"v":51984,"d":"51,984"},1.95,1.95,"-","-",32.03,15.64,5.83,{"v":5.6,"d":"5.60"},4.25,66.02,{"v":43,"d":"43.00"},{"v":20.1,"d":"20.10"},1.64,1.28,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","5.35m2以上6.21m2以下","一般",{"v":44554,"d":"44,554"},1.82,1.82,"-","-",26.37,11.81,5.77,{"v":4.4,"d":"4.40"},3.96,71.81,54.72,15.56,1.53,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","5.35m2以上6.21m2以下","給熱",{"v":47257,"d":"47,257"},1.71,1.71,"-","-",29.04,14.17,5.44,5.01,3.73,69.25,{"v":51.599999999999994,"d":"51.60"},14.67,1.54,1.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","6.21m2を超え7.06m2以下","一般",{"v":46734,"d":"46,734"},1.88,1.88,"-","-",27.33,12.34,5.86,4.59,4.09,{"v":70.78999999999999,"d":"70.79"},{"v":52.169999999999995,"d":"52.17"},17.04,1.58,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","6.21m2を超え7.06m2以下","給熱",{"v":49437,"d":"49,437"},1.77,1.77,"-","-",29.82,14.56,5.54,5.17,3.86,68.41,49.34,16.11,1.49,1.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","7.06m2を超え7.91m2以下","一般",{"v":48891,"d":"48,891"},1.93,1.93,"-","-",{"v":28.2,"d":"28.20"},12.81,5.95,4.76,4.21,69.87,49.86,18.38,1.63,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","7.06m2を超え7.91m2以下","給熱",{"v":51594,"d":"51,594"},1.83,1.83,"-","-",30.55,14.92,5.63,5.31,3.99,67.62,47.25,17.42,1.54,1.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","7.91m2を超え8.76m2以下","一般",{"v":51051,"d":"51,051"},1.98,1.98,"-","-",{"v":29,"d":"29.00"},13.24,6.03,4.93,4.32,{"v":69.02000000000001,"d":"69.02"},47.75,{"v":19.6,"d":"19.60"},1.67,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","7.91m2を超え8.76m2以下","給熱",{"v":53754,"d":"53,754"},1.88,1.88,"-","-",{"v":31.2,"d":"31.20"},15.24,5.72,5.44,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":66.91999999999999,"d":"66.92"},45.38,18.61,1.58,1.35,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","8.76m2を超え9.61m2以下","一般",{"v":53208,"d":"53,208"},2.03,2.03,"-","-",29.72,13.64,{"v":6.1,"d":"6.10"},5.07,4.42,68.25,45.82,20.72,1.71,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.15m3を超え1.25m3以下","8.76m2を超え9.61m2以下","給熱",{"v":55911,"d":"55,911"},1.93,1.93,"-","-",31.81,15.54,{"v":5.8,"d":"5.80"},5.56,4.21,{"v":66.25999999999999,"d":"66.26"},43.62,19.72,1.62,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","5.58m2以上6.50m2以下","一般",{"v":47952,"d":"47,952"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-",26.08,11.65,5.74,4.34,3.92,72.12,{"v":55.5,"d":"55.50"},15.11,1.51,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","5.58m2以上6.50m2以下","給熱",{"v":50906,"d":"50,906"},1.69,1.69,"-","-",{"v":28.8,"d":"28.80"},14.06,{"v":5.4,"d":"5.40"},4.96,3.69,69.51,{"v":52.300000000000004,"d":"52.30"},14.23,1.56,1.42,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","6.50m2を超え7.41m2以下","一般",{"v":50286,"d":"50,286"},1.86,1.86,"-","-",27.04,12.18,5.83,4.53,4.05,{"v":71.10000000000001,"d":"71.10"},{"v":52.940000000000005,"d":"52.94"},{"v":16.6,"d":"16.60"},1.56,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","6.50m2を超え7.41m2以下","給熱",{"v":53237,"d":"53,237"},1.76,1.76,"-","-",{"v":29.6,"d":"29.60"},14.45,5.51,5.12,3.83,68.64,49.99,15.68,1.49,1.48,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","7.41m2を超え8.32m2以下","一般",{"v":52595,"d":"52,595"},1.91,1.91,"-","-",27.92,12.66,5.92,4.71,4.17,70.17,50.61,17.95,1.61,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","7.41m2を超え8.32m2以下","給熱",{"v":55549,"d":"55,549"},1.81,1.81,"-","-",30.32,14.81,{"v":5.6,"d":"5.60"},5.26,3.95,{"v":67.86999999999999,"d":"67.87"},{"v":47.919999999999995,"d":"47.92"},{"v":17,"d":"17.00"},1.52,1.43,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","8.32m2を超え9.23m2以下","一般",{"v":54911,"d":"54,911"},1.97,1.97,"-","-",28.71,13.09,{"v":6,"d":"6.00"},4.87,4.28,{"v":69.32000000000001,"d":"69.32"},48.49,19.18,1.65,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","8.32m2を超え9.23m2以下","給熱",{"v":57863,"d":"57,863"},1.87,1.87,"-","-",30.99,15.13,5.69,{"v":5.4,"d":"5.40"},4.07,67.14,{"v":46,"d":"46.00"},{"v":18.2,"d":"18.20"},1.57,1.37,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","9.23m2を超え10.14m2以下","一般",{"v":57222,"d":"57,222"},2.01,2.01,"-","-",29.46,13.49,6.07,5.02,4.39,68.53,{"v":46.519999999999996,"d":"46.52"},20.32,1.69,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.25m3を超え1.37m3以下","9.23m2を超え10.14m2以下","給熱",{"v":60174,"d":"60,174"},1.92,1.92,"-","-",31.59,15.43,5.78,5.51,4.17,66.49,{"v":44.239999999999995,"d":"44.24"},19.32,1.61,1.32,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","5.87m2以上6.83m2以下","一般",{"v":51726,"d":"51,726"},1.78,1.78,"-","-",25.83,11.52,5.71,4.29,3.88,72.39,56.16,14.73,{"v":1.5,"d":"1.50"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","5.87m2以上6.83m2以下","給熱",{"v":54948,"d":"54,948"},1.68,1.68,"-","-",28.61,13.96,5.38,4.92,3.66,{"v":69.71000000000001,"d":"69.71"},52.86,13.86,1.58,1.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","6.83m2を超え7.80m2以下","一般",{"v":54188,"d":"54,188"},1.84,1.84,"-","-",26.79,12.04,5.81,4.48,4.02,71.37,53.61,16.21,1.55,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","6.83m2を超え7.80m2以下","給熱",{"v":57411,"d":"57,411"},1.74,1.74,"-","-",29.38,14.34,5.48,5.08,3.79,68.88,50.61,{"v":15.3,"d":"15.30"},1.51,1.46,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","7.80m2を超え8.77m2以下","一般",{"v":56651,"d":"56,651"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",27.67,12.52,5.89,4.66,4.14,70.43,51.27,17.56,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","7.80m2を超え8.77m2以下","給熱",{"v":59873,"d":"59,873"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-",30.11,{"v":14.7,"d":"14.70"},5.58,5.22,3.91,68.09,{"v":48.519999999999996,"d":"48.52"},16.61,1.51,1.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","8.77m2を超え9.74m2以下","一般",{"v":59113,"d":"59,113"},1.95,1.95,"-","-",28.46,12.95,5.97,4.82,4.25,69.59,{"v":49.160000000000004,"d":"49.16"},18.79,1.64,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","8.77m2を超え9.74m2以下","給熱",{"v":62336,"d":"62,336"},1.85,1.85,"-","-",30.78,15.03,5.67,5.35,4.03,67.37,{"v":46.6,"d":"46.60"},17.82,1.56,1.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","9.74m2を超え10.71m2以下","一般",{"v":61578,"d":"61,578"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",29.21,13.36,6.05,4.97,4.35,68.79,47.18,19.93,1.68,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.37m3を超え1.48m3以下","9.74m2を超え10.71m2以下","給熱",{"v":64798,"d":"64,798"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",31.38,15.33,5.75,5.47,4.13,{"v":66.72000000000001,"d":"66.72"},{"v":44.839999999999996,"d":"44.84"},18.94,{"v":1.6,"d":"1.60"},1.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","6.04m2以上7.08m2以下","一般",{"v":55248,"d":"55,248"},1.76,1.76,"-","-",25.52,11.35,5.68,4.23,3.84,72.72,{"v":57,"d":"57.00"},14.24,1.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","6.04m2以上7.08m2以下","給熱",{"v":58743,"d":"58,743"},1.66,1.66,"-","-",28.35,13.83,5.34,4.88,3.61,{"v":69.99000000000001,"d":"69.99"},{"v":53.6,"d":"53.60"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},1.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","7.08m2を超え8.12m2以下","一般",{"v":57888,"d":"57,888"},1.82,1.82,"-","-",26.49,11.88,5.78,4.42,3.97,71.69,{"v":54.410000000000004,"d":"54.41"},15.75,1.53,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","7.08m2を超え8.12m2以下","給熱",{"v":61382,"d":"61,382"},1.72,1.72,"-","-",29.15,14.22,5.45,5.04,3.75,{"v":69.13000000000001,"d":"69.13"},{"v":51.3,"d":"51.30"},14.85,1.53,1.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","8.12m2を超え9.16m2以下","一般",{"v":60524,"d":"60,524"},1.88,1.88,"-","-",27.39,12.37,5.87,{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":4.1,"d":"4.10"},70.73,52.02,17.13,1.58,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","8.12m2を超え9.16m2以下","給熱",{"v":64019,"d":"64,019"},1.78,1.78,"-","-",29.87,14.58,5.55,5.18,3.87,68.35,{"v":49.199999999999996,"d":"49.20"},16.19,1.49,1.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","9.16m2を超え10.20m2以下","一般",{"v":63169,"d":"63,169"},1.93,1.93,"-","-",28.21,12.81,5.95,4.77,4.21,69.86,49.85,18.38,1.63,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","9.16m2を超え10.20m2以下","給熱",{"v":66664,"d":"66,664"},1.83,1.83,"-","-",30.56,14.92,5.64,5.31,3.99,67.61,47.24,17.42,1.54,1.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","10.20m2を超え11.24m2以下","一般",{"v":65808,"d":"65,808"},1.98,1.98,"-","-",28.96,13.22,6.02,4.92,4.32,69.06,47.85,19.54,1.67,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","10.20m2を超え11.24m2以下","給熱",{"v":69303,"d":"69,303"},1.88,1.88,"-","-",31.18,15.23,5.72,5.43,{"v":4.1,"d":"4.10"},66.94,{"v":45.449999999999996,"d":"45.45"},18.56,1.58,1.35,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","11.24m2を超え12.28m2以下","一般",{"v":68453,"d":"68,453"},2.03,2.03,"-","-",29.66,{"v":13.6,"d":"13.60"},6.09,5.06,4.42,68.31,{"v":46,"d":"46.00"},20.61,{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.48m3を超え1.61m3以下","11.24m2を超え12.28m2以下","給熱",{"v":71948,"d":"71,948"},1.93,1.93,"-","-",31.75,15.51,5.79,5.55,{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":66.32000000000001,"d":"66.32"},43.79,19.61,1.62,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","6.34m2以上7.46m2以下","一般",{"v":59091,"d":"59,091"},1.75,1.75,"-","-",25.36,11.27,5.67,4.19,3.81,72.89,57.41,14.01,1.47,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","6.34m2以上7.46m2以下","給熱",{"v":62857,"d":"62,857"},1.65,1.65,"-","-",28.23,13.77,5.33,4.85,3.59,70.12,53.96,13.17,1.61,1.38,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","7.46m2を超え8.58m2以下","一般",{"v":61944,"d":"61,944"},1.82,1.82,"-","-",26.35,{"v":11.8,"d":"11.80"},5.77,4.39,3.96,{"v":71.83000000000001,"d":"71.83"},{"v":54.769999999999996,"d":"54.77"},15.53,1.53,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","7.46m2を超え8.58m2以下","給熱",{"v":65707,"d":"65,707"},1.71,1.71,"-","-",29.02,14.16,5.43,5.01,3.73,69.27,{"v":51.650000000000006,"d":"51.65"},14.64,1.54,1.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","8.58m2を超え9.70m2以下","一般",{"v":64786,"d":"64,786"},1.87,1.87,"-","-",27.25,{"v":12.3,"d":"12.30"},5.85,4.57,4.08,70.88,{"v":52.379999999999995,"d":"52.38"},16.92,1.58,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","8.58m2を超え9.70m2以下","給熱",{"v":68549,"d":"68,549"},1.77,1.77,"-","-",29.76,14.53,5.53,5.15,3.86,68.47,{"v":49.5,"d":"49.50"},{"v":16,"d":"16.00"},1.49,1.48,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","9.70m2を超え10.82m2以下","一般",{"v":67631,"d":"67,631"},1.93,1.93,"-","-",28.09,12.75,5.94,4.74,{"v":4.2,"d":"4.20"},69.98,50.16,{"v":18.2,"d":"18.20"},1.62,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","9.70m2を超え10.82m2以下","給熱",{"v":71397,"d":"71,397"},1.82,1.82,"-","-",30.45,14.87,5.62,5.29,3.97,67.73,47.54,17.24,1.53,1.42,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","10.82m2を超え11.94m2以下","一般",{"v":70472,"d":"70,472"},1.97,1.97,"-","-",28.85,13.16,6.01,{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":69.17999999999999,"d":"69.18"},48.15,19.37,1.66,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.61m3を超え1.73m3以下","10.82m2を超え11.94m2以下","給熱",{"v":74236,"d":"74,236"},1.87,1.87,"-","-",31.09,15.18,5.71,5.42,4.08,{"v":67.03999999999999,"d":"67.04"},{"v":45.709999999999994,"d":"45.71"},18.39,1.58,1.36,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","6.61m2以上7.81m2以下","一般",{"v":63123,"d":"63,123"},1.74,1.74,"-","-",25.16,11.16,5.65,4.15,3.79,{"v":73.1,"d":"73.10"},57.94,{"v":13.7,"d":"13.70"},1.46,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","6.61m2以上7.81m2以下","給熱",{"v":67177,"d":"67,177"},1.63,1.63,"-","-",28.05,13.68,5.31,4.82,3.56,70.32,54.46,12.87,1.62,1.37,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","7.81m2を超え9.00m2以下","一般",{"v":66170,"d":"66,170"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-",26.17,{"v":11.7,"d":"11.70"},5.75,4.36,3.93,72.03,55.26,15.25,1.52,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","7.81m2を超え9.00m2以下","給熱",{"v":70225,"d":"70,225"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",28.88,14.09,5.42,4.98,{"v":3.7,"d":"3.70"},69.42,52.07,14.37,1.55,1.43,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","9.00m2を超え10.19m2以下","一般",{"v":69189,"d":"69,189"},1.86,1.86,"-","-",27.09,{"v":12.2,"d":"12.20"},5.84,4.54,4.06,71.05,{"v":52.830000000000005,"d":"52.83"},16.65,1.57,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","9.00m2を超え10.19m2以下","給熱",{"v":73244,"d":"73,244"},1.76,1.76,"-","-",29.61,14.46,5.51,5.12,3.83,68.63,49.94,15.72,1.49,1.48,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","10.19m2を超え11.38m2以下","一般",{"v":72208,"d":"72,208"},1.91,1.91,"-","-",{"v":27.9,"d":"27.90"},12.65,5.92,{"v":4.7,"d":"4.70"},4.17,70.19,50.65,17.93,1.61,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","10.19m2を超え11.38m2以下","給熱",{"v":76262,"d":"76,262"},1.81,1.81,"-","-",30.31,{"v":14.8,"d":"14.80"},{"v":5.6,"d":"5.60"},5.26,3.95,67.88,{"v":47.959999999999994,"d":"47.96"},16.97,1.52,1.43,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","11.38m2を超え12.57m2以下","一般",{"v":75235,"d":"75,235"},1.96,1.96,"-","-",28.66,13.06,5.99,4.86,4.28,69.38,48.63,{"v":19.1,"d":"19.10"},1.65,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.73m3を超え1.87m3以下","11.38m2を超え12.57m2以下","給熱",{"v":79290,"d":"79,290"},1.86,1.86,"-","-",30.95,15.11,5.69,5.39,4.06,{"v":67.19000000000001,"d":"67.19"},46.12,18.13,1.57,1.37,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","6.91m2以上8.19m2以下","一般",{"v":67467,"d":"67,467"},1.73,1.73,"-","-",24.98,11.06,5.63,4.12,3.76,{"v":73.28999999999999,"d":"73.29"},{"v":58.419999999999995,"d":"58.42"},13.42,1.45,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","6.91m2以上8.19m2以下","給熱",{"v":71837,"d":"71,837"},1.62,1.62,"-","-",27.91,13.61,5.29,4.79,3.54,{"v":70.47000000000001,"d":"70.47"},54.86,12.61,1.64,1.36,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","8.19m2を超え9.46m2以下","一般",{"v":70723,"d":"70,723"},1.79,1.79,"-","-",{"v":26,"d":"26.00"},11.61,5.73,4.32,3.91,{"v":72.21000000000001,"d":"72.21"},55.72,14.98,1.51,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","8.19m2を超え9.46m2以下","給熱",{"v":75092,"d":"75,092"},1.69,1.69,"-","-",28.74,14.02,{"v":5.4,"d":"5.40"},4.95,3.68,{"v":69.57000000000001,"d":"69.57"},52.48,14.11,1.56,1.42,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","9.46m2を超え10.73m2以下","一般",{"v":73947,"d":"73,947"},1.85,1.85,"-","-",26.91,12.11,5.82,4.51,4.03,{"v":71.24000000000001,"d":"71.24"},53.29,16.39,1.56,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","9.46m2を超え10.73m2以下","給熱",{"v":78317,"d":"78,317"},1.75,1.75,"-","-",29.48,14.39,5.49,{"v":5.1,"d":"5.10"},3.81,68.77,50.33,15.47,{"v":1.5,"d":"1.50"},1.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","10.73m2を超え12.00m2以下","一般",{"v":77172,"d":"77,172"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",27.74,12.56,{"v":5.9,"d":"5.90"},4.67,4.15,70.36,51.08,17.68,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","10.73m2を超え12.00m2以下","給熱",{"v":81541,"d":"81,541"},{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":1.8,"d":"1.80"},"-","-",30.18,14.73,5.59,5.23,3.93,{"v":68.02000000000001,"d":"68.02"},48.33,16.73,1.52,1.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","12.00m2を超え13.27m2以下","一般",{"v":80393,"d":"80,393"},1.95,1.95,"-","-",28.51,12.98,5.98,4.83,4.25,69.54,49.04,18.86,1.64,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","12.00m2を超え13.27m2以下","給熱",{"v":84762,"d":"84,762"},1.85,1.85,"-","-",30.81,15.04,5.67,5.36,4.04,67.34,{"v":46.5,"d":"46.50"},17.89,1.56,1.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","13.27m2を超え14.54m2以下","一般",{"v":83617,"d":"83,617"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"},"-","-",29.22,13.37,6.05,4.97,4.35,68.78,47.14,19.96,1.68,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","13.27m2を超え14.54m2以下","給熱",{"v":87987,"d":"87,987"},{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"},"-","-",{"v":31.4,"d":"31.40"},15.34,5.75,5.47,4.14,{"v":66.7,"d":"66.70"},{"v":44.8,"d":"44.80"},18.97,{"v":1.6,"d":"1.60"},1.33,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","14.54m2を超え15.81m2以下","一般",{"v":86844,"d":"86,844"},2.04,2.04,"-","-",29.87,13.72,6.11,{"v":5.1,"d":"5.10"},4.45,68.09,{"v":45.4,"d":"45.40"},20.97,1.72,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","1.87m3を超え2.01m3以下","14.54m2を超え15.81m2以下","給熱",{"v":91213,"d":"91,213"},1.94,1.94,"-","-",31.94,15.61,5.82,5.58,4.23,66.12,{"v":43.230000000000004,"d":"43.23"},19.97,1.63,1.29,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","7.24m2以上8.60m2以下","一般",{"v":72142,"d":"72,142"},1.72,1.72,"-","-",24.82,10.97,5.61,4.09,3.74,{"v":73.46000000000001,"d":"73.46"},58.85,13.17,1.44,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","7.24m2以上8.60m2以下","給熱",{"v":76852,"d":"76,852"},1.61,1.61,"-","-",27.77,13.55,5.27,4.76,3.51,70.62,{"v":55.260000000000005,"d":"55.26"},12.36,1.65,1.35,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","8.60m2を超え9.95m2以下","一般",{"v":75597,"d":"75,597"},1.78,1.78,"-","-",25.83,11.52,5.71,4.29,3.88,72.39,56.16,14.73,{"v":1.5,"d":"1.50"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","8.60m2を超え9.95m2以下","給熱",{"v":80307,"d":"80,307"},1.68,1.68,"-","-",28.59,13.95,5.38,4.92,3.65,69.73,{"v":52.879999999999995,"d":"52.88"},13.86,1.58,1.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","9.95m2を超え11.30m2以下","一般",{"v":79026,"d":"79,026"},1.84,1.84,"-","-",26.74,12.02,{"v":5.8,"d":"5.80"},4.47,4.01,71.42,53.73,16.14,1.55,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","9.95m2を超え11.30m2以下","給熱",{"v":83737,"d":"83,737"},1.74,1.74,"-","-",29.34,14.32,5.48,5.07,3.78,68.92,50.72,15.23,1.51,1.46,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","11.30m2を超え12.65m2以下","一般",{"v":82453,"d":"82,453"},1.89,1.89,"-","-",27.58,12.47,5.88,4.64,4.13,70.53,{"v":51.510000000000005,"d":"51.51"},17.43,1.59,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","11.30m2を超え12.65m2以下","給熱",{"v":87164,"d":"87,164"},1.79,1.79,"-","-",30.04,14.66,5.57,5.21,{"v":3.9,"d":"3.90"},68.17,48.72,16.49,1.51,1.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","12.65m2を超え14.00m2以下","一般",{"v":85883,"d":"85,883"},1.94,1.94,"-","-",28.36,{"v":12.9,"d":"12.90"},5.96,{"v":4.8,"d":"4.80"},4.23,{"v":69.7,"d":"69.70"},{"v":49.449999999999996,"d":"49.45"},18.62,1.63,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.01m3を超え2.17m3以下","12.65m2を超え14.00m2以下","給熱",{"v":90593,"d":"90,593"},1.84,1.84,"-","-",30.67,14.98,5.65,5.33,4.01,{"v":67.49000000000001,"d":"67.49"},46.89,17.65,1.55,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","7.53m2以上8.99m2以下","一般",{"v":76991,"d":"76,991"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",24.63,10.87,5.59,4.05,3.71,73.67,59.37,12.87,1.43,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","7.53m2以上8.99m2以下","給熱",{"v":82063,"d":"82,063"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-",27.61,13.47,5.25,4.73,3.48,70.79,55.72,12.07,1.66,1.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","8.99m2を超え10.45m2以下","一般",{"v":80695,"d":"80,695"},1.77,1.77,"-","-",25.64,11.42,5.69,4.25,3.86,72.59,56.65,14.45,1.49,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","8.99m2を超え10.45m2以下","給熱",{"v":85767,"d":"85,767"},1.66,1.66,"-","-",28.46,13.88,5.36,{"v":4.9,"d":"4.90"},3.63,69.88,{"v":53.3,"d":"53.30"},13.59,1.59,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","10.45m2を超え11.91m2以下","一般",{"v":84404,"d":"84,404"},1.83,1.83,"-","-",26.59,11.93,5.79,4.44,3.99,{"v":71.58000000000001,"d":"71.58"},54.15,15.89,1.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","10.45m2を超え11.91m2以下","給熱",{"v":89476,"d":"89,476"},1.73,1.73,"-","-",29.22,14.26,5.46,5.05,3.76,69.05,{"v":51.089999999999996,"d":"51.09"},14.99,1.52,1.45,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","11.91m2を超え13.37m2以下","一般",{"v":88108,"d":"88,108"},1.88,1.88,"-","-",27.43,{"v":12.4,"d":"12.40"},5.87,4.61,{"v":4.1,"d":"4.10"},70.69,{"v":51.900000000000006,"d":"51.90"},17.21,1.58,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","11.91m2を超え13.37m2以下","給熱",{"v":93180,"d":"93,180"},1.78,1.78,"-","-",29.91,14.61,5.55,5.18,3.88,68.31,{"v":49.080000000000005,"d":"49.08"},16.27,{"v":1.5,"d":"1.50"},1.46,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","13.37m2を超え14.83m2以下","一般",{"v":91820,"d":"91,820"},1.94,1.94,"-","-",28.23,12.82,5.95,4.77,4.22,{"v":69.83000000000001,"d":"69.83"},49.78,18.42,1.63,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.17m3を超え2.33m3以下","13.37m2を超え14.83m2以下","給熱",{"v":96892,"d":"96,892"},1.83,1.83,"-","-",30.58,14.93,5.64,5.32,3.99,67.59,47.18,17.46,1.54,1.41,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","7.95m2以上9.49m2以下","一般",{"v":82391,"d":"82,391"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",{"v":24.5,"d":"24.50"},{"v":10.8,"d":"10.80"},5.58,4.02,{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":73.8,"d":"73.80"},{"v":59.669999999999995,"d":"59.67"},{"v":12.7,"d":"12.70"},1.43,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","7.95m2以上9.49m2以下","給熱",{"v":87840,"d":"87,840"},1.59,1.59,"-","-",27.52,13.42,5.24,4.71,3.47,70.89,55.97,11.91,1.67,1.34,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","9.49m2を超え11.02m2以下","一般",{"v":86300,"d":"86,300"},1.76,1.76,"-","-",25.53,11.36,5.68,4.23,3.84,72.71,56.97,14.26,1.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","9.49m2を超え11.02m2以下","給熱",{"v":91752,"d":"91,752"},1.66,1.66,"-","-",28.35,13.83,5.35,4.87,3.61,69.99,{"v":53.589999999999996,"d":"53.59"},13.41,{"v":1.6,"d":"1.60"},1.39,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","11.02m2を超え12.55m2以下","一般",{"v":90186,"d":"90,186"},1.82,1.82,"-","-",26.46,11.86,5.78,4.41,3.97,{"v":71.72000000000001,"d":"71.72"},54.51,15.68,1.53,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","11.02m2を超え12.55m2以下","給熱",{"v":95638,"d":"95,638"},1.72,1.72,"-","-",{"v":29.1,"d":"29.10"},{"v":14.2,"d":"14.20"},5.45,5.02,3.74,69.18,51.42,14.79,1.53,1.44,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","練炭　マッチ練炭４号","軽油　パトロール給油","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","12.55m2を超え14.08m2以下","一般",{"v":94072,"d":"94,072"},1.88,1.88,"-","-",{"v":27.3,"d":"27.30"},12.32,5.86,4.58,4.09,{"v":70.82000000000001,"d":"70.82"},52.25,16.99,1.58,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","12.55m2を超え14.08m2以下","給熱",{"v":99522,"d":"99,522"},1.77,1.77,"-","-",{"v":29.8,"d":"29.80"},14.55,5.54,5.16,3.86,{"v":68.42999999999999,"d":"68.43"},49.41,16.06,1.49,1.47,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","14.08m2を超え15.61m2以下","一般",{"v":97953,"d":"97,953"},1.92,1.92,"-","-",28.07,12.74,5.94,4.74,4.19,{"v":70.00999999999999,"d":"70.01"},{"v":50.199999999999996,"d":"50.20"},18.19,1.62,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.33m3を超え2.51m3以下","14.08m2を超え15.61m2以下","給熱",{"v":103400,"d":"103,400"},1.82,1.82,"-","-",30.44,14.86,5.62,5.29,3.97,67.74,{"v":47.559999999999995,"d":"47.56"},17.23,1.53,1.42,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.20m3以上2.40m3以下","10.01m2以上11.59m2以下","一般",{"v":83266,"d":"83,266"},1.76,1.76,"-","-",25.07,11.31,5.48,4.03,3.84,73.17,56.13,15.56,1.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.20m3以上2.40m3以下","10.01m2以上11.59m2以下","給熱",{"v":86299,"d":"86,299"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",26.79,12.74,5.29,4.47,3.71,{"v":71.50999999999999,"d":"71.51"},54.15,15.01,1.43,0.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.20m3以上2.40m3以下","11.59m2を超え13.15m2以下","一般",{"v":87114,"d":"87,114"},1.83,1.83,"-","-",25.96,11.82,5.54,4.19,3.98,72.21,53.64,17.03,1.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.20m3以上2.40m3以下","11.59m2を超え13.15m2以下","給熱",{"v":90147,"d":"90,147"},1.77,1.77,"-","-",27.57,13.17,5.36,{"v":4.6,"d":"4.60"},3.85,{"v":70.66000000000001,"d":"70.66"},51.83,16.46,1.49,0.88,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.20m3以上2.40m3以下","13.15m2を超え14.73m2以下","一般",{"v":90965,"d":"90,965"},1.89,1.89,"-","-",26.76,12.28,{"v":5.6,"d":"5.60"},4.33,4.11,{"v":71.35000000000001,"d":"71.35"},51.38,18.38,1.59,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.20m3以上2.40m3以下","13.15m2を超え14.73m2以下","給熱",{"v":93998,"d":"93,998"},1.83,1.83,"-","-",28.28,13.57,5.42,4.72,3.98,69.89,49.71,17.79,1.54,0.85,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.40m3を超え2.60m3以下","10.38m2以上12.08m2以下","一般",{"v":89261,"d":"89,261"},1.74,1.74,"-","-",24.81,11.15,5.46,3.99,{"v":3.8,"d":"3.80"},73.45,56.89,15.09,1.47,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.40m3を超え2.60m3以下","10.38m2以上12.08m2以下","給熱",{"v":92558,"d":"92,558"},1.68,1.68,"-","-",26.55,12.61,5.27,4.43,3.66,71.77,{"v":54.879999999999995,"d":"54.88"},14.55,1.41,0.93,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.40m3を超え2.60m3以下","12.08m2を超え13.76m2以下","一般",{"v":93400,"d":"93,400"},1.81,1.81,"-","-",25.69,11.67,5.52,4.14,3.94,{"v":72.5,"d":"72.50"},54.39,16.59,1.52,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.40m3を超え2.60m3以下","12.08m2を超え13.76m2以下","給熱",{"v":96697,"d":"96,697"},1.75,1.75,"-","-",27.33,13.04,5.34,4.56,3.81,70.92,{"v":52.529999999999994,"d":"52.53"},16.03,1.47,0.89,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.40m3を超え2.60m3以下","13.76m2を超え15.46m2以下","一般",{"v":97553,"d":"97,553"},1.87,1.87,"-","-",26.53,12.14,5.59,4.29,4.07,{"v":71.60000000000001,"d":"71.60"},52.06,17.97,1.57,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.40m3を超え2.60m3以下","13.76m2を超え15.46m2以下","給熱",{"v":100850,"d":"100,850"},1.81,1.81,"-","-",28.06,13.44,{"v":5.4,"d":"5.40"},4.69,3.94,70.13,50.37,17.38,1.52,0.86,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.60m3を超え2.80m3以下","10.74m2以上12.56m2以下","一般",{"v":95225,"d":"95,225"},1.72,1.72,"-","-",24.55,11.01,5.44,3.94,3.76,73.73,{"v":57.6,"d":"57.60"},14.68,1.45,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.60m3を超え2.80m3以下","10.74m2以上12.56m2以下","給熱",{"v":98786,"d":"98,786"},1.66,1.66,"-","-",26.33,12.49,5.25,4.39,3.62,72.01,{"v":55.519999999999996,"d":"55.52"},14.15,{"v":1.4,"d":"1.40"},0.94,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.60m3を超え2.80m3以下","12.56m2を超え14.36m2以下","一般",{"v":99669,"d":"99,669"},1.79,1.79,"-","-",25.46,11.53,5.51,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":3.9,"d":"3.90"},72.75,55.04,{"v":16.2,"d":"16.20"},1.51,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.60m3を超え2.80m3以下","12.56m2を超え14.36m2以下","給熱",{"v":103230,"d":"103,230"},1.73,1.73,"-","-",27.13,12.93,5.32,4.53,3.77,71.14,{"v":53.150000000000006,"d":"53.15"},15.64,1.45,{"v":0.9,"d":"0.90"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.60m3を超え2.80m3以下","14.36m2を超え16.18m2以下","一般",{"v":104100,"d":"104,100"},1.85,1.85,"-","-",{"v":26.3,"d":"26.30"},12.01,5.57,4.25,4.04,{"v":71.85000000000001,"d":"71.85"},52.69,{"v":17.6,"d":"17.60"},1.56,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.60m3を超え2.80m3以下","14.36m2を超え16.18m2以下","給熱",{"v":107660,"d":"107,660"},1.79,1.79,"-","-",27.85,13.33,5.38,4.65,{"v":3.9,"d":"3.90"},70.36,50.97,17.01,1.51,0.87,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.80m3を超え3.00m3以下","11.12m2以上13.04m2以下","一般",{"v":101220,"d":"101,220"},1.71,1.71,"-","-",24.34,10.89,5.43,{"v":3.9,"d":"3.90"},3.72,73.95,58.19,14.32,1.44,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.80m3を超え3.00m3以下","11.12m2以上13.04m2以下","給熱",{"v":105040,"d":"105,040"},1.65,1.65,"-","-",26.13,12.38,5.23,4.36,3.59,72.22,{"v":56.1,"d":"56.10"},13.79,1.38,0.95,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.80m3を超え3.00m3以下","13.04m2を超え14.96m2以下","一般",{"v":105930,"d":"105,930"},1.78,1.78,"-","-",25.25,11.41,5.49,4.07,3.87,72.97,55.62,15.86,1.49,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.80m3を超え3.00m3以下","13.04m2を超え14.96m2以下","給熱",{"v":109750,"d":"109,750"},1.71,1.71,"-","-",26.94,12.83,{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":4.5,"d":"4.50"},3.73,{"v":71.35000000000001,"d":"71.35"},{"v":53.7,"d":"53.70"},{"v":15.3,"d":"15.30"},1.44,0.91,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.80m3を超え3.00m3以下","14.96m2を超え16.88m2以下","一般",{"v":110630,"d":"110,630"},1.84,1.84,"-","-",26.09,{"v":11.9,"d":"11.90"},5.55,4.21,{"v":4,"d":"4.00"},72.07,53.26,17.26,1.55,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","2.80m3を超え3.00m3以下","14.96m2を超え16.88m2以下","給熱",{"v":114460,"d":"114,460"},1.78,1.78,"-","-",27.69,13.24,5.37,4.62,3.87,70.53,51.47,16.69,1.49,0.88,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","11.51m2以上13.53m2以下","一般",{"v":107480,"d":"107,480"},1.69,1.69,"-","-",24.14,10.77,5.41,3.87,3.69,74.17,58.78,13.97,1.42,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","11.51m2以上13.53m2以下","給熱",{"v":111580,"d":"111,580"},1.63,1.63,"-","-",25.94,12.28,5.21,4.33,3.55,72.43,56.64,13.46,1.37,0.96,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","13.53m2を超え15.55m2以下","一般",{"v":112430,"d":"112,430"},1.76,1.76,"-","-",25.06,{"v":11.3,"d":"11.30"},5.48,4.03,3.84,73.18,56.19,15.51,1.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","13.53m2を超え15.55m2以下","給熱",{"v":116530,"d":"116,530"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",26.77,12.73,5.29,4.47,{"v":3.7,"d":"3.70"},71.53,54.21,14.97,1.43,0.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","15.55m2を超え17.57m2以下","一般",{"v":117390,"d":"117,390"},1.82,1.82,"-","-",{"v":25.9,"d":"25.90"},11.78,5.54,4.18,3.97,72.28,53.83,16.92,1.53,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","15.55m2を超え17.57m2以下","給熱",{"v":121500,"d":"121,500"},1.76,1.76,"-","-",27.52,13.14,5.35,{"v":4.6,"d":"4.60"},3.84,70.72,52.01,16.35,1.48,0.88,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","17.57m2を超え19.59m2以下","一般",{"v":122350,"d":"122,350"},1.88,1.88,"-","-",26.69,12.23,{"v":5.6,"d":"5.60"},4.32,{"v":4.1,"d":"4.10"},71.43,51.63,18.22,1.58,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.00m3を超え3.22m3以下","17.57m2を超え19.59m2以下","給熱",{"v":126450,"d":"126,450"},1.82,1.82,"-","-",28.19,13.52,5.41,4.71,3.96,69.99,49.98,17.63,1.53,0.85,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.22m3を超え3.45m3以下","11.94m2以上14.10m2以下","一般",{"v":114380,"d":"114,380"},1.68,1.68,"-","-",23.94,10.66,{"v":5.4,"d":"5.40"},3.83,3.66,74.38,59.32,13.65,1.41,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.22m3を超え3.45m3以下","11.94m2以上14.10m2以下","給熱",{"v":118790,"d":"118,790"},1.62,1.62,"-","-",25.78,12.19,{"v":5.2,"d":"5.20"},{"v":4.3,"d":"4.30"},3.52,{"v":72.60000000000001,"d":"72.60"},57.12,13.15,1.36,0.97,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.22m3を超え3.45m3以下","14.10m2を超え16.24m2以下","一般",{"v":119660,"d":"119,660"},1.75,1.75,"-","-",24.88,11.19,5.47,{"v":4,"d":"4.00"},3.81,73.37,56.69,15.21,1.47,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.22m3を超え3.45m3以下","14.10m2を超え16.24m2以下","給熱",{"v":124060,"d":"124,060"},1.68,1.68,"-","-",{"v":26.6,"d":"26.60"},12.64,5.27,4.44,3.67,71.72,{"v":54.699999999999996,"d":"54.70"},14.67,1.42,0.93,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.22m3を超え3.45m3以下","16.24m2を超え18.40m2以下","一般",{"v":124930,"d":"124,930"},1.81,1.81,"-","-",25.72,11.68,5.53,4.15,3.94,72.47,54.32,16.63,1.52,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.22m3を超え3.45m3以下","16.24m2を超え18.40m2以下","給熱",{"v":129340,"d":"129,340"},1.75,1.75,"-","-",27.35,13.05,5.34,4.57,3.81,{"v":70.9,"d":"70.90"},{"v":52.480000000000004,"d":"52.48"},16.06,1.47,0.89,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.45m3を超え3.70m3以下","12.23m2以上14.51m2以下","一般",{"v":121170,"d":"121,170"},1.66,1.66,"-","-",23.69,10.51,5.38,3.79,3.62,74.65,60.01,13.24,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.45m3を超え3.70m3以下","12.23m2以上14.51m2以下","給熱",{"v":125890,"d":"125,890"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-",25.56,12.07,5.18,4.26,3.48,72.84,{"v":57.779999999999994,"d":"57.78"},12.74,1.34,0.98,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.45m3を超え3.70m3以下","14.51m2を超え16.79m2以下","一般",{"v":126760,"d":"126,760"},1.73,1.73,"-","-",24.62,11.05,5.45,3.95,3.77,73.65,57.39,14.81,1.45,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.45m3を超え3.70m3以下","14.51m2を超え16.79m2以下","給熱",{"v":131480,"d":"131,480"},1.67,1.67,"-","-",26.38,12.52,5.25,{"v":4.4,"d":"4.40"},3.63,71.95,{"v":55.330000000000005,"d":"55.33"},14.28,{"v":1.4,"d":"1.40"},0.94,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.45m3を超え3.70m3以下","16.79m2を超え19.07m2以下","一般",{"v":132350,"d":"132,350"},1.79,1.79,"-","-",{"v":25.5,"d":"25.50"},11.55,5.51,4.11,3.91,{"v":72.71000000000001,"d":"72.71"},{"v":54.949999999999996,"d":"54.95"},16.25,1.51,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.45m3を超え3.70m3以下","16.79m2を超え19.07m2以下","給熱",{"v":137080,"d":"137,080"},1.73,1.73,"-","-",27.14,12.94,5.32,4.53,3.77,71.13,{"v":53.080000000000005,"d":"53.08"},15.69,1.46,{"v":0.9,"d":"0.90"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.70m3を超え3.96m3以下","12.86m2以上15.28m2以下","一般",{"v":129050,"d":"129,050"},1.65,1.65,"-","-",23.59,10.46,5.37,3.77,{"v":3.6,"d":"3.60"},{"v":74.75999999999999,"d":"74.76"},60.29,13.08,1.39,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.70m3を超え3.96m3以下","12.86m2以上15.28m2以下","給熱",{"v":134100,"d":"134,100"},1.59,1.59,"-","-",25.47,12.02,5.17,4.25,3.46,72.94,{"v":58.019999999999996,"d":"58.02"},12.59,1.34,0.99,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.70m3を超え3.96m3以下","15.28m2を超え17.70m2以下","一般",{"v":134990,"d":"134,990"},1.72,1.72,"-","-",24.53,{"v":11,"d":"11.00"},5.44,3.94,3.75,73.75,{"v":57.650000000000006,"d":"57.65"},14.65,1.45,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.70m3を超え3.96m3以下","15.28m2を超え17.70m2以下","給熱",{"v":140040,"d":"140,040"},1.66,1.66,"-","-",26.32,12.48,5.25,4.39,3.62,72.02,{"v":55.540000000000006,"d":"55.54"},14.13,{"v":1.4,"d":"1.40"},0.95,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.70m3を超え3.96m3以下","17.70m2を超え20.12m2以下","一般",{"v":140930,"d":"140,930"},1.79,1.79,"-","-",{"v":25.4,"d":"25.40"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":5.5,"d":"5.50"},4.09,3.89,72.81,55.21,{"v":16.1,"d":"16.10"},{"v":1.5,"d":"1.50"},"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.70m3を超え3.96m3以下","17.70m2を超え20.12m2以下","給熱",{"v":145980,"d":"145,980"},1.72,1.72,"-","-",27.07,{"v":12.9,"d":"12.90"},5.31,4.52,3.76,71.21,{"v":53.309999999999995,"d":"53.31"},15.54,1.45,0.91,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","13.33m2以上15.93m2以下","一般",{"v":137100,"d":"137,100"},1.64,1.64,"-","-",23.41,10.36,5.36,3.74,3.57,74.95,60.77,{"v":12.8,"d":"12.80"},1.38,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","13.33m2以上15.93m2以下","給熱",{"v":142500,"d":"142,500"},1.58,1.58,"-","-",25.33,11.94,5.16,4.22,3.44,73.09,58.46,12.31,1.33,0.99,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","15.93m2を超え18.51m2以下","一般",{"v":143440,"d":"143,440"},1.71,1.71,"-","-",24.38,10.91,5.43,3.91,3.73,73.91,58.07,{"v":14.4,"d":"14.40"},1.44,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","15.93m2を超え18.51m2以下","給熱",{"v":148850,"d":"148,850"},1.65,1.65,"-","-",26.17,12.41,5.23,4.37,3.59,{"v":72.17999999999999,"d":"72.18"},{"v":55.959999999999994,"d":"55.96"},13.88,1.39,0.95,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","18.51m2を超え21.11m2以下","一般",{"v":149800,"d":"149,800"},1.78,1.78,"-","-",25.26,11.42,5.49,4.07,3.87,72.96,55.61,15.86,1.49,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","18.51m2を超え21.11m2以下","給熱",{"v":155210,"d":"155,210"},1.71,1.71,"-","-",26.95,12.83,{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":4.5,"d":"4.50"},3.74,71.34,53.68,15.31,1.44,0.91,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","21.11m2を超え23.71m2以下","一般",{"v":156180,"d":"156,180"},1.84,1.84,"-","-",26.07,11.88,5.55,4.21,{"v":4,"d":"4.00"},72.09,{"v":53.339999999999996,"d":"53.34"},17.21,1.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","3.96m3を超え4.23m3以下","21.11m2を超え23.71m2以下","給熱",{"v":161590,"d":"161,590"},1.77,1.77,"-","-",27.67,13.22,5.37,4.62,3.87,70.56,51.55,16.64,1.49,0.88,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","13.87m2以上16.61m2以下","一般",{"v":145500,"d":"145,500"},1.63,1.63,"-","-",23.28,10.28,5.35,3.72,3.55,75.09,61.16,12.56,1.37,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","13.87m2以上16.61m2以下","給熱",{"v":151280,"d":"151,280"},1.57,1.57,"-","-",25.21,11.88,5.15,{"v":4.2,"d":"4.20"},3.41,73.22,58.82,12.08,1.32,{"v":1,"d":"1.00"},"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","16.61m2を超え19.35m2以下","一般",{"v":152220,"d":"152,220"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",24.25,10.83,5.42,3.89,3.71,{"v":74.05000000000001,"d":"74.05"},{"v":58.449999999999996,"d":"58.45"},14.17,1.43,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","16.61m2を超え19.35m2以下","給熱",{"v":158000,"d":"158,000"},1.64,1.64,"-","-",26.05,12.34,5.22,4.35,3.57,72.31,56.32,13.65,1.38,0.96,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","19.35m2を超え22.09m2以下","一般",{"v":158940,"d":"158,940"},1.77,1.77,"-","-",25.12,11.34,5.48,4.04,3.85,73.11,55.98,15.64,1.49,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","19.35m2を超え22.09m2以下","給熱",{"v":164720,"d":"164,720"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":1.7,"d":"1.70"},"-","-",26.83,12.77,5.29,4.48,3.71,71.47,{"v":54.029999999999994,"d":"54.03"},15.09,1.43,0.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","22.09m2を超え24.83m2以下","一般",{"v":165670,"d":"165,670"},1.83,1.83,"-","-",25.94,{"v":11.8,"d":"11.80"},5.54,4.19,3.98,72.23,{"v":53.7,"d":"53.70"},16.99,1.54,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.23m3を超え4.53m3以下","22.09m2を超え24.83m2以下","給熱",{"v":171440,"d":"171,440"},1.76,1.76,"-","-",27.55,13.16,5.35,{"v":4.6,"d":"4.60"},3.85,70.69,51.91,16.42,1.48,0.88,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.53m3を超え4.84m3以下","14.45m2以上17.37m2以下","一般",{"v":154800,"d":"154,800"},1.62,1.62,"-","-",23.14,{"v":10.2,"d":"10.20"},5.34,3.69,3.53,75.24,61.55,12.33,1.36,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.53m3を超え4.84m3以下","14.45m2以上17.37m2以下","給熱",{"v":160980,"d":"160,980"},1.56,1.56,"-","-",25.08,11.81,5.14,4.18,3.39,73.36,59.19,11.85,1.31,1.01,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.53m3を超え4.84m3以下","17.37m2を超え20.27m2以下","一般",{"v":161930,"d":"161,930"},1.69,1.69,"-","-",24.11,10.76,5.41,3.86,3.68,{"v":74.2,"d":"74.20"},{"v":58.839999999999996,"d":"58.84"},13.94,1.42,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.53m3を超え4.84m3以下","17.37m2を超え20.27m2以下","給熱",{"v":168120,"d":"168,120"},1.63,1.63,"-","-",25.92,12.27,5.21,4.32,3.55,72.45,{"v":56.690000000000005,"d":"56.69"},13.43,1.37,0.96,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.53m3を超え4.84m3以下","20.27m2を超え23.19m2以下","一般",{"v":169080,"d":"169,080"},1.76,1.76,"-","-",{"v":25,"d":"25.00"},11.26,5.48,4.02,3.83,73.24,56.34,15.42,1.48,"-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","鋼製型枠10t未満","21-8-25(20)(高炉)","4.53m3を超え4.84m3以下","20.27m2を超え23.19m2以下","給熱",{"v":175260,"d":"175,260"},1.69,1.69,"-","-",26.71,{"v":12.7,"d":"12.70"},5.28,4.46,3.69,{"v":71.6,"d":"71.60"},54.39,14.87,1.42,0.92,"-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％","鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満","軽油　パトロール給油","練炭　マッチ練炭４号","-","-"]

{"sheet":"068","index":69,"n_rows":18,"n_cols":36,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.068【　消波根固めブロック横取り　】"]
["＜　積算単位：個　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格","ブロック移動距離","据付面高さ(H)","ｸﾚｰﾝ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5t以下","12m以下","-3m≦H≦3m","-",{"v":2186.2,"d":"2,186.2"},9.12,9.12,"-","-",81.14,{"v":22.150000000000002,"d":"22.15"},20.62,20.19,18.12,9.74,9.74,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","12m以下","H<-3m，3m＜H","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":2002.8,"d":"2,002.8"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","12m以下","H<-3m，3m＜H","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":2252.4,"d":"2,252.4"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","12m以下","H<-3m，3m＜H","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":2514.5,"d":"2,514.5"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","12m超","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":2002.8,"d":"2,002.8"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","12m超","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":2252.4,"d":"2,252.4"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","12m超","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":2514.5,"d":"2,514.5"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","-","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":2105.5,"d":"2,105.5"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","-","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":2367.9,"d":"2,367.9"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","-","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":2643.4,"d":"2,643.4"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","-","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":3055.6,"d":"3,055.6"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","-","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":3436.4,"d":"3,436.4"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","-","-","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":3836.2,"d":"3,836.2"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"069","index":70,"n_rows":12,"n_cols":34,"rows_kept":12,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.069【　消波根固めブロック積込み　】"]
["＜　積算単位：個　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格","ｸﾚｰﾝ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5t以下","-",{"v":2042.8,"d":"2,042.8"},9.33,9.33,"-","-",82.92,22.63,21.07,20.64,18.52,7.75,7.75,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":2465,"d":"2,465.0"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":2772.2,"d":"2,772.2"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":3094.7,"d":"3,094.7"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":2785.9,"d":"2,785.9"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":3133.1,"d":"3,133.1"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":3497.7,"d":"3,497.7"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"070","index":71,"n_rows":12,"n_cols":34,"rows_kept":12,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.070【　消波根固めブロック荷卸　】"]
["＜　積算単位：個　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格","ｸﾚｰﾝ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5t以下","-",{"v":1910.7,"d":"1,910.7"},8.61,8.61,"-","-",85.09,23.23,21.62,21.18,{"v":19,"d":"19.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":1912.9,"d":"1,912.9"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":2151.3,"d":"2,151.3"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":2401.7,"d":"2,401.7"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":2336.6,"d":"2,336.6"},33.96,33.96,"-","-",{"v":66.03999999999999,"d":"66.04"},24.16,22.04,19.78,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":2627.8,"d":"2,627.8"},41.27,41.27,"-","-",{"v":58.730000000000004,"d":"58.73"},21.49,{"v":19.6,"d":"19.60"},17.59,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":2933.6,"d":"2,933.6"},47.39,47.39,"-","-",52.61,19.26,17.55,15.75,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","土木一般世話役","特殊作業員","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"071","index":72,"n_rows":49,"n_cols":39,"rows_kept":49,"merged":[[2,0,2,6],[2,7,4,7],[2,8,2,22],[2,23,2,37],[2,38,4,38],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,21],[3,22,4,22],[3,23,3,28],[3,29,3,32],[3,33,3,36],[3,37,4,37],[4,23,4,24],[4,25,4,26],[4,27,4,28]]}
["No.071【　消波根固めブロック据付け　】"]
["＜　積算単位：個　＞"]
["条件区分",{"$nulls":6},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格","据付場所","ブロック移動距離","据付面高さ(H)","消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量","据付方法","ｸﾚｰﾝ規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":9},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","-3m≦H≦3m","実数入力","乱積","-",{"v":4312.2,"d":"4,312.2"},5.01,5.01,"-","-",{"v":54.589999999999996,"d":"54.59"},{"v":20,"d":"20.00"},12.14,11.32,11.09,{"v":40.4,"d":"40.40"},34.78,5.62,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","-3m≦H≦3m","実数入力","層積","-",{"v":5276.5,"d":"5,276.5"},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"-","-",59.91,{"v":21.939999999999998,"d":"21.94"},13.33,12.43,12.17,34.59,28.42,6.17,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","H<-3m，3m＜H","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":4101.9,"d":"4,101.9"},17.96,17.96,"-","-",{"v":45.480000000000004,"d":"45.48"},21.02,12.77,11.65,"-",36.56,36.56,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","H<-3m，3m＜H","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":4372.3,"d":"4,372.3"},23.03,23.03,"-","-",42.67,{"v":19.720000000000002,"d":"19.72"},11.98,10.93,"-",{"v":34.3,"d":"34.30"},{"v":34.3,"d":"34.30"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","H<-3m，3m＜H","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":4656.3,"d":"4,656.3"},27.72,27.72,"-","-",40.07,{"v":18.509999999999998,"d":"18.51"},11.25,10.27,"-",32.21,32.21,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","H<-3m，3m＜H","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":4994,"d":"4,994.0"},19.81,19.81,"-","-",{"v":50.160000000000004,"d":"50.16"},23.16,14.09,12.86,"-",30.03,30.03,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","H<-3m，3m＜H","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":5357.2,"d":"5,357.2"},25.25,25.25,"-","-",46.76,{"v":21.6,"d":"21.60"},13.13,11.99,"-",27.99,27.99,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m以下","H<-3m，3m＜H","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":5738.6,"d":"5,738.6"},30.22,30.22,"-","-",43.65,20.16,12.26,11.19,"-",26.13,26.13,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m超","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":4101.9,"d":"4,101.9"},17.96,17.96,"-","-",{"v":45.480000000000004,"d":"45.48"},21.02,12.77,11.65,"-",36.56,36.56,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m超","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":4372.3,"d":"4,372.3"},23.03,23.03,"-","-",42.67,{"v":19.720000000000002,"d":"19.72"},11.98,10.93,"-",{"v":34.3,"d":"34.30"},{"v":34.3,"d":"34.30"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m超","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":4656.3,"d":"4,656.3"},27.72,27.72,"-","-",40.07,{"v":18.509999999999998,"d":"18.51"},11.25,10.27,"-",32.21,32.21,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m超","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":4994,"d":"4,994.0"},19.81,19.81,"-","-",{"v":50.160000000000004,"d":"50.16"},23.16,14.09,12.86,"-",30.03,30.03,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m超","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":5357.2,"d":"5,357.2"},25.25,25.25,"-","-",46.76,{"v":21.6,"d":"21.60"},13.13,11.99,"-",27.99,27.99,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","陸上","12m超","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":5738.6,"d":"5,738.6"},30.22,30.22,"-","-",43.65,20.16,12.26,11.19,"-",26.13,26.13,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":6050.8,"d":"6,050.8"},12.17,12.17,"-","-",63.04,14.27,13.18,9.63,9.35,24.79,24.79,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":6321.2,"d":"6,321.2"},15.93,15.93,"-","-",{"v":60.349999999999994,"d":"60.35"},13.67,12.61,9.22,8.95,23.72,23.72,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":6605.1,"d":"6,605.1"},19.54,19.54,"-","-",57.76,13.08,12.07,8.82,8.57,{"v":22.7,"d":"22.70"},{"v":22.7,"d":"22.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":7611.7,"d":"7,611.7"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":13,"d":"13.00"},"-","-",{"v":67.3,"d":"67.30"},15.23,14.07,10.28,9.99,{"v":19.7,"d":"19.70"},{"v":19.7,"d":"19.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":7974.9,"d":"7,974.9"},16.96,16.96,"-","-",{"v":64.24000000000001,"d":"64.24"},14.53,13.43,9.82,9.53,{"v":18.8,"d":"18.80"},{"v":18.8,"d":"18.80"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":8356.2,"d":"8,356.2"},20.75,20.75,"-","-",{"v":61.300000000000004,"d":"61.30"},13.85,12.82,9.37,{"v":9.1,"d":"9.10"},17.95,17.95,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","陸上","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":4345.5,"d":"4,345.5"},18.56,18.56,"-","-",46.93,21.66,13.19,12.04,"-",34.51,34.51,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","陸上","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":4641.5,"d":"4,641.5"},23.75,23.75,"-","-",43.94,{"v":20.279999999999998,"d":"20.28"},12.35,11.27,"-",32.31,32.31,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","陸上","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":4952.3,"d":"4,952.3"},28.54,28.54,"-","-",41.18,18.99,11.58,10.57,"-",30.28,30.28,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","陸上","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":5775.9,"d":"5,775.9"},20.98,20.98,"-","-",53.06,24.47,14.92,13.62,"-",25.96,25.96,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","陸上","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":6220.7,"d":"6,220.7"},26.63,26.63,"-","-",49.26,22.73,13.85,12.64,"-",24.11,24.11,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","陸上","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":6687.8,"d":"6,687.8"},31.75,31.75,"-","-",45.83,21.15,12.88,11.76,"-",22.42,22.42,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":6478.8,"d":"6,478.8"},12.44,12.44,"-","-",{"v":64.41000000000001,"d":"64.41"},14.54,13.47,9.85,9.56,23.15,23.15,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":6774.8,"d":"6,774.8"},16.27,16.27,"-","-",{"v":61.589999999999996,"d":"61.59"},{"v":13.909999999999998,"d":"13.91"},12.88,9.42,9.14,22.14,22.14,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":7085.6,"d":"7,085.6"},19.94,19.94,"-","-",{"v":58.900000000000006,"d":"58.90"},13.32,12.32,{"v":9,"d":"9.00"},8.74,21.16,21.16,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":8981.7,"d":"8,981.7"},13.49,13.49,"-","-",69.81,{"v":15.780000000000001,"d":"15.78"},{"v":14.6,"d":"14.60"},10.67,10.36,{"v":16.7,"d":"16.70"},{"v":16.7,"d":"16.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":9426.5,"d":"9,426.5"},17.57,17.57,"-","-",66.52,{"v":15.030000000000001,"d":"15.03"},13.91,10.17,9.87,15.91,15.91,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["2.5tを超え5.5t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":9893.5,"d":"9,893.5"},21.46,21.46,"-","-",63.38,{"v":14.299999999999999,"d":"14.30"},13.26,9.69,9.41,15.16,15.16,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","陸上","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":5081.2,"d":"5,081.2"},19.99,19.99,"-","-",50.49,{"v":23.259999999999998,"d":"23.26"},14.21,12.97,"-",29.52,29.52,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","陸上","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":5454,"d":"5,454.0"},25.46,25.46,"-","-",47.04,21.68,13.24,12.08,"-",{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":27.5,"d":"27.50"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","陸上","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":5845.5,"d":"5,845.5"},30.45,30.45,"-","-",43.89,20.22,12.35,11.28,"-",25.66,25.66,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","陸上","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":6311.7,"d":"6,311.7"},21.62,21.62,"-","-",{"v":54.620000000000005,"d":"54.62"},{"v":25.169999999999998,"d":"25.17"},15.37,14.03,"-",23.76,23.76,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","陸上","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":6812.5,"d":"6,812.5"},27.38,27.38,"-","-",{"v":50.61000000000001,"d":"50.61"},23.32,14.24,{"v":13,"d":"13.00"},"-",22.01,22.01,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","陸上","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":7338.4,"d":"7,338.4"},32.58,32.58,"-","-",{"v":46.980000000000004,"d":"46.98"},21.65,13.22,12.07,"-",20.44,20.44,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":7768.1,"d":"7,768.1"},13.07,13.07,"-","-",67.63,15.27,14.15,10.34,10.04,{"v":19.3,"d":"19.30"},{"v":19.3,"d":"19.30"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":8140.9,"d":"8,140.9"},17.05,17.05,"-","-",64.53,14.56,{"v":13.5,"d":"13.50"},9.87,9.58,18.42,18.42,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","水中","-","-","実数入力","乱積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":8532.3,"d":"8,532.3"},20.86,20.86,"-","-",61.56,{"v":13.879999999999999,"d":"13.88"},12.88,9.42,9.14,17.58,17.58,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊",{"v":9921.1,"d":"9,921.1"},13.75,13.75,"-","-",71.14,16.04,14.89,10.88,10.56,15.11,15.11,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊",{"v":10422,"d":"10,422"},17.89,17.89,"-","-",{"v":67.72000000000001,"d":"67.72"},15.27,14.17,10.36,10.06,14.39,14.39,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]
["5.5tを超え11.0t以下","水中","-","-","実数入力","層積","ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊",{"v":10948,"d":"10,948"},21.84,21.84,"-","-",{"v":64.46000000000001,"d":"64.46"},14.53,13.49,9.86,9.57,{"v":13.7,"d":"13.70"},{"v":13.7,"d":"13.70"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊","*","-","","-","","普通作業員","潜水士","潜水連絡員","潜水送気員","連結金具（根固めブロック用）　φ１６","-","-","-","-","[標準数量]連結金具 10個"]

{"sheet":"072","index":73,"n_rows":1193,"n_cols":36,"rows_kept":1193,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.072【　消波根固めブロック運搬　】"]
["＜　積算単位：個　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格","作業区分","ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数","ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","0.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","1.0km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","1.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","2.0km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","2.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","3.0km以下",{"v":2933,"d":"2,933.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","3.5km以下",{"v":3075.9,"d":"3,075.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","4.0km以下",{"v":3358.2,"d":"3,358.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","4.5km以下",{"v":3501.1,"d":"3,501.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","5.0km以下",{"v":3784.3,"d":"3,784.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","5.5km以下",{"v":4066.6,"d":"4,066.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","6.0km以下",{"v":4209.5,"d":"4,209.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","6.5km以下",{"v":4492.7,"d":"4,492.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","7.0km以下",{"v":4777.5,"d":"4,777.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","7.5km以下",{"v":4918.7,"d":"4,918.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","8.5km以下",{"v":5059,"d":"5,059.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","9.5km以下",{"v":5486.8,"d":"5,486.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","10.5km以下",{"v":5909.4,"d":"5,909.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","11.5km以下",{"v":6476.6,"d":"6,476.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","12.5km以下",{"v":6902.7,"d":"6,902.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","14.0km以下",{"v":7324.5,"d":"7,324.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","1個","15.0km以下",{"v":8038,"d":"8,038.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","0.5km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","1.0km以下",{"v":1728.9,"d":"1,728.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","1.5km以下",{"v":1870.9,"d":"1,870.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","2.0km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","2.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","3.0km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","3.5km以下",{"v":2296.1,"d":"2,296.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","4.0km以下",{"v":2438.1,"d":"2,438.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","4.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","5.0km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","5.5km以下",{"v":2791.9,"d":"2,791.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","6.0km以下",{"v":2863.3,"d":"2,863.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","6.5km以下",{"v":3005.3,"d":"3,005.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","7.0km以下",{"v":3146.5,"d":"3,146.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","7.5km以下",{"v":3217.9,"d":"3,217.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","8.5km以下",{"v":3288.5,"d":"3,288.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","9.5km以下",{"v":3501.1,"d":"3,501.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","10.5km以下",{"v":3713.7,"d":"3,713.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","11.5km以下",{"v":3996,"d":"3,996.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","12.5km以下",{"v":4209.5,"d":"4,209.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","14.0km以下",{"v":4422.1,"d":"4,422.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","2個","15.0km以下",{"v":4777.5,"d":"4,777.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","0.5km以下",{"v":1610.7,"d":"1,610.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","1.0km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","1.5km以下",{"v":1752.7,"d":"1,752.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","2.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","2.5km以下",{"v":1894.7,"d":"1,894.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","3.0km以下",{"v":1989.1,"d":"1,989.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","3.5km以下",{"v":2036.7,"d":"2,036.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","4.0km以下",{"v":2131.1,"d":"2,131.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","4.5km以下",{"v":2177.9,"d":"2,177.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","5.0km以下",{"v":2272.3,"d":"2,272.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","5.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","6.0km以下",{"v":2413.4,"d":"2,413.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","6.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","7.0km以下",{"v":2603.1,"d":"2,603.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","7.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","8.5km以下",{"v":2698.3,"d":"2,698.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","9.5km以下",{"v":2839.5,"d":"2,839.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","10.5km以下",{"v":2980.7,"d":"2,980.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","11.5km以下",{"v":3169.4,"d":"3,169.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","12.5km以下",{"v":3311.5,"d":"3,311.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","14.0km以下",{"v":3454.3,"d":"3,454.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","3個","15.0km以下",{"v":3689,"d":"3,689.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","0.5km以下",{"v":1587.7,"d":"1,587.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","1.0km以下",{"v":1622.6,"d":"1,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","1.5km以下",{"v":1694,"d":"1,694.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","2.0km以下",{"v":1728.9,"d":"1,728.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","2.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","3.0km以下",{"v":1870.9,"d":"1,870.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","3.5km以下",{"v":1906.6,"d":"1,906.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","4.0km以下",{"v":1977.2,"d":"1,977.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","4.5km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","5.0km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","5.5km以下",{"v":2154.9,"d":"2,154.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","6.0km以下",{"v":2189.8,"d":"2,189.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","6.5km以下",{"v":2260.4,"d":"2,260.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","7.0km以下",{"v":2331.8,"d":"2,331.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","7.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","8.5km以下",{"v":2402.4,"d":"2,402.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","9.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","10.5km以下",{"v":2615,"d":"2,615.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","11.5km以下",{"v":2756.1,"d":"2,756.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","12.5km以下",{"v":2863.3,"d":"2,863.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","14.0km以下",{"v":2969.6,"d":"2,969.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","4個","15.0km以下",{"v":3146.5,"d":"3,146.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","0.5km以下",{"v":1573.2,"d":"1,573.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","1.0km以下",{"v":1601.3,"d":"1,601.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","1.5km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","2.0km以下",{"v":1686.3,"d":"1,686.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","2.5km以下",{"v":1743.3,"d":"1,743.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","3.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","3.5km以下",{"v":1828.4,"d":"1,828.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","4.0km以下",{"v":1885.3,"d":"1,885.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","4.5km以下",{"v":1913.4,"d":"1,913.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","5.0km以下",{"v":1969.5,"d":"1,969.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","5.5km以下",{"v":2026.5,"d":"2,026.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","6.0km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","6.5km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","7.0km以下",{"v":2168.5,"d":"2,168.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","7.5km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","8.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","9.5km以下",{"v":2310.5,"d":"2,310.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","10.5km以下",{"v":2395.6,"d":"2,395.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","11.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","12.5km以下",{"v":2593.7,"d":"2,593.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","14.0km以下",{"v":2678.8,"d":"2,678.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","5個","15.0km以下",{"v":2820.8,"d":"2,820.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","0.5km以下",{"v":1563.9,"d":"1,563.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","1.0km以下",{"v":1587.7,"d":"1,587.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","1.5km以下",{"v":1634.5,"d":"1,634.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","2.0km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","2.5km以下",{"v":1705.9,"d":"1,705.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","3.0km以下",{"v":1752.7,"d":"1,752.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","3.5km以下",{"v":1776.5,"d":"1,776.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","4.0km以下",{"v":1824.1,"d":"1,824.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","4.5km以下",{"v":1847.1,"d":"1,847.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","5.0km以下",{"v":1894.7,"d":"1,894.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","5.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","6.0km以下",{"v":1965.3,"d":"1,965.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","6.5km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","7.0km以下",{"v":2059.7,"d":"2,059.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","7.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","8.5km以下",{"v":2107.3,"d":"2,107.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","9.5km以下",{"v":2177.9,"d":"2,177.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","10.5km以下",{"v":2248.5,"d":"2,248.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","11.5km以下",{"v":2343.7,"d":"2,343.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","12.5km以下",{"v":2413.4,"d":"2,413.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","14.0km以下",{"v":2484.9,"d":"2,484.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","6個","15.0km以下",{"v":2603.1,"d":"2,603.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","0.5km以下",{"v":1557.1,"d":"1,557.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","1.0km以下",{"v":1577.5,"d":"1,577.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","1.5km以下",{"v":1617.5,"d":"1,617.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","2.0km以下",{"v":1637.9,"d":"1,637.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","2.5km以下",{"v":1678.7,"d":"1,678.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","3.0km以下",{"v":1718.7,"d":"1,718.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","3.5km以下",{"v":1739.1,"d":"1,739.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","4.0km以下",{"v":1779.9,"d":"1,779.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","4.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","5.0km以下",{"v":1841.1,"d":"1,841.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","5.5km以下",{"v":1881.1,"d":"1,881.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","6.0km以下",{"v":1901.5,"d":"1,901.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","6.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","7.0km以下",{"v":1982.3,"d":"1,982.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","7.5km以下",{"v":2002.7,"d":"2,002.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","8.5km以下",{"v":2023.1,"d":"2,023.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","9.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","10.5km以下",{"v":2143.9,"d":"2,143.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","11.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","12.5km以下",{"v":2285.9,"d":"2,285.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","14.0km以下",{"v":2346.3,"d":"2,346.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","7個","15.0km以下",{"v":2448.3,"d":"2,448.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","0.5km以下",{"v":1552,"d":"1,552.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","1.0km以下",{"v":1569.8,"d":"1,569.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","1.5km以下",{"v":1605.6,"d":"1,605.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","2.0km以下",{"v":1622.6,"d":"1,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","2.5km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","3.0km以下",{"v":1694,"d":"1,694.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","3.5km以下",{"v":1711,"d":"1,711.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","4.0km以下",{"v":1746.7,"d":"1,746.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","4.5km以下",{"v":1764.6,"d":"1,764.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","5.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","5.5km以下",{"v":1835.2,"d":"1,835.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","6.0km以下",{"v":1853,"d":"1,853.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","6.5km以下",{"v":1888.7,"d":"1,888.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","7.0km以下",{"v":1923.6,"d":"1,923.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","7.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","8.5km以下",{"v":1959.3,"d":"1,959.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","9.5km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","10.5km以下",{"v":2065.6,"d":"2,065.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","11.5km以下",{"v":2137.1,"d":"2,137.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","12.5km以下",{"v":2189.8,"d":"2,189.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","14.0km以下",{"v":2243.4,"d":"2,243.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","8個","15.0km以下",{"v":2331.8,"d":"2,331.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","0.5km以下",{"v":1547.7,"d":"1,547.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","1.0km以下",{"v":1563.9,"d":"1,563.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","1.5km以下",{"v":1595.4,"d":"1,595.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","2.0km以下",{"v":1610.7,"d":"1,610.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","2.5km以下",{"v":1643,"d":"1,643.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","3.0km以下",{"v":1674.4,"d":"1,674.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","3.5km以下",{"v":1689.7,"d":"1,689.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","4.0km以下",{"v":1721.2,"d":"1,721.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","4.5km以下",{"v":1736.5,"d":"1,736.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","5.0km以下",{"v":1768,"d":"1,768.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","5.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","6.0km以下",{"v":1815.6,"d":"1,815.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","6.5km以下",{"v":1847.1,"d":"1,847.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","7.0km以下",{"v":1878.5,"d":"1,878.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","7.5km以下",{"v":1894.7,"d":"1,894.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","8.5km以下",{"v":1910,"d":"1,910.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","9.5km以下",{"v":1957.6,"d":"1,957.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","10.5km以下",{"v":2004.4,"d":"2,004.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","11.5km以下",{"v":2067.3,"d":"2,067.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","12.5km以下",{"v":2114.9,"d":"2,114.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","14.0km以下",{"v":2162.6,"d":"2,162.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","9個","15.0km以下",{"v":2240.8,"d":"2,240.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","0.5km以下",{"v":1545.2,"d":"1,545.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","1.0km以下",{"v":1558.8,"d":"1,558.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","1.5km以下",{"v":1587.7,"d":"1,587.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","2.0km以下",{"v":1601.3,"d":"1,601.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","2.5km以下",{"v":1630.2,"d":"1,630.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","3.0km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","3.5km以下",{"v":1672.7,"d":"1,672.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","4.0km以下",{"v":1700.8,"d":"1,700.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","4.5km以下",{"v":1715.3,"d":"1,715.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","5.0km以下",{"v":1743.3,"d":"1,743.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","5.5km以下",{"v":1771.4,"d":"1,771.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","6.0km以下",{"v":1785.8,"d":"1,785.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","6.5km以下",{"v":1813.9,"d":"1,813.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","7.0km以下",{"v":1842.8,"d":"1,842.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","7.5km以下",{"v":1856.4,"d":"1,856.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","8.5km以下",{"v":1870.9,"d":"1,870.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","9.5km以下",{"v":1913.4,"d":"1,913.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","10.5km以下",{"v":1955.9,"d":"1,955.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","11.5km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","12.5km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","14.0km以下",{"v":2097.9,"d":"2,097.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","10個","15.0km以下",{"v":2168.5,"d":"2,168.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","0.5km以下",{"v":1538.4,"d":"1,538.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","1.0km以下",{"v":1549.4,"d":"1,549.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","1.5km以下",{"v":1570.7,"d":"1,570.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","2.0km以下",{"v":1581.7,"d":"1,581.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","2.5km以下",{"v":1603.9,"d":"1,603.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","3.0km以下",{"v":1626,"d":"1,626.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","3.5km以下",{"v":1636.2,"d":"1,636.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","4.0km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","4.5km以下",{"v":1669.3,"d":"1,669.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","5.0km以下",{"v":1690.6,"d":"1,690.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","5.5km以下",{"v":1712.7,"d":"1,712.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","6.0km以下",{"v":1723.8,"d":"1,723.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","6.5km以下",{"v":1745.9,"d":"1,745.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","7.0km以下",{"v":1767.1,"d":"1,767.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","7.5km以下",{"v":1778.2,"d":"1,778.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","8.5km以下",{"v":1789.2,"d":"1,789.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","9.5km以下",{"v":1821.6,"d":"1,821.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","10.5km以下",{"v":1854.7,"d":"1,854.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","11.5km以下",{"v":1898.1,"d":"1,898.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","12.5km以下",{"v":1931.3,"d":"1,931.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","14.0km以下",{"v":1963.6,"d":"1,963.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","11個以上15個以下","15.0km以下",{"v":2018,"d":"2,018.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","0.5km以下",{"v":1531.6,"d":"1,531.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","1.0km以下",{"v":1539.2,"d":"1,539.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","1.5km以下",{"v":1553.7,"d":"1,553.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","2.0km以下",{"v":1561.3,"d":"1,561.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","2.5km以下",{"v":1576.6,"d":"1,576.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","3.0km以下",{"v":1591.1,"d":"1,591.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","3.5km以下",{"v":1598.8,"d":"1,598.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","4.0km以下",{"v":1614.1,"d":"1,614.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","4.5km以下",{"v":1620.9,"d":"1,620.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","5.0km以下",{"v":1636.2,"d":"1,636.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","5.5km以下",{"v":1650.6,"d":"1,650.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","6.0km以下",{"v":1658.3,"d":"1,658.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","6.5km以下",{"v":1673.6,"d":"1,673.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","7.0km以下",{"v":1688,"d":"1,688.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","7.5km以下",{"v":1695.7,"d":"1,695.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","8.5km以下",{"v":1703.4,"d":"1,703.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","9.5km以下",{"v":1725.5,"d":"1,725.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","10.5km以下",{"v":1747.6,"d":"1,747.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","11.5km以下",{"v":1777.3,"d":"1,777.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","12.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","14.0km以下",{"v":1822.4,"d":"1,822.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･荷卸","15個を超え23個以下","15.0km以下",{"v":1859.8,"d":"1,859.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","0.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","1.0km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","1.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","2.0km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","2.5km以下",{"v":2791.9,"d":"2,791.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","3.0km以下",{"v":3075.9,"d":"3,075.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","3.5km以下",{"v":3217.9,"d":"3,217.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","4.0km以下",{"v":3501.1,"d":"3,501.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","4.5km以下",{"v":3642.3,"d":"3,642.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","5.0km以下",{"v":3926.3,"d":"3,926.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","5.5km以下",{"v":4209.5,"d":"4,209.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","6.0km以下",{"v":4352.3,"d":"4,352.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","6.5km以下",{"v":4634.7,"d":"4,634.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","7.0km以下",{"v":4918.7,"d":"4,918.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","7.5km以下",{"v":5059,"d":"5,059.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","8.5km以下",{"v":5201,"d":"5,201.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","9.5km以下",{"v":5627.9,"d":"5,627.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","10.5km以下",{"v":6052.3,"d":"6,052.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","11.5km以下",{"v":6617.8,"d":"6,617.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","12.5km以下",{"v":7045.6,"d":"7,045.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","14.0km以下",{"v":7466.5,"d":"7,466.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","15.0km以下",{"v":8176.6,"d":"8,176.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","0.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","1.0km以下",{"v":1870.9,"d":"1,870.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","1.5km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","2.0km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","2.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","3.0km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","3.5km以下",{"v":2438.1,"d":"2,438.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","4.0km以下",{"v":2579.3,"d":"2,579.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","4.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","5.0km以下",{"v":2791.9,"d":"2,791.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","5.5km以下",{"v":2933,"d":"2,933.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","6.0km以下",{"v":3005.3,"d":"3,005.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","6.5km以下",{"v":3146.5,"d":"3,146.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","7.0km以下",{"v":3288.5,"d":"3,288.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","7.5km以下",{"v":3358.2,"d":"3,358.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","8.5km以下",{"v":3430.5,"d":"3,430.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","9.5km以下",{"v":3642.3,"d":"3,642.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","10.5km以下",{"v":3854.9,"d":"3,854.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","11.5km以下",{"v":4138,"d":"4,138.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","12.5km以下",{"v":4352.3,"d":"4,352.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","14.0km以下",{"v":4564.9,"d":"4,564.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","15.0km以下",{"v":4918.7,"d":"4,918.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","0.5km以下",{"v":1752.7,"d":"1,752.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","1.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","1.5km以下",{"v":1894.7,"d":"1,894.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","2.0km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","2.5km以下",{"v":2036.7,"d":"2,036.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","3.0km以下",{"v":2131.1,"d":"2,131.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","3.5km以下",{"v":2177.9,"d":"2,177.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","4.0km以下",{"v":2272.3,"d":"2,272.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","4.5km以下",{"v":2319.9,"d":"2,319.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","5.0km以下",{"v":2413.4,"d":"2,413.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","5.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","6.0km以下",{"v":2556.3,"d":"2,556.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","6.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","7.0km以下",{"v":2745.1,"d":"2,745.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","7.5km以下",{"v":2791.9,"d":"2,791.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","8.5km以下",{"v":2839.5,"d":"2,839.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","9.5km以下",{"v":2980.7,"d":"2,980.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","10.5km以下",{"v":3122.7,"d":"3,122.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","11.5km以下",{"v":3311.5,"d":"3,311.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","12.5km以下",{"v":3454.3,"d":"3,454.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","14.0km以下",{"v":3595.5,"d":"3,595.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","15.0km以下",{"v":3832.8,"d":"3,832.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","0.5km以下",{"v":1728.9,"d":"1,728.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","1.0km以下",{"v":1764.6,"d":"1,764.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","1.5km以下",{"v":1835.2,"d":"1,835.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","2.0km以下",{"v":1870.9,"d":"1,870.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","2.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","3.0km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","3.5km以下",{"v":2047.8,"d":"2,047.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","4.0km以下",{"v":2119.2,"d":"2,119.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","4.5km以下",{"v":2154.9,"d":"2,154.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","5.0km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","5.5km以下",{"v":2296.1,"d":"2,296.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","6.0km以下",{"v":2331.8,"d":"2,331.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","6.5km以下",{"v":2402.4,"d":"2,402.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","7.0km以下",{"v":2473.8,"d":"2,473.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","7.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","8.5km以下",{"v":2543.5,"d":"2,543.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","9.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","10.5km以下",{"v":2756.1,"d":"2,756.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","11.5km以下",{"v":2898.2,"d":"2,898.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","12.5km以下",{"v":3005.3,"d":"3,005.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","14.0km以下",{"v":3111.6,"d":"3,111.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","15.0km以下",{"v":3288.5,"d":"3,288.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","0.5km以下",{"v":1715.3,"d":"1,715.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","1.0km以下",{"v":1743.3,"d":"1,743.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","1.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","2.0km以下",{"v":1828.4,"d":"1,828.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","2.5km以下",{"v":1885.3,"d":"1,885.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","3.0km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","3.5km以下",{"v":1969.5,"d":"1,969.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","4.0km以下",{"v":2026.5,"d":"2,026.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","4.5km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","5.0km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","5.5km以下",{"v":2168.5,"d":"2,168.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","6.0km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","6.5km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","7.0km以下",{"v":2310.5,"d":"2,310.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","7.5km以下",{"v":2338.6,"d":"2,338.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","8.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","9.5km以下",{"v":2452.6,"d":"2,452.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","10.5km以下",{"v":2536.7,"d":"2,536.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","11.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","12.5km以下",{"v":2734.9,"d":"2,734.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","14.0km以下",{"v":2820.8,"d":"2,820.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","5個","15.0km以下",{"v":2961.9,"d":"2,961.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","0.5km以下",{"v":1705.9,"d":"1,705.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","1.0km以下",{"v":1728.9,"d":"1,728.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","1.5km以下",{"v":1776.5,"d":"1,776.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","2.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","2.5km以下",{"v":1847.1,"d":"1,847.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","3.0km以下",{"v":1894.7,"d":"1,894.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","3.5km以下",{"v":1918.5,"d":"1,918.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","4.0km以下",{"v":1965.3,"d":"1,965.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","4.5km以下",{"v":1989.1,"d":"1,989.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","5.0km以下",{"v":2036.7,"d":"2,036.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","5.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","6.0km以下",{"v":2107.3,"d":"2,107.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","6.5km以下",{"v":2154.9,"d":"2,154.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","7.0km以下",{"v":2201.7,"d":"2,201.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","7.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","8.5km以下",{"v":2248.5,"d":"2,248.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","9.5km以下",{"v":2319.9,"d":"2,319.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","10.5km以下",{"v":2390.5,"d":"2,390.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","11.5km以下",{"v":2484.9,"d":"2,484.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","12.5km以下",{"v":2556.3,"d":"2,556.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","14.0km以下",{"v":2626.9,"d":"2,626.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","6個","15.0km以下",{"v":2745.1,"d":"2,745.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","0.5km以下",{"v":1699.1,"d":"1,699.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","1.0km以下",{"v":1718.7,"d":"1,718.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","1.5km以下",{"v":1759.5,"d":"1,759.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","2.0km以下",{"v":1779.9,"d":"1,779.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","2.5km以下",{"v":1819.9,"d":"1,819.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","3.0km以下",{"v":1860.7,"d":"1,860.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","3.5km以下",{"v":1881.1,"d":"1,881.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","4.0km以下",{"v":1921.1,"d":"1,921.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","4.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","5.0km以下",{"v":1982.3,"d":"1,982.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","5.5km以下",{"v":2023.1,"d":"2,023.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","6.0km以下",{"v":2042.7,"d":"2,042.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","6.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","7.0km以下",{"v":2124.3,"d":"2,124.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","7.5km以下",{"v":2143.9,"d":"2,143.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","8.5km以下",{"v":2164.3,"d":"2,164.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","9.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","10.5km以下",{"v":2285.9,"d":"2,285.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","11.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","12.5km以下",{"v":2427.9,"d":"2,427.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","14.0km以下",{"v":2489.1,"d":"2,489.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","7個","15.0km以下",{"v":2589.5,"d":"2,589.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","0.5km以下",{"v":1694,"d":"1,694.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","1.0km以下",{"v":1711,"d":"1,711.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","1.5km以下",{"v":1746.7,"d":"1,746.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","2.0km以下",{"v":1764.6,"d":"1,764.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","2.5km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","3.0km以下",{"v":1835.2,"d":"1,835.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","3.5km以下",{"v":1853,"d":"1,853.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","4.0km以下",{"v":1888.7,"d":"1,888.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","4.5km以下",{"v":1906.6,"d":"1,906.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","5.0km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","5.5km以下",{"v":1977.2,"d":"1,977.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","6.0km以下",{"v":1995,"d":"1,995.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","6.5km以下",{"v":2030.8,"d":"2,030.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","7.0km以下",{"v":2065.6,"d":"2,065.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","7.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","8.5km以下",{"v":2101.3,"d":"2,101.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","9.5km以下",{"v":2154.9,"d":"2,154.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","10.5km以下",{"v":2207.6,"d":"2,207.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","11.5km以下",{"v":2278.2,"d":"2,278.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","12.5km以下",{"v":2331.8,"d":"2,331.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","14.0km以下",{"v":2384.5,"d":"2,384.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","8個","15.0km以下",{"v":2473.8,"d":"2,473.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","0.5km以下",{"v":1689.7,"d":"1,689.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","1.0km以下",{"v":1705.9,"d":"1,705.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","1.5km以下",{"v":1736.5,"d":"1,736.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","2.0km以下",{"v":1752.7,"d":"1,752.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","2.5km以下",{"v":1784.1,"d":"1,784.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","3.0km以下",{"v":1815.6,"d":"1,815.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","3.5km以下",{"v":1831.8,"d":"1,831.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","4.0km以下",{"v":1863.2,"d":"1,863.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","4.5km以下",{"v":1878.5,"d":"1,878.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","5.0km以下",{"v":1910,"d":"1,910.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","5.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","6.0km以下",{"v":1957.6,"d":"1,957.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","6.5km以下",{"v":1989.1,"d":"1,989.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","7.0km以下",{"v":2020.6,"d":"2,020.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","7.5km以下",{"v":2036.7,"d":"2,036.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","8.5km以下",{"v":2052,"d":"2,052.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","9.5km以下",{"v":2099.6,"d":"2,099.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","10.5km以下",{"v":2146.4,"d":"2,146.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","11.5km以下",{"v":2209.3,"d":"2,209.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","12.5km以下",{"v":2257,"d":"2,257.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","14.0km以下",{"v":2303.7,"d":"2,303.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","9個","15.0km以下",{"v":2382.8,"d":"2,382.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","0.5km以下",{"v":1686.3,"d":"1,686.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","1.0km以下",{"v":1700.8,"d":"1,700.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","1.5km以下",{"v":1728.9,"d":"1,728.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","2.0km以下",{"v":1743.3,"d":"1,743.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","2.5km以下",{"v":1771.4,"d":"1,771.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","3.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","3.5km以下",{"v":1813.9,"d":"1,813.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","4.0km以下",{"v":1842.8,"d":"1,842.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","4.5km以下",{"v":1856.4,"d":"1,856.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","5.0km以下",{"v":1885.3,"d":"1,885.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","5.5km以下",{"v":1913.4,"d":"1,913.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","6.0km以下",{"v":1927.9,"d":"1,927.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","6.5km以下",{"v":1955.9,"d":"1,955.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","7.0km以下",{"v":1984,"d":"1,984.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","7.5km以下",{"v":1998.4,"d":"1,998.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","8.5km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","9.5km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","10.5km以下",{"v":2097.9,"d":"2,097.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","11.5km以下",{"v":2154.9,"d":"2,154.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","12.5km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","14.0km以下",{"v":2240,"d":"2,240.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","10個","15.0km以下",{"v":2310.5,"d":"2,310.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","0.5km以下",{"v":1680.4,"d":"1,680.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","1.0km以下",{"v":1690.6,"d":"1,690.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","1.5km以下",{"v":1712.7,"d":"1,712.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","2.0km以下",{"v":1723.8,"d":"1,723.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","2.5km以下",{"v":1745.9,"d":"1,745.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","3.0km以下",{"v":1767.1,"d":"1,767.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","3.5km以下",{"v":1778.2,"d":"1,778.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","4.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","4.5km以下",{"v":1810.5,"d":"1,810.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","5.0km以下",{"v":1832.6,"d":"1,832.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","5.5km以下",{"v":1854.7,"d":"1,854.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","6.0km以下",{"v":1864.9,"d":"1,864.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","6.5km以下",{"v":1887,"d":"1,887.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","7.0km以下",{"v":1909.1,"d":"1,909.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","7.5km以下",{"v":1920.2,"d":"1,920.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","8.5km以下",{"v":1931.3,"d":"1,931.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","9.5km以下",{"v":1963.6,"d":"1,963.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","10.5km以下",{"v":1995.9,"d":"1,995.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","11.5km以下",{"v":2040.1,"d":"2,040.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","12.5km以下",{"v":2072.4,"d":"2,072.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","14.0km以下",{"v":2105.6,"d":"2,105.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","11個以上15個以下","15.0km以下",{"v":2160,"d":"2,160.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","0.5km以下",{"v":1673.6,"d":"1,673.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","1.0km以下",{"v":1680.4,"d":"1,680.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","1.5km以下",{"v":1695.7,"d":"1,695.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","2.0km以下",{"v":1703.4,"d":"1,703.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","2.5km以下",{"v":1717.8,"d":"1,717.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","3.0km以下",{"v":1733.1,"d":"1,733.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","3.5km以下",{"v":1740.8,"d":"1,740.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","4.0km以下",{"v":1755.2,"d":"1,755.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","4.5km以下",{"v":1762.9,"d":"1,762.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","5.0km以下",{"v":1777.3,"d":"1,777.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","5.5km以下",{"v":1792.6,"d":"1,792.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","6.0km以下",{"v":1800.3,"d":"1,800.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","6.5km以下",{"v":1814.8,"d":"1,814.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","7.0km以下",{"v":1830.1,"d":"1,830.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","7.5km以下",{"v":1836.9,"d":"1,836.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","8.5km以下",{"v":1844.5,"d":"1,844.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","9.5km以下",{"v":1866.6,"d":"1,866.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","10.5km以下",{"v":1889.6,"d":"1,889.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","11.5km以下",{"v":1919.4,"d":"1,919.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","12.5km以下",{"v":1941.5,"d":"1,941.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","14.0km以下",{"v":1963.6,"d":"1,963.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(乱積)","15個を超え23個以下","15.0km以下",{"v":2001,"d":"2,001.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","0.5km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","1.0km以下",{"v":2395.6,"d":"2,395.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","1.5km以下",{"v":2678.8,"d":"2,678.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","2.0km以下",{"v":2820.8,"d":"2,820.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","2.5km以下",{"v":3104,"d":"3,104.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","3.0km以下",{"v":3388,"d":"3,388.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","3.5km以下",{"v":3528.3,"d":"3,528.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","4.0km以下",{"v":3813.2,"d":"3,813.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","4.5km以下",{"v":3953.5,"d":"3,953.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","5.0km以下",{"v":4237.5,"d":"4,237.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","5.5km以下",{"v":4520.7,"d":"4,520.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","6.0km以下",{"v":4661.9,"d":"4,661.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","6.5km以下",{"v":4946.8,"d":"4,946.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","7.0km以下",{"v":5230,"d":"5,230.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","7.5km以下",{"v":5372,"d":"5,372.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","8.5km以下",{"v":5514.8,"d":"5,514.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","9.5km以下",{"v":5938.3,"d":"5,938.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","10.5km以下",{"v":6365.2,"d":"6,365.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","11.5km以下",{"v":6930.8,"d":"6,930.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","12.5km以下",{"v":7356.8,"d":"7,356.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","14.0km以下",{"v":7780.3,"d":"7,780.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","15.0km以下",{"v":8487,"d":"8,487.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","0.5km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","1.0km以下",{"v":2183,"d":"2,183.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","1.5km以下",{"v":2324.1,"d":"2,324.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","2.0km以下",{"v":2395.6,"d":"2,395.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","2.5km以下",{"v":2536.7,"d":"2,536.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","3.0km以下",{"v":2678.8,"d":"2,678.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","3.5km以下",{"v":2749.3,"d":"2,749.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","4.0km以下",{"v":2891.4,"d":"2,891.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","4.5km以下",{"v":2961.9,"d":"2,961.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","5.0km以下",{"v":3104,"d":"3,104.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","5.5km以下",{"v":3246,"d":"3,246.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","6.0km以下",{"v":3316.6,"d":"3,316.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","6.5km以下",{"v":3458.6,"d":"3,458.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","7.0km以下",{"v":3600.6,"d":"3,600.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","7.5km以下",{"v":3670.3,"d":"3,670.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","8.5km以下",{"v":3740.9,"d":"3,740.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","9.5km以下",{"v":3953.5,"d":"3,953.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","10.5km以下",{"v":4167,"d":"4,167.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","11.5km以下",{"v":4450.1,"d":"4,450.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","12.5km以下",{"v":4661.9,"d":"4,661.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","14.0km以下",{"v":4876.2,"d":"4,876.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","15.0km以下",{"v":5230,"d":"5,230.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","0.5km以下",{"v":2064.8,"d":"2,064.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","1.0km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","1.5km以下",{"v":2206.8,"d":"2,206.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","2.0km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","2.5km以下",{"v":2348,"d":"2,348.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","3.0km以下",{"v":2442.3,"d":"2,442.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","3.5km以下",{"v":2489.1,"d":"2,489.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","4.0km以下",{"v":2584.4,"d":"2,584.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","4.5km以下",{"v":2631.1,"d":"2,631.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","5.0km以下",{"v":2725.5,"d":"2,725.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","5.5km以下",{"v":2820.8,"d":"2,820.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","6.0km以下",{"v":2868.4,"d":"2,868.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","6.5km以下",{"v":2961.9,"d":"2,961.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","7.0km以下",{"v":3057.2,"d":"3,057.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","7.5km以下",{"v":3104,"d":"3,104.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","8.5km以下",{"v":3150.7,"d":"3,150.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","9.5km以下",{"v":3293.6,"d":"3,293.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","10.5km以下",{"v":3434.8,"d":"3,434.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","11.5km以下",{"v":3623.6,"d":"3,623.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","12.5km以下",{"v":3766.4,"d":"3,766.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","14.0km以下",{"v":3905.9,"d":"3,905.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","15.0km以下",{"v":4144,"d":"4,144.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","0.5km以下",{"v":2041,"d":"2,041.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","1.0km以下",{"v":2075.8,"d":"2,075.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","1.5km以下",{"v":2147.3,"d":"2,147.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","2.0km以下",{"v":2183,"d":"2,183.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","2.5km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","3.0km以下",{"v":2324.1,"d":"2,324.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","3.5km以下",{"v":2359.9,"d":"2,359.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","4.0km以下",{"v":2430.4,"d":"2,430.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","4.5km以下",{"v":2466.2,"d":"2,466.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","5.0km以下",{"v":2536.7,"d":"2,536.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","5.5km以下",{"v":2608.2,"d":"2,608.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","6.0km以下",{"v":2643,"d":"2,643.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","6.5km以下",{"v":2714.5,"d":"2,714.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","7.0km以下",{"v":2785.1,"d":"2,785.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","7.5km以下",{"v":2820.8,"d":"2,820.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","8.5km以下",{"v":2855.6,"d":"2,855.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","9.5km以下",{"v":2961.9,"d":"2,961.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","10.5km以下",{"v":3069.1,"d":"3,069.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","11.5km以下",{"v":3210.3,"d":"3,210.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","12.5km以下",{"v":3316.6,"d":"3,316.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","14.0km以下",{"v":3423.7,"d":"3,423.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","15.0km以下",{"v":3600.6,"d":"3,600.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","0.5km以下",{"v":2026.5,"d":"2,026.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","1.0km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","1.5km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","2.0km以下",{"v":2139.6,"d":"2,139.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","2.5km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","3.0km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","3.5km以下",{"v":2281.6,"d":"2,281.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","4.0km以下",{"v":2338.6,"d":"2,338.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","4.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","5.0km以下",{"v":2423.6,"d":"2,423.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","5.5km以下",{"v":2479.8,"d":"2,479.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","6.0km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","6.5km以下",{"v":2565.7,"d":"2,565.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","7.0km以下",{"v":2622.6,"d":"2,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","7.5km以下",{"v":2649.8,"d":"2,649.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","8.5km以下",{"v":2678.8,"d":"2,678.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","9.5km以下",{"v":2763.8,"d":"2,763.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","10.5km以下",{"v":2848.8,"d":"2,848.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","11.5km以下",{"v":2961.9,"d":"2,961.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","12.5km以下",{"v":3047,"d":"3,047.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","14.0km以下",{"v":3132,"d":"3,132.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","5個","15.0km以下",{"v":3274.9,"d":"3,274.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","0.5km以下",{"v":2017.1,"d":"2,017.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","1.0km以下",{"v":2041,"d":"2,041.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","1.5km以下",{"v":2088.6,"d":"2,088.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","2.0km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","2.5km以下",{"v":2159.2,"d":"2,159.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","3.0km以下",{"v":2206.8,"d":"2,206.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","3.5km以下",{"v":2229.7,"d":"2,229.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","4.0km以下",{"v":2277.4,"d":"2,277.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","4.5km以下",{"v":2301.2,"d":"2,301.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","5.0km以下",{"v":2348,"d":"2,348.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","5.5km以下",{"v":2395.6,"d":"2,395.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","6.0km以下",{"v":2418.5,"d":"2,418.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","6.5km以下",{"v":2466.2,"d":"2,466.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","7.0km以下",{"v":2513.8,"d":"2,513.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","7.5km以下",{"v":2536.7,"d":"2,536.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","8.5km以下",{"v":2560.6,"d":"2,560.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","9.5km以下",{"v":2631.1,"d":"2,631.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","10.5km以下",{"v":2702.6,"d":"2,702.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","11.5km以下",{"v":2796.1,"d":"2,796.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","12.5km以下",{"v":2868.4,"d":"2,868.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","14.0km以下",{"v":2938.1,"d":"2,938.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","6個","15.0km以下",{"v":3057.2,"d":"3,057.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","0.5km以下",{"v":2010.3,"d":"2,010.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","1.0km以下",{"v":2030.8,"d":"2,030.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","1.5km以下",{"v":2070.7,"d":"2,070.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","2.0km以下",{"v":2091.1,"d":"2,091.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","2.5km以下",{"v":2132,"d":"2,132.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","3.0km以下",{"v":2172.8,"d":"2,172.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","3.5km以下",{"v":2193.2,"d":"2,193.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","4.0km以下",{"v":2233.2,"d":"2,233.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","4.5km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","5.0km以下",{"v":2294.4,"d":"2,294.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","5.5km以下",{"v":2334.3,"d":"2,334.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","6.0km以下",{"v":2354.8,"d":"2,354.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","6.5km以下",{"v":2395.6,"d":"2,395.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","7.0km以下",{"v":2436.4,"d":"2,436.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","7.5km以下",{"v":2456.8,"d":"2,456.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","8.5km以下",{"v":2476.4,"d":"2,476.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","9.5km以下",{"v":2536.7,"d":"2,536.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","10.5km以下",{"v":2597.1,"d":"2,597.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","11.5km以下",{"v":2678.8,"d":"2,678.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","12.5km以下",{"v":2740,"d":"2,740.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","14.0km以下",{"v":2800.4,"d":"2,800.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","7個","15.0km以下",{"v":2901.6,"d":"2,901.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","0.5km以下",{"v":2005.2,"d":"2,005.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","1.0km以下",{"v":2023.1,"d":"2,023.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","1.5km以下",{"v":2058.8,"d":"2,058.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","2.0km以下",{"v":2075.8,"d":"2,075.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","2.5km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","3.0km以下",{"v":2147.3,"d":"2,147.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","3.5km以下",{"v":2165.1,"d":"2,165.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","4.0km以下",{"v":2200,"d":"2,200.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","4.5km以下",{"v":2217.8,"d":"2,217.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","5.0km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","5.5km以下",{"v":2289.3,"d":"2,289.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","6.0km以下",{"v":2306.3,"d":"2,306.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","6.5km以下",{"v":2342,"d":"2,342.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","7.0km以下",{"v":2377.7,"d":"2,377.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","7.5km以下",{"v":2395.6,"d":"2,395.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","8.5km以下",{"v":2413.4,"d":"2,413.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","9.5km以下",{"v":2466.2,"d":"2,466.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","10.5km以下",{"v":2518.9,"d":"2,518.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","11.5km以下",{"v":2590.3,"d":"2,590.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","12.5km以下",{"v":2643,"d":"2,643.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","14.0km以下",{"v":2696.6,"d":"2,696.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","8個","15.0km以下",{"v":2785.1,"d":"2,785.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","0.5km以下",{"v":2001,"d":"2,001.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","1.0km以下",{"v":2017.1,"d":"2,017.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","1.5km以下",{"v":2048.6,"d":"2,048.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","2.0km以下",{"v":2064.8,"d":"2,064.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","2.5km以下",{"v":2096.2,"d":"2,096.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","3.0km以下",{"v":2127.7,"d":"2,127.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","3.5km以下",{"v":2143,"d":"2,143.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","4.0km以下",{"v":2175.3,"d":"2,175.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","4.5km以下",{"v":2190.6,"d":"2,190.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","5.0km以下",{"v":2222.1,"d":"2,222.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","5.5km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","6.0km以下",{"v":2269.7,"d":"2,269.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","6.5km以下",{"v":2301.2,"d":"2,301.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","7.0km以下",{"v":2332.6,"d":"2,332.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","7.5km以下",{"v":2348,"d":"2,348.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","8.5km以下",{"v":2363.3,"d":"2,363.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","9.5km以下",{"v":2410.9,"d":"2,410.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","10.5km以下",{"v":2458.5,"d":"2,458.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","11.5km以下",{"v":2521.4,"d":"2,521.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","12.5km以下",{"v":2568.2,"d":"2,568.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","14.0km以下",{"v":2615.8,"d":"2,615.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","9個","15.0km以下",{"v":2694.9,"d":"2,694.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","0.5km以下",{"v":1998.4,"d":"1,998.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","1.0km以下",{"v":2012.9,"d":"2,012.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","1.5km以下",{"v":2041,"d":"2,041.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","2.0km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","2.5km以下",{"v":2083.5,"d":"2,083.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","3.0km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","3.5km以下",{"v":2126,"d":"2,126.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","4.0km以下",{"v":2154.9,"d":"2,154.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","4.5km以下",{"v":2168.5,"d":"2,168.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","5.0km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","5.5km以下",{"v":2224.6,"d":"2,224.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","6.0km以下",{"v":2240,"d":"2,240.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","6.5km以下",{"v":2268,"d":"2,268.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","7.0km以下",{"v":2296.1,"d":"2,296.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","7.5km以下",{"v":2310.5,"d":"2,310.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","8.5km以下",{"v":2324.1,"d":"2,324.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","9.5km以下",{"v":2366.7,"d":"2,366.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","10.5km以下",{"v":2410,"d":"2,410.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","11.5km以下",{"v":2466.2,"d":"2,466.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","12.5km以下",{"v":2508.7,"d":"2,508.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","14.0km以下",{"v":2551.2,"d":"2,551.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","10個","15.0km以下",{"v":2622.6,"d":"2,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","0.5km以下",{"v":1991.6,"d":"1,991.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","1.0km以下",{"v":2002.7,"d":"2,002.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","1.5km以下",{"v":2024.8,"d":"2,024.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","2.0km以下",{"v":2035,"d":"2,035.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","2.5km以下",{"v":2057.1,"d":"2,057.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","3.0km以下",{"v":2079.2,"d":"2,079.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","3.5km以下",{"v":2090.3,"d":"2,090.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","4.0km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","4.5km以下",{"v":2122.6,"d":"2,122.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","5.0km以下",{"v":2144.7,"d":"2,144.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","5.5km以下",{"v":2166,"d":"2,166.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","6.0km以下",{"v":2177,"d":"2,177.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","6.5km以下",{"v":2199.1,"d":"2,199.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","7.0km以下",{"v":2221.2,"d":"2,221.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","7.5km以下",{"v":2232.3,"d":"2,232.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","8.5km以下",{"v":2242.5,"d":"2,242.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","9.5km以下",{"v":2275.7,"d":"2,275.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","10.5km以下",{"v":2308,"d":"2,308.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","11.5km以下",{"v":2351.4,"d":"2,351.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","12.5km以下",{"v":2383.7,"d":"2,383.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","14.0km以下",{"v":2417.7,"d":"2,417.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","11個以上15個以下","15.0km以下",{"v":2471.3,"d":"2,471.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","0.5km以下",{"v":1984.8,"d":"1,984.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","1.0km以下",{"v":1992.5,"d":"1,992.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","1.5km以下",{"v":2007.8,"d":"2,007.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","2.0km以下",{"v":2014.6,"d":"2,014.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","2.5km以下",{"v":2029.9,"d":"2,029.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","3.0km以下",{"v":2044.4,"d":"2,044.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","3.5km以下",{"v":2052,"d":"2,052.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","4.0km以下",{"v":2067.3,"d":"2,067.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","4.5km以下",{"v":2075,"d":"2,075.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","5.0km以下",{"v":2089.4,"d":"2,089.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","5.5km以下",{"v":2104.7,"d":"2,104.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","6.0km以下",{"v":2111.5,"d":"2,111.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","6.5km以下",{"v":2126.9,"d":"2,126.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","7.0km以下",{"v":2141.3,"d":"2,141.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","7.5km以下",{"v":2149,"d":"2,149.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","8.5km以下",{"v":2156.6,"d":"2,156.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","9.5km以下",{"v":2178.7,"d":"2,178.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","10.5km以下",{"v":2201.7,"d":"2,201.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","11.5km以下",{"v":2231.4,"d":"2,231.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","12.5km以下",{"v":2253.6,"d":"2,253.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","14.0km以下",{"v":2276.5,"d":"2,276.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5t以下","積込み･据付け(層積)","15個を超え23個以下","15.0km以下",{"v":2313.1,"d":"2,313.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","0.5km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","1.0km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","1.5km以下",{"v":2479.8,"d":"2,479.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","2.0km以下",{"v":2622.6,"d":"2,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","2.5km以下",{"v":2905,"d":"2,905.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","3.0km以下",{"v":3189,"d":"3,189.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","3.5km以下",{"v":3331,"d":"3,331.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","4.0km以下",{"v":3614.2,"d":"3,614.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","4.5km以下",{"v":3756.2,"d":"3,756.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","5.0km以下",{"v":4040.3,"d":"4,040.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","5.5km以下",{"v":4323.4,"d":"4,323.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","6.0km以下",{"v":4463.7,"d":"4,463.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","6.5km以下",{"v":4747.8,"d":"4,747.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","7.0km以下",{"v":5031.8,"d":"5,031.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","7.5km以下",{"v":5173,"d":"5,173.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","8.5km以下",{"v":5315,"d":"5,315.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","9.5km以下",{"v":5741.9,"d":"5,741.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","10.5km以下",{"v":6167.1,"d":"6,167.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","11.5km以下",{"v":6733.5,"d":"6,733.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","12.5km以下",{"v":7158.7,"d":"7,158.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","14.0km以下",{"v":7586.4,"d":"7,586.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","1個","15.0km以下",{"v":8288.8,"d":"8,288.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","0.5km以下",{"v":1913.4,"d":"1,913.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","1.0km以下",{"v":1984,"d":"1,984.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","1.5km以下",{"v":2126,"d":"2,126.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","2.0km以下",{"v":2196.6,"d":"2,196.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","2.5km以下",{"v":2338.6,"d":"2,338.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","3.0km以下",{"v":2479.8,"d":"2,479.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","3.5km以下",{"v":2551.2,"d":"2,551.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","4.0km以下",{"v":2693.2,"d":"2,693.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","4.5km以下",{"v":2763.8,"d":"2,763.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","5.0km以下",{"v":2905,"d":"2,905.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","5.5km以下",{"v":3047,"d":"3,047.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","6.0km以下",{"v":3118.4,"d":"3,118.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","6.5km以下",{"v":3259.6,"d":"3,259.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","7.0km以下",{"v":3401.6,"d":"3,401.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","7.5km以下",{"v":3472.2,"d":"3,472.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","8.5km以下",{"v":3543.6,"d":"3,543.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","9.5km以下",{"v":3756.2,"d":"3,756.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","10.5km以下",{"v":3968,"d":"3,968.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","11.5km以下",{"v":4252,"d":"4,252.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","12.5km以下",{"v":4463.7,"d":"4,463.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","14.0km以下",{"v":4678.1,"d":"4,678.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","2個","15.0km以下",{"v":5031.8,"d":"5,031.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","0.5km以下",{"v":1865.8,"d":"1,865.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","1.0km以下",{"v":1913.4,"d":"1,913.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","1.5km以下",{"v":2007.8,"d":"2,007.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","2.0km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","2.5km以下",{"v":2149.8,"d":"2,149.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","3.0km以下",{"v":2244.2,"d":"2,244.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","3.5km以下",{"v":2291.8,"d":"2,291.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","4.0km以下",{"v":2386.2,"d":"2,386.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","4.5km以下",{"v":2433,"d":"2,433.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","5.0km以下",{"v":2528.2,"d":"2,528.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","5.5km以下",{"v":2622.6,"d":"2,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","6.0km以下",{"v":2669.4,"d":"2,669.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","6.5km以下",{"v":2763.8,"d":"2,763.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","7.0km以下",{"v":2858.2,"d":"2,858.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","7.5km以下",{"v":2905,"d":"2,905.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","8.5km以下",{"v":2952.6,"d":"2,952.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","9.5km以下",{"v":3094.6,"d":"3,094.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","10.5km以下",{"v":3235.8,"d":"3,235.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","11.5km以下",{"v":3424.6,"d":"3,424.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","12.5km以下",{"v":3567.4,"d":"3,567.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","14.0km以下",{"v":3708.6,"d":"3,708.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","3個","15.0km以下",{"v":3944.2,"d":"3,944.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","0.5km以下",{"v":1842.8,"d":"1,842.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","1.0km以下",{"v":1877.7,"d":"1,877.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","1.5km以下",{"v":1948.3,"d":"1,948.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","2.0km以下",{"v":1984,"d":"1,984.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","2.5km以下",{"v":2055.4,"d":"2,055.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","3.0km以下",{"v":2126,"d":"2,126.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","3.5km以下",{"v":2161.7,"d":"2,161.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","4.0km以下",{"v":2232.3,"d":"2,232.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","4.5km以下",{"v":2268,"d":"2,268.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","5.0km以下",{"v":2338.6,"d":"2,338.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","5.5km以下",{"v":2410,"d":"2,410.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","6.0km以下",{"v":2444.9,"d":"2,444.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","6.5km以下",{"v":2516.3,"d":"2,516.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","7.0km以下",{"v":2586.1,"d":"2,586.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","7.5km以下",{"v":2622.6,"d":"2,622.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","8.5km以下",{"v":2657.5,"d":"2,657.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","9.5km以下",{"v":2763.8,"d":"2,763.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","10.5km以下",{"v":2870.1,"d":"2,870.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","11.5km以下",{"v":3011.3,"d":"3,011.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","12.5km以下",{"v":3118.4,"d":"3,118.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","14.0km以下",{"v":3224.7,"d":"3,224.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･荷卸","4個","15.0km以下",{"v":3401.6,"d":"3,401.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","0.5km以下",{"v":2240,"d":"2,240.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","1.0km以下",{"v":2381.1,"d":"2,381.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","1.5km以下",{"v":2665.2,"d":"2,665.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","2.0km以下",{"v":2806.3,"d":"2,806.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","2.5km以下",{"v":3090.4,"d":"3,090.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","3.0km以下",{"v":3373.5,"d":"3,373.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","3.5km以下",{"v":3515.6,"d":"3,515.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","4.0km以下",{"v":3797.9,"d":"3,797.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","4.5km以下",{"v":3940.8,"d":"3,940.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","5.0km以下",{"v":4224.8,"d":"4,224.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","5.5km以下",{"v":4506.3,"d":"4,506.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","6.0km以下",{"v":4649.1,"d":"4,649.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","6.5km以下",{"v":4932.3,"d":"4,932.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","7.0km以下",{"v":5217.2,"d":"5,217.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","7.5km以下",{"v":5358.4,"d":"5,358.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","8.5km以下",{"v":5500.4,"d":"5,500.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","9.5km以下",{"v":5926.4,"d":"5,926.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","10.5km以下",{"v":6350.8,"d":"6,350.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","11.5km以下",{"v":6913.8,"d":"6,913.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","12.5km以下",{"v":7344.1,"d":"7,344.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","14.0km以下",{"v":7765.9,"d":"7,765.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","15.0km以下",{"v":8478.5,"d":"8,478.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","0.5km以下",{"v":2097.9,"d":"2,097.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","1.0km以下",{"v":2168.5,"d":"2,168.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","1.5km以下",{"v":2310.5,"d":"2,310.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","2.0km以下",{"v":2381.1,"d":"2,381.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","2.5km以下",{"v":2522.3,"d":"2,522.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","3.0km以下",{"v":2665.2,"d":"2,665.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","3.5km以下",{"v":2734.9,"d":"2,734.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","4.0km以下",{"v":2876.9,"d":"2,876.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","4.5km以下",{"v":2947.5,"d":"2,947.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","5.0km以下",{"v":3090.4,"d":"3,090.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","5.5km以下",{"v":3230.7,"d":"3,230.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","6.0km以下",{"v":3302.1,"d":"3,302.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","6.5km以下",{"v":3444.1,"d":"3,444.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","7.0km以下",{"v":3585.3,"d":"3,585.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","7.5km以下",{"v":3655.9,"d":"3,655.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","8.5km以下",{"v":3728.2,"d":"3,728.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","9.5km以下",{"v":3940.8,"d":"3,940.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","10.5km以下",{"v":4152.5,"d":"4,152.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","11.5km以下",{"v":4435.7,"d":"4,435.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","12.5km以下",{"v":4649.1,"d":"4,649.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","14.0km以下",{"v":4862.6,"d":"4,862.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","15.0km以下",{"v":5217.2,"d":"5,217.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","0.5km以下",{"v":2050.3,"d":"2,050.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","1.0km以下",{"v":2097.9,"d":"2,097.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","1.5km以下",{"v":2192.3,"d":"2,192.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","2.0km以下",{"v":2240,"d":"2,240.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","2.5km以下",{"v":2333.5,"d":"2,333.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","3.0km以下",{"v":2428.7,"d":"2,428.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","3.5km以下",{"v":2475.5,"d":"2,475.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","4.0km以下",{"v":2569.9,"d":"2,569.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","4.5km以下",{"v":2617.5,"d":"2,617.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","5.0km以下",{"v":2711.9,"d":"2,711.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","5.5km以下",{"v":2806.3,"d":"2,806.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","6.0km以下",{"v":2853.9,"d":"2,853.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","6.5km以下",{"v":2947.5,"d":"2,947.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","7.0km以下",{"v":3042.7,"d":"3,042.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","7.5km以下",{"v":3090.4,"d":"3,090.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","8.5km以下",{"v":3137.1,"d":"3,137.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","9.5km以下",{"v":3278.3,"d":"3,278.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","10.5km以下",{"v":3421.2,"d":"3,421.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","11.5km以下",{"v":3609.1,"d":"3,609.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","12.5km以下",{"v":3751.1,"d":"3,751.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","14.0km以下",{"v":3894,"d":"3,894.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","3個","15.0km以下",{"v":4130.4,"d":"4,130.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","0.5km以下",{"v":2026.5,"d":"2,026.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","1.0km以下",{"v":2062.2,"d":"2,062.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","1.5km以下",{"v":2132.8,"d":"2,132.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","2.0km以下",{"v":2168.5,"d":"2,168.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","2.5km以下",{"v":2240,"d":"2,240.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","3.0km以下",{"v":2310.5,"d":"2,310.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","3.5km以下",{"v":2346.3,"d":"2,346.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","4.0km以下",{"v":2416.8,"d":"2,416.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","4.5km以下",{"v":2452.6,"d":"2,452.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","5.0km以下",{"v":2522.3,"d":"2,522.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","5.5km以下",{"v":2593.7,"d":"2,593.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","6.0km以下",{"v":2628.6,"d":"2,628.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","6.5km以下",{"v":2700,"d":"2,700.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","7.0km以下",{"v":2770.6,"d":"2,770.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","7.5km以下",{"v":2806.3,"d":"2,806.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","8.5km以下",{"v":2841.2,"d":"2,841.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","9.5km以下",{"v":2947.5,"d":"2,947.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","10.5km以下",{"v":3054.6,"d":"3,054.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","11.5km以下",{"v":3195.8,"d":"3,195.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","12.5km以下",{"v":3302.1,"d":"3,302.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","14.0km以下",{"v":3408.4,"d":"3,408.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(乱積)","4個","15.0km以下",{"v":3585.3,"d":"3,585.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","0.5km以下",{"v":2707.7,"d":"2,707.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","1.0km以下",{"v":2848.8,"d":"2,848.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","1.5km以下",{"v":3132,"d":"3,132.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","2.0km以下",{"v":3274.9,"d":"3,274.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","2.5km以下",{"v":3558.1,"d":"3,558.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","3.0km以下",{"v":3841.3,"d":"3,841.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","3.5km以下",{"v":3983.3,"d":"3,983.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","4.0km以下",{"v":4267.3,"d":"4,267.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","4.5km以下",{"v":4408.5,"d":"4,408.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","5.0km以下",{"v":4690.8,"d":"4,690.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","5.5km以下",{"v":4975.7,"d":"4,975.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","6.0km以下",{"v":5116.9,"d":"5,116.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","6.5km以下",{"v":5399.2,"d":"5,399.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","7.0km以下",{"v":5684.1,"d":"5,684.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","7.5km以下",{"v":5824.4,"d":"5,824.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","8.5km以下",{"v":5968.1,"d":"5,968.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","9.5km以下",{"v":6394.2,"d":"6,394.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","10.5km以下",{"v":6819.4,"d":"6,819.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","11.5km以下",{"v":7382.3,"d":"7,382.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","12.5km以下",{"v":7809.2,"d":"7,809.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","14.0km以下",{"v":8232.7,"d":"8,232.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","1個","15.0km以下",{"v":8942,"d":"8,942.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","0.5km以下",{"v":2565.7,"d":"2,565.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","1.0km以下",{"v":2636.2,"d":"2,636.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","1.5km以下",{"v":2778.3,"d":"2,778.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","2.0km以下",{"v":2848.8,"d":"2,848.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","2.5km以下",{"v":2990,"d":"2,990.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","3.0km以下",{"v":3132,"d":"3,132.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","3.5km以下",{"v":3202.6,"d":"3,202.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","4.0km以下",{"v":3345.5,"d":"3,345.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","4.5km以下",{"v":3415.2,"d":"3,415.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","5.0km以下",{"v":3558.1,"d":"3,558.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","5.5km以下",{"v":3699.2,"d":"3,699.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","6.0km以下",{"v":3769.8,"d":"3,769.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","6.5km以下",{"v":3911.8,"d":"3,911.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","7.0km以下",{"v":4053,"d":"4,053.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","7.5km以下",{"v":4124.4,"d":"4,124.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","8.5km以下",{"v":4195,"d":"4,195.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","9.5km以下",{"v":4408.5,"d":"4,408.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","10.5km以下",{"v":4621.9,"d":"4,621.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","11.5km以下",{"v":4904.3,"d":"4,904.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","12.5km以下",{"v":5116.9,"d":"5,116.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","14.0km以下",{"v":5328.6,"d":"5,328.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","2個","15.0km以下",{"v":5684.1,"d":"5,684.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","0.5km以下",{"v":2518,"d":"2,518.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","1.0km以下",{"v":2565.7,"d":"2,565.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","1.5km以下",{"v":2660.1,"d":"2,660.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","2.0km以下",{"v":2707.7,"d":"2,707.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","2.5km以下",{"v":2802.1,"d":"2,802.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","3.0km以下",{"v":2896.5,"d":"2,896.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","3.5km以下",{"v":2943.2,"d":"2,943.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","4.0km以下",{"v":3038.5,"d":"3,038.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","4.5km以下",{"v":3084.4,"d":"3,084.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","5.0km以下",{"v":3178.8,"d":"3,178.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","5.5km以下",{"v":3274.9,"d":"3,274.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","6.0km以下",{"v":3321.7,"d":"3,321.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","6.5km以下",{"v":3415.2,"d":"3,415.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","7.0km以下",{"v":3509.6,"d":"3,509.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","7.5km以下",{"v":3558.1,"d":"3,558.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","8.5km以下",{"v":3604.8,"d":"3,604.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","9.5km以下",{"v":3746,"d":"3,746.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","10.5km以下",{"v":3888,"d":"3,888.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","11.5km以下",{"v":4076.8,"d":"4,076.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","12.5km以下",{"v":4218,"d":"4,218.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","14.0km以下",{"v":4360.9,"d":"4,360.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","3個","15.0km以下",{"v":4596.4,"d":"4,596.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","0.5km以下",{"v":2494.2,"d":"2,494.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","1.0km以下",{"v":2529.9,"d":"2,529.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","1.5km以下",{"v":2600.5,"d":"2,600.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","2.0km以下",{"v":2636.2,"d":"2,636.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","2.5km以下",{"v":2707.7,"d":"2,707.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","3.0km以下",{"v":2778.3,"d":"2,778.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","3.5km以下",{"v":2813.1,"d":"2,813.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","4.0km以下",{"v":2884.6,"d":"2,884.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","4.5km以下",{"v":2919.4,"d":"2,919.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","5.0km以下",{"v":2990,"d":"2,990.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","5.5km以下",{"v":3061.4,"d":"3,061.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","6.0km以下",{"v":3097.2,"d":"3,097.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","6.5km以下",{"v":3166.9,"d":"3,166.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","7.0km以下",{"v":3238.3,"d":"3,238.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","7.5km以下",{"v":3274.9,"d":"3,274.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","8.5km以下",{"v":3308.9,"d":"3,308.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","9.5km以下",{"v":3415.2,"d":"3,415.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","10.5km以下",{"v":3523.2,"d":"3,523.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","11.5km以下",{"v":3663.5,"d":"3,663.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","12.5km以下",{"v":3769.8,"d":"3,769.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","14.0km以下",{"v":3876.1,"d":"3,876.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["2.5tを超え5.5t以下","積込み･据付け(層積)","4個","15.0km以下",{"v":4053,"d":"4,053.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","0.5km以下",{"v":2353.1,"d":"2,353.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","1.0km以下",{"v":2494.2,"d":"2,494.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","1.5km以下",{"v":2778.3,"d":"2,778.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","2.0km以下",{"v":2919.4,"d":"2,919.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","2.5km以下",{"v":3202.6,"d":"3,202.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","3.0km以下",{"v":3486.6,"d":"3,486.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","3.5km以下",{"v":3627.8,"d":"3,627.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","4.0km以下",{"v":3911.8,"d":"3,911.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","4.5km以下",{"v":4053,"d":"4,053.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","5.0km以下",{"v":4336.2,"d":"4,336.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","5.5km以下",{"v":4621.9,"d":"4,621.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","6.0km以下",{"v":4761.4,"d":"4,761.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","6.5km以下",{"v":5047.1,"d":"5,047.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","7.0km以下",{"v":5328.6,"d":"5,328.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","7.5km以下",{"v":5472.3,"d":"5,472.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","8.5km以下",{"v":5613.5,"d":"5,613.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","9.5km以下",{"v":6039.5,"d":"6,039.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","10.5km以下",{"v":6462.2,"d":"6,462.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","11.5km以下",{"v":7027.7,"d":"7,027.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","12.5km以下",{"v":7452.9,"d":"7,452.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","14.0km以下",{"v":7881.5,"d":"7,881.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","1個","15.0km以下",{"v":8589.9,"d":"8,589.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","0.5km以下",{"v":2211,"d":"2,211.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","1.0km以下",{"v":2281.6,"d":"2,281.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","1.5km以下",{"v":2423.6,"d":"2,423.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","2.0km以下",{"v":2494.2,"d":"2,494.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","2.5km以下",{"v":2636.2,"d":"2,636.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","3.0km以下",{"v":2778.3,"d":"2,778.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","3.5km以下",{"v":2848.8,"d":"2,848.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","4.0km以下",{"v":2990,"d":"2,990.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","4.5km以下",{"v":3061.4,"d":"3,061.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","5.0km以下",{"v":3202.6,"d":"3,202.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","5.5km以下",{"v":3345.5,"d":"3,345.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","6.0km以下",{"v":3415.2,"d":"3,415.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","6.5km以下",{"v":3558.1,"d":"3,558.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","7.0km以下",{"v":3699.2,"d":"3,699.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","7.5km以下",{"v":3769.8,"d":"3,769.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","8.5km以下",{"v":3841.3,"d":"3,841.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","9.5km以下",{"v":4053,"d":"4,053.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","10.5km以下",{"v":4267.3,"d":"4,267.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","11.5km以下",{"v":4549.6,"d":"4,549.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","12.5km以下",{"v":4761.4,"d":"4,761.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","14.0km以下",{"v":4975.7,"d":"4,975.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･荷卸","2個","15.0km以下",{"v":5328.6,"d":"5,328.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","0.5km以下",{"v":2636.2,"d":"2,636.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","1.0km以下",{"v":2778.3,"d":"2,778.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","1.5km以下",{"v":3061.4,"d":"3,061.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","2.0km以下",{"v":3202.6,"d":"3,202.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","2.5km以下",{"v":3486.6,"d":"3,486.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","3.0km以下",{"v":3769.8,"d":"3,769.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","3.5km以下",{"v":3911.8,"d":"3,911.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","4.0km以下",{"v":4195,"d":"4,195.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","4.5km以下",{"v":4336.2,"d":"4,336.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","5.0km以下",{"v":4621.9,"d":"4,621.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","5.5km以下",{"v":4904.3,"d":"4,904.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","6.0km以下",{"v":5047.1,"d":"5,047.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","6.5km以下",{"v":5328.6,"d":"5,328.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","7.0km以下",{"v":5613.5,"d":"5,613.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","7.5km以下",{"v":5753.8,"d":"5,753.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","8.5km以下",{"v":5897.5,"d":"5,897.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","9.5km以下",{"v":6322.7,"d":"6,322.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","10.5km以下",{"v":6743.7,"d":"6,743.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","11.5km以下",{"v":7311.7,"d":"7,311.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","12.5km以下",{"v":7737.8,"d":"7,737.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","14.0km以下",{"v":8161.3,"d":"8,161.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","1個","15.0km以下",{"v":8876.5,"d":"8,876.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","0.5km以下",{"v":2494.2,"d":"2,494.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","1.0km以下",{"v":2565.7,"d":"2,565.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","1.5km以下",{"v":2707.7,"d":"2,707.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","2.0km以下",{"v":2778.3,"d":"2,778.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","2.5km以下",{"v":2919.4,"d":"2,919.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","3.0km以下",{"v":3061.4,"d":"3,061.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","3.5km以下",{"v":3132,"d":"3,132.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","4.0km以下",{"v":3274.9,"d":"3,274.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","4.5km以下",{"v":3345.5,"d":"3,345.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","5.0km以下",{"v":3486.6,"d":"3,486.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","5.5km以下",{"v":3627.8,"d":"3,627.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","6.0km以下",{"v":3699.2,"d":"3,699.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","6.5km以下",{"v":3841.3,"d":"3,841.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","7.0km以下",{"v":3983.3,"d":"3,983.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","7.5km以下",{"v":4053,"d":"4,053.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","8.5km以下",{"v":4124.4,"d":"4,124.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","9.5km以下",{"v":4336.2,"d":"4,336.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","10.5km以下",{"v":4549.6,"d":"4,549.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","11.5km以下",{"v":4832,"d":"4,832.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","12.5km以下",{"v":5047.1,"d":"5,047.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","14.0km以下",{"v":5258.9,"d":"5,258.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(乱積)","2個","15.0km以下",{"v":5613.5,"d":"5,613.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","0.5km以下",{"v":3047,"d":"3,047.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","1.0km以下",{"v":3189,"d":"3,189.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","1.5km以下",{"v":3472.2,"d":"3,472.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","2.0km以下",{"v":3614.2,"d":"3,614.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","2.5km以下",{"v":3897.4,"d":"3,897.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","3.0km以下",{"v":4180.6,"d":"4,180.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","3.5km以下",{"v":4323.4,"d":"4,323.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","4.0km以下",{"v":4606.6,"d":"4,606.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","4.5km以下",{"v":4747.8,"d":"4,747.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","5.0km以下",{"v":5031.8,"d":"5,031.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","5.5km以下",{"v":5315,"d":"5,315.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","6.0km以下",{"v":5457.9,"d":"5,457.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","6.5km以下",{"v":5741.9,"d":"5,741.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","7.0km以下",{"v":6022.5,"d":"6,022.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","7.5km以下",{"v":6167.1,"d":"6,167.1"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","8.5km以下",{"v":6308.3,"d":"6,308.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","9.5km以下",{"v":6733.5,"d":"6,733.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","10.5km以下",{"v":7158.7,"d":"7,158.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","11.5km以下",{"v":7724.2,"d":"7,724.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","12.5km以下",{"v":8153.6,"d":"8,153.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","14.0km以下",{"v":8572.9,"d":"8,572.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","1個","15.0km以下",{"v":9283.8,"d":"9,283.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","0.5km以下",{"v":2905,"d":"2,905.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","1.0km以下",{"v":2976.4,"d":"2,976.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","1.5km以下",{"v":3118.4,"d":"3,118.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","2.0km以下",{"v":3189,"d":"3,189.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","2.5km以下",{"v":3331,"d":"3,331.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","3.0km以下",{"v":3472.2,"d":"3,472.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","3.5km以下",{"v":3543.6,"d":"3,543.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","4.0km以下",{"v":3684.8,"d":"3,684.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","4.5km以下",{"v":3756.2,"d":"3,756.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","5.0km以下",{"v":3897.4,"d":"3,897.4"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","5.5km以下",{"v":4040.3,"d":"4,040.3"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","6.0km以下",{"v":4110,"d":"4,110.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","6.5km以下",{"v":4252,"d":"4,252.0"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","7.0km以下",{"v":4394.9,"d":"4,394.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","7.5km以下",{"v":4463.7,"d":"4,463.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","8.5km以下",{"v":4535.2,"d":"4,535.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","9.5km以下",{"v":4747.8,"d":"4,747.8"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","10.5km以下",{"v":4961.2,"d":"4,961.2"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","11.5km以下",{"v":5242.7,"d":"5,242.7"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","12.5km以下",{"v":5457.9,"d":"5,457.9"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","14.0km以下",{"v":5669.6,"d":"5,669.6"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["5.5tを超え11.0t以下","積込み･据付け(層積)","2個","15.0km以下",{"v":6022.5,"d":"6,022.5"},44.93,44.93,"-","-",38.85,38.85,"-","-","-",16.22,16.22,"-","-","-","-","トラック［普通型］　10～11t積","","-","","-","","運転手（一般）","-","-","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"073","index":74,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.073【　捨石　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["最大作業半径",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["9m以下",{"v":1200.7,"d":"1,200.7"},28.29,28.29,"-","-",58.61,31.12,14.59,{"v":12.9,"d":"12.90"},"-",{"v":13.1,"d":"13.10"},{"v":13.1,"d":"13.10"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["9mを超え24m以下",{"v":1609.4,"d":"1,609.4"},39.15,21.94,17.21,"-",{"v":52.879999999999995,"d":"52.88"},{"v":18.970000000000002,"d":"18.97"},14.83,10.02,8.08,7.97,7.97,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"074","index":75,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.074【　表面均し　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":1708.1,"d":"1,708.1"},23.55,23.55,"-","-",65.55,{"v":26.790000000000003,"d":"26.79"},25.88,12.88,"-",{"v":10.9,"d":"10.90"},{"v":10.9,"d":"10.90"},"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"075","index":76,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.075【　多自然型護岸工（木杭打工）　】"]
["＜　積算単位：本　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":3791.5,"d":"3,791.5"},12.87,8.46,4.16,"-",51.37,23.14,14.09,13.14,"-",35.76,32.44,3.26,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）","","大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"076","index":77,"n_rows":50,"n_cols":35,"rows_kept":50,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.076【　遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形管）】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","管径","規格",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["据付","200mm","外圧管1種",{"v":10726,"d":"10,726"},4.17,3.73,"-","-",{"v":51.589999999999996,"d":"51.59"},21.36,10.77,8.67,5.27,44.24,41.48,2.47,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","250mm","外圧管1種",{"v":11526,"d":"11,526"},3.88,3.47,"-","-",47.96,19.83,10.02,8.06,4.91,{"v":48.160000000000004,"d":"48.16"},{"v":45.6,"d":"45.60"},2.29,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","300mm","外圧管1種",{"v":12526,"d":"12,526"},3.57,3.19,"-","-",44.13,18.25,9.22,7.42,4.51,{"v":52.3,"d":"52.30"},49.94,2.11,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","350mm","外圧管1種",{"v":13726,"d":"13,726"},3.26,2.91,"-","-",40.27,16.65,8.42,6.77,4.12,56.47,54.31,1.93,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","400mm","外圧管1種",{"v":16276,"d":"16,276"},3.46,3.07,"-","-",39.79,17.16,8.87,5.71,3.47,56.75,54.46,2.03,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","450mm","外圧管1種",{"v":18039,"d":"18,039"},3.13,2.77,"-","-",{"v":35.9,"d":"35.90"},15.48,8.01,5.15,3.13,60.97,58.91,1.83,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","500mm","外圧管1種",{"v":20253,"d":"20,253"},2.79,2.47,"-","-",31.98,13.79,7.13,4.59,2.79,65.23,63.39,1.63,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","600mm","外圧管1種",{"v":25665,"d":"25,665"},{"v":2.2,"d":"2.20"},1.95,"-","-",25.23,10.88,5.63,3.62,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":72.57000000000001,"d":"72.57"},71.12,1.29,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","700mm","外圧管1種",{"v":34728,"d":"34,728"},2.03,1.72,"-","-",{"v":26.1,"d":"26.10"},10.23,4.99,4.46,2.44,{"v":71.86999999999999,"d":"71.87"},70.53,1.14,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","800mm","外圧管1種",{"v":41698,"d":"41,698"},1.69,1.44,"-","-",21.72,8.52,4.15,3.71,2.03,76.59,75.47,0.95,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","900mm","外圧管1種",{"v":50882,"d":"50,882"},1.39,1.18,"-","-",{"v":17.8,"d":"17.80"},6.98,{"v":3.4,"d":"3.40"},3.04,1.66,80.81,79.89,0.78,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","1000mm","外圧管1種",{"v":59451,"d":"59,451"},1.19,1.01,"-","-",15.23,5.98,2.91,{"v":2.6,"d":"2.60"},1.42,83.58,{"v":82.8,"d":"82.80"},0.66,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","1100mm","外圧管1種",{"v":70497,"d":"70,497"},3.89,3.09,"-","-",13.49,6.48,2.63,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-",82.62,82.62,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["据付","1200mm","外圧管1種",{"v":81567,"d":"81,567"},3.36,2.67,"-","-",11.67,{"v":5.6,"d":"5.60"},2.28,1.38,"-",84.97,84.97,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["据付","1350mm","外圧管1種",{"v":97557,"d":"97,557"},2.81,2.23,"-","-",9.75,4.68,{"v":1.9,"d":"1.90"},1.16,"-",87.44,87.44,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["撤去","200mm","-",{"v":3137.9,"d":"3,137.9"},7.14,6.38,"-","-",88.14,36.47,18.41,14.81,9.01,4.72,4.22,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","250mm","-",{"v":3137.9,"d":"3,137.9"},7.14,6.38,"-","-",88.14,36.47,18.41,14.81,9.01,4.72,4.22,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","300mm","-",{"v":3137.9,"d":"3,137.9"},7.14,6.38,"-","-",88.14,36.47,18.41,14.81,9.01,4.72,4.22,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","350mm","-",{"v":3137.9,"d":"3,137.9"},7.14,6.38,"-","-",88.14,36.47,18.41,14.81,9.01,4.72,4.22,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","400mm","-",{"v":3710.2,"d":"3,710.2"},7.61,6.74,"-","-",{"v":87.35000000000001,"d":"87.35"},37.69,19.47,12.53,7.62,5.04,4.46,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","450mm","-",{"v":3710.2,"d":"3,710.2"},7.61,6.74,"-","-",{"v":87.35000000000001,"d":"87.35"},37.69,19.47,12.53,7.62,5.04,4.46,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","500mm","-",{"v":3710.2,"d":"3,710.2"},7.61,6.74,"-","-",{"v":87.35000000000001,"d":"87.35"},37.69,19.47,12.53,7.62,5.04,4.46,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","600mm","-",{"v":3710.2,"d":"3,710.2"},7.61,6.74,"-","-",{"v":87.35000000000001,"d":"87.35"},37.69,19.47,12.53,7.62,5.04,4.46,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","700mm","-",{"v":5125.4,"d":"5,125.4"},{"v":6.9,"d":"6.90"},5.85,"-","-",88.54,34.73,16.91,15.12,8.28,4.56,3.87,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","800mm","-",{"v":5125.4,"d":"5,125.4"},{"v":6.9,"d":"6.90"},5.85,"-","-",88.54,34.73,16.91,15.12,8.28,4.56,3.87,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","900mm","-",{"v":5125.4,"d":"5,125.4"},{"v":6.9,"d":"6.90"},5.85,"-","-",88.54,34.73,16.91,15.12,8.28,4.56,3.87,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","1000mm","-",{"v":5125.4,"d":"5,125.4"},{"v":6.9,"d":"6.90"},5.85,"-","-",88.54,34.73,16.91,15.12,8.28,4.56,3.87,"-","-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","1100mm","-",{"v":6138.7,"d":"6,138.7"},22.36,17.75,"-","-",77.64,{"v":37.269999999999996,"d":"37.27"},15.14,9.22,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1200mm","-",{"v":6138.7,"d":"6,138.7"},22.36,17.75,"-","-",77.64,{"v":37.269999999999996,"d":"37.27"},15.14,9.22,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","1350mm","-",{"v":6138.7,"d":"6,138.7"},22.36,17.75,"-","-",77.64,{"v":37.269999999999996,"d":"37.27"},15.14,9.22,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","200mm","外圧管1種",{"v":13864,"d":"13,864"},4.84,4.33,"-","-",59.87,24.78,{"v":12.5,"d":"12.50"},10.06,6.12,35.29,32.09,2.86,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","250mm","外圧管1種",{"v":14664,"d":"14,664"},4.58,4.09,"-","-",{"v":56.589999999999996,"d":"56.59"},{"v":23.419999999999998,"d":"23.42"},11.82,9.51,5.78,38.83,{"v":35.8,"d":"35.80"},2.71,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","300mm","外圧管1種",{"v":15664,"d":"15,664"},4.29,3.83,"-","-",{"v":52.980000000000004,"d":"52.98"},21.92,11.07,{"v":8.9,"d":"8.90"},5.42,42.73,{"v":39.9,"d":"39.90"},2.53,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","350mm","外圧管1種",{"v":16864,"d":"16,864"},3.98,3.56,"-","-",49.22,{"v":20.369999999999997,"d":"20.37"},10.28,8.27,5.03,{"v":46.8,"d":"46.80"},44.17,2.35,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","400mm","外圧管1種",{"v":19987,"d":"19,987"},4.23,3.75,"-","-",48.67,21.03,10.84,6.97,4.24,{"v":47.1,"d":"47.10"},{"v":44.3,"d":"44.30"},2.48,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","450mm","外圧管1種",{"v":21750,"d":"21,750"},3.89,3.45,"-","-",44.67,19.26,9.96,6.41,{"v":3.9,"d":"3.90"},51.44,48.87,2.28,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","500mm","外圧管1種",{"v":23964,"d":"23,964"},3.53,3.13,"-","-",40.54,17.48,9.04,5.82,3.54,55.93,{"v":53.599999999999994,"d":"53.60"},2.07,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","600mm","外圧管1種",{"v":29376,"d":"29,376"},2.88,2.55,"-","-",33.06,14.26,7.37,4.74,2.89,64.06,{"v":62.160000000000004,"d":"62.16"},1.69,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","700mm","外圧管1種",{"v":39853,"d":"39,853"},2.66,2.26,"-","-",34.12,13.38,6.52,5.83,3.19,63.22,61.47,1.49,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","800mm","外圧管1種",{"v":46823,"d":"46,823"},2.26,1.92,"-","-",29.04,11.39,5.55,4.96,2.71,{"v":68.7,"d":"68.70"},67.21,1.27,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","900mm","外圧管1種",{"v":56007,"d":"56,007"},1.88,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-",24.28,9.52,4.64,4.15,2.27,73.84,72.59,1.06,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1000mm","外圧管1種",{"v":64576,"d":"64,576"},1.64,1.39,"-","-",21.06,8.26,4.02,{"v":3.6,"d":"3.60"},1.97,{"v":77.30000000000001,"d":"77.30"},{"v":76.22000000000001,"d":"76.22"},0.92,"-","-","-","バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1100mm","外圧管1種",{"v":76636,"d":"76,636"},5.36,4.26,"-","-",18.63,8.94,3.64,2.21,"-",{"v":76.00999999999999,"d":"76.01"},{"v":76.00999999999999,"d":"76.01"},"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1200mm","外圧管1種",{"v":87706,"d":"87,706"},4.68,3.72,"-","-",16.28,7.81,3.18,1.93,"-",79.04,79.04,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","1350mm","外圧管1種",{"v":103700,"d":"103,700"},3.96,3.15,"-","-",13.77,6.61,2.69,1.63,"-",82.27,82.27,"-","-","-","-","ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"077","index":78,"n_rows":12,"n_cols":37,"rows_kept":12,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.077【　安定処理　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["使用機種","施工箇所","混合深さ","固化材100m2当り使用量","混合回数",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ","-","0.6m以下","実数入力","1回",{"v":1625,"d":"1,625.0"},18.78,16.94,0.74,0.58,16.51,9.67,4.25,2.59,"-",64.71,62.72,1.99,"-","-","-","スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m","","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級","*","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]
["ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ","-","0.6m以下","実数入力","2回",{"v":1713.9,"d":"1,713.9"},20.43,18.43,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.64,17.94,10.52,{"v":4.6,"d":"4.60"},2.82,"-",61.63,59.46,2.17,"-","-","-","スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m","","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級","*","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]
["ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ","-","0.6mを超え1m以下","実数入力","1回",{"v":1742.8,"d":"1,742.8"},24.27,22.56,0.69,0.54,15.39,9.02,3.96,2.41,"-",{"v":60.339999999999996,"d":"60.34"},58.48,1.86,"-","-","-","スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m","","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級","*","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]
["ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ","-","0.6mを超え1m以下","実数入力","2回",{"v":1849,"d":"1,849.0"},26.24,24.39,0.74,0.59,16.63,9.75,4.27,2.61,"-",57.13,55.12,2.01,"-","-","-","スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m","","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t","*","ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級","*","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]
["ﾊﾞｯｸﾎｳ","路床","1m以下","実数入力","-",{"v":2237.4,"d":"2,237.4"},7.03,2.93,2.34,1.76,44.27,22.78,13.35,8.14,"-",{"v":48.7,"d":"48.70"},{"v":45.550000000000004,"d":"45.55"},3.15,"-","-","-","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量8～20t","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ ","*","運転手（特殊）","普通作業員","土木一般世話役","-","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]
["ﾊﾞｯｸﾎｳ","構造物基礎","1m以下","実数入力","-",{"v":2202,"d":"2,202.0"},6.13,5.49,0.64,"-",42.59,11.62,10.84,10.61,9.52,51.28,46.29,4.99,"-","-","-","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］ 質量0.6～0.7t","*","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]
["ﾊﾞｯｸﾎｳ","構造物基礎","1mを超え2m以下","実数入力","-",{"v":2954.2,"d":"2,954.2"},7.48,{"v":6.7,"d":"6.70"},0.78,"-",51.97,{"v":14.209999999999999,"d":"14.21"},13.21,12.94,11.61,40.55,34.47,6.08,"-","-","-","ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t","*","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］ 質量0.6～0.7t","*","-","","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","セメント系固化材　特殊土用・フレコン・１ｔパック","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]固化材5.25t/100m2"]

{"sheet":"078","index":79,"n_rows":18,"n_cols":35,"rows_kept":18,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.078【　不陸整正　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["補足材料の有無","補足材料平均厚さ","補足材料",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["無し","-","-",174.53,21.58,17.28,2.16,2.14,71.86,35.31,14.55,11.35,10.65,6.56,6.56,"-","-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["有り","1mm以上6mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",179.87,20.95,16.77,{"v":2.1,"d":"2.10"},2.08,69.72,34.25,14.12,11.01,10.34,9.33,6.37,2.96,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["有り","6mm以上11mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",187.49,20.08,16.08,2.01,1.99,{"v":66.89999999999999,"d":"66.90"},{"v":32.879999999999995,"d":"32.88"},13.54,10.56,9.92,13.02,6.91,6.11,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","11mm以上16mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",195.11,19.32,15.46,1.94,1.92,{"v":64.27000000000001,"d":"64.27"},31.58,13.01,10.15,9.53,16.41,10.54,5.87,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","16mm以上22mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",203.49,18.52,14.82,1.86,1.84,61.63,30.28,12.48,9.73,9.14,19.85,14.22,5.63,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","22mm以上28mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",212.63,17.72,14.18,1.78,1.76,58.98,28.99,11.94,9.31,8.74,{"v":23.3,"d":"23.30"},17.91,5.39,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","28mm以上34mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",221.77,16.98,{"v":13.6,"d":"13.60"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.68,{"v":56.559999999999995,"d":"56.56"},{"v":27.8,"d":"27.80"},11.45,8.93,8.38,26.46,{"v":21.3,"d":"21.30"},5.16,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","34mm以上40mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",230.92,16.31,13.06,1.63,1.62,54.32,{"v":26.709999999999997,"d":"26.71"},10.99,8.57,8.05,29.37,24.41,4.96,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","40mm以上46mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",240.06,15.69,12.56,1.57,1.56,52.25,25.68,10.58,8.25,7.74,32.06,27.29,4.77,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","46mm以上53mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",249.97,15.06,12.06,1.51,1.49,50.18,24.66,10.16,7.92,7.44,34.76,30.18,4.58,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","53mm以上60mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",260.64,14.45,11.57,1.45,1.43,{"v":48.129999999999995,"d":"48.13"},23.66,9.74,{"v":7.6,"d":"7.60"},7.13,37.42,33.03,4.39,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","60mm以上68mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",272.07,13.84,11.08,1.39,1.37,{"v":46.1,"d":"46.10"},22.66,9.33,7.28,6.83,40.06,35.85,4.21,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り","68mm以上75mm未満","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":283.5,"d":"283.50"},13.29,10.64,1.33,1.32,44.24,21.75,8.95,6.98,6.56,42.47,38.43,4.04,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"079","index":80,"n_rows":11,"n_cols":35,"rows_kept":11,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.079【　下層路盤（車道・路肩部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["全仕上り厚","施工区分","材料",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["実数入力","1層施工","ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40",{"v":1289.3,"d":"1,289.3"},5.72,3.95,0.49,0.49,18.33,8.06,2.95,2.63,2.16,75.95,{"v":74.21000000000001,"d":"74.21"},{"v":1.5,"d":"1.50"},"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","クラッシャラン　Ｃ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　150mm"]
["実数入力","2層施工","ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40",{"v":2261.7,"d":"2,261.7"},6.54,4.52,0.56,0.56,20.94,9.23,3.36,{"v":3,"d":"3.00"},2.46,72.52,70.53,1.72,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","クラッシャラン　Ｃ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　250mm"]
["実数入力","3層施工","ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40",{"v":4188.6,"d":"4,188.6"},5.29,3.66,0.45,0.45,16.95,7.47,2.72,2.43,1.99,{"v":77.75999999999999,"d":"77.76"},{"v":76.14999999999999,"d":"76.15"},1.39,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","クラッシャラン　Ｃ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　500mm"]
["実数入力","4層施工","ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40",{"v":5479.7,"d":"5,479.7"},5.39,3.73,0.46,0.46,17.28,7.62,2.78,2.47,2.03,77.33,75.69,1.42,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","クラッシャラン　Ｃ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　650mm"]
["実数入力","5層施工","ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40",{"v":7087.8,"d":"7,087.8"},5.21,{"v":3.6,"d":"3.60"},0.45,0.44,16.69,7.36,2.68,2.39,1.96,{"v":78.1,"d":"78.10"},76.52,1.37,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","クラッシャラン　Ｃ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　850mm"]
["実数入力","6層施工","ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40",{"v":9016.5,"d":"9,016.5"},4.92,{"v":3.4,"d":"3.40"},0.42,0.42,15.75,6.95,2.53,2.25,1.85,79.33,{"v":77.83999999999999,"d":"77.84"},1.29,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","クラッシャラン　Ｃ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　1100mm"]

{"sheet":"080","index":81,"n_rows":8,"n_cols":35,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.080【　下層路盤（歩道部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["全仕上り厚","施工区分","材料",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["実数入力","1層施工","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",857.31,{"v":5,"d":"5.00"},2.99,1.78,"-",{"v":75.14999999999999,"d":"75.15"},27.03,15.84,{"v":15.7,"d":"15.70"},13.01,19.85,17.77,1.99,"-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.09m3（平積0.07m3）","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　100mm"]
["実数入力","2層施工","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":1790.8,"d":"1,790.8"},4.78,2.86,{"v":1.7,"d":"1.70"},"-",71.95,25.87,15.17,15.03,12.46,23.27,21.27,1.91,"-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.09m3（平積0.07m3）","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　250mm"]
["実数入力","3層施工","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40",{"v":2876.7,"d":"2,876.7"},4.47,2.67,1.59,"-",67.19,24.18,14.16,14.03,11.63,28.34,26.48,1.78,"-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.09m3（平積0.07m3）","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　500mm"]

{"sheet":"081","index":82,"n_rows":16,"n_cols":38,"rows_kept":16,"merged":[[2,0,2,5],[2,6,4,6],[2,7,2,21],[2,22,2,36],[2,37,4,37],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,20],[3,21,4,21],[3,22,3,27],[3,28,3,31],[3,32,3,35],[3,36,4,36],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27]]}
["No.081【　上層路盤（車道・路肩部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":5},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["材料","平均幅員","1層当り平均仕上り厚","全仕上り厚","施工区分","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":8},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["瀝青安定処理材(40)","1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","-","-","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2755.3,"d":"2,755.3"},0.45,0.25,0.14,"-",46.54,20.54,14.74,{"v":4.5,"d":"4.50"},"-",53.01,51.17,{"v":1.6,"d":"1.60"},0.17,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["瀝青安定処理材(40)","1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","-","-","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2840.8,"d":"2,840.8"},0.44,0.24,0.14,"-",45.14,19.92,{"v":14.3,"d":"14.30"},4.36,"-",54.42,49.63,4.56,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["瀝青安定処理材(40)","1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)","実数入力","-","-","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3830.9,"d":"3,830.9"},0.35,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.11,"-",39.46,19.27,11.53,3.52,"-",60.19,58.86,1.15,0.13,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　80mm"]
["瀝青安定処理材(40)","1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)","実数入力","-","-","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3916.3,"d":"3,916.3"},0.34,0.19,0.11,"-",38.59,18.85,11.27,3.44,"-",61.07,{"v":57.580000000000005,"d":"57.58"},3.31,0.13,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　80mm"]
["瀝青安定処理材(40)","1.4m以上3.0m以下","実数入力","-","-","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2621.7,"d":"2,621.7"},1.18,0.76,0.15,0.14,10.92,3.73,2.54,2.49,0.91,{"v":87.9,"d":"87.90"},{"v":85.99000000000001,"d":"85.99"},1.68,0.21,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　80mm"]
["瀝青安定処理材(40)","1.4m以上3.0m以下","実数入力","-","-","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2707.2,"d":"2,707.2"},1.14,0.73,0.15,0.13,10.57,3.61,2.46,2.41,0.88,88.29,83.28,4.79,{"v":0.2,"d":"0.20"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　80mm"]
["瀝青安定処理材(40)","3.0m超","実数入力","-","-","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2517.7,"d":"2,517.7"},0.99,0.63,{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0.1,"d":"0.10"},7.31,2.63,1.48,1.46,0.52,{"v":91.7,"d":"91.70"},89.53,1.75,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　80mm"]
["瀝青安定処理材(40)","3.0m超","実数入力","-","-","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2603.2,"d":"2,603.2"},0.95,0.61,0.09,0.09,7.07,2.54,1.43,1.41,0.51,91.98,{"v":86.60000000000001,"d":"86.60"},4.98,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　80mm"]
["再生粒度調整砕石 RM-40","-","-","実数入力","1層施工","-",637.83,11.57,7.99,{"v":1,"d":"1.00"},0.99,37.08,16.31,5.97,5.32,4.37,51.35,47.84,3.03,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　150mm"]
["再生粒度調整砕石 RM-40","-","-","実数入力","2層施工","-",{"v":1074.3,"d":"1,074.3"},{"v":13.8,"d":"13.80"},9.53,1.19,1.18,44.18,{"v":19.5,"d":"19.50"},7.09,6.32,5.19,42.02,37.83,3.62,"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　200mm"]
["再生粒度調整砕石 RM-40","-","-","実数入力","3層施工","-",{"v":1712.1,"d":"1,712.1"},12.97,8.95,1.12,1.11,{"v":41.5,"d":"41.50"},18.28,6.67,5.95,4.88,45.53,41.59,{"v":3.4,"d":"3.40"},"-","-","-","モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m","","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t","*","運転手（特殊）","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　350mm"]

{"sheet":"082","index":83,"n_rows":8,"n_cols":35,"rows_kept":8,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.082【　上層路盤（歩道部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["全仕上り厚","施工区分","材料",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["実数入力","1層施工","再生粒度調整砕石 RM-30",920.81,4.66,2.78,1.66,"-",{"v":69.96000000000001,"d":"69.96"},25.16,14.75,14.61,12.11,25.38,23.44,1.85,"-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.09m3（平積0.07m3）","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　100mm"]
["実数入力","2層施工","再生粒度調整砕石 RM-30",{"v":1949.6,"d":"1,949.6"},{"v":4.4,"d":"4.40"},2.63,1.56,"-",66.09,23.77,13.93,13.81,11.44,29.51,27.68,1.75,"-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.09m3（平積0.07m3）","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　250mm"]
["実数入力","3層施工","再生粒度調整砕石 RM-30",{"v":2870.4,"d":"2,870.4"},4.48,2.68,1.59,"-",{"v":67.33999999999999,"d":"67.34"},24.23,14.19,14.06,11.66,28.18,26.32,1.78,"-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.09m3（平積0.07m3）","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","運転手（特殊）","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]全仕上り厚　350mm"]

{"sheet":"083","index":84,"n_rows":145,"n_cols":36,"rows_kept":145,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.083【　基層（車道・路肩部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["平均幅員","1層当り平均仕上り厚","材料","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2529,"d":"2,529.0"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.15,"-",50.75,{"v":22.419999999999998,"d":"22.42"},16.06,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-",48.75,46.73,1.75,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2614.5,"d":"2,614.5"},0.49,0.27,0.15,"-",49.04,21.64,15.54,4.74,"-",50.47,{"v":45.260000000000005,"d":"45.26"},4.96,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2362.2,"d":"2,362.2"},0.48,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.16,"-",49.18,23.96,{"v":17.2,"d":"17.20"},5.24,"-",50.34,50.09,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2799.1,"d":"2,799.1"},0.45,0.25,0.14,"-",{"v":45.8,"d":"45.80"},20.22,14.51,4.42,"-",53.75,51.94,1.58,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2884.6,"d":"2,884.6"},0.43,0.24,0.13,"-",44.45,19.62,14.08,4.29,"-",55.12,{"v":50.4,"d":"50.40"},4.49,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2632.3,"d":"2,632.3"},0.43,0.26,0.15,"-",44.13,{"v":21.5,"d":"21.50"},15.43,4.71,"-",{"v":55.440000000000005,"d":"55.44"},55.21,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2540.7,"d":"2,540.7"},0.49,0.27,0.15,"-",50.53,22.33,15.99,4.88,"-",48.98,46.97,1.74,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2626.2,"d":"2,626.2"},0.49,0.27,0.15,"-",48.83,21.55,15.47,4.72,"-",50.68,{"v":45.489999999999995,"d":"45.49"},4.94,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2373.9,"d":"2,373.9"},0.47,0.29,0.16,"-",48.94,23.84,17.11,5.22,"-",50.59,50.34,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2327.8,"d":"2,327.8"},0.55,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.17,"-",55.14,{"v":24.369999999999997,"d":"24.37"},17.45,5.32,"-",44.31,42.12,{"v":1.9,"d":"1.90"},0.21,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2413.3,"d":"2,413.3"},0.52,0.29,0.16,"-",{"v":53.2,"d":"53.20"},23.52,16.83,5.13,"-",46.28,40.63,5.37,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2161.1,"d":"2,161.1"},0.53,0.32,0.18,"-",{"v":53.809999999999995,"d":"53.81"},{"v":26.240000000000002,"d":"26.24"},{"v":18.8,"d":"18.80"},5.73,"-",45.66,45.38,0.22,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2378.1,"d":"2,378.1"},0.52,0.29,0.16,"-",53.99,23.87,17.08,5.21,"-",45.49,43.35,1.86,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2463.6,"d":"2,463.6"},0.51,0.28,0.16,"-",52.11,{"v":23.029999999999998,"d":"23.03"},16.49,5.03,"-",47.38,41.84,5.26,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2211.3,"d":"2,211.3"},0.53,0.32,0.18,"-",52.58,25.64,18.37,{"v":5.6,"d":"5.60"},"-",46.89,46.62,0.22,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2428.4,"d":"2,428.4"},0.52,0.29,0.16,"-",52.86,23.36,16.73,{"v":5.1,"d":"5.10"},"-",46.62,44.52,1.82,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2513.9,"d":"2,513.9"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.15,"-",{"v":51.059999999999995,"d":"51.06"},{"v":22.560000000000002,"d":"22.56"},16.16,4.93,"-",48.44,43.01,5.16,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2261.6,"d":"2,261.6"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.31,0.17,"-",51.44,{"v":25.099999999999998,"d":"25.10"},17.96,5.48,"-",48.06,{"v":47.8,"d":"47.80"},0.21,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2478.7,"d":"2,478.7"},0.51,0.28,0.16,"-",51.79,{"v":22.889999999999997,"d":"22.89"},16.39,{"v":5,"d":"5.00"},"-",{"v":47.7,"d":"47.70"},45.65,1.78,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2564.2,"d":"2,564.2"},0.49,0.27,0.15,"-",50.07,22.14,15.84,4.83,"-",49.44,44.12,5.06,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2311.9,"d":"2,311.9"},0.49,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.17,"-",50.31,24.54,17.57,5.36,"-",{"v":49.2,"d":"49.20"},48.94,0.21,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2529,"d":"2,529.0"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.15,"-",50.75,{"v":22.419999999999998,"d":"22.42"},16.06,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-",48.75,46.73,1.75,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2614.5,"d":"2,614.5"},0.49,0.27,0.15,"-",49.04,21.64,15.54,4.74,"-",50.47,{"v":45.260000000000005,"d":"45.26"},4.96,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2362.2,"d":"2,362.2"},0.48,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.16,"-",49.18,23.96,{"v":17.2,"d":"17.20"},5.24,"-",50.34,50.09,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2579.3,"d":"2,579.3"},0.49,0.27,0.15,"-",49.71,21.94,15.75,{"v":4.8,"d":"4.80"},"-",{"v":49.800000000000004,"d":"49.80"},{"v":47.830000000000005,"d":"47.83"},1.71,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2664.8,"d":"2,664.8"},0.48,0.26,0.15,"-",48.13,21.24,15.25,4.65,"-",51.39,{"v":46.269999999999996,"d":"46.27"},4.87,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":2412.5,"d":"2,412.5"},0.47,0.29,0.16,"-",48.15,23.46,16.84,5.13,"-",51.38,51.13,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2996,"d":"2,996.0"},0.45,0.25,0.14,"-",50.51,24.69,14.74,{"v":4.5,"d":"4.50"},"-",49.04,47.33,1.47,0.17,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3081.5,"d":"3,081.5"},0.44,0.25,0.14,"-",49.06,23.96,14.33,4.37,"-",{"v":50.5,"d":"50.50"},46.06,4.21,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2831.7,"d":"2,831.7"},0.44,0.27,0.15,"-",{"v":49.2,"d":"49.20"},26.07,15.59,4.76,"-",50.36,{"v":50.129999999999995,"d":"50.13"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3320.3,"d":"3,320.3"},0.41,0.23,0.13,"-",45.53,22.23,{"v":13.3,"d":"13.30"},4.06,"-",{"v":54.059999999999995,"d":"54.06"},{"v":52.519999999999996,"d":"52.52"},1.33,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3405.7,"d":"3,405.7"},0.39,0.22,0.12,"-",44.37,21.67,12.96,3.95,"-",55.24,51.23,3.81,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":3155.9,"d":"3,155.9"},0.39,0.24,0.13,"-",44.14,23.39,13.99,4.27,"-",55.47,55.27,0.16,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3010.2,"d":"3,010.2"},0.45,0.25,0.14,"-",50.27,24.58,14.67,4.47,"-",49.28,47.58,1.47,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3095.7,"d":"3,095.7"},0.43,0.24,0.14,"-",48.83,23.85,14.26,4.35,"-",50.74,46.32,4.19,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2845.9,"d":"2,845.9"},0.44,0.27,0.15,"-",48.96,25.94,15.52,4.73,"-",{"v":50.599999999999994,"d":"50.60"},50.37,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2754.7,"d":"2,754.7"},0.49,0.28,0.15,"-",{"v":54.940000000000005,"d":"54.94"},26.86,16.03,4.89,"-",44.57,42.71,{"v":1.6,"d":"1.60"},0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2840.1,"d":"2,840.1"},0.48,0.27,0.15,"-",53.28,{"v":26.049999999999997,"d":"26.05"},15.55,4.74,"-",46.24,41.43,4.56,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2590.3,"d":"2,590.3"},0.47,0.29,0.16,"-",53.86,28.57,17.05,{"v":5.2,"d":"5.20"},"-",45.67,45.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2815,"d":"2,815.0"},0.48,0.27,0.15,"-",53.75,26.27,15.69,4.79,"-",45.77,43.94,1.57,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2900.5,"d":"2,900.5"},0.47,0.26,0.15,"-",52.16,{"v":25.5,"d":"25.50"},15.22,4.64,"-",47.37,42.65,4.47,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2650.7,"d":"2,650.7"},0.47,0.29,0.16,"-",52.61,{"v":27.900000000000002,"d":"27.90"},16.66,5.08,"-",46.92,46.67,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2875.3,"d":"2,875.3"},0.47,0.26,0.15,"-",{"v":52.620000000000005,"d":"52.62"},25.73,15.36,4.68,"-",46.91,45.12,1.54,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2960.8,"d":"2,960.8"},0.46,0.26,0.14,"-",{"v":51.089999999999996,"d":"51.09"},24.97,14.91,4.55,"-",48.45,43.82,4.38,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2711,"d":"2,711.0"},0.46,0.28,0.16,"-",{"v":51.449999999999996,"d":"51.45"},27.28,16.29,4.97,"-",48.09,47.85,0.19,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2935.7,"d":"2,935.7"},0.46,0.26,0.14,"-",51.54,{"v":25.2,"d":"25.20"},15.04,4.59,"-",{"v":48,"d":"48.00"},46.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3021.2,"d":"3,021.2"},0.44,0.25,0.14,"-",{"v":50.1,"d":"50.10"},{"v":24.5,"d":"24.50"},14.62,4.46,"-",49.46,44.94,4.29,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2771.4,"d":"2,771.4"},0.44,0.27,0.15,"-",{"v":50.330000000000005,"d":"50.33"},{"v":26.7,"d":"26.70"},15.93,4.86,"-",49.23,48.99,0.19,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2996,"d":"2,996.0"},0.45,0.25,0.14,"-",50.51,24.69,14.74,{"v":4.5,"d":"4.50"},"-",49.04,47.33,1.47,0.17,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3081.5,"d":"3,081.5"},0.44,0.25,0.14,"-",49.06,23.96,14.33,4.37,"-",{"v":50.5,"d":"50.50"},46.06,4.21,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2831.7,"d":"2,831.7"},0.44,0.27,0.15,"-",{"v":49.2,"d":"49.20"},26.07,15.59,4.76,"-",50.36,{"v":50.129999999999995,"d":"50.13"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3056.4,"d":"3,056.4"},0.44,0.25,0.14,"-",49.46,24.15,14.45,4.41,"-",{"v":50.1,"d":"50.10"},48.43,1.44,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3141.9,"d":"3,141.9"},0.42,0.24,0.13,"-",48.11,{"v":23.5,"d":"23.50"},14.05,4.29,"-",51.47,47.11,4.13,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":2892.1,"d":"2,892.1"},0.43,0.26,0.15,"-",48.17,25.52,15.27,4.66,"-",{"v":51.4,"d":"51.40"},{"v":51.169999999999995,"d":"51.17"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1550.6,"d":"1,550.6"},2.01,1.28,0.26,0.24,18.46,{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.21,1.53,{"v":79.52999999999999,"d":"79.53"},{"v":76.28999999999999,"d":"76.29"},2.85,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1636.1,"d":"1,636.1"},1.89,1.21,0.24,0.22,{"v":17.5,"d":"17.50"},5.97,4.08,3.99,1.45,80.61,72.31,7.93,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1483.3,"d":"1,483.3"},1.95,1.34,0.27,0.25,17.94,6.59,{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},80.11,79.73,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1820.7,"d":"1,820.7"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.09,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},15.74,5.37,3.66,3.59,1.31,82.56,{"v":79.8,"d":"79.80"},2.43,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1906.2,"d":"1,906.2"},1.62,1.04,0.21,0.19,15.03,5.13,{"v":3.5,"d":"3.50"},3.42,1.25,83.35,76.24,{"v":6.8,"d":"6.80"},0.28,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1753.4,"d":"1,753.4"},1.64,1.13,0.23,0.21,15.17,5.57,{"v":3.8,"d":"3.80"},3.72,1.36,83.19,{"v":82.86999999999999,"d":"82.87"},0.31,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1562.3,"d":"1,562.3"},{"v":2,"d":"2.00"},1.27,0.26,0.24,18.33,6.25,4.27,4.18,1.52,79.67,76.45,2.83,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1647.8,"d":"1,647.8"},1.88,1.21,0.24,0.22,17.38,5.93,4.05,3.96,1.44,80.74,{"v":72.5,"d":"72.50"},7.87,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1495,"d":"1,495.0"},1.94,1.33,0.27,0.25,{"v":17.8,"d":"17.80"},6.54,4.46,4.37,1.59,80.26,79.89,0.36,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1349.4,"d":"1,349.4"},{"v":2.3,"d":"2.30"},1.47,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.27,21.22,7.24,4.94,4.84,1.76,76.48,72.75,3.28,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1434.9,"d":"1,434.9"},2.17,1.38,0.28,0.26,19.96,6.81,4.65,4.55,1.66,77.87,{"v":68.4,"d":"68.40"},9.04,0.38,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1282.2,"d":"1,282.2"},2.25,1.55,0.31,0.29,20.75,7.62,{"v":5.2,"d":"5.20"},5.09,1.86,{"v":77,"d":"77.00"},76.55,0.43,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1399.7,"d":"1,399.7"},2.22,1.42,0.29,0.26,20.46,6.98,4.76,4.67,{"v":1.7,"d":"1.70"},77.32,73.72,3.16,0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1485.2,"d":"1,485.2"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.34,0.27,0.25,19.29,6.58,4.49,{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},78.61,69.47,8.73,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1332.5,"d":"1,332.5"},2.17,1.49,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.28,19.98,7.33,5.01,{"v":4.9,"d":"4.90"},1.79,77.85,77.42,0.41,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1450,"d":"1,450.0"},2.14,1.37,0.28,0.25,19.75,6.74,{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":4.5,"d":"4.50"},1.64,78.11,{"v":74.63999999999999,"d":"74.64"},3.05,0.38,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1535.5,"d":"1,535.5"},2.02,1.29,0.26,0.24,18.64,6.36,4.34,4.25,1.55,79.34,{"v":70.5,"d":"70.50"},8.45,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1382.7,"d":"1,382.7"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.44,0.29,0.27,19.24,7.07,4.82,4.72,1.72,78.66,{"v":78.25999999999999,"d":"78.26"},0.39,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1500.3,"d":"1,500.3"},2.08,1.32,0.27,0.25,19.08,6.51,4.44,4.35,1.59,{"v":78.83999999999999,"d":"78.84"},75.49,2.95,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1585.8,"d":"1,585.8"},1.95,1.25,0.25,0.23,18.06,6.16,{"v":4.2,"d":"4.20"},4.12,{"v":1.5,"d":"1.50"},79.99,{"v":71.42999999999999,"d":"71.43"},8.18,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1433,"d":"1,433.0"},2.02,1.39,0.28,0.26,18.57,6.82,4.65,4.56,1.66,79.41,79.02,0.38,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1550.6,"d":"1,550.6"},2.01,1.28,0.26,0.24,18.46,{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.21,1.53,{"v":79.52999999999999,"d":"79.53"},{"v":76.28999999999999,"d":"76.29"},2.85,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1636.1,"d":"1,636.1"},1.89,1.21,0.24,0.22,{"v":17.5,"d":"17.50"},5.97,4.08,3.99,1.45,80.61,72.31,7.93,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1483.3,"d":"1,483.3"},1.95,1.34,0.27,0.25,17.94,6.59,{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},80.11,79.73,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1600.9,"d":"1,600.9"},1.94,1.24,0.25,0.23,{"v":17.9,"d":"17.90"},{"v":6.1,"d":"6.10"},4.17,4.08,1.49,80.16,77.02,2.76,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1686.4,"d":"1,686.4"},1.85,1.18,0.24,0.22,16.97,5.79,3.95,3.87,1.41,{"v":81.17999999999999,"d":"81.18"},73.13,7.69,0.32,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":1533.6,"d":"1,533.6"},1.89,{"v":1.3,"d":"1.30"},0.26,0.24,17.35,6.37,4.35,4.26,1.55,{"v":80.75999999999999,"d":"80.76"},80.39,0.36,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1446.6,"d":"1,446.6"},1.73,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.17,0.17,12.73,4.58,2.57,2.54,0.92,85.54,81.75,3.06,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1532.1,"d":"1,532.1"},1.63,1.04,0.16,0.16,12.02,4.32,2.43,{"v":2.4,"d":"2.40"},0.87,86.35,77.19,8.47,0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1391.3,"d":"1,391.3"},1.71,1.14,0.18,0.18,12.56,4.76,2.67,2.64,0.95,85.73,{"v":85,"d":"85.00"},0.64,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1716.7,"d":"1,716.7"},1.45,0.93,0.14,0.14,10.73,3.86,2.17,2.14,0.77,{"v":87.82000000000001,"d":"87.82"},84.63,2.57,0.52,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1802.2,"d":"1,802.2"},1.39,0.88,0.14,0.14,{"v":10.2,"d":"10.20"},3.67,2.06,2.04,0.73,88.41,80.63,{"v":7.2,"d":"7.20"},0.49,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1661.4,"d":"1,661.4"},1.43,0.96,0.15,0.15,10.53,3.99,2.24,2.21,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":88.03999999999999,"d":"88.04"},87.44,0.53,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1458.3,"d":"1,458.3"},1.71,1.09,0.17,0.17,12.62,4.54,2.55,2.52,0.91,{"v":85.66999999999999,"d":"85.67"},81.91,3.03,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1543.8,"d":"1,543.8"},1.62,1.03,0.16,0.16,11.93,4.29,2.41,2.38,0.86,86.45,77.36,{"v":8.4,"d":"8.40"},0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1403,"d":"1,403.0"},1.69,1.13,0.18,0.17,12.47,4.72,2.65,2.62,0.95,85.84,85.13,0.63,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1245.4,"d":"1,245.4"},2.01,1.28,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},14.79,5.32,2.99,2.95,1.07,{"v":83.2,"d":"83.20"},{"v":78.8,"d":"78.80"},3.55,0.71,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1330.9,"d":"1,330.9"},1.88,{"v":1.2,"d":"1.20"},0.19,0.18,13.84,4.98,{"v":2.8,"d":"2.80"},2.76,{"v":1,"d":"1.00"},84.28,73.73,9.75,0.67,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1190.1,"d":"1,190.1"},{"v":2,"d":"2.00"},1.34,0.21,0.21,14.71,5.57,3.13,3.09,1.12,83.29,{"v":82.44000000000001,"d":"82.44"},0.75,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1295.7,"d":"1,295.7"},1.93,1.23,0.19,0.19,{"v":14.2,"d":"14.20"},5.11,2.87,2.83,1.02,83.87,79.64,3.41,0.69,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1381.2,"d":"1,381.2"},1.81,1.15,0.18,0.18,13.32,4.79,2.69,2.66,0.96,84.87,74.72,9.39,0.64,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1240.4,"d":"1,240.4"},1.91,1.28,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":14.1,"d":"14.10"},5.34,{"v":3,"d":"3.00"},2.96,1.07,{"v":83.99000000000001,"d":"83.99"},83.17,0.72,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1346,"d":"1,346.0"},1.85,1.18,0.18,0.18,13.68,4.92,2.76,2.73,0.99,84.47,80.39,3.29,0.66,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1431.5,"d":"1,431.5"},1.74,1.11,0.17,0.17,12.87,4.63,{"v":2.6,"d":"2.60"},2.57,0.93,85.39,75.59,9.06,0.62,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1290.7,"d":"1,290.7"},1.83,1.23,0.19,0.19,13.55,5.13,2.88,2.85,1.03,{"v":84.61999999999999,"d":"84.62"},{"v":83.83999999999999,"d":"83.84"},0.69,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1396.3,"d":"1,396.3"},{"v":1.8,"d":"1.80"},1.14,0.18,0.18,13.18,4.74,2.66,2.63,0.95,85.02,81.09,3.17,0.64,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1481.8,"d":"1,481.8"},1.69,1.07,0.17,0.17,12.42,4.47,2.51,2.48,0.89,85.89,76.42,8.75,{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1341,"d":"1,341.0"},1.76,1.19,0.18,0.18,13.05,4.94,2.78,2.74,0.99,85.19,84.44,0.66,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1446.6,"d":"1,446.6"},1.73,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.17,0.17,12.73,4.58,2.57,2.54,0.92,85.54,81.75,3.06,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1532.1,"d":"1,532.1"},1.63,1.04,0.16,0.16,12.02,4.32,2.43,{"v":2.4,"d":"2.40"},0.87,86.35,77.19,8.47,0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1391.3,"d":"1,391.3"},1.71,1.14,0.18,0.18,12.56,4.76,2.67,2.64,0.95,85.73,{"v":85,"d":"85.00"},0.64,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1496.9,"d":"1,496.9"},1.66,1.06,0.16,0.16,{"v":12.3,"d":"12.30"},4.42,2.49,2.45,0.89,{"v":86.03999999999999,"d":"86.04"},82.39,2.95,0.59,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1582.4,"d":"1,582.4"},1.58,1.01,0.16,0.15,11.63,4.18,2.35,2.32,0.84,86.79,77.92,{"v":8.2,"d":"8.20"},0.56,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":1441.6,"d":"1,441.6"},1.64,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.17,0.17,12.13,4.59,2.58,2.55,0.92,86.23,85.53,0.62,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
[]
["注１．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","改質As 粗粒 AC-100(20)"]
["・","改質As 密粒 AC-100(20)"]
["・","改質As 密粒 AC-100(13)"]
["・","改質As 密粒 I型(20)"]
["・","改質As 密粒 II型(20) DS3000"]
["・","改質As 粗粒 I型(20)"]
["・","改質As 粗粒 I型(20) DS3000"]
["・","改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000"]
["・","改質As 再生粗粒 I型(20)"]
["・","改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000"]
["・","改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000"]
["注２．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)"]
["・","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]

{"sheet":"084","index":85,"n_rows":145,"n_cols":36,"rows_kept":145,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.084【　中間層（車道・路肩部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["平均幅員","1層当り平均仕上り厚","材料","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2529,"d":"2,529.0"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.15,"-",50.75,{"v":22.419999999999998,"d":"22.42"},16.06,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-",48.75,46.73,1.75,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2614.5,"d":"2,614.5"},0.49,0.27,0.15,"-",49.04,21.64,15.54,4.74,"-",50.47,{"v":45.260000000000005,"d":"45.26"},4.96,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2362.2,"d":"2,362.2"},0.48,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.16,"-",49.18,23.96,{"v":17.2,"d":"17.20"},5.24,"-",50.34,50.09,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2799.1,"d":"2,799.1"},0.45,0.25,0.14,"-",{"v":45.8,"d":"45.80"},20.22,14.51,4.42,"-",53.75,51.94,1.58,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2884.6,"d":"2,884.6"},0.43,0.24,0.13,"-",44.45,19.62,14.08,4.29,"-",55.12,{"v":50.4,"d":"50.40"},4.49,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2632.3,"d":"2,632.3"},0.43,0.26,0.15,"-",44.13,{"v":21.5,"d":"21.50"},15.43,4.71,"-",{"v":55.440000000000005,"d":"55.44"},55.21,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2540.7,"d":"2,540.7"},0.49,0.27,0.15,"-",50.53,22.33,15.99,4.88,"-",48.98,46.97,1.74,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2626.2,"d":"2,626.2"},0.49,0.27,0.15,"-",48.83,21.55,15.47,4.72,"-",50.68,{"v":45.489999999999995,"d":"45.49"},4.94,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2373.9,"d":"2,373.9"},0.47,0.29,0.16,"-",48.94,23.84,17.11,5.22,"-",50.59,50.34,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2327.8,"d":"2,327.8"},0.55,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.17,"-",55.14,{"v":24.369999999999997,"d":"24.37"},17.45,5.32,"-",44.31,42.12,{"v":1.9,"d":"1.90"},0.21,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2413.3,"d":"2,413.3"},0.52,0.29,0.16,"-",{"v":53.2,"d":"53.20"},23.52,16.83,5.13,"-",46.28,40.63,5.37,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2161.1,"d":"2,161.1"},0.53,0.32,0.18,"-",{"v":53.809999999999995,"d":"53.81"},{"v":26.240000000000002,"d":"26.24"},{"v":18.8,"d":"18.80"},5.73,"-",45.66,45.38,0.22,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2378.1,"d":"2,378.1"},0.52,0.29,0.16,"-",53.99,23.87,17.08,5.21,"-",45.49,43.35,1.86,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2463.6,"d":"2,463.6"},0.51,0.28,0.16,"-",52.11,{"v":23.029999999999998,"d":"23.03"},16.49,5.03,"-",47.38,41.84,5.26,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2211.3,"d":"2,211.3"},0.53,0.32,0.18,"-",52.58,25.64,18.37,{"v":5.6,"d":"5.60"},"-",46.89,46.62,0.22,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2428.4,"d":"2,428.4"},0.52,0.29,0.16,"-",52.86,23.36,16.73,{"v":5.1,"d":"5.10"},"-",46.62,44.52,1.82,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2513.9,"d":"2,513.9"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.15,"-",{"v":51.059999999999995,"d":"51.06"},{"v":22.560000000000002,"d":"22.56"},16.16,4.93,"-",48.44,43.01,5.16,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2261.6,"d":"2,261.6"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.31,0.17,"-",51.44,{"v":25.099999999999998,"d":"25.10"},17.96,5.48,"-",48.06,{"v":47.8,"d":"47.80"},0.21,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2478.7,"d":"2,478.7"},0.51,0.28,0.16,"-",51.79,{"v":22.889999999999997,"d":"22.89"},16.39,{"v":5,"d":"5.00"},"-",{"v":47.7,"d":"47.70"},45.65,1.78,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2564.2,"d":"2,564.2"},0.49,0.27,0.15,"-",50.07,22.14,15.84,4.83,"-",49.44,44.12,5.06,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2311.9,"d":"2,311.9"},0.49,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.17,"-",50.31,24.54,17.57,5.36,"-",{"v":49.2,"d":"49.20"},48.94,0.21,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2529,"d":"2,529.0"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.28,0.15,"-",50.75,{"v":22.419999999999998,"d":"22.42"},16.06,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-",48.75,46.73,1.75,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2614.5,"d":"2,614.5"},0.49,0.27,0.15,"-",49.04,21.64,15.54,4.74,"-",50.47,{"v":45.260000000000005,"d":"45.26"},4.96,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2362.2,"d":"2,362.2"},0.48,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.16,"-",49.18,23.96,{"v":17.2,"d":"17.20"},5.24,"-",50.34,50.09,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2579.3,"d":"2,579.3"},0.49,0.27,0.15,"-",49.71,21.94,15.75,{"v":4.8,"d":"4.80"},"-",{"v":49.800000000000004,"d":"49.80"},{"v":47.830000000000005,"d":"47.83"},1.71,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2664.8,"d":"2,664.8"},0.48,0.26,0.15,"-",48.13,21.24,15.25,4.65,"-",51.39,{"v":46.269999999999996,"d":"46.27"},4.87,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":2412.5,"d":"2,412.5"},0.47,0.29,0.16,"-",48.15,23.46,16.84,5.13,"-",51.38,51.13,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2996,"d":"2,996.0"},0.45,0.25,0.14,"-",50.51,24.69,14.74,{"v":4.5,"d":"4.50"},"-",49.04,47.33,1.47,0.17,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3081.5,"d":"3,081.5"},0.44,0.25,0.14,"-",49.06,23.96,14.33,4.37,"-",{"v":50.5,"d":"50.50"},46.06,4.21,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2831.7,"d":"2,831.7"},0.44,0.27,0.15,"-",{"v":49.2,"d":"49.20"},26.07,15.59,4.76,"-",50.36,{"v":50.129999999999995,"d":"50.13"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3320.3,"d":"3,320.3"},0.41,0.23,0.13,"-",45.53,22.23,{"v":13.3,"d":"13.30"},4.06,"-",{"v":54.059999999999995,"d":"54.06"},{"v":52.519999999999996,"d":"52.52"},1.33,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3405.7,"d":"3,405.7"},0.39,0.22,0.12,"-",44.37,21.67,12.96,3.95,"-",55.24,51.23,3.81,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":3155.9,"d":"3,155.9"},0.39,0.24,0.13,"-",44.14,23.39,13.99,4.27,"-",55.47,55.27,0.16,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3010.2,"d":"3,010.2"},0.45,0.25,0.14,"-",50.27,24.58,14.67,4.47,"-",49.28,47.58,1.47,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3095.7,"d":"3,095.7"},0.43,0.24,0.14,"-",48.83,23.85,14.26,4.35,"-",50.74,46.32,4.19,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2845.9,"d":"2,845.9"},0.44,0.27,0.15,"-",48.96,25.94,15.52,4.73,"-",{"v":50.599999999999994,"d":"50.60"},50.37,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2754.7,"d":"2,754.7"},0.49,0.28,0.15,"-",{"v":54.940000000000005,"d":"54.94"},26.86,16.03,4.89,"-",44.57,42.71,{"v":1.6,"d":"1.60"},0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2840.1,"d":"2,840.1"},0.48,0.27,0.15,"-",53.28,{"v":26.049999999999997,"d":"26.05"},15.55,4.74,"-",46.24,41.43,4.56,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2590.3,"d":"2,590.3"},0.47,0.29,0.16,"-",53.86,28.57,17.05,{"v":5.2,"d":"5.20"},"-",45.67,45.42,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2815,"d":"2,815.0"},0.48,0.27,0.15,"-",53.75,26.27,15.69,4.79,"-",45.77,43.94,1.57,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2900.5,"d":"2,900.5"},0.47,0.26,0.15,"-",52.16,{"v":25.5,"d":"25.50"},15.22,4.64,"-",47.37,42.65,4.47,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2650.7,"d":"2,650.7"},0.47,0.29,0.16,"-",52.61,{"v":27.900000000000002,"d":"27.90"},16.66,5.08,"-",46.92,46.67,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2875.3,"d":"2,875.3"},0.47,0.26,0.15,"-",{"v":52.620000000000005,"d":"52.62"},25.73,15.36,4.68,"-",46.91,45.12,1.54,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2960.8,"d":"2,960.8"},0.46,0.26,0.14,"-",{"v":51.089999999999996,"d":"51.09"},24.97,14.91,4.55,"-",48.45,43.82,4.38,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2711,"d":"2,711.0"},0.46,0.28,0.16,"-",{"v":51.449999999999996,"d":"51.45"},27.28,16.29,4.97,"-",48.09,47.85,0.19,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2935.7,"d":"2,935.7"},0.46,0.26,0.14,"-",51.54,{"v":25.2,"d":"25.20"},15.04,4.59,"-",{"v":48,"d":"48.00"},46.25,{"v":1.5,"d":"1.50"},0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3021.2,"d":"3,021.2"},0.44,0.25,0.14,"-",{"v":50.1,"d":"50.10"},{"v":24.5,"d":"24.50"},14.62,4.46,"-",49.46,44.94,4.29,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2771.4,"d":"2,771.4"},0.44,0.27,0.15,"-",{"v":50.330000000000005,"d":"50.33"},{"v":26.7,"d":"26.70"},15.93,4.86,"-",49.23,48.99,0.19,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2996,"d":"2,996.0"},0.45,0.25,0.14,"-",50.51,24.69,14.74,{"v":4.5,"d":"4.50"},"-",49.04,47.33,1.47,0.17,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3081.5,"d":"3,081.5"},0.44,0.25,0.14,"-",49.06,23.96,14.33,4.37,"-",{"v":50.5,"d":"50.50"},46.06,4.21,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2831.7,"d":"2,831.7"},0.44,0.27,0.15,"-",{"v":49.2,"d":"49.20"},26.07,15.59,4.76,"-",50.36,{"v":50.129999999999995,"d":"50.13"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3056.4,"d":"3,056.4"},0.44,0.25,0.14,"-",49.46,24.15,14.45,4.41,"-",{"v":50.1,"d":"50.10"},48.43,1.44,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3141.9,"d":"3,141.9"},0.42,0.24,0.13,"-",48.11,{"v":23.5,"d":"23.50"},14.05,4.29,"-",51.47,47.11,4.13,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":2892.1,"d":"2,892.1"},0.43,0.26,0.15,"-",48.17,25.52,15.27,4.66,"-",{"v":51.4,"d":"51.40"},{"v":51.169999999999995,"d":"51.17"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1550.6,"d":"1,550.6"},2.01,1.28,0.26,0.24,18.46,{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.21,1.53,{"v":79.52999999999999,"d":"79.53"},{"v":76.28999999999999,"d":"76.29"},2.85,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1636.1,"d":"1,636.1"},1.89,1.21,0.24,0.22,{"v":17.5,"d":"17.50"},5.97,4.08,3.99,1.45,80.61,72.31,7.93,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1483.3,"d":"1,483.3"},1.95,1.34,0.27,0.25,17.94,6.59,{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},80.11,79.73,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1820.7,"d":"1,820.7"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.09,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},15.74,5.37,3.66,3.59,1.31,82.56,{"v":79.8,"d":"79.80"},2.43,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1906.2,"d":"1,906.2"},1.62,1.04,0.21,0.19,15.03,5.13,{"v":3.5,"d":"3.50"},3.42,1.25,83.35,76.24,{"v":6.8,"d":"6.80"},0.28,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1753.4,"d":"1,753.4"},1.64,1.13,0.23,0.21,15.17,5.57,{"v":3.8,"d":"3.80"},3.72,1.36,83.19,{"v":82.86999999999999,"d":"82.87"},0.31,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1562.3,"d":"1,562.3"},{"v":2,"d":"2.00"},1.27,0.26,0.24,18.33,6.25,4.27,4.18,1.52,79.67,76.45,2.83,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1647.8,"d":"1,647.8"},1.88,1.21,0.24,0.22,17.38,5.93,4.05,3.96,1.44,80.74,{"v":72.5,"d":"72.50"},7.87,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1495,"d":"1,495.0"},1.94,1.33,0.27,0.25,{"v":17.8,"d":"17.80"},6.54,4.46,4.37,1.59,80.26,79.89,0.36,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1349.4,"d":"1,349.4"},{"v":2.3,"d":"2.30"},1.47,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.27,21.22,7.24,4.94,4.84,1.76,76.48,72.75,3.28,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1434.9,"d":"1,434.9"},2.17,1.38,0.28,0.26,19.96,6.81,4.65,4.55,1.66,77.87,{"v":68.4,"d":"68.40"},9.04,0.38,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1282.2,"d":"1,282.2"},2.25,1.55,0.31,0.29,20.75,7.62,{"v":5.2,"d":"5.20"},5.09,1.86,{"v":77,"d":"77.00"},76.55,0.43,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1399.7,"d":"1,399.7"},2.22,1.42,0.29,0.26,20.46,6.98,4.76,4.67,{"v":1.7,"d":"1.70"},77.32,73.72,3.16,0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1485.2,"d":"1,485.2"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.34,0.27,0.25,19.29,6.58,4.49,{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},78.61,69.47,8.73,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1332.5,"d":"1,332.5"},2.17,1.49,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.28,19.98,7.33,5.01,{"v":4.9,"d":"4.90"},1.79,77.85,77.42,0.41,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1450,"d":"1,450.0"},2.14,1.37,0.28,0.25,19.75,6.74,{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":4.5,"d":"4.50"},1.64,78.11,{"v":74.63999999999999,"d":"74.64"},3.05,0.38,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1535.5,"d":"1,535.5"},2.02,1.29,0.26,0.24,18.64,6.36,4.34,4.25,1.55,79.34,{"v":70.5,"d":"70.50"},8.45,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1382.7,"d":"1,382.7"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.44,0.29,0.27,19.24,7.07,4.82,4.72,1.72,78.66,{"v":78.25999999999999,"d":"78.26"},0.39,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1500.3,"d":"1,500.3"},2.08,1.32,0.27,0.25,19.08,6.51,4.44,4.35,1.59,{"v":78.83999999999999,"d":"78.84"},75.49,2.95,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1585.8,"d":"1,585.8"},1.95,1.25,0.25,0.23,18.06,6.16,{"v":4.2,"d":"4.20"},4.12,{"v":1.5,"d":"1.50"},79.99,{"v":71.42999999999999,"d":"71.43"},8.18,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1433,"d":"1,433.0"},2.02,1.39,0.28,0.26,18.57,6.82,4.65,4.56,1.66,79.41,79.02,0.38,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1550.6,"d":"1,550.6"},2.01,1.28,0.26,0.24,18.46,{"v":6.3,"d":"6.30"},{"v":4.3,"d":"4.30"},4.21,1.53,{"v":79.52999999999999,"d":"79.53"},{"v":76.28999999999999,"d":"76.29"},2.85,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1636.1,"d":"1,636.1"},1.89,1.21,0.24,0.22,{"v":17.5,"d":"17.50"},5.97,4.08,3.99,1.45,80.61,72.31,7.93,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1483.3,"d":"1,483.3"},1.95,1.34,0.27,0.25,17.94,6.59,{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":1.6,"d":"1.60"},80.11,79.73,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1600.9,"d":"1,600.9"},1.94,1.24,0.25,0.23,{"v":17.9,"d":"17.90"},{"v":6.1,"d":"6.10"},4.17,4.08,1.49,80.16,77.02,2.76,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1686.4,"d":"1,686.4"},1.85,1.18,0.24,0.22,16.97,5.79,3.95,3.87,1.41,{"v":81.17999999999999,"d":"81.18"},73.13,7.69,0.32,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":1533.6,"d":"1,533.6"},1.89,{"v":1.3,"d":"1.30"},0.26,0.24,17.35,6.37,4.35,4.26,1.55,{"v":80.75999999999999,"d":"80.76"},80.39,0.36,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1446.6,"d":"1,446.6"},1.73,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.17,0.17,12.73,4.58,2.57,2.54,0.92,85.54,81.75,3.06,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1532.1,"d":"1,532.1"},1.63,1.04,0.16,0.16,12.02,4.32,2.43,{"v":2.4,"d":"2.40"},0.87,86.35,77.19,8.47,0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1391.3,"d":"1,391.3"},1.71,1.14,0.18,0.18,12.56,4.76,2.67,2.64,0.95,85.73,{"v":85,"d":"85.00"},0.64,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1716.7,"d":"1,716.7"},1.45,0.93,0.14,0.14,10.73,3.86,2.17,2.14,0.77,{"v":87.82000000000001,"d":"87.82"},84.63,2.57,0.52,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1802.2,"d":"1,802.2"},1.39,0.88,0.14,0.14,{"v":10.2,"d":"10.20"},3.67,2.06,2.04,0.73,88.41,80.63,{"v":7.2,"d":"7.20"},0.49,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1661.4,"d":"1,661.4"},1.43,0.96,0.15,0.15,10.53,3.99,2.24,2.21,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":88.03999999999999,"d":"88.04"},87.44,0.53,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1458.3,"d":"1,458.3"},1.71,1.09,0.17,0.17,12.62,4.54,2.55,2.52,0.91,{"v":85.66999999999999,"d":"85.67"},81.91,3.03,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1543.8,"d":"1,543.8"},1.62,1.03,0.16,0.16,11.93,4.29,2.41,2.38,0.86,86.45,77.36,{"v":8.4,"d":"8.40"},0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1403,"d":"1,403.0"},1.69,1.13,0.18,0.17,12.47,4.72,2.65,2.62,0.95,85.84,85.13,0.63,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1245.4,"d":"1,245.4"},2.01,1.28,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},14.79,5.32,2.99,2.95,1.07,{"v":83.2,"d":"83.20"},{"v":78.8,"d":"78.80"},3.55,0.71,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1330.9,"d":"1,330.9"},1.88,{"v":1.2,"d":"1.20"},0.19,0.18,13.84,4.98,{"v":2.8,"d":"2.80"},2.76,{"v":1,"d":"1.00"},84.28,73.73,9.75,0.67,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1190.1,"d":"1,190.1"},{"v":2,"d":"2.00"},1.34,0.21,0.21,14.71,5.57,3.13,3.09,1.12,83.29,{"v":82.44000000000001,"d":"82.44"},0.75,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1295.7,"d":"1,295.7"},1.93,1.23,0.19,0.19,{"v":14.2,"d":"14.20"},5.11,2.87,2.83,1.02,83.87,79.64,3.41,0.69,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1381.2,"d":"1,381.2"},1.81,1.15,0.18,0.18,13.32,4.79,2.69,2.66,0.96,84.87,74.72,9.39,0.64,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1240.4,"d":"1,240.4"},1.91,1.28,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":14.1,"d":"14.10"},5.34,{"v":3,"d":"3.00"},2.96,1.07,{"v":83.99000000000001,"d":"83.99"},83.17,0.72,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1346,"d":"1,346.0"},1.85,1.18,0.18,0.18,13.68,4.92,2.76,2.73,0.99,84.47,80.39,3.29,0.66,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1431.5,"d":"1,431.5"},1.74,1.11,0.17,0.17,12.87,4.63,{"v":2.6,"d":"2.60"},2.57,0.93,85.39,75.59,9.06,0.62,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1290.7,"d":"1,290.7"},1.83,1.23,0.19,0.19,13.55,5.13,2.88,2.85,1.03,{"v":84.61999999999999,"d":"84.62"},{"v":83.83999999999999,"d":"83.84"},0.69,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1396.3,"d":"1,396.3"},{"v":1.8,"d":"1.80"},1.14,0.18,0.18,13.18,4.74,2.66,2.63,0.95,85.02,81.09,3.17,0.64,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1481.8,"d":"1,481.8"},1.69,1.07,0.17,0.17,12.42,4.47,2.51,2.48,0.89,85.89,76.42,8.75,{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1341,"d":"1,341.0"},1.76,1.19,0.18,0.18,13.05,4.94,2.78,2.74,0.99,85.19,84.44,0.66,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1446.6,"d":"1,446.6"},1.73,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.17,0.17,12.73,4.58,2.57,2.54,0.92,85.54,81.75,3.06,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1532.1,"d":"1,532.1"},1.63,1.04,0.16,0.16,12.02,4.32,2.43,{"v":2.4,"d":"2.40"},0.87,86.35,77.19,8.47,0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1391.3,"d":"1,391.3"},1.71,1.14,0.18,0.18,12.56,4.76,2.67,2.64,0.95,85.73,{"v":85,"d":"85.00"},0.64,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1496.9,"d":"1,496.9"},1.66,1.06,0.16,0.16,{"v":12.3,"d":"12.30"},4.42,2.49,2.45,0.89,{"v":86.03999999999999,"d":"86.04"},82.39,2.95,0.59,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1582.4,"d":"1,582.4"},1.58,1.01,0.16,0.15,11.63,4.18,2.35,2.32,0.84,86.79,77.92,{"v":8.2,"d":"8.20"},0.56,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":1441.6,"d":"1,441.6"},1.64,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.17,0.17,12.13,4.59,2.58,2.55,0.92,86.23,85.53,0.62,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
[]
["注１．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","改質As 粗粒 AC-100(20)"]
["・","改質As 密粒 AC-100(20)"]
["・","改質As 密粒 AC-100(13)"]
["・","改質As 密粒 I型(20)"]
["・","改質As 密粒 II型(20) DS3000"]
["・","改質As 粗粒 I型(20)"]
["・","改質As 粗粒 I型(20) DS3000"]
["・","改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000"]
["・","改質As 再生粗粒 I型(20)"]
["・","改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000"]
["・","改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000"]
["注２．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)"]
["・","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]

{"sheet":"085","index":86,"n_rows":146,"n_cols":36,"rows_kept":146,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.085【　表層（車道・路肩部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["平均幅員","1層当り平均仕上り厚","材料","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2805.6,"d":"2,805.6"},0.45,0.25,0.14,"-",{"v":45.7,"d":"45.70"},20.17,14.48,4.41,"-",53.85,52.05,1.57,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2891.1,"d":"2,891.1"},0.43,0.24,0.13,"-",44.34,19.57,14.05,4.28,"-",55.23,{"v":50.519999999999996,"d":"50.52"},4.48,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2638.8,"d":"2,638.8"},0.43,0.26,0.15,"-",44.02,21.44,{"v":15.4,"d":"15.40"},4.69,"-",{"v":55.550000000000004,"d":"55.55"},55.32,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2799.1,"d":"2,799.1"},0.45,0.25,0.14,"-",{"v":45.8,"d":"45.80"},20.22,14.51,4.42,"-",53.75,51.94,1.58,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2884.6,"d":"2,884.6"},0.43,0.24,0.13,"-",44.45,19.62,14.08,4.29,"-",55.12,{"v":50.4,"d":"50.40"},4.49,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2632.3,"d":"2,632.3"},0.43,0.26,0.15,"-",44.13,{"v":21.5,"d":"21.50"},15.43,4.71,"-",{"v":55.440000000000005,"d":"55.44"},55.21,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2540.7,"d":"2,540.7"},0.49,0.27,0.15,"-",50.53,22.33,15.99,4.88,"-",48.98,46.97,1.74,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2626.2,"d":"2,626.2"},0.49,0.27,0.15,"-",48.83,21.55,15.47,4.72,"-",50.68,{"v":45.489999999999995,"d":"45.49"},4.94,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2373.9,"d":"2,373.9"},0.47,0.29,0.16,"-",48.94,23.84,17.11,5.22,"-",50.59,50.34,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2557.4,"d":"2,557.4"},0.49,0.27,0.15,"-",50.19,22.18,15.89,4.84,"-",49.32,47.32,1.73,0.19,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2642.9,"d":"2,642.9"},0.48,0.26,0.15,"-",48.52,21.41,15.37,4.69,"-",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":45.839999999999996,"d":"45.84"},4.91,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2390.6,"d":"2,390.6"},0.47,0.29,0.16,"-",{"v":48.6,"d":"48.60"},23.67,{"v":17,"d":"17.00"},5.18,"-",50.93,50.68,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2619.4,"d":"2,619.4"},0.49,0.27,0.15,"-",48.95,{"v":21.6,"d":"21.60"},15.51,4.73,"-",{"v":50.559999999999995,"d":"50.56"},48.62,1.69,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2704.9,"d":"2,704.9"},0.46,0.26,0.14,"-",47.41,20.92,15.02,4.58,"-",52.13,47.09,4.79,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2452.6,"d":"2,452.6"},0.46,0.28,0.16,"-",47.36,23.07,16.56,5.05,"-",52.18,51.93,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2681.5,"d":"2,681.5"},0.47,0.26,0.14,"-",47.82,{"v":21.1,"d":"21.10"},15.15,4.62,"-",{"v":51.709999999999994,"d":"51.71"},{"v":49.809999999999995,"d":"49.81"},1.65,0.18,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2767,"d":"2,767.0"},0.45,0.25,0.14,"-",46.34,20.45,14.68,4.48,"-",53.21,48.29,4.69,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2514.7,"d":"2,514.7"},0.45,0.28,0.15,"-",{"v":46.2,"d":"46.20"},{"v":22.5,"d":"22.50"},16.16,4.93,"-",{"v":53.349999999999994,"d":"53.35"},53.11,0.19,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2743.5,"d":"2,743.5"},0.45,0.25,0.14,"-",46.74,20.63,14.81,4.51,"-",52.81,50.96,1.61,0.17,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2829,"d":"2,829.0"},0.45,0.25,0.14,"-",45.32,{"v":20,"d":"20.00"},14.36,4.38,"-",54.23,49.42,4.58,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2576.8,"d":"2,576.8"},0.44,0.27,0.15,"-",45.09,21.96,15.77,4.81,"-",54.47,54.23,0.19,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2805.6,"d":"2,805.6"},0.45,0.25,0.14,"-",{"v":45.7,"d":"45.70"},20.17,14.48,4.41,"-",53.85,52.05,1.57,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2891.1,"d":"2,891.1"},0.43,0.24,0.13,"-",44.34,19.57,14.05,4.28,"-",55.23,{"v":50.519999999999996,"d":"50.52"},4.48,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2638.8,"d":"2,638.8"},0.43,0.26,0.15,"-",44.02,21.44,{"v":15.4,"d":"15.40"},4.69,"-",{"v":55.550000000000004,"d":"55.55"},55.32,0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2867.7,"d":"2,867.7"},0.44,0.24,0.14,"-",44.71,19.73,14.17,4.32,"-",54.85,{"v":53.080000000000005,"d":"53.08"},1.54,0.17,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2953.2,"d":"2,953.2"},0.43,0.24,0.13,"-",43.42,19.16,13.76,4.19,"-",{"v":56.150000000000006,"d":"56.15"},51.54,4.39,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":2700.9,"d":"2,700.9"},0.42,0.26,0.14,"-",43.01,20.95,15.04,4.59,"-",56.57,{"v":56.339999999999996,"d":"56.34"},0.18,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3546.7,"d":"3,546.7"},0.38,0.21,0.12,"-",42.62,20.81,12.45,{"v":3.8,"d":"3.80"},"-",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":55.559999999999995,"d":"55.56"},1.24,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3632.2,"d":"3,632.2"},0.37,0.21,0.12,"-",41.62,20.32,12.16,3.71,"-",58.01,54.25,3.57,0.14,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":3382.4,"d":"3,382.4"},0.36,0.22,0.12,"-",41.18,21.82,13.05,3.98,"-",58.46,58.27,0.15,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3538.1,"d":"3,538.1"},0.38,0.21,0.12,"-",42.72,20.86,12.48,3.81,"-",{"v":56.9,"d":"56.90"},{"v":55.449999999999996,"d":"55.45"},1.25,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3623.6,"d":"3,623.6"},0.38,0.21,0.12,"-",41.71,20.37,12.18,3.72,"-",57.91,54.14,3.58,0.14,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":3373.8,"d":"3,373.8"},0.36,0.22,0.12,"-",41.29,21.88,13.09,3.99,"-",58.35,{"v":58.160000000000004,"d":"58.16"},0.15,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3189.2,"d":"3,189.2"},0.42,0.24,0.13,"-",47.39,23.15,13.84,4.22,"-",52.19,50.59,1.38,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3274.7,"d":"3,274.7"},0.41,0.23,0.13,"-",46.15,22.54,13.48,4.11,"-",{"v":53.440000000000005,"d":"53.44"},{"v":49.260000000000005,"d":"49.26"},3.96,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":3024.9,"d":"3,024.9"},0.41,0.25,0.14,"-",46.05,{"v":24.4,"d":"24.40"},{"v":14.6,"d":"14.60"},4.45,"-",53.54,53.33,0.17,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","開粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3211.6,"d":"3,211.6"},0.42,0.24,0.13,"-",47.06,22.98,13.75,4.19,"-",52.52,50.93,1.37,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3297.1,"d":"3,297.1"},0.41,0.23,0.13,"-",45.84,22.39,13.39,4.08,"-",53.75,49.61,3.93,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":3047.3,"d":"3,047.3"},0.41,0.25,0.14,"-",45.71,24.22,14.49,4.42,"-",53.88,53.67,0.17,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3295.4,"d":"3,295.4"},0.41,0.23,0.13,"-",45.87,{"v":22.4,"d":"22.40"},{"v":13.4,"d":"13.40"},4.09,"-",53.72,52.17,1.34,0.16,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3380.9,"d":"3,380.9"},0.39,0.22,0.12,"-",{"v":44.7,"d":"44.70"},21.83,13.06,3.98,"-",54.91,{"v":50.879999999999995,"d":"50.88"},3.83,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":3131.1,"d":"3,131.1"},0.39,0.24,0.13,"-",44.49,23.58,{"v":14.1,"d":"14.10"},{"v":4.3,"d":"4.30"},"-",{"v":55.120000000000005,"d":"55.12"},{"v":54.910000000000004,"d":"54.91"},0.17,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3379.1,"d":"3,379.1"},0.39,0.22,0.12,"-",44.74,21.85,13.07,3.99,"-",{"v":54.870000000000005,"d":"54.87"},53.36,1.31,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3464.6,"d":"3,464.6"},0.39,0.22,0.12,"-",43.63,21.31,12.74,3.89,"-",55.98,52.04,3.74,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":3214.8,"d":"3,214.8"},0.38,0.23,0.13,"-",43.33,22.96,13.73,4.19,"-",56.29,56.09,0.16,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3463,"d":"3,463.0"},0.39,0.22,0.12,"-",43.65,21.32,12.75,3.89,"-",55.96,54.49,1.27,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3548.5,"d":"3,548.5"},0.38,0.21,0.12,"-",42.59,{"v":20.8,"d":"20.80"},12.44,{"v":3.8,"d":"3.80"},"-",57.03,53.18,3.65,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":3298.7,"d":"3,298.7"},0.38,0.23,0.13,"-",42.24,22.38,13.39,4.08,"-",57.38,57.18,0.16,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3546.7,"d":"3,546.7"},0.38,0.21,0.12,"-",42.62,20.81,12.45,{"v":3.8,"d":"3.80"},"-",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":55.559999999999995,"d":"55.56"},1.24,0.15,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3632.2,"d":"3,632.2"},0.37,0.21,0.12,"-",41.62,20.32,12.16,3.71,"-",58.01,54.25,3.57,0.14,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":3382.4,"d":"3,382.4"},0.36,0.22,0.12,"-",41.18,21.82,13.05,3.98,"-",58.46,58.27,0.15,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3630.5,"d":"3,630.5"},0.37,0.21,0.12,"-",41.63,20.33,12.16,3.71,"-",{"v":58,"d":"58.00"},{"v":56.6,"d":"56.60"},1.21,0.14,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3716,"d":"3,716.0"},0.35,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.11,"-",40.66,19.86,11.88,3.62,"-",{"v":58.989999999999995,"d":"58.99"},{"v":55.309999999999995,"d":"55.31"},3.49,0.14,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":3466.2,"d":"3,466.2"},0.36,0.22,0.12,"-",{"v":40.2,"d":"40.20"},{"v":21.3,"d":"21.30"},12.74,3.89,"-",59.44,59.25,0.15,0.03,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","密粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1827.2,"d":"1,827.2"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.09,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},15.67,5.35,3.65,3.57,{"v":1.3,"d":"1.30"},82.63,79.88,2.42,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1912.7,"d":"1,912.7"},1.62,1.04,0.21,0.19,14.97,5.11,3.49,3.41,1.24,83.41,76.32,6.78,0.28,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1759.9,"d":"1,759.9"},1.64,1.13,0.23,0.21,15.12,5.55,3.79,3.71,1.35,83.24,82.92,0.31,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1820.7,"d":"1,820.7"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.09,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},15.74,5.37,3.66,3.59,1.31,82.56,{"v":79.8,"d":"79.80"},2.43,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1906.2,"d":"1,906.2"},1.62,1.04,0.21,0.19,15.03,5.13,{"v":3.5,"d":"3.50"},3.42,1.25,83.35,76.24,{"v":6.8,"d":"6.80"},0.28,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1753.4,"d":"1,753.4"},1.64,1.13,0.23,0.21,15.17,5.57,{"v":3.8,"d":"3.80"},3.72,1.36,83.19,{"v":82.86999999999999,"d":"82.87"},0.31,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1562.3,"d":"1,562.3"},{"v":2,"d":"2.00"},1.27,0.26,0.24,18.33,6.25,4.27,4.18,1.52,79.67,76.45,2.83,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1647.8,"d":"1,647.8"},1.88,1.21,0.24,0.22,17.38,5.93,4.05,3.96,1.44,80.74,{"v":72.5,"d":"72.50"},7.87,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1495,"d":"1,495.0"},1.94,1.33,0.27,0.25,{"v":17.8,"d":"17.80"},6.54,4.46,4.37,1.59,80.26,79.89,0.36,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1578.9,"d":"1,578.9"},1.96,1.26,0.25,0.23,18.14,6.19,4.22,4.14,1.51,{"v":79.89999999999999,"d":"79.90"},76.72,{"v":2.8,"d":"2.80"},0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1664.4,"d":"1,664.4"},1.86,1.19,0.24,0.22,17.21,5.87,4.01,3.92,1.43,80.93,72.77,7.79,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1511.7,"d":"1,511.7"},1.91,1.31,0.27,0.24,17.59,6.46,4.41,4.32,1.57,{"v":80.5,"d":"80.50"},80.13,0.36,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1641,"d":"1,641.0"},1.89,1.21,0.24,0.22,17.45,5.95,4.06,3.98,1.45,80.66,{"v":77.6,"d":"77.60"},2.69,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1726.5,"d":"1,726.5"},1.79,1.15,0.23,0.21,16.59,5.66,3.86,3.78,1.38,81.62,73.75,7.51,0.32,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1573.7,"d":"1,573.7"},1.82,1.26,0.25,0.23,16.91,6.21,4.24,4.15,1.51,81.27,80.91,0.35,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1703.1,"d":"1,703.1"},1.84,1.17,0.24,0.22,16.81,5.74,3.91,3.83,{"v":1.4,"d":"1.40"},81.35,78.39,{"v":2.6,"d":"2.60"},0.32,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1788.6,"d":"1,788.6"},1.73,1.11,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},16.01,5.46,3.73,3.65,1.33,{"v":82.25999999999999,"d":"82.26"},{"v":74.66999999999999,"d":"74.67"},7.25,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1635.8,"d":"1,635.8"},1.75,1.21,0.24,0.22,16.26,5.97,4.08,3.99,1.45,81.99,{"v":81.64999999999999,"d":"81.65"},0.33,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1765.1,"d":"1,765.1"},1.76,1.12,0.23,0.21,16.23,5.54,3.78,{"v":3.7,"d":"3.70"},1.35,{"v":82.00999999999999,"d":"82.01"},79.16,{"v":2.5,"d":"2.50"},0.31,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1850.6,"d":"1,850.6"},1.68,1.07,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},15.47,5.28,{"v":3.6,"d":"3.60"},3.53,1.28,82.85,75.52,7.01,0.29,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1697.9,"d":"1,697.9"},1.71,1.17,0.24,0.22,15.67,5.75,3.93,3.85,{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":82.61999999999999,"d":"82.62"},{"v":82.28999999999999,"d":"82.29"},0.32,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1827.2,"d":"1,827.2"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.09,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},15.67,5.35,3.65,3.57,{"v":1.3,"d":"1.30"},82.63,79.88,2.42,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1912.7,"d":"1,912.7"},1.62,1.04,0.21,0.19,14.97,5.11,3.49,3.41,1.24,83.41,76.32,6.78,0.28,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1759.9,"d":"1,759.9"},1.64,1.13,0.23,0.21,15.12,5.55,3.79,3.71,1.35,83.24,82.92,0.31,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1889.2,"d":"1,889.2"},1.64,1.05,0.21,0.19,15.16,5.17,3.53,3.46,1.26,{"v":83.2,"d":"83.20"},80.54,2.34,0.29,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1974.7,"d":"1,974.7"},1.57,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},0.19,14.51,4.95,3.38,3.31,{"v":1.2,"d":"1.20"},83.92,77.05,6.57,0.27,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上3.0m以下","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":1822,"d":"1,822.0"},1.58,1.09,0.22,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":14.6,"d":"14.60"},5.36,3.66,3.58,1.31,{"v":83.82000000000001,"d":"83.82"},83.51,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m","*","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1723.2,"d":"1,723.2"},1.44,0.92,0.14,0.14,10.68,3.84,2.16,2.13,0.77,87.88,{"v":84.69999999999999,"d":"84.70"},2.57,0.51,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1808.7,"d":"1,808.7"},1.38,0.88,0.14,0.13,10.17,3.66,2.06,2.03,0.73,{"v":88.44999999999999,"d":"88.45"},{"v":80.69999999999999,"d":"80.70"},7.17,0.49,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","密粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1667.9,"d":"1,667.9"},1.42,0.95,0.15,0.15,10.48,3.97,2.23,{"v":2.2,"d":"2.20"},0.79,{"v":88.10000000000001,"d":"88.10"},{"v":87.5,"d":"87.50"},0.53,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1716.7,"d":"1,716.7"},1.45,0.93,0.14,0.14,10.73,3.86,2.17,2.14,0.77,{"v":87.82000000000001,"d":"87.82"},84.63,2.57,0.52,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1802.2,"d":"1,802.2"},1.39,0.88,0.14,0.14,{"v":10.2,"d":"10.20"},3.67,2.06,2.04,0.73,88.41,80.63,{"v":7.2,"d":"7.20"},0.49,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1661.4,"d":"1,661.4"},1.43,0.96,0.15,0.15,10.53,3.99,2.24,2.21,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":88.03999999999999,"d":"88.04"},87.44,0.53,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1458.3,"d":"1,458.3"},1.71,1.09,0.17,0.17,12.62,4.54,2.55,2.52,0.91,{"v":85.66999999999999,"d":"85.67"},81.91,3.03,0.61,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1543.8,"d":"1,543.8"},1.62,1.03,0.16,0.16,11.93,4.29,2.41,2.38,0.86,86.45,77.36,{"v":8.4,"d":"8.40"},0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","開粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1403,"d":"1,403.0"},1.69,1.13,0.18,0.17,12.47,4.72,2.65,2.62,0.95,85.84,85.13,0.63,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","開粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1475,"d":"1,475.0"},{"v":1.7,"d":"1.70"},1.08,0.17,0.17,12.48,4.49,2.52,2.49,{"v":0.9,"d":"0.90"},85.82,{"v":82.1,"d":"82.10"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1560.5,"d":"1,560.5"},{"v":1.6,"d":"1.60"},1.02,0.16,0.16,11.78,4.24,2.38,2.35,0.85,86.62,77.63,8.31,0.57,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1419.7,"d":"1,419.7"},1.66,1.12,0.17,0.17,12.31,4.66,2.62,2.59,0.93,86.03,85.32,0.63,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1537,"d":"1,537.0"},1.62,1.03,0.16,0.16,11.97,4.31,2.42,2.39,0.86,86.41,{"v":82.83999999999999,"d":"82.84"},2.88,0.58,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1622.5,"d":"1,622.5"},1.53,0.98,0.15,0.15,11.34,4.08,2.29,2.26,0.82,87.13,{"v":78.47999999999999,"d":"78.48"},7.99,0.55,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1481.7,"d":"1,481.7"},{"v":1.6,"d":"1.60"},1.07,0.17,0.17,{"v":11.8,"d":"11.80"},4.47,2.51,2.48,0.89,{"v":86.60000000000001,"d":"86.60"},85.92,{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1599.1,"d":"1,599.1"},1.55,0.99,0.15,0.15,11.52,4.14,2.33,{"v":2.3,"d":"2.30"},0.83,86.93,{"v":83.5,"d":"83.50"},2.76,0.56,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1684.6,"d":"1,684.6"},1.47,0.94,0.15,0.14,10.93,3.93,2.21,2.18,0.79,{"v":87.6,"d":"87.60"},79.27,{"v":7.7,"d":"7.70"},0.53,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1543.8,"d":"1,543.8"},1.54,1.03,0.16,0.16,11.33,4.29,2.41,2.38,0.86,{"v":87.13000000000001,"d":"87.13"},{"v":86.47000000000001,"d":"86.47"},0.58,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1661.1,"d":"1,661.1"},1.51,0.96,0.15,0.15,11.09,3.99,2.24,2.21,{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":87.39999999999999,"d":"87.40"},84.11,2.66,0.53,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1746.6,"d":"1,746.6"},1.43,0.91,0.14,0.14,10.53,3.79,2.13,{"v":2.1,"d":"2.10"},0.76,88.04,{"v":80,"d":"80.00"},7.43,0.51,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1605.8,"d":"1,605.8"},1.47,0.99,0.15,0.15,10.89,4.12,2.32,2.29,0.83,{"v":87.63999999999999,"d":"87.64"},87.02,0.55,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1723.2,"d":"1,723.2"},1.44,0.92,0.14,0.14,10.68,3.84,2.16,2.13,0.77,87.88,{"v":84.69999999999999,"d":"84.70"},2.57,0.51,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1808.7,"d":"1,808.7"},1.38,0.88,0.14,0.13,10.17,3.66,2.06,2.03,0.73,{"v":88.44999999999999,"d":"88.45"},{"v":80.69999999999999,"d":"80.70"},7.17,0.49,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1667.9,"d":"1,667.9"},1.42,0.95,0.15,0.15,10.48,3.97,2.23,{"v":2.2,"d":"2.20"},0.79,{"v":88.10000000000001,"d":"88.10"},{"v":87.5,"d":"87.50"},0.53,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1785.3,"d":"1,785.3"},{"v":1.4,"d":"1.40"},0.89,0.14,0.14,10.31,3.71,2.08,2.06,0.74,88.29,{"v":85.21000000000001,"d":"85.21"},2.48,{"v":0.5,"d":"0.50"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1870.8,"d":"1,870.8"},1.33,0.85,0.13,0.13,9.84,3.54,1.99,1.96,0.71,88.83,{"v":81.33999999999999,"d":"81.34"},6.93,0.47,"-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["3.0m超","実数入力","各種(2.40以上2.50t/m3未満)","無し",{"v":1730,"d":"1,730.0"},1.37,0.92,0.14,0.14,10.11,3.83,2.15,2.12,0.77,88.52,87.94,0.51,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m","*","タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t","*","ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m","*","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","密粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
[]
[]
["注１．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","改質As 粗粒 AC-100(20)"]
["・","改質As 密粒 AC-100(20)"]
["・","改質As 密粒 AC-100(13)"]
["・","改質As 密粒 I型(20)"]
["・","改質As 密粒 II型(20) DS3000"]
["・","改質As 粗粒 I型(20)"]
["・","改質As 粗粒 I型(20) DS3000"]
["・","改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000"]
["・","改質As 再生粗粒 I型(20)"]
["・","改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000"]
["・","改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000"]
["注２．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)"]
["・","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]

{"sheet":"086","index":87,"n_rows":89,"n_cols":36,"rows_kept":89,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.086【　基層（歩道部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["平均幅員","1層当り平均仕上り厚","材料","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2366.8,"d":"2,366.8"},0.44,0.29,0.08,"-",49.42,19.13,17.17,5.23,"-",50.14,48.11,1.87,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2452.3,"d":"2,452.3"},0.43,0.28,0.08,"-",47.69,18.46,16.57,5.05,"-",{"v":51.879999999999995,"d":"51.88"},46.43,5.29,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2203,"d":"2,203.0"},0.43,0.32,0.09,"-",47.73,20.55,18.44,5.62,"-",{"v":51.839999999999996,"d":"51.84"},51.67,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2624.7,"d":"2,624.7"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.27,0.07,"-",44.56,17.25,15.48,4.72,"-",55.04,{"v":53.209999999999994,"d":"53.21"},1.68,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2710.2,"d":"2,710.2"},0.39,0.26,0.07,"-",43.15,{"v":16.7,"d":"16.70"},14.99,4.57,"-",{"v":56.459999999999994,"d":"56.46"},{"v":51.529999999999994,"d":"51.53"},4.78,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2460.9,"d":"2,460.9"},0.38,0.28,0.08,"-",42.72,18.39,16.51,5.03,"-",{"v":56.9,"d":"56.90"},56.75,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2237.5,"d":"2,237.5"},0.46,0.31,0.08,"-",52.34,{"v":20.3,"d":"20.30"},18.16,5.54,"-",{"v":47.2,"d":"47.20"},45.05,1.97,0.11,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2323,"d":"2,323.0"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",50.42,19.56,17.49,5.33,"-",49.13,43.39,5.58,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2073.7,"d":"2,073.7"},0.46,0.34,0.09,"-",{"v":50.760000000000005,"d":"50.76"},{"v":21.889999999999997,"d":"21.89"},19.59,5.97,"-",48.78,48.61,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2289.2,"d":"2,289.2"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",51.17,{"v":19.849999999999998,"d":"19.85"},17.75,5.41,"-",48.38,46.29,1.93,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2374.7,"d":"2,374.7"},0.44,0.29,0.08,"-",49.25,19.06,17.11,5.22,"-",50.31,{"v":44.690000000000005,"d":"44.69"},5.46,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2125.4,"d":"2,125.4"},0.44,0.33,0.09,"-",49.48,{"v":21.3,"d":"21.30"},19.12,5.83,"-",50.08,49.91,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2340.9,"d":"2,340.9"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",{"v":50.019999999999996,"d":"50.02"},19.39,17.36,5.29,"-",49.53,47.48,1.89,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2426.4,"d":"2,426.4"},0.44,0.29,0.08,"-",{"v":48.2,"d":"48.20"},18.66,16.74,5.11,"-",51.36,45.86,5.34,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2177.1,"d":"2,177.1"},0.43,0.32,0.09,"-",{"v":48.3,"d":"48.30"},20.79,18.66,5.69,"-",{"v":51.269999999999996,"d":"51.27"},{"v":51.099999999999994,"d":"51.10"},0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2392.6,"d":"2,392.6"},0.44,0.29,0.08,"-",48.88,18.92,16.98,5.18,"-",50.68,48.67,1.85,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2478.1,"d":"2,478.1"},0.42,0.28,0.08,"-",47.19,18.27,16.39,{"v":5,"d":"5.00"},"-",52.39,47.01,5.23,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2228.8,"d":"2,228.8"},0.42,0.31,0.09,"-",47.18,20.31,18.23,5.56,"-",{"v":52.4,"d":"52.40"},{"v":52.239999999999995,"d":"52.24"},0.11,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2444.3,"d":"2,444.3"},0.44,0.29,0.08,"-",47.85,18.52,16.62,5.07,"-",51.71,49.74,1.81,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2529.8,"d":"2,529.8"},0.41,0.28,0.07,"-",46.23,17.89,16.06,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-",53.36,{"v":48.080000000000005,"d":"48.08"},5.13,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2280.5,"d":"2,280.5"},0.41,0.31,0.08,"-",46.11,19.85,17.82,5.43,"-",{"v":53.480000000000004,"d":"53.48"},{"v":53.330000000000005,"d":"53.33"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2807.6,"d":"2,807.6"},0.39,0.27,0.07,"-",49.23,21.91,15.73,{"v":4.8,"d":"4.80"},"-",{"v":50.379999999999995,"d":"50.38"},48.66,1.57,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2893.1,"d":"2,893.1"},0.38,0.26,0.07,"-",47.77,21.26,15.26,4.66,"-",{"v":51.849999999999994,"d":"51.85"},47.22,4.48,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2642.8,"d":"2,642.8"},0.39,0.29,0.08,"-",47.79,23.28,16.71,{"v":5.1,"d":"5.10"},"-",51.82,51.68,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3117.2,"d":"3,117.2"},0.36,0.24,0.07,"-",44.33,19.73,14.17,4.32,"-",55.31,53.77,1.42,0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3202.7,"d":"3,202.7"},0.34,0.24,0.06,"-",43.16,19.21,13.79,4.21,"-",{"v":56.5,"d":"56.50"},52.33,4.05,0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2952.3,"d":"2,952.3"},0.35,0.26,0.07,"-",42.77,20.83,14.96,4.56,"-",56.88,56.75,0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2652.5,"d":"2,652.5"},0.42,0.29,0.08,"-",{"v":52.160000000000004,"d":"52.16"},23.25,16.65,5.08,"-",47.42,{"v":45.6,"d":"45.60"},1.66,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2738,"d":"2,738.0"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.28,0.07,"-",50.54,{"v":22.529999999999998,"d":"22.53"},16.13,4.92,"-",49.06,44.18,4.73,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2487.7,"d":"2,487.7"},0.41,0.31,0.08,"-",50.82,24.78,17.75,5.42,"-",48.77,48.63,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2714.6,"d":"2,714.6"},0.41,0.28,0.08,"-",{"v":50.959999999999994,"d":"50.96"},22.71,16.27,4.96,"-",48.63,46.85,1.63,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2800.1,"d":"2,800.1"},0.39,0.27,0.07,"-",49.36,21.97,15.77,4.81,"-",50.25,45.47,4.63,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2549.7,"d":"2,549.7"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",49.52,24.12,17.32,5.28,"-",{"v":50.080000000000005,"d":"50.08"},{"v":49.940000000000005,"d":"49.94"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2776.6,"d":"2,776.6"},0.39,0.27,0.07,"-",49.76,22.15,{"v":15.9,"d":"15.90"},4.85,"-",49.85,48.11,1.59,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2862.1,"d":"2,862.1"},0.38,0.26,0.07,"-",48.29,21.49,15.43,4.71,"-",51.33,46.65,4.53,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2611.8,"d":"2,611.8"},0.39,0.29,0.08,"-",48.35,23.55,16.91,5.16,"-",51.26,51.12,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2838.7,"d":"2,838.7"},0.39,0.27,0.07,"-",48.69,21.67,15.56,4.75,"-",50.92,49.21,1.56,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2924.1,"d":"2,924.1"},0.38,0.26,0.07,"-",47.27,21.04,{"v":15.1,"d":"15.10"},4.61,"-",52.35,{"v":47.769999999999996,"d":"47.77"},4.43,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2673.8,"d":"2,673.8"},0.38,0.28,0.08,"-",47.22,{"v":23,"d":"23.00"},16.51,5.04,"-",{"v":52.400000000000006,"d":"52.40"},{"v":52.260000000000005,"d":"52.26"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2900.7,"d":"2,900.7"},0.38,0.26,0.07,"-",47.64,21.21,15.22,4.64,"-",51.98,{"v":50.309999999999995,"d":"50.31"},1.52,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2986.2,"d":"2,986.2"},0.37,0.25,0.07,"-",46.28,{"v":20.6,"d":"20.60"},14.79,4.51,"-",{"v":53.349999999999994,"d":"53.35"},48.87,4.34,0.08,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2735.8,"d":"2,735.8"},0.37,0.28,0.07,"-",46.15,22.48,16.14,4.92,"-",{"v":53.480000000000004,"d":"53.48"},53.35,0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m以上","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1584.2,"d":"1,584.2"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},0.35,"-",22.56,8.52,5.69,3.86,2.07,75.04,{"v":71.85000000000001,"d":"71.85"},2.79,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1669.7,"d":"1,669.7"},2.27,{"v":1.7,"d":"1.70"},0.33,"-",{"v":21.4,"d":"21.40"},8.09,{"v":5.4,"d":"5.40"},3.66,1.96,76.33,68.18,7.77,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1514.8,"d":"1,514.8"},2.36,1.88,0.37,"-",22.12,8.92,5.95,4.04,2.16,75.52,75.14,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1842.2,"d":"1,842.2"},2.06,1.54,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-",19.41,7.33,{"v":4.9,"d":"4.90"},3.32,1.78,78.53,{"v":75.8,"d":"75.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1927.6,"d":"1,927.6"},1.97,1.47,0.29,"-",18.54,7.01,4.68,3.17,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":79.49000000000001,"d":"79.49"},72.44,6.73,0.29,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1772.7,"d":"1,772.7"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},0.31,"-",18.91,7.62,5.09,3.45,1.85,79.09,{"v":78.75999999999999,"d":"78.76"},0.32,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1455,"d":"1,455.0"},2.62,1.96,0.38,"-",24.57,9.28,{"v":6.2,"d":"6.20"},4.21,2.25,72.81,69.34,3.04,0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1540.4,"d":"1,540.4"},2.47,1.85,0.36,"-",23.21,8.77,5.86,3.97,2.13,74.32,65.49,8.42,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1385.5,"d":"1,385.5"},2.57,2.05,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",{"v":24.2,"d":"24.20"},9.75,6.51,4.42,2.37,73.23,{"v":72.80000000000001,"d":"72.80"},0.41,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1506.7,"d":"1,506.7"},2.53,1.89,0.37,"-",23.73,8.96,5.99,4.06,2.18,{"v":73.74000000000001,"d":"73.74"},{"v":70.4,"d":"70.40"},2.93,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1592.1,"d":"1,592.1"},2.39,1.79,0.35,"-",22.45,8.48,5.67,3.84,2.06,75.16,66.62,8.15,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1437.2,"d":"1,437.2"},2.48,1.98,0.39,"-",23.33,{"v":9.4,"d":"9.40"},6.28,4.26,2.28,74.19,{"v":73.78999999999999,"d":"73.79"},0.39,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1558.4,"d":"1,558.4"},2.45,1.83,0.36,"-",22.95,8.67,5.79,3.93,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":74.60000000000001,"d":"74.60"},71.36,2.84,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1643.8,"d":"1,643.8"},2.31,1.73,0.34,"-",21.75,8.22,5.49,3.72,1.99,75.94,67.67,7.89,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1488.9,"d":"1,488.9"},2.39,1.91,0.37,"-",22.51,9.07,6.06,4.11,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":75.10000000000001,"d":"75.10"},{"v":74.71000000000001,"d":"74.71"},0.38,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1610.1,"d":"1,610.1"},2.36,1.77,0.34,"-",22.21,8.39,{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":3.8,"d":"3.80"},2.04,{"v":75.42999999999999,"d":"75.43"},{"v":72.28999999999999,"d":"72.29"},2.75,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1695.5,"d":"1,695.5"},2.25,1.68,0.33,"-",21.08,7.96,5.32,3.61,1.93,76.67,{"v":68.64999999999999,"d":"68.65"},7.65,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1540.6,"d":"1,540.6"},2.32,1.85,0.36,"-",21.75,8.77,5.85,3.97,2.13,{"v":75.92999999999999,"d":"75.93"},75.55,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1661.8,"d":"1,661.8"},2.28,1.71,0.33,"-",21.51,8.13,5.43,3.68,1.97,{"v":76.21000000000001,"d":"76.21"},73.17,2.66,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1747.2,"d":"1,747.2"},2.18,1.63,0.32,"-",20.46,7.73,5.16,{"v":3.5,"d":"3.50"},1.88,77.36,69.59,7.42,0.32,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1592.3,"d":"1,592.3"},2.24,1.79,0.35,"-",21.04,8.48,5.66,3.84,2.06,76.72,76.36,0.35,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
[]
["注１．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["注２．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)"]
["・","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]

{"sheet":"087","index":88,"n_rows":89,"n_cols":36,"rows_kept":89,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.087【　中間層（歩道部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["平均幅員","1層当り平均仕上り厚","材料","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2366.8,"d":"2,366.8"},0.44,0.29,0.08,"-",49.42,19.13,17.17,5.23,"-",50.14,48.11,1.87,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2452.3,"d":"2,452.3"},0.43,0.28,0.08,"-",47.69,18.46,16.57,5.05,"-",{"v":51.879999999999995,"d":"51.88"},46.43,5.29,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2203,"d":"2,203.0"},0.43,0.32,0.09,"-",47.73,20.55,18.44,5.62,"-",{"v":51.839999999999996,"d":"51.84"},51.67,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2624.7,"d":"2,624.7"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.27,0.07,"-",44.56,17.25,15.48,4.72,"-",55.04,{"v":53.209999999999994,"d":"53.21"},1.68,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2710.2,"d":"2,710.2"},0.39,0.26,0.07,"-",43.15,{"v":16.7,"d":"16.70"},14.99,4.57,"-",{"v":56.459999999999994,"d":"56.46"},{"v":51.529999999999994,"d":"51.53"},4.78,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2460.9,"d":"2,460.9"},0.38,0.28,0.08,"-",42.72,18.39,16.51,5.03,"-",{"v":56.9,"d":"56.90"},56.75,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2237.5,"d":"2,237.5"},0.46,0.31,0.08,"-",52.34,{"v":20.3,"d":"20.30"},18.16,5.54,"-",{"v":47.2,"d":"47.20"},45.05,1.97,0.11,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2323,"d":"2,323.0"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",50.42,19.56,17.49,5.33,"-",49.13,43.39,5.58,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2073.7,"d":"2,073.7"},0.46,0.34,0.09,"-",{"v":50.760000000000005,"d":"50.76"},{"v":21.889999999999997,"d":"21.89"},19.59,5.97,"-",48.78,48.61,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2289.2,"d":"2,289.2"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",51.17,{"v":19.849999999999998,"d":"19.85"},17.75,5.41,"-",48.38,46.29,1.93,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2374.7,"d":"2,374.7"},0.44,0.29,0.08,"-",49.25,19.06,17.11,5.22,"-",50.31,{"v":44.690000000000005,"d":"44.69"},5.46,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2125.4,"d":"2,125.4"},0.44,0.33,0.09,"-",49.48,{"v":21.3,"d":"21.30"},19.12,5.83,"-",50.08,49.91,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2340.9,"d":"2,340.9"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",{"v":50.019999999999996,"d":"50.02"},19.39,17.36,5.29,"-",49.53,47.48,1.89,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2426.4,"d":"2,426.4"},0.44,0.29,0.08,"-",{"v":48.2,"d":"48.20"},18.66,16.74,5.11,"-",51.36,45.86,5.34,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2177.1,"d":"2,177.1"},0.43,0.32,0.09,"-",{"v":48.3,"d":"48.30"},20.79,18.66,5.69,"-",{"v":51.269999999999996,"d":"51.27"},{"v":51.099999999999994,"d":"51.10"},0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2392.6,"d":"2,392.6"},0.44,0.29,0.08,"-",48.88,18.92,16.98,5.18,"-",50.68,48.67,1.85,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2478.1,"d":"2,478.1"},0.42,0.28,0.08,"-",47.19,18.27,16.39,{"v":5,"d":"5.00"},"-",52.39,47.01,5.23,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2228.8,"d":"2,228.8"},0.42,0.31,0.09,"-",47.18,20.31,18.23,5.56,"-",{"v":52.4,"d":"52.40"},{"v":52.239999999999995,"d":"52.24"},0.11,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2444.3,"d":"2,444.3"},0.44,0.29,0.08,"-",47.85,18.52,16.62,5.07,"-",51.71,49.74,1.81,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2529.8,"d":"2,529.8"},0.41,0.28,0.07,"-",46.23,17.89,16.06,{"v":4.9,"d":"4.90"},"-",53.36,{"v":48.080000000000005,"d":"48.08"},5.13,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2280.5,"d":"2,280.5"},0.41,0.31,0.08,"-",46.11,19.85,17.82,5.43,"-",{"v":53.480000000000004,"d":"53.48"},{"v":53.330000000000005,"d":"53.33"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2807.6,"d":"2,807.6"},0.39,0.27,0.07,"-",49.23,21.91,15.73,{"v":4.8,"d":"4.80"},"-",{"v":50.379999999999995,"d":"50.38"},48.66,1.57,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2893.1,"d":"2,893.1"},0.38,0.26,0.07,"-",47.77,21.26,15.26,4.66,"-",{"v":51.849999999999994,"d":"51.85"},47.22,4.48,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":2642.8,"d":"2,642.8"},0.39,0.29,0.08,"-",47.79,23.28,16.71,{"v":5.1,"d":"5.10"},"-",51.82,51.68,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3117.2,"d":"3,117.2"},0.36,0.24,0.07,"-",44.33,19.73,14.17,4.32,"-",55.31,53.77,1.42,0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3202.7,"d":"3,202.7"},0.34,0.24,0.06,"-",43.16,19.21,13.79,4.21,"-",{"v":56.5,"d":"56.50"},52.33,4.05,0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2952.3,"d":"2,952.3"},0.35,0.26,0.07,"-",42.77,20.83,14.96,4.56,"-",56.88,56.75,0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2652.5,"d":"2,652.5"},0.42,0.29,0.08,"-",{"v":52.160000000000004,"d":"52.16"},23.25,16.65,5.08,"-",47.42,{"v":45.6,"d":"45.60"},1.66,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2738,"d":"2,738.0"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.28,0.07,"-",50.54,{"v":22.529999999999998,"d":"22.53"},16.13,4.92,"-",49.06,44.18,4.73,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2487.7,"d":"2,487.7"},0.41,0.31,0.08,"-",50.82,24.78,17.75,5.42,"-",48.77,48.63,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2714.6,"d":"2,714.6"},0.41,0.28,0.08,"-",{"v":50.959999999999994,"d":"50.96"},22.71,16.27,4.96,"-",48.63,46.85,1.63,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2800.1,"d":"2,800.1"},0.39,0.27,0.07,"-",49.36,21.97,15.77,4.81,"-",50.25,45.47,4.63,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2549.7,"d":"2,549.7"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",49.52,24.12,17.32,5.28,"-",{"v":50.080000000000005,"d":"50.08"},{"v":49.940000000000005,"d":"49.94"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2776.6,"d":"2,776.6"},0.39,0.27,0.07,"-",49.76,22.15,{"v":15.9,"d":"15.90"},4.85,"-",49.85,48.11,1.59,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2862.1,"d":"2,862.1"},0.38,0.26,0.07,"-",48.29,21.49,15.43,4.71,"-",51.33,46.65,4.53,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2611.8,"d":"2,611.8"},0.39,0.29,0.08,"-",48.35,23.55,16.91,5.16,"-",51.26,51.12,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2838.7,"d":"2,838.7"},0.39,0.27,0.07,"-",48.69,21.67,15.56,4.75,"-",50.92,49.21,1.56,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2924.1,"d":"2,924.1"},0.38,0.26,0.07,"-",47.27,21.04,{"v":15.1,"d":"15.10"},4.61,"-",52.35,{"v":47.769999999999996,"d":"47.77"},4.43,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2673.8,"d":"2,673.8"},0.38,0.28,0.08,"-",47.22,{"v":23,"d":"23.00"},16.51,5.04,"-",{"v":52.400000000000006,"d":"52.40"},{"v":52.260000000000005,"d":"52.26"},{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2900.7,"d":"2,900.7"},0.38,0.26,0.07,"-",47.64,21.21,15.22,4.64,"-",51.98,{"v":50.309999999999995,"d":"50.31"},1.52,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2986.2,"d":"2,986.2"},0.37,0.25,0.07,"-",46.28,{"v":20.6,"d":"20.60"},14.79,4.51,"-",{"v":53.349999999999994,"d":"53.35"},48.87,4.34,0.08,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2735.8,"d":"2,735.8"},0.37,0.28,0.07,"-",46.15,22.48,16.14,4.92,"-",{"v":53.480000000000004,"d":"53.48"},53.35,0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生粗粒度アスコン（２０）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m以上","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1584.2,"d":"1,584.2"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":1.8,"d":"1.80"},0.35,"-",22.56,8.52,5.69,3.86,2.07,75.04,{"v":71.85000000000001,"d":"71.85"},2.79,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1669.7,"d":"1,669.7"},2.27,{"v":1.7,"d":"1.70"},0.33,"-",{"v":21.4,"d":"21.40"},8.09,{"v":5.4,"d":"5.40"},3.66,1.96,76.33,68.18,7.77,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)","無し",{"v":1514.8,"d":"1,514.8"},2.36,1.88,0.37,"-",22.12,8.92,5.95,4.04,2.16,75.52,75.14,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1842.2,"d":"1,842.2"},2.06,1.54,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-",19.41,7.33,{"v":4.9,"d":"4.90"},3.32,1.78,78.53,{"v":75.8,"d":"75.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1927.6,"d":"1,927.6"},1.97,1.47,0.29,"-",18.54,7.01,4.68,3.17,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":79.49000000000001,"d":"79.49"},72.44,6.73,0.29,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1772.7,"d":"1,772.7"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},0.31,"-",18.91,7.62,5.09,3.45,1.85,79.09,{"v":78.75999999999999,"d":"78.76"},0.32,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　50mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1455,"d":"1,455.0"},2.62,1.96,0.38,"-",24.57,9.28,{"v":6.2,"d":"6.20"},4.21,2.25,72.81,69.34,3.04,0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1540.4,"d":"1,540.4"},2.47,1.85,0.36,"-",23.21,8.77,5.86,3.97,2.13,74.32,65.49,8.42,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1385.5,"d":"1,385.5"},2.57,2.05,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",{"v":24.2,"d":"24.20"},9.75,6.51,4.42,2.37,73.23,{"v":72.80000000000001,"d":"72.80"},0.41,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1506.7,"d":"1,506.7"},2.53,1.89,0.37,"-",23.73,8.96,5.99,4.06,2.18,{"v":73.74000000000001,"d":"73.74"},{"v":70.4,"d":"70.40"},2.93,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1592.1,"d":"1,592.1"},2.39,1.79,0.35,"-",22.45,8.48,5.67,3.84,2.06,75.16,66.62,8.15,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1437.2,"d":"1,437.2"},2.48,1.98,0.39,"-",23.33,{"v":9.4,"d":"9.40"},6.28,4.26,2.28,74.19,{"v":73.78999999999999,"d":"73.79"},0.39,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1558.4,"d":"1,558.4"},2.45,1.83,0.36,"-",22.95,8.67,5.79,3.93,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":74.60000000000001,"d":"74.60"},71.36,2.84,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1643.8,"d":"1,643.8"},2.31,1.73,0.34,"-",21.75,8.22,5.49,3.72,1.99,75.94,67.67,7.89,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1488.9,"d":"1,488.9"},2.39,1.91,0.37,"-",22.51,9.07,6.06,4.11,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":75.10000000000001,"d":"75.10"},{"v":74.71000000000001,"d":"74.71"},0.38,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1610.1,"d":"1,610.1"},2.36,1.77,0.34,"-",22.21,8.39,{"v":5.6,"d":"5.60"},{"v":3.8,"d":"3.80"},2.04,{"v":75.42999999999999,"d":"75.43"},{"v":72.28999999999999,"d":"72.29"},2.75,0.35,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1695.5,"d":"1,695.5"},2.25,1.68,0.33,"-",21.08,7.96,5.32,3.61,1.93,76.67,{"v":68.64999999999999,"d":"68.65"},7.65,0.33,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1540.6,"d":"1,540.6"},2.32,1.85,0.36,"-",21.75,8.77,5.85,3.97,2.13,{"v":75.92999999999999,"d":"75.93"},75.55,0.37,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1661.8,"d":"1,661.8"},2.28,1.71,0.33,"-",21.51,8.13,5.43,3.68,1.97,{"v":76.21000000000001,"d":"76.21"},73.17,2.66,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1747.2,"d":"1,747.2"},2.18,1.63,0.32,"-",20.46,7.73,5.16,{"v":3.5,"d":"3.50"},1.88,77.36,69.59,7.42,0.32,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1592.3,"d":"1,592.3"},2.24,1.79,0.35,"-",21.04,8.48,5.66,3.84,2.06,76.72,76.36,0.35,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生粗粒度アスコン（２０）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　50mm"]
[]
["注１．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["注２．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)"]
["・","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]

{"sheet":"088","index":89,"n_rows":89,"n_cols":36,"rows_kept":89,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.088【　表層（歩道部）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["平均幅員","1層当り平均仕上り厚","材料","瀝青材料種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2158.7,"d":"2,158.7"},0.49,0.32,0.09,"-",54.23,21.02,18.82,5.74,"-",45.28,43.04,2.05,0.11,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2244.1,"d":"2,244.1"},0.46,0.31,0.08,"-",52.19,20.25,{"v":18.1,"d":"18.10"},5.52,"-",47.35,{"v":41.4,"d":"41.40"},5.78,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1994.9,"d":"1,994.9"},0.48,0.35,{"v":0.1,"d":"0.10"},"-",52.76,22.73,20.37,6.21,"-",46.76,46.58,0.12,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2345.7,"d":"2,345.7"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",49.93,19.37,17.32,5.28,"-",49.62,47.58,1.88,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2431.1,"d":"2,431.1"},0.44,0.29,0.08,"-",48.11,18.62,16.71,{"v":5.1,"d":"5.10"},"-",{"v":51.449999999999996,"d":"51.45"},{"v":45.959999999999994,"d":"45.96"},5.33,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2181.9,"d":"2,181.9"},0.43,0.32,0.09,"-",{"v":48.2,"d":"48.20"},20.75,18.62,5.68,"-",51.37,{"v":51.199999999999996,"d":"51.20"},0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2053.1,"d":"2,053.1"},0.51,0.34,0.09,"-",57.03,22.12,19.79,6.03,"-",42.46,40.11,2.15,0.12,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2138.5,"d":"2,138.5"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.33,0.09,"-",{"v":54.739999999999995,"d":"54.74"},{"v":21.220000000000002,"d":"21.22"},{"v":19,"d":"19.00"},5.79,"-",44.76,38.51,6.06,0.11,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1889.3,"d":"1,889.3"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.37,{"v":0.1,"d":"0.10"},"-",55.72,24.01,21.51,6.56,"-",43.78,43.59,0.13,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2095.3,"d":"2,095.3"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.33,0.09,"-",55.88,{"v":21.669999999999998,"d":"21.67"},19.39,5.91,"-",43.62,41.32,2.11,0.11,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2180.8,"d":"2,180.8"},0.48,0.32,0.09,"-",53.68,{"v":20.810000000000002,"d":"20.81"},18.63,5.68,"-",45.84,{"v":39.7,"d":"39.70"},5.95,0.11,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1931.5,"d":"1,931.5"},0.49,0.36,{"v":0.1,"d":"0.10"},"-",{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":23.490000000000002,"d":"23.49"},21.04,6.41,"-",45.01,44.83,0.12,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2137.5,"d":"2,137.5"},{"v":0.5,"d":"0.50"},0.33,0.09,"-",54.76,21.22,19.01,{"v":5.8,"d":"5.80"},"-",44.74,42.48,2.07,0.11,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2223,"d":"2,223.0"},0.47,0.31,0.09,"-",52.67,{"v":20.419999999999998,"d":"20.42"},18.28,5.57,"-",46.86,40.85,5.83,0.11,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1973.7,"d":"1,973.7"},0.48,0.35,{"v":0.1,"d":"0.10"},"-",53.33,22.98,20.59,6.28,"-",46.19,46.01,0.12,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2179.8,"d":"2,179.8"},0.48,0.32,0.09,"-",{"v":53.699999999999996,"d":"53.70"},20.81,18.64,5.68,"-",45.82,{"v":43.6,"d":"43.60"},2.03,0.11,0.05,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2265.3,"d":"2,265.3"},0.46,0.31,0.08,"-",51.71,20.06,17.94,5.47,"-",47.83,41.95,5.72,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2016,"d":"2,016.0"},0.47,0.35,0.09,"-",52.21,{"v":22.5,"d":"22.50"},20.15,6.15,"-",47.32,47.14,0.12,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2222,"d":"2,222.0"},0.47,0.31,0.09,"-",{"v":52.690000000000005,"d":"52.69"},20.43,18.28,5.58,"-",46.84,44.67,1.99,0.11,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2307.5,"d":"2,307.5"},0.45,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",50.76,19.69,17.61,5.37,"-",48.79,43.01,5.62,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2058.2,"d":"2,058.2"},0.46,0.34,0.09,"-",{"v":51.150000000000006,"d":"51.15"},{"v":22.049999999999997,"d":"22.05"},19.74,6.02,"-",48.39,48.22,0.11,0.05,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2836.7,"d":"2,836.7"},0.39,0.27,0.07,"-",48.72,21.68,15.57,4.75,"-",50.89,49.18,1.56,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2922.2,"d":"2,922.2"},0.38,0.26,0.07,"-",47.29,21.05,15.11,4.61,"-",52.33,47.74,4.44,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2671.8,"d":"2,671.8"},0.38,0.28,0.08,"-",47.26,23.02,16.53,5.04,"-",52.36,52.22,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注１"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":3117.2,"d":"3,117.2"},0.36,0.24,0.07,"-",44.33,19.73,14.17,4.32,"-",55.31,53.77,1.42,0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3202.7,"d":"3,202.7"},0.34,0.24,0.06,"-",43.16,19.21,13.79,4.21,"-",{"v":56.5,"d":"56.50"},52.33,4.05,0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":2952.3,"d":"2,952.3"},0.35,0.26,0.07,"-",42.77,20.83,14.96,4.56,"-",56.88,56.75,0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","細粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　60mm\n・注２"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2678.3,"d":"2,678.3"},0.41,0.28,0.08,"-",51.65,23.02,16.49,5.03,"-",47.94,46.13,1.65,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2763.8,"d":"2,763.8"},0.39,0.27,0.07,"-",50.07,{"v":22.330000000000002,"d":"22.33"},15.98,4.87,"-",49.54,{"v":44.7,"d":"44.70"},4.69,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":2513.4,"d":"2,513.4"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":0.3,"d":"0.30"},0.08,"-",50.31,24.54,17.57,5.36,"-",49.29,49.15,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2741.6,"d":"2,741.6"},{"v":0.4,"d":"0.40"},0.28,0.07,"-",50.47,{"v":22.5,"d":"22.50"},16.11,4.91,"-",49.13,47.37,1.61,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2827.1,"d":"2,827.1"},0.39,0.27,0.07,"-",48.88,21.76,15.62,4.76,"-",50.73,{"v":45.989999999999995,"d":"45.99"},4.59,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":2576.8,"d":"2,576.8"},0.39,0.29,0.08,"-",49.01,23.87,17.14,5.23,"-",{"v":50.6,"d":"50.60"},50.46,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2805,"d":"2,805.0"},0.39,0.27,0.07,"-",49.26,21.93,15.74,{"v":4.8,"d":"4.80"},"-",50.35,48.63,1.57,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2890.5,"d":"2,890.5"},0.38,0.26,0.07,"-",47.81,21.28,15.28,4.66,"-",51.81,47.18,4.48,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":2640.1,"d":"2,640.1"},0.39,0.29,0.08,"-",47.83,{"v":23.3,"d":"23.30"},16.73,{"v":5.1,"d":"5.10"},"-",{"v":51.779999999999994,"d":"51.78"},51.64,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2868.4,"d":"2,868.4"},0.38,0.26,0.07,"-",48.17,21.44,15.39,{"v":4.7,"d":"4.70"},"-",51.45,{"v":49.760000000000005,"d":"49.76"},1.54,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":2953.8,"d":"2,953.8"},0.38,0.26,0.07,"-",46.78,20.82,14.95,4.56,"-",{"v":52.839999999999996,"d":"52.84"},{"v":48.3,"d":"48.30"},4.39,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":2703.5,"d":"2,703.5"},0.38,0.28,0.08,"-",{"v":46.7,"d":"46.70"},22.75,16.33,4.98,"-",52.92,52.79,0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":2931.7,"d":"2,931.7"},0.38,0.26,0.07,"-",47.13,20.98,15.06,4.59,"-",{"v":52.489999999999995,"d":"52.49"},50.83,1.51,0.09,0.04,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":3017.2,"d":"3,017.2"},0.37,0.25,0.07,"-",{"v":45.8,"d":"45.80"},20.39,14.63,4.46,"-",{"v":53.830000000000005,"d":"53.83"},{"v":49.400000000000006,"d":"49.40"},{"v":4.3,"d":"4.30"},0.08,0.03,"-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":2766.9,"d":"2,766.9"},0.36,0.27,0.07,"-",45.64,22.23,15.96,4.87,"-",{"v":54,"d":"54.00"},{"v":53.870000000000005,"d":"53.87"},0.09,0.04,"-","-","振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t","","振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","再生密粒度アスコン（１３）","ガソリン　レギュラー　スタンド","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　60mm"]
["1.4m以上","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1376.1,"d":"1,376.1"},2.76,2.07,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",25.98,9.81,6.56,4.45,2.38,{"v":71.25999999999999,"d":"71.26"},{"v":67.6,"d":"67.60"},3.21,0.41,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1461.6,"d":"1,461.6"},2.61,1.95,0.38,"-",24.46,9.24,6.17,4.19,2.24,{"v":72.92999999999999,"d":"72.93"},{"v":63.629999999999995,"d":"63.63"},8.87,0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1306.6,"d":"1,306.6"},2.74,2.18,0.43,"-",25.65,10.34,{"v":6.9,"d":"6.90"},4.68,2.51,71.61,{"v":71.16000000000001,"d":"71.16"},0.43,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注１"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1563.1,"d":"1,563.1"},2.44,1.82,0.36,"-",22.87,8.64,5.77,3.91,{"v":2.1,"d":"2.10"},74.69,71.46,2.83,0.36,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1648.6,"d":"1,648.6"},{"v":2.3,"d":"2.30"},1.72,0.34,"-",21.68,8.19,5.47,3.71,1.99,76.02,67.77,7.87,0.34,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","細粒度ｱｽｺﾝ(13)","無し",{"v":1493.6,"d":"1,493.6"},2.38,{"v":1.9,"d":"1.90"},0.37,"-",22.44,9.04,6.04,{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},75.18,74.79,0.38,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","・[標準数量]平均仕上り厚　40mm\n・注２"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1270.5,"d":"1,270.5"},{"v":3,"d":"3.00"},2.24,0.44,"-",28.14,10.63,{"v":7.1,"d":"7.10"},4.82,2.58,68.86,64.89,3.48,0.44,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1356,"d":"1,356.0"},2.81,{"v":2.1,"d":"2.10"},0.41,"-",26.36,9.96,6.65,4.51,2.42,70.83,60.79,9.57,0.42,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(1.90以上2.00t/m3未満)","無し",{"v":1201,"d":"1,201.0"},2.97,2.37,0.46,"-",27.92,11.25,7.51,{"v":5.1,"d":"5.10"},2.73,69.11,68.62,0.47,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1312.7,"d":"1,312.7"},{"v":2.9,"d":"2.90"},2.17,0.42,"-",27.24,10.29,6.87,4.66,{"v":2.5,"d":"2.50"},69.86,{"v":66.00999999999999,"d":"66.01"},3.37,0.43,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1398.2,"d":"1,398.2"},2.72,2.03,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",25.58,9.66,6.45,4.38,2.35,{"v":71.7,"d":"71.70"},61.98,9.28,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.00以上2.10t/m3未満)","無し",{"v":1243.3,"d":"1,243.3"},2.87,2.29,0.45,"-",26.96,10.86,7.26,4.92,2.64,70.17,{"v":69.7,"d":"69.70"},0.45,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1355,"d":"1,355.0"},2.81,{"v":2.1,"d":"2.10"},0.41,"-",26.39,9.97,6.66,4.52,2.42,{"v":70.8,"d":"70.80"},67.07,3.26,0.42,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1440.5,"d":"1,440.5"},2.64,1.97,0.39,"-",24.83,9.38,6.26,4.25,2.28,72.53,{"v":63.1,"d":"63.10"},{"v":9,"d":"9.00"},0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.10以上2.20t/m3未満)","無し",{"v":1285.5,"d":"1,285.5"},2.77,2.21,0.43,"-",26.08,10.51,7.02,4.76,2.55,{"v":71.14999999999999,"d":"71.15"},70.69,0.44,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1397.2,"d":"1,397.2"},2.73,2.04,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",{"v":25.6,"d":"25.60"},9.67,6.46,4.38,2.35,71.67,68.07,3.16,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1482.7,"d":"1,482.7"},2.56,1.92,0.37,"-",24.11,9.11,6.08,4.13,2.21,73.33,64.16,8.75,0.38,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.20以上2.30t/m3未満)","無し",{"v":1327.8,"d":"1,327.8"},2.68,2.14,0.42,"-",25.24,10.17,6.79,4.61,2.47,72.08,{"v":71.63999999999999,"d":"71.64"},0.42,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4",{"v":1439.4,"d":"1,439.4"},2.65,1.98,0.39,"-",24.84,9.38,6.27,4.25,2.28,{"v":72.50999999999999,"d":"72.51"},{"v":69.00999999999999,"d":"69.01"},3.07,0.39,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3",{"v":1524.9,"d":"1,524.9"},2.49,1.87,0.36,"-",23.45,8.86,5.92,4.01,2.15,74.06,65.14,8.51,0.37,"-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用","軽油　パトロール給油","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
["1.4m以上","実数入力","各種(2.30以上2.40t/m3未満)","無し",{"v":1370,"d":"1,370.0"},2.61,2.08,0.41,"-",24.46,9.86,6.58,4.47,2.39,{"v":72.92999999999999,"d":"72.93"},{"v":72.5,"d":"72.50"},0.41,"-","-","-","アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m","","振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t","*","-","","普通作業員","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","再生密粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","-","-","-","[標準数量]平均仕上り厚　40mm"]
[]
["注１．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["・","再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)"]
["注２．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]
["・","細粒度ｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)"]
["・","細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)"]
["・","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)"]

{"sheet":"089","index":90,"n_rows":21,"n_cols":34,"rows_kept":21,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.089【　アスカーブ　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["断面積","材料",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["125cm2以上140cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1010,"d":"1,010.0"},4.69,2.82,1.61,"-",64.29,29.08,11.81,10.78,8.99,31.02,29.42,{"v":1.1,"d":"1.10"},0.41,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["140cm2以上155cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1043.6,"d":"1,043.6"},4.53,2.73,1.55,"-",62.24,28.15,11.43,10.44,{"v":8.7,"d":"8.70"},33.23,{"v":31.7,"d":"31.70"},1.06,0.39,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["155cm2以上175cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1082.9,"d":"1,082.9"},4.37,2.63,{"v":1.5,"d":"1.50"},"-",59.96,{"v":27.099999999999998,"d":"27.10"},11.02,10.06,8.39,35.67,34.18,1.03,0.38,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["175cm2以上195cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1127.8,"d":"1,127.8"},{"v":4.2,"d":"4.20"},2.53,1.44,"-",57.58,26.04,10.58,9.66,8.05,38.22,{"v":36.8,"d":"36.80"},0.98,0.36,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["195cm2以上215cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1172.6,"d":"1,172.6"},4.03,2.43,1.38,"-",55.39,25.06,10.17,9.29,7.74,40.58,39.21,0.95,0.35,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["215cm2以上235cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1217.4,"d":"1,217.4"},3.89,2.34,1.33,"-",53.34,24.13,{"v":9.8,"d":"9.80"},8.94,7.46,42.77,41.45,0.91,0.34,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["235cm2以上255cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1262.3,"d":"1,262.3"},3.75,2.26,1.28,"-",{"v":51.449999999999996,"d":"51.45"},23.27,9.45,8.63,7.19,{"v":44.8,"d":"44.80"},43.53,0.88,0.32,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["255cm2以上280cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1312.8,"d":"1,312.8"},{"v":3.6,"d":"3.60"},2.17,1.23,"-",{"v":49.489999999999995,"d":"49.49"},{"v":22.4,"d":"22.40"},9.09,8.29,6.92,46.91,{"v":45.7,"d":"45.70"},0.84,0.31,"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
["280cm2以上300cm2未満","再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)",{"v":1363.3,"d":"1,363.3"},3.47,2.09,1.19,"-",47.59,{"v":21.5,"d":"21.50"},8.75,7.99,6.66,{"v":48.940000000000005,"d":"48.94"},47.77,0.81,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）","","アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（一般）","再生細粒度アスコン（１３）","軽油　パトロール給油","ガソリン　レギュラー　スタンド","-","-","・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む\n・注"]
[]
["注．","この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)"]
["・","細粒度アスコン(13)"]
["・","細粒度アスコン(13F)"]
["・","再生細粒度アスコン(13)"]
["・","再生細粒度アスコン(13F)"]
["・","各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）"]

{"sheet":"090","index":91,"n_rows":31,"n_cols":35,"rows_kept":31,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.090【　プレキャストマンホール　】"]
["＜　積算単位：基　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","製品質量","基礎砕石",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["据付","2000Kg/基以下","有り(円形断面)",{"v":205160,"d":"205,160"},3.94,{"v":3.4,"d":"3.40"},"-","-",12.85,{"v":4.7,"d":"4.70"},3.56,2.41,0.41,{"v":83.21000000000001,"d":"83.21"},81.94,{"v":1.1,"d":"1.10"},"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注１"]
["据付","2000Kg/基以下","無しまたは円形断面以外",{"v":200350,"d":"200,350"},3.51,3.48,"-","-",11.46,4.81,3.65,2.47,0.42,85.03,{"v":83.89999999999999,"d":"83.90"},1.12,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注１"]
["据付","2000Kg/基を超え4000Kg/基以下","有り(円形断面)",{"v":368080,"d":"368,080"},{"v":3.3,"d":"3.30"},3.03,"-","-",14.37,6.21,{"v":3.2,"d":"3.20"},3.17,0.61,{"v":82.33000000000001,"d":"82.33"},{"v":81.27000000000001,"d":"81.27"},0.98,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注２"]
["据付","2000Kg/基を超え4000Kg/基以下","無しまたは円形断面以外",{"v":363010,"d":"363,010"},{"v":3.1,"d":"3.10"},3.07,"-","-",{"v":13.5,"d":"13.50"},6.29,3.24,3.22,0.62,{"v":83.39999999999999,"d":"83.40"},82.41,0.99,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注２"]
["撤去","2000Kg/基以下","-",{"v":16176,"d":"16,176"},21.81,{"v":21.6,"d":"21.60"},"-","-",71.14,{"v":29.869999999999997,"d":"29.87"},22.62,15.33,2.62,7.05,6.99,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","2000Kg/基を超え4000Kg/基以下","-",{"v":32003,"d":"32,003"},{"v":17.6,"d":"17.60"},17.43,"-","-",{"v":76.71000000000001,"d":"76.71"},35.77,{"v":18.4,"d":"18.40"},18.26,3.53,5.69,5.64,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","2000Kg/基以下","有り(円形断面)",{"v":221330,"d":"221,330"},5.25,4.73,"-","-",17.12,6.54,4.96,3.36,0.57,{"v":77.63000000000001,"d":"77.63"},{"v":75.94000000000001,"d":"75.94"},1.53,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注１"]
["据付･撤去","2000Kg/基以下","無しまたは円形断面以外",{"v":216530,"d":"216,530"},4.88,4.84,"-","-",15.91,6.68,5.07,3.43,0.58,{"v":79.21000000000001,"d":"79.21"},77.64,1.56,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注１"]
["据付･撤去","2000Kg/基を超え4000Kg/基以下","有り(円形断面)",{"v":400080,"d":"400,080"},4.44,4.18,"-","-",19.35,8.57,4.41,4.38,0.84,76.21,74.78,1.35,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注２"]
["据付･撤去","2000Kg/基を超え4000Kg/基以下","無しまたは円形断面以外",{"v":395010,"d":"395,010"},4.27,4.23,"-","-",18.62,8.68,4.47,4.44,0.85,77.11,75.73,1.37,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","マンホール一式","軽油　パトロール給油","-","-","-","注２"]
[]
["注１．","マンホール一式に含まれる材料"]
["・","下水道用マンホールふたφ６００ｍｍ浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５"]
["・","調整リング　６００×５０"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（斜壁６００×７５０×３００ｍｍ）"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（直壁７５０×３００ｍｍ）"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（管取付け壁７５０×６００ｍｍ）"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（底版）"]
[]
["注２．","マンホール一式に含まれる材料"]
["・","下水道用マンホールふたφ６００ｍｍ浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５"]
["・","調整リング　６００×１５０"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（斜壁６００×７５０×６００ｍｍ）"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（直壁７５０×１８００ｍｍ）"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（管取付け壁７５０×１８００ｍｍ）"]
["・","下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ⅰ種（底版）"]

{"sheet":"091","index":92,"n_rows":10,"n_cols":35,"rows_kept":10,"merged":[[2,0,2,2],[2,3,4,3],[2,4,2,18],[2,19,2,33],[2,34,4,34],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,12],[3,13,4,13],[3,14,3,17],[3,18,4,18],[3,19,3,24],[3,25,3,28],[3,29,3,32],[3,33,4,33],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24]]}
["No.091【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","基礎砕石の有無","L形側溝の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":5},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["据付","有り","300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)",{"v":9331.4,"d":"9,331.4"},8.08,6.03,"-","-",58.72,{"v":24.529999999999998,"d":"24.53"},9.96,6.31,3.03,{"v":33.2,"d":"33.20"},30.59,1.95,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","無し","300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)",{"v":8268,"d":"8,268.0"},7.61,{"v":6.8,"d":"6.80"},"-","-",55.41,27.69,11.24,7.13,3.42,36.98,34.52,{"v":2.2,"d":"2.20"},"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["撤去","-","-",{"v":2706.8,"d":"2,706.8"},11.63,10.39,"-","-",84.61,{"v":42.269999999999996,"d":"42.27"},17.17,10.89,5.22,3.76,3.36,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","有り","300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)",{"v":12038,"d":"12,038"},8.88,7.01,"-","-",64.55,28.53,11.58,7.34,3.52,26.57,23.71,2.26,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","無し","300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)",{"v":10975,"d":"10,975"},8.61,7.69,"-","-",{"v":62.620000000000005,"d":"62.62"},{"v":31.299999999999997,"d":"31.30"},12.71,8.05,3.86,28.77,{"v":26,"d":"26.00"},2.48,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","鉄筋コンクリートＬ形 ３００（５００×１５５×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"092","index":93,"n_rows":46,"n_cols":36,"rows_kept":46,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.092【　暗渠排水管　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","管種別","呼び径","継手材料費",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["据付","直管","50～150mm","-",837.85,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",51.18,36.39,14.79,"-","-",48.82,48.82,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管","-","-","-","-","-"]
["据付","直管","200～400mm","-",{"v":5064.1,"d":"5,064.1"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",16.42,11.53,4.89,"-","-",83.58,83.58,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管","-","-","-","-","-"]
["据付","網状管","50～150mm","要",{"v":1020.9,"d":"1,020.9"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":19.9,"d":"19.90"},{"v":9.1,"d":"9.10"},"-","-",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","網状管","50～150mm","不要",937.55,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",31.58,21.67,9.91,"-","-",68.42,68.42,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","網状管","200～400mm","要",{"v":5105.6,"d":"5,105.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",7.89,5.47,2.42,"-","-",92.11,92.11,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","網状管","200～400mm","不要",{"v":4564.6,"d":"4,564.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",8.83,6.12,2.71,"-","-",91.17,91.17,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","50～150mm","要",{"v":1020.9,"d":"1,020.9"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":19.9,"d":"19.90"},{"v":9.1,"d":"9.10"},"-","-",{"v":71,"d":"71.00"},{"v":71,"d":"71.00"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","50～150mm","不要",937.55,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",31.58,21.67,9.91,"-","-",68.42,68.42,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","200～400mm","要",{"v":5105.6,"d":"5,105.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",7.89,5.47,2.42,"-","-",92.11,92.11,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","200～400mm","不要",{"v":4564.6,"d":"4,564.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",8.83,6.12,2.71,"-","-",91.17,91.17,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","450～600mm","要",{"v":14225,"d":"14,225"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",4.51,3.21,{"v":1.3,"d":"1.30"},"-","-",95.49,95.49,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","450～600mm","不要",{"v":12662,"d":"12,662"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",5.07,3.61,1.46,"-","-",94.93,94.93,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付","波状管","700～1,000mm","要",{"v":38241,"d":"38,241"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":1.1,"d":"1.10"},"-","-",4.45,2.92,{"v":1,"d":"1.00"},0.29,0.24,94.45,94.15,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","波状管","700～1,000mm","不要",{"v":32750,"d":"32,750"},1.29,1.29,"-","-",{"v":5.2,"d":"5.20"},3.41,1.17,0.34,0.28,{"v":93.50999999999999,"d":"93.51"},{"v":93.14999999999999,"d":"93.15"},0.36,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","波状管","1,100～1,500mm","要",{"v":120910,"d":"120,910"},0.55,0.55,"-","-",1.68,1.02,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.09,0.07,{"v":97.77000000000001,"d":"97.77"},97.62,0.15,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）　","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付","波状管","1,100～1,500mm","不要",{"v":102910,"d":"102,910"},0.65,0.65,"-","-",1.98,{"v":1.2,"d":"1.20"},0.59,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.09,97.37,97.19,0.18,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）　","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["撤去","直管","50～150mm","-",{"v":214.4,"d":"214.40"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},71.09,28.91,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","直管","200～400mm","-",{"v":416.1,"d":"416.10"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":70.2,"d":"70.20"},{"v":29.8,"d":"29.80"},"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","網状管","50～150mm","-",{"v":148.1,"d":"148.10"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},68.61,31.39,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","網状管","200～400mm","-",{"v":201.7,"d":"201.70"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":69.27000000000001,"d":"69.27"},30.73,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","波状管","50～150mm","-",{"v":148.1,"d":"148.10"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},68.61,31.39,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","波状管","200～400mm","-",{"v":201.7,"d":"201.70"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":69.27000000000001,"d":"69.27"},30.73,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","波状管","450～600mm","-",{"v":321.6,"d":"321.60"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},71.09,28.91,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["撤去","波状管","700～1,000mm","-",{"v":1124.1,"d":"1,124.1"},{"v":18.8,"d":"18.80"},{"v":18.8,"d":"18.80"},"-","-",75.94,49.74,17.04,5.03,4.13,5.26,5.26,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","波状管","1,100～1,500mm","-",{"v":1460.2,"d":"1,460.2"},23.01,23.01,"-","-",70.55,42.64,20.86,3.87,3.18,6.44,6.44,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","直管","50～150mm","-",{"v":1052.3,"d":"1,052.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",61.13,43.46,17.67,"-","-",38.87,38.87,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","直管","200～400mm","-",{"v":5480.2,"d":"5,480.2"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",22.77,15.99,6.78,"-","-",77.23,77.23,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","網状管","50～150mm","要",{"v":1169,"d":"1,169.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":38,"d":"38.00"},26.07,11.93,"-","-",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":62,"d":"62.00"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","網状管","50～150mm","不要",{"v":1085.7,"d":"1,085.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",40.91,28.07,12.84,"-","-",59.09,59.09,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","網状管","200～400mm","要",{"v":5307.3,"d":"5,307.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",11.39,7.89,{"v":3.5,"d":"3.50"},"-","-",88.61,88.61,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","網状管","200～400mm","不要",{"v":4766.3,"d":"4,766.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",12.69,8.79,{"v":3.9,"d":"3.90"},"-","-",87.31,87.31,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","50～150mm","要",{"v":1169,"d":"1,169.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":38,"d":"38.00"},26.07,11.93,"-","-",{"v":62,"d":"62.00"},{"v":62,"d":"62.00"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","50～150mm","不要",{"v":1085.7,"d":"1,085.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",40.91,28.07,12.84,"-","-",59.09,59.09,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","200～400mm","要",{"v":5307.3,"d":"5,307.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",11.39,7.89,{"v":3.5,"d":"3.50"},"-","-",88.61,88.61,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","200～400mm","不要",{"v":4766.3,"d":"4,766.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",12.69,8.79,{"v":3.9,"d":"3.90"},"-","-",87.31,87.31,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","450～600mm","要",{"v":14546,"d":"14,546"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",6.62,4.71,1.91,"-","-",93.38,93.38,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","450～600mm","不要",{"v":12984,"d":"12,984"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",7.42,5.28,2.14,"-","-",92.58,92.58,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","-","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","700～1,000mm","要",{"v":39365,"d":"39,365"},1.61,1.61,"-","-",6.49,4.25,1.46,0.43,0.35,{"v":91.89999999999999,"d":"91.90"},91.45,0.45,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","700～1,000mm","不要",{"v":33874,"d":"33,874"},1.87,1.87,"-","-",7.54,4.94,1.69,{"v":0.5,"d":"0.50"},0.41,90.59,{"v":90.07000000000001,"d":"90.07"},0.52,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","1,100～1,500mm","要",{"v":122370,"d":"122,370"},0.82,0.82,"-","-",{"v":2.5,"d":"2.50"},1.52,0.74,0.13,0.11,96.68,96.45,0.23,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）　","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["据付･撤去","波状管","1,100～1,500mm","不要",{"v":104370,"d":"104,370"},0.96,0.96,"-","-",2.94,1.78,0.87,0.16,0.13,{"v":96.1,"d":"96.10"},95.83,0.27,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","特殊作業員","土木一般世話役","暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）　","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"093","index":94,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.093【　フィルター材　】"]
["＜　積算単位：ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["ﾌｨﾙﾀｰ材の種類",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  RC-40",{"v":7288.4,"d":"7,288.4"},15.92,15.61,"-","-",{"v":59.879999999999995,"d":"59.88"},27.92,14.15,12.76,3.88,{"v":24.2,"d":"24.20"},19.75,4.37,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","特殊作業員","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]

{"sheet":"094","index":95,"n_rows":89,"n_cols":37,"rows_kept":89,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.09【　歩車道境界ブロック　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","ﾌﾞﾛｯｸ規格","基礎砕石規格","均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","養生工の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["設置","A種(150/170×200×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7645.2,"d":"7,645.2"},0.32,0.32,"-","-",67.01,{"v":25.259999999999998,"d":"25.26"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":10.2,"d":"10.20"},32.67,22.01,9.67,0.69,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","A種(150/170×200×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7679.2,"d":"7,679.2"},0.32,0.32,"-","-",67.15,{"v":25.459999999999997,"d":"25.46"},13.45,11.94,10.15,32.53,21.91,9.63,0.69,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","A種(150/170×200×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":5304.8,"d":"5,304.8"},0.46,0.46,"-","-",66.39,29.23,16.63,15.82,{"v":1.3,"d":"1.30"},33.15,31.72,{"v":1,"d":"1.00"},0.43,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","A種(150/170×200×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7177.7,"d":"7,177.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":66.25999999999999,"d":"66.26"},24.46,13.65,11.74,10.86,33.74,23.44,{"v":10.3,"d":"10.30"},"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","A種(150/170×200×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7211.7,"d":"7,211.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",66.42,24.64,13.71,11.69,10.81,33.58,23.33,10.25,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","A種(150/170×200×600)","無し","無し","-",{"v":4837.3,"d":"4,837.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":65.21000000000001,"d":"65.21"},28.39,17.32,15.81,"-",34.79,34.79,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","-","-","-","-","-"]
["設置","B種(180/205×250×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9077.5,"d":"9,077.5"},1.75,1.46,0.29,"-",59.95,{"v":19.549999999999997,"d":"19.55"},16.38,10.14,8.59,{"v":38.3,"d":"38.30"},27.62,9.31,0.73,0.64,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","B種(180/205×250×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":9116.3,"d":"9,116.3"},1.74,1.45,0.29,"-",{"v":60.120000000000005,"d":"60.12"},19.75,16.31,10.21,8.55,38.14,27.51,9.27,0.73,0.63,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","B種(180/205×250×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":6592.3,"d":"6,592.3"},2.42,2.01,0.41,"-",57.65,21.25,20.83,11.67,1.14,39.93,38.04,1.01,0.88,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","B種(180/205×250×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":8565.7,"d":"8,565.7"},1.54,1.54,"-","-",58.85,18.47,16.41,10.18,{"v":9.1,"d":"9.10"},39.61,29.27,9.86,0.48,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","B種(180/205×250×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":8604.6,"d":"8,604.6"},1.54,1.54,"-","-",{"v":59.019999999999996,"d":"59.02"},18.67,16.33,10.25,9.06,39.44,29.14,9.82,0.48,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","B種(180/205×250×600)","無し","無し","-",{"v":6080.5,"d":"6,080.5"},2.18,2.18,"-","-",{"v":55.9,"d":"55.90"},{"v":21.689999999999998,"d":"21.69"},19.42,11.85,"-",41.92,41.24,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["設置","C種(180/210×300×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9991.3,"d":"9,991.3"},1.59,1.32,0.27,"-",{"v":54.510000000000005,"d":"54.51"},17.79,14.89,9.22,{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":43.9,"d":"43.90"},34.18,8.46,0.67,0.59,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","C種(180/210×300×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":10030,"d":"10,030"},1.59,1.32,0.27,"-",{"v":54.690000000000005,"d":"54.69"},17.98,14.83,9.28,7.77,43.72,34.05,8.42,0.67,0.58,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","C種(180/210×300×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":7506.1,"d":"7,506.1"},2.12,1.76,0.36,"-",50.71,{"v":18.689999999999998,"d":"18.69"},18.33,10.26,1.01,47.17,{"v":45.5,"d":"45.50"},0.89,0.78,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","C種(180/210×300×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9473.2,"d":"9,473.2"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-",53.19,16.68,14.84,{"v":9.2,"d":"9.20"},8.23,45.41,36.05,8.92,0.44,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","C種(180/210×300×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":9512.1,"d":"9,512.1"},1.39,1.39,"-","-",{"v":53.4,"d":"53.40"},16.89,14.78,9.27,{"v":8.2,"d":"8.20"},45.21,{"v":35.9,"d":"35.90"},8.88,0.43,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","C種(180/210×300×600)","無し","無し","-",{"v":6988,"d":"6,988.0"},1.89,1.89,"-","-",{"v":48.6,"d":"48.60"},18.83,{"v":16.9,"d":"16.90"},10.31,"-",49.51,{"v":48.919999999999995,"d":"48.92"},0.59,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7645.2,"d":"7,645.2"},0.32,0.32,"-","-",67.01,{"v":25.259999999999998,"d":"25.26"},{"v":13.4,"d":"13.40"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":10.2,"d":"10.20"},32.67,22.01,9.67,0.69,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7679.2,"d":"7,679.2"},0.32,0.32,"-","-",67.15,{"v":25.459999999999997,"d":"25.46"},13.45,11.94,10.15,32.53,21.91,9.63,0.69,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":5304.8,"d":"5,304.8"},0.46,0.46,"-","-",66.39,29.23,16.63,15.82,{"v":1.3,"d":"1.30"},33.15,31.72,{"v":1,"d":"1.00"},0.43,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7177.7,"d":"7,177.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":66.25999999999999,"d":"66.26"},24.46,13.65,11.74,10.86,33.74,23.44,{"v":10.3,"d":"10.30"},"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7211.7,"d":"7,211.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",66.42,24.64,13.71,11.69,10.81,33.58,23.33,10.25,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","無し","-",{"v":4837.3,"d":"4,837.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":65.21000000000001,"d":"65.21"},28.39,17.32,15.81,"-",34.79,34.79,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）","-","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9077.5,"d":"9,077.5"},1.75,1.46,0.29,"-",59.95,{"v":19.549999999999997,"d":"19.55"},16.38,10.14,8.59,{"v":38.3,"d":"38.30"},27.62,9.31,0.73,0.64,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":9116.3,"d":"9,116.3"},1.74,1.45,0.29,"-",{"v":60.120000000000005,"d":"60.12"},19.75,16.31,10.21,8.55,38.14,27.51,9.27,0.73,0.63,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":6592.3,"d":"6,592.3"},2.42,2.01,0.41,"-",57.65,21.25,20.83,11.67,1.14,39.93,38.04,1.01,0.88,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":8565.7,"d":"8,565.7"},1.54,1.54,"-","-",58.85,18.47,16.41,10.18,{"v":9.1,"d":"9.10"},39.61,29.27,9.86,0.48,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":8604.6,"d":"8,604.6"},1.54,1.54,"-","-",{"v":59.019999999999996,"d":"59.02"},18.67,16.33,10.25,9.06,39.44,29.14,9.82,0.48,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","無し","-",{"v":6080.5,"d":"6,080.5"},2.18,2.18,"-","-",{"v":55.9,"d":"55.90"},{"v":21.689999999999998,"d":"21.69"},19.42,11.85,"-",41.92,41.24,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9576.3,"d":"9,576.3"},1.49,1.21,0.28,"-",52.78,{"v":17.069999999999997,"d":"17.07"},13.85,{"v":8.7,"d":"8.70"},8.14,45.73,35.66,8.82,0.64,0.61,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":9615.1,"d":"9,615.1"},1.49,1.21,0.28,"-",{"v":52.949999999999996,"d":"52.95"},{"v":17.240000000000002,"d":"17.24"},{"v":13.8,"d":"13.80"},8.76,8.11,45.56,35.52,8.79,0.64,0.61,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":7091.1,"d":"7,091.1"},2.02,1.64,0.38,"-",48.06,17.45,17.36,9.61,1.07,49.92,48.22,0.87,0.83,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9058.2,"d":"9,058.2"},1.28,1.28,"-","-",51.29,15.85,13.74,8.65,8.61,47.43,{"v":37.7,"d":"37.70"},9.33,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":9097,"d":"9,097.0"},1.27,1.27,"-","-",{"v":51.5,"d":"51.50"},16.07,13.68,8.72,8.57,47.23,37.54,9.29,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","無し","-",{"v":6573,"d":"6,573.0"},1.77,1.77,"-","-",45.69,17.57,15.77,9.62,"-",52.54,51.99,0.55,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":9296.2,"d":"9,296.2"},1.89,{"v":1.6,"d":"1.60"},0.29,"-",50.64,16.16,8.39,8.11,7.28,47.47,36.74,9.09,1.01,0.63,"-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":9335,"d":"9,335.0"},1.88,1.59,0.29,"-",50.85,16.38,8.35,8.18,7.25,47.27,36.58,9.05,1.01,0.63,"-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":6811,"d":"6,811.0"},2.59,2.19,{"v":0.4,"d":"0.40"},"-",44.98,16.17,8.85,{"v":8.7,"d":"8.70"},8.63,52.43,50.19,1.38,0.86,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":8778.1,"d":"8,778.1"},1.69,1.69,"-","-",48.95,14.84,8.88,8.03,6.77,49.36,38.96,9.62,0.78,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":8817,"d":"8,817.0"},1.69,1.69,"-","-",49.22,{"v":15.120000000000001,"d":"15.12"},8.84,{"v":8.1,"d":"8.10"},6.74,49.09,38.73,9.58,0.78,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","無し","-",{"v":6293,"d":"6,293.0"},2.37,2.37,"-","-",42.24,14.41,8.79,{"v":8.2,"d":"8.20"},8.03,55.39,{"v":54.300000000000004,"d":"54.30"},1.09,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(150/170×200×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5962.2,"d":"5,962.2"},0.41,0.41,"-","-",85.92,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"},17.18,15.38,13.08,13.67,{"v":12.4,"d":"12.40"},0.89,0.38,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","A種(150/170×200×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5996.2,"d":"5,996.2"},0.41,0.41,"-","-",{"v":86,"d":"86.00"},32.58,17.23,{"v":15.3,"d":"15.30"},{"v":13,"d":"13.00"},13.59,12.33,0.88,0.38,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","A種(150/170×200×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3621.8,"d":"3,621.8"},0.68,0.68,"-","-",{"v":97.22000000000001,"d":"97.22"},{"v":42.8,"d":"42.80"},24.36,23.17,{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.47,0.63,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(150/170×200×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5494.7,"d":"5,494.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",86.54,31.92,17.84,15.34,14.19,13.46,13.46,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(150/170×200×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5528.7,"d":"5,528.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",86.63,32.13,17.88,15.25,{"v":14.1,"d":"14.10"},13.37,13.37,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(150/170×200×600)","無し","無し","-",{"v":3154.3,"d":"3,154.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},43.53,26.56,24.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(180/205×250×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6569.5,"d":"6,569.5"},2.42,2.01,0.41,"-",82.83,27.02,22.63,14.01,11.87,14.75,12.86,1.01,0.88,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","B種(180/205×250×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6608.3,"d":"6,608.3"},2.41,{"v":2,"d":"2.00"},0.41,"-",82.91,27.21,{"v":22.5,"d":"22.50"},14.08,{"v":11.8,"d":"11.80"},14.68,12.79,1.01,0.88,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","B種(180/205×250×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4084.3,"d":"4,084.3"},{"v":3.9,"d":"3.90"},3.24,0.66,"-",93.05,34.29,33.63,18.84,1.84,3.05,1.63,1.42,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(180/205×250×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6057.7,"d":"6,057.7"},2.18,2.18,"-","-",83.19,26.09,{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"},12.87,14.63,13.95,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(180/205×250×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6096.6,"d":"6,096.6"},2.17,2.17,"-","-",83.29,26.32,23.06,14.47,12.79,14.54,13.86,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(180/205×250×600)","無し","無し","-",{"v":3572.5,"d":"3,572.5"},3.71,3.71,"-","-",95.13,36.88,33.06,20.18,"-",1.16,1.16,"-","-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(180/210×300×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6575.8,"d":"6,575.8"},2.42,2.01,0.41,"-",{"v":82.82000000000001,"d":"82.82"},{"v":27.009999999999998,"d":"27.01"},22.63,14.01,11.86,14.76,12.85,1.02,0.89,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","C種(180/210×300×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6614.6,"d":"6,614.6"},2.41,{"v":2,"d":"2.00"},0.41,"-",82.92,27.23,{"v":22.5,"d":"22.50"},14.08,11.79,14.67,12.77,1.01,0.89,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","C種(180/210×300×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4090.6,"d":"4,090.6"},3.91,3.24,0.67,"-",{"v":93.00999999999999,"d":"93.01"},{"v":34.239999999999995,"d":"34.24"},33.64,18.82,1.86,3.08,1.64,1.44,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(180/210×300×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6057.7,"d":"6,057.7"},2.18,2.18,"-","-",83.19,26.09,{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"},12.87,14.63,13.95,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(180/210×300×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6096.6,"d":"6,096.6"},2.17,2.17,"-","-",83.29,26.32,23.06,14.47,12.79,14.54,13.86,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(180/210×300×600)","無し","無し","-",{"v":3572.5,"d":"3,572.5"},3.71,3.71,"-","-",95.13,36.88,33.06,20.18,"-",1.16,1.16,"-","-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5962.2,"d":"5,962.2"},0.41,0.41,"-","-",85.92,{"v":32.400000000000006,"d":"32.40"},17.18,15.38,13.08,13.67,{"v":12.4,"d":"12.40"},0.89,0.38,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5996.2,"d":"5,996.2"},0.41,0.41,"-","-",{"v":86,"d":"86.00"},32.58,17.23,{"v":15.3,"d":"15.30"},{"v":13,"d":"13.00"},13.59,12.33,0.88,0.38,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3621.8,"d":"3,621.8"},0.68,0.68,"-","-",{"v":97.22000000000001,"d":"97.22"},{"v":42.8,"d":"42.80"},24.36,23.17,{"v":1.9,"d":"1.90"},{"v":2.1,"d":"2.10"},1.47,0.63,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5494.7,"d":"5,494.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",86.54,31.92,17.84,15.34,14.19,13.46,13.46,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5528.7,"d":"5,528.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",86.63,32.13,17.88,15.25,{"v":14.1,"d":"14.10"},13.37,13.37,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","無し","-",{"v":3154.3,"d":"3,154.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},43.53,26.56,24.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6569.5,"d":"6,569.5"},2.42,2.01,0.41,"-",82.83,27.02,22.63,14.01,11.87,14.75,12.86,1.01,0.88,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6608.3,"d":"6,608.3"},2.41,{"v":2,"d":"2.00"},0.41,"-",82.91,27.21,{"v":22.5,"d":"22.50"},14.08,{"v":11.8,"d":"11.80"},14.68,12.79,1.01,0.88,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4084.3,"d":"4,084.3"},{"v":3.9,"d":"3.90"},3.24,0.66,"-",93.05,34.29,33.63,18.84,1.84,3.05,1.63,1.42,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6057.7,"d":"6,057.7"},2.18,2.18,"-","-",83.19,26.09,{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":14.4,"d":"14.40"},12.87,14.63,13.95,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6096.6,"d":"6,096.6"},2.17,2.17,"-","-",83.29,26.32,23.06,14.47,12.79,14.54,13.86,0.68,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","無し","-",{"v":3572.5,"d":"3,572.5"},3.71,3.71,"-","-",95.13,36.88,33.06,20.18,"-",1.16,1.16,"-","-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6160.8,"d":"6,160.8"},2.32,1.88,0.44,"-",82.01,26.48,21.53,13.52,12.66,15.67,13.72,{"v":1,"d":"1.00"},0.95,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6199.6,"d":"6,199.6"},2.31,1.87,0.44,"-",82.11,26.72,{"v":21.4,"d":"21.40"},13.59,12.58,15.58,13.63,{"v":1,"d":"1.00"},0.95,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3675.6,"d":"3,675.6"},{"v":3.9,"d":"3.90"},3.16,0.74,"-",92.81,{"v":33.730000000000004,"d":"33.73"},{"v":33.5,"d":"33.50"},18.55,2.07,3.29,1.69,{"v":1.6,"d":"1.60"},"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5642.7,"d":"5,642.7"},2.06,2.06,"-","-",{"v":82.32000000000001,"d":"82.32"},25.43,22.05,13.89,13.82,15.62,14.98,0.64,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5681.5,"d":"5,681.5"},2.04,2.04,"-","-",82.45,{"v":25.720000000000002,"d":"25.72"},{"v":21.9,"d":"21.90"},13.97,13.72,15.51,14.87,0.64,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","無し","-",{"v":3157.5,"d":"3,157.5"},3.68,3.68,"-","-",95.17,36.62,32.83,20.03,"-",1.15,1.15,"-","-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5880.7,"d":"5,880.7"},2.99,2.53,0.46,"-",{"v":80.03999999999999,"d":"80.04"},25.54,13.26,12.82,11.51,16.97,14.37,{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":1,"d":"1.00"},"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5919.5,"d":"5,919.5"},2.98,2.52,0.46,"-",80.17,25.79,13.17,{"v":12.9,"d":"12.90"},11.44,16.85,14.27,1.59,0.99,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3395.5,"d":"3,395.5"},5.19,4.39,{"v":0.8,"d":"0.80"},"-",{"v":90.3,"d":"90.30"},{"v":32.5,"d":"32.50"},17.75,17.45,17.31,4.51,2.78,1.73,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5362.6,"d":"5,362.6"},2.78,2.78,"-","-",80.18,24.34,14.54,13.14,11.09,17.04,15.76,1.28,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5401.5,"d":"5,401.5"},2.76,2.76,"-","-",80.33,24.64,14.44,13.23,11.01,16.91,15.64,1.27,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","無し","-",{"v":2877.5,"d":"2,877.5"},5.18,5.18,"-","-",92.43,31.56,19.24,17.93,17.56,2.39,2.39,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"095","index":96,"n_rows":89,"n_cols":37,"rows_kept":89,"merged":[[2,0,2,4],[2,5,4,5],[2,6,2,20],[2,21,2,35],[2,36,4,36],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,3,14],[3,15,4,15],[3,16,3,19],[3,20,4,20],[3,21,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,34],[3,35,4,35],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26]]}
["No.095【　地先境界ブロック　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":4},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","ﾌﾞﾛｯｸ規格","基礎砕石規格","均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格","養生工の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":7},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["設置","A種(120×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6632.9,"d":"6,632.9"},0.32,0.32,"-","-",{"v":75.77999999999999,"d":"75.78"},28.48,15.19,13.47,11.75,{"v":23.9,"d":"23.90"},13.68,9.23,0.69,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","A種(120×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6661,"d":"6,661.0"},0.32,0.32,"-","-",75.88,28.62,15.24,13.42,{"v":11.7,"d":"11.70"},{"v":23.8,"d":"23.80"},13.62,{"v":9.2,"d":"9.20"},0.69,0.29,"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","A種(120×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4466.1,"d":"4,466.1"},0.47,0.47,"-","-",77.75,{"v":34.2,"d":"34.20"},19.62,18.56,1.33,21.78,20.31,1.03,0.44,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","A種(120×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6228.5,"d":"6,228.5"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":75.6,"d":"75.60"},27.85,15.56,13.32,12.52,{"v":24.4,"d":"24.40"},14.57,9.83,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","A種(120×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6256.7,"d":"6,256.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":75.71000000000001,"d":"75.71"},28.02,15.61,13.26,12.46,24.29,{"v":14.5,"d":"14.50"},9.79,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","A種(120×120×600)","無し","無し","-",{"v":4061.8,"d":"4,061.8"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",77.66,33.82,20.62,18.83,"-",22.34,22.34,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","-","-","-","-","-"]
["設置","B種(150×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6992.8,"d":"6,992.8"},0.33,0.33,"-","-",72.75,{"v":27.4,"d":"27.40"},14.56,12.99,11.15,26.92,15.92,9.97,0.72,0.31,"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","B種(150×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7024.9,"d":"7,024.9"},0.33,0.33,"-","-",72.88,27.58,14.61,12.94,{"v":11.1,"d":"11.10"},26.79,15.85,9.92,0.71,0.31,"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","B種(150×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4710.3,"d":"4,710.3"},0.49,0.49,"-","-",74.35,32.72,18.68,17.73,1.38,25.16,23.64,1.06,0.46,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","B種(150×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6550.6,"d":"6,550.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",72.36,26.68,14.91,{"v":12.8,"d":"12.80"},{"v":11.9,"d":"11.90"},27.64,{"v":17,"d":"17.00"},10.64,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","B種(150×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6582.6,"d":"6,582.6"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":72.5,"d":"72.50"},26.88,14.96,12.74,11.84,{"v":27.5,"d":"27.50"},16.91,10.59,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","B種(150×120×600)","無し","無し","-",{"v":4268,"d":"4,268.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",73.91,32.18,19.63,17.92,"-",26.09,26.09,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００）","-","-","-","-","-"]
["設置","C種(150×150×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7108.3,"d":"7,108.3"},0.32,0.32,"-","-",71.58,{"v":26.959999999999997,"d":"26.96"},14.33,12.78,10.97,{"v":28.1,"d":"28.10"},17.29,9.81,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","C種(150×150×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7140.4,"d":"7,140.4"},0.32,0.32,"-","-",{"v":71.71000000000001,"d":"71.71"},27.13,14.38,12.73,10.92,27.97,17.21,9.76,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","C種(150×150×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4825.8,"d":"4,825.8"},0.48,0.48,"-","-",72.56,31.94,18.23,{"v":17.3,"d":"17.30"},1.35,26.96,25.47,1.04,0.45,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","C種(150×150×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6666.1,"d":"6,666.1"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":71.1,"d":"71.10"},26.21,14.65,12.58,{"v":11.7,"d":"11.70"},{"v":28.9,"d":"28.90"},18.44,10.46,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","C種(150×150×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6698.1,"d":"6,698.1"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",71.24,{"v":26.400000000000002,"d":"26.40"},{"v":14.7,"d":"14.70"},12.52,11.64,28.76,18.35,10.41,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","C種(150×150×600)","無し","無し","-",{"v":4383.5,"d":"4,383.5"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",71.96,31.33,19.11,17.45,"-",28.04,28.04,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","-","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6632.9,"d":"6,632.9"},0.32,0.32,"-","-",{"v":75.77999999999999,"d":"75.78"},28.48,15.19,13.47,11.75,{"v":23.9,"d":"23.90"},13.68,9.23,0.69,{"v":0.3,"d":"0.30"},"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6661,"d":"6,661.0"},0.32,0.32,"-","-",75.88,28.62,15.24,13.42,{"v":11.7,"d":"11.70"},{"v":23.8,"d":"23.80"},13.62,{"v":9.2,"d":"9.20"},0.69,0.29,"-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4466.1,"d":"4,466.1"},0.47,0.47,"-","-",77.75,{"v":34.2,"d":"34.20"},19.62,18.56,1.33,21.78,20.31,1.03,0.44,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6228.5,"d":"6,228.5"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":75.6,"d":"75.60"},27.85,15.56,13.32,12.52,{"v":24.4,"d":"24.40"},14.57,9.83,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6256.7,"d":"6,256.7"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":75.71000000000001,"d":"75.71"},28.02,15.61,13.26,12.46,24.29,{"v":14.5,"d":"14.50"},9.79,"-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","無し","-",{"v":4061.8,"d":"4,061.8"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",77.66,33.82,20.62,18.83,"-",22.34,22.34,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）","-","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7526.6,"d":"7,526.6"},2.07,1.76,0.31,"-",70.84,{"v":22.919999999999998,"d":"22.92"},{"v":19.4,"d":"19.40"},11.98,10.36,27.09,16.33,9.26,0.84,0.66,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7558.6,"d":"7,558.6"},2.06,1.75,0.31,"-",70.96,23.09,19.32,12.04,10.31,26.98,16.26,9.22,0.84,0.66,"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":5244.1,"d":"5,244.1"},2.96,2.52,0.44,"-",{"v":71.42999999999999,"d":"71.43"},{"v":26.490000000000002,"d":"26.49"},25.69,14.55,1.24,25.61,23.44,1.21,0.96,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7084.3,"d":"7,084.3"},1.87,1.87,"-","-",70.36,21.98,19.62,12.13,11.01,27.77,17.35,9.84,0.58,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7116.4,"d":"7,116.4"},1.86,1.86,"-","-",{"v":70.5,"d":"70.50"},22.18,19.53,12.19,10.96,27.64,17.27,9.79,0.58,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","無し","-",{"v":4801.8,"d":"4,801.8"},2.76,2.76,"-","-",70.79,27.45,{"v":24.6,"d":"24.60"},15.01,"-",26.45,25.59,0.86,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":7111.5,"d":"7,111.5"},1.95,1.63,0.32,"-",{"v":69.44999999999999,"d":"69.45"},22.23,18.27,11.44,10.96,{"v":28.6,"d":"28.60"},17.28,{"v":9.8,"d":"9.80"},0.82,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":7143.6,"d":"7,143.6"},1.94,1.62,0.32,"-",69.59,22.43,18.18,{"v":11.5,"d":"11.50"},10.91,28.47,{"v":17.2,"d":"17.20"},9.76,0.81,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4829,"d":"4,829.0"},2.89,2.41,0.48,"-",69.42,25.42,24.91,13.97,1.35,27.69,25.45,{"v":1.2,"d":"1.20"},1.04,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6669.3,"d":"6,669.3"},1.74,1.74,"-","-",68.84,21.19,18.42,11.69,11.56,29.42,18.43,10.45,0.54,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","型わく工","土木一般世話役","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6701.3,"d":"6,701.3"},1.73,1.73,"-","-",{"v":68.99000000000001,"d":"68.99"},21.41,18.33,11.63,11.63,29.28,18.34,{"v":10.4,"d":"10.40"},0.54,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","型わく工","土木一般世話役","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","無し","-",{"v":4386.8,"d":"4,386.8"},2.65,2.65,"-","-",{"v":68.5,"d":"68.50"},26.36,23.63,14.42,"-",28.85,28.02,0.83,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6831.5,"d":"6,831.5"},2.52,2.18,0.34,"-",67.24,{"v":21.240000000000002,"d":"21.24"},11.41,10.75,{"v":9.5,"d":"9.50"},30.24,17.99,{"v":10.2,"d":"10.20"},1.32,0.73,"-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6863.5,"d":"6,863.5"},2.51,2.17,0.34,"-",{"v":67.38000000000001,"d":"67.38"},{"v":21.419999999999998,"d":"21.42"},11.36,10.82,9.46,30.11,{"v":17.9,"d":"17.90"},10.16,1.32,0.73,"-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4549,"d":"4,549.0"},3.79,3.28,0.51,"-",{"v":66.1,"d":"66.10"},23.64,13.09,12.78,12.65,30.11,27.02,1.99,{"v":1.1,"d":"1.10"},"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6389.2,"d":"6,389.2"},2.33,2.33,"-","-",66.45,20.09,{"v":12.2,"d":"12.20"},10.83,9.06,31.22,19.23,10.91,1.08,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6421.3,"d":"6,421.3"},2.32,2.32,"-","-",66.61,{"v":20.3,"d":"20.30"},12.14,10.91,9.02,31.07,19.14,10.86,1.07,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","無し","-",{"v":4106.7,"d":"4,106.7"},3.63,3.63,"-","-",64.76,{"v":22.119999999999997,"d":"22.12"},13.48,12.56,{"v":12.3,"d":"12.30"},31.61,29.93,1.68,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(120×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5725.4,"d":"5,725.4"},0.37,0.37,"-","-",{"v":87.78999999999999,"d":"87.79"},32.97,{"v":17.6,"d":"17.60"},15.61,13.62,11.84,{"v":10.7,"d":"10.70"},{"v":0.8,"d":"0.80"},0.34,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","A種(120×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5753.5,"d":"5,753.5"},0.37,0.37,"-","-",87.84,{"v":33.129999999999995,"d":"33.13"},17.64,15.53,13.55,11.79,10.65,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.34,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","A種(120×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3558.6,"d":"3,558.6"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-",{"v":97.55000000000001,"d":"97.55"},42.89,24.62,{"v":23.3,"d":"23.30"},1.67,1.85,1.29,0.56,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(120×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5321,"d":"5,321.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":88.49000000000001,"d":"88.49"},{"v":32.6,"d":"32.60"},18.22,15.59,14.65,11.51,11.51,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(120×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5349.2,"d":"5,349.2"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",88.55,32.76,18.26,15.51,14.58,11.45,11.45,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","A種(120×120×600)","無し","無し","-",{"v":3154.3,"d":"3,154.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},43.53,26.56,24.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(150×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5879.1,"d":"5,879.1"},0.39,0.39,"-","-",{"v":86.52999999999999,"d":"86.53"},32.59,17.32,15.46,13.26,13.08,11.86,0.85,0.37,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","B種(150×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5911.1,"d":"5,911.1"},0.39,0.39,"-","-",86.61,{"v":32.760000000000005,"d":"32.76"},17.37,15.37,13.19,{"v":13,"d":"13.00"},11.79,0.85,0.36,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","B種(150×120×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3596.6,"d":"3,596.6"},0.65,0.65,"-","-",{"v":97.35000000000001,"d":"97.35"},42.83,24.46,23.22,1.81,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(150×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5436.8,"d":"5,436.8"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",87.18,32.15,17.96,15.42,14.34,12.82,12.82,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(150×120×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5468.9,"d":"5,468.9"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",87.25,32.33,18.01,15.33,14.26,12.75,12.75,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","B種(150×120×600)","無し","無し","-",{"v":3154.3,"d":"3,154.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},43.53,26.56,24.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(150×150×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5879.1,"d":"5,879.1"},0.39,0.39,"-","-",{"v":86.52999999999999,"d":"86.53"},32.59,17.32,15.46,13.26,13.08,11.86,0.85,0.37,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","C種(150×150×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5911.1,"d":"5,911.1"},0.39,0.39,"-","-",86.61,{"v":32.760000000000005,"d":"32.76"},17.37,15.37,13.19,{"v":13,"d":"13.00"},11.79,0.85,0.36,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","C種(150×150×600)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3596.6,"d":"3,596.6"},0.65,0.65,"-","-",{"v":97.35000000000001,"d":"97.35"},42.83,24.46,23.22,1.81,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(150×150×600)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5436.8,"d":"5,436.8"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",87.18,32.15,17.96,15.42,14.34,12.82,12.82,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(150×150×600)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5468.9,"d":"5,468.9"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",87.25,32.33,18.01,15.33,14.26,12.75,12.75,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","C種(150×150×600)","無し","無し","-",{"v":3154.3,"d":"3,154.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},43.53,26.56,24.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5725.4,"d":"5,725.4"},0.37,0.37,"-","-",{"v":87.78999999999999,"d":"87.79"},32.97,{"v":17.6,"d":"17.60"},15.61,13.62,11.84,{"v":10.7,"d":"10.70"},{"v":0.8,"d":"0.80"},0.34,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5753.5,"d":"5,753.5"},0.37,0.37,"-","-",87.84,{"v":33.129999999999995,"d":"33.13"},17.64,15.53,13.55,11.79,10.65,{"v":0.8,"d":"0.80"},0.34,"-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3558.6,"d":"3,558.6"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.6,"d":"0.60"},"-","-",{"v":97.55000000000001,"d":"97.55"},42.89,24.62,{"v":23.3,"d":"23.30"},1.67,1.85,1.29,0.56,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5321,"d":"5,321.0"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":88.49000000000001,"d":"88.49"},{"v":32.6,"d":"32.60"},18.22,15.59,14.65,11.51,11.51,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5349.2,"d":"5,349.2"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",88.55,32.76,18.26,15.51,14.58,11.45,11.45,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg未満)","無し","無し","-",{"v":3154.3,"d":"3,154.3"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},43.53,26.56,24.25,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","-","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":6297.3,"d":"6,297.3"},2.47,{"v":2.1,"d":"2.10"},0.37,"-",84.66,27.38,23.19,14.32,12.38,12.87,11.07,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":6329.4,"d":"6,329.4"},2.46,2.09,0.37,"-",{"v":84.74000000000001,"d":"84.74"},27.57,23.07,14.37,12.32,{"v":12.8,"d":"12.80"},11.01,{"v":1,"d":"1.00"},0.79,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":4014.8,"d":"4,014.8"},3.88,{"v":3.3,"d":"3.30"},0.58,"-",{"v":93.28999999999999,"d":"93.29"},{"v":34.589999999999996,"d":"34.59"},33.56,{"v":19,"d":"19.00"},1.62,2.83,1.58,1.25,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5855.1,"d":"5,855.1"},2.26,2.26,"-","-",85.12,26.58,23.74,14.68,13.32,12.62,11.91,0.71,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5887.1,"d":"5,887.1"},2.25,2.25,"-","-",85.21,{"v":26.810000000000002,"d":"26.81"},23.61,14.74,13.24,12.54,11.84,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)","無し","無し","-",{"v":3572.5,"d":"3,572.5"},3.71,3.71,"-","-",95.13,36.88,33.06,20.18,"-",1.16,1.16,"-","-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5882.3,"d":"5,882.3"},2.36,1.97,0.39,"-",{"v":83.94999999999999,"d":"83.95"},26.86,22.08,13.83,13.26,13.69,11.85,0.99,0.85,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5914.3,"d":"5,914.3"},2.35,1.96,0.39,"-",{"v":84.02999999999999,"d":"84.03"},27.07,21.96,13.89,13.18,13.62,11.79,0.98,0.85,"-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","特殊作業員","土木一般世話役","型わく工","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3599.8,"d":"3,599.8"},3.88,3.23,0.65,"-",{"v":93.1,"d":"93.10"},34.07,33.42,18.74,1.81,3.02,1.62,{"v":1.4,"d":"1.40"},"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5440,"d":"5,440.0"},2.13,2.13,"-","-",84.39,25.96,22.59,14.33,14.18,13.48,12.81,0.67,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","型わく工","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5472.1,"d":"5,472.1"},2.12,2.12,"-","-",84.48,26.19,22.45,14.25,14.25,{"v":13.4,"d":"13.40"},12.74,0.66,"-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","普通作業員","特殊作業員","型わく工","土木一般世話役","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)","無し","無し","-",{"v":3157.5,"d":"3,157.5"},3.68,3.68,"-","-",95.17,36.62,32.83,20.03,"-",1.15,1.15,"-","-","-","-","小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5602.2,"d":"5,602.2"},3.07,2.66,0.41,"-",{"v":81.97999999999999,"d":"81.98"},25.88,13.92,13.11,11.59,14.95,12.44,1.62,0.89,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5634.3,"d":"5,634.3"},3.05,2.64,0.41,"-",82.08,26.11,13.84,13.18,11.52,14.87,12.37,1.61,0.89,"-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40","無し","-",{"v":3319.7,"d":"3,319.7"},5.19,4.49,{"v":0.7,"d":"0.70"},"-",90.57,{"v":32.379999999999995,"d":"32.38"},17.94,17.51,17.34,4.24,2.73,1.51,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）","*","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","再生クラッシャラン　ＲＣ－４０","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","無し",{"v":5160,"d":"5,160.0"},2.89,2.89,"-","-",82.27,24.85,15.11,13.42,11.22,14.84,13.51,1.33,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","18-8-25(高炉)","有り",{"v":5192,"d":"5,192.0"},2.87,2.87,"-","-",82.38,{"v":25.1,"d":"25.10"},15.02,13.49,11.15,14.75,13.43,1.32,"-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","型わく工","土木一般世話役","特殊作業員","生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["再利用設置","各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)","無し","無し","-",{"v":2877.5,"d":"2,877.5"},5.18,5.18,"-","-",92.43,31.56,19.24,17.93,17.56,2.39,2.39,"-","-","-","-","バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"096","index":97,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.096【　歩車道境界ブロック撤去　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["再利用区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["処分",{"v":796.1,"d":"796.10"},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"},"-","-",94.24,47.88,19.46,18.15,"-",1.56,1.56,"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用",{"v":1470.9,"d":"1,470.9"},3.96,3.96,"-","-",94.58,30.07,18.33,17.09,16.73,1.46,1.46,"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"097","index":98,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.097【　地先境界ブロック撤去　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["再利用区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["処分",{"v":796.1,"d":"796.10"},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"v":4.2,"d":"4.20"},"-","-",94.24,47.88,19.46,18.15,"-",1.56,1.56,"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["再利用",{"v":1470.9,"d":"1,470.9"},3.96,3.96,"-","-",94.58,30.07,18.33,17.09,16.73,1.46,1.46,"-","-","-","-","小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","特殊作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"098","index":99,"n_rows":25,"n_cols":36,"rows_kept":25,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.098【　防雪柵　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","形式","取付方式","柵高",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["設置","吹溜式","仮設式(支柱+張立材)","3.5m以下",{"v":2798.2,"d":"2,798.2"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.66,73.08,12.72,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.84,0.84,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹溜式","仮設式(支柱+張立材)","3.5m超え6.0m以下",{"v":4347.8,"d":"4,347.8"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.05,12.73,8.31,"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹溜式","仮設式(張立材のみ)","3.5m以下",{"v":1211.7,"d":"1,211.7"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.04,12.74,8.31,"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹溜式","仮設式(張立材のみ)","3.5m超え6.0m以下",{"v":1902,"d":"1,902.0"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.66,73.08,12.72,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.84,0.84,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹溜式","固定式(支柱+張立材)","5.0m以下",{"v":6632.9,"d":"6,632.9"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹溜式","固定式(張立材のみ)","5.0m以下",{"v":2829.1,"d":"2,829.1"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹払式","仮設式(支柱+張立材)","4.0m以下",{"v":3634.2,"d":"3,634.2"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.05,12.73,8.31,"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹払式","仮設式(張立材のみ)","4.0m以下",{"v":1570.6,"d":"1,570.6"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.06,12.73,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹払式","固定式(支柱+張立材)","4.0m以下",{"v":4932.4,"d":"4,932.4"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["設置","吹払式","固定式(張立材のみ)","4.0m以下",{"v":2137.4,"d":"2,137.4"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹溜式","仮設式(支柱+張立材)","3.5m以下",{"v":2135.5,"d":"2,135.5"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.06,12.73,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹溜式","仮設式(支柱+張立材)","3.5m超え6.0m以下",{"v":3335.2,"d":"3,335.2"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.06,12.73,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹溜式","仮設式(張立材のみ)","3.5m以下",922.48,{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.05,12.73,8.31,"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹溜式","仮設式(張立材のみ)","3.5m超え6.0m以下",{"v":1432.1,"d":"1,432.1"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.66,73.08,12.72,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.84,0.84,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹溜式","固定式(支柱+張立材)","5.0m以下",{"v":5062.4,"d":"5,062.4"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹溜式","固定式(張立材のみ)","5.0m以下",{"v":2185.7,"d":"2,185.7"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹払式","仮設式(支柱+張立材)","4.0m以下",{"v":2766.5,"d":"2,766.5"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.66,73.08,12.72,{"v":8.3,"d":"8.30"},"-",0.84,0.84,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹払式","仮設式(張立材のみ)","4.0m以下",{"v":1199.5,"d":"1,199.5"},{"v":4.5,"d":"4.50"},4.48,"-","-",94.65,73.04,12.74,8.31,"-",0.85,0.85,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹払式","固定式(支柱+張立材)","4.0m以下",{"v":3771.9,"d":"3,771.9"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["撤去","吹払式","固定式(張立材のみ)","4.0m以下",{"v":1629.8,"d":"1,629.8"},{"v":5.7,"d":"5.70"},5.67,"-","-",93.23,66.06,16.11,10.51,"-",1.07,1.07,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"099","index":100,"n_rows":9,"n_cols":34,"rows_kept":9,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.099【　防雪柵現地張出し・収納　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["作業区分","防雪柵高さ\n（種類）",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["張出し","4.3m以下（吹払式・吹止式）",715.99,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},76.32,23.29,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["張出し","4.3mを超え5.5m以下（吹止式）",837.39,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},76.33,23.28,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["収納","4.3m以下（吹払式・吹止式）",621.97,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":76.33999999999999,"d":"76.34"},23.27,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["収納","4.3mを超え5.5m以下（吹止式）",778.56,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},76.32,23.29,"-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"100","index":101,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.100【　コンクリートアンカーボルト設置　】"]
["＜　積算単位：本　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["足場の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["無し",{"v":1711.5,"d":"1,711.5"},18.38,18.38,"-","-",{"v":72.96000000000001,"d":"72.96"},23.17,21.95,14.49,11.87,8.66,6.07,2.41,"-","-","-","高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m以下","*","-","","-","","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","普通作業員","あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２","軽油　パトロール給油","-","-","-","-"]
["有り",{"v":1512.4,"d":"1,512.4"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":93,"d":"93.00"},46.81,22.54,21.83,"-",{"v":7,"d":"7.00"},6.87,"-","-","-","-","-","","-","","-","","特殊作業員","土木一般世話役","普通作業員","-","あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"101","index":102,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.101【　排水管設置　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["足場の有無",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["無し",{"v":6177,"d":"6,177.0"},17.63,17.63,"-","-",80.06,{"v":25.220000000000002,"d":"25.22"},21.05,17.06,16.44,2.31,2.31,"-","-","-","-","高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型・幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m以下","*","-","","-","","特殊作業員","運転手（特殊）","土木一般世話役","普通作業員","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["有り",{"v":5323.4,"d":"5,323.4"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},47.34,30.05,22.12,"-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"102","index":103,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.102【　橋梁用高欄　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["設置方法",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["組立式",{"v":58594,"d":"58,594"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":5.2,"d":"5.20"},1.58,"-","-",{"v":93.2,"d":"93.20"},{"v":93.2,"d":"93.20"},"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","-","-","高欄(鋼製) Ｂ種 丸・縦桟型　ビーム数3本　高さ1,000mm　スパン2.0m　めっき","-","-","-","-","-"]
["一体式",{"v":4932.8,"d":"4,932.8"},{"v":5.3,"d":"5.30"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"-","-",92.93,61.81,18.85,11.95,"-",1.77,1.77,"-","-","-","-","トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","-","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"103","index":104,"n_rows":11,"n_cols":34,"rows_kept":11,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,4,2],[2,3,2,17],[2,18,2,32],[2,33,4,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,4,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,11],[3,12,4,12],[3,13,3,16],[3,17,4,17],[3,18,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,4,32],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[4,22,4,23]]}
["No.103【　型枠（鋼橋床版）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分",null,"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["型枠の補正係数(K)","吊金具取付(材料費含む)",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":4},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["補正なし","工場",{"v":12214,"d":"12,214"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",92.45,{"v":46.699999999999996,"d":"46.70"},27.03,12.68,"-",7.55,3.58,3.48,"-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等","コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ","-","-","-","-"]
["補正なし","現場",{"v":12785,"d":"12,785"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",92.44,{"v":44.6,"d":"44.60"},25.82,12.12,"-",7.56,3.42,3.33,"-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等","コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ","-","-","-","-"]
["0.05以下","工場",{"v":12825,"d":"12,825"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",92.45,{"v":46.699999999999996,"d":"46.70"},27.03,12.68,"-",7.55,3.58,3.48,"-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等","コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ","-","-","-","-"]
["0.05以下","現場",{"v":13424,"d":"13,424"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",92.44,{"v":44.6,"d":"44.60"},25.82,12.12,"-",7.56,3.42,3.33,"-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等","コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ","-","-","-","-"]
["0.06以上0.10以下","工場",{"v":13436,"d":"13,436"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",92.45,{"v":46.699999999999996,"d":"46.70"},27.03,12.68,"-",7.55,3.58,3.48,"-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等","コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ","-","-","-","-"]
["0.06以上0.10以下","現場",{"v":14064,"d":"14,064"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",92.44,{"v":44.6,"d":"44.60"},25.82,12.12,"-",7.56,3.42,3.33,"-","-","-","-","","-","","-","","型わく工","普通作業員","土木一般世話役","-","正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等","コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ","-","-","-","-"]

{"sheet":"104","index":105,"n_rows":6,"n_cols":33,"rows_kept":6,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.104【　養生（鋼橋床版）　】"]
["＜　積算単位：ｍ２　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["-",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["-",{"v":406.4,"d":"406.40"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},"-","-","-",{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"105","index":106,"n_rows":53,"n_cols":36,"rows_kept":53,"merged":[[2,0,2,3],[2,4,4,4],[2,5,2,19],[2,20,2,34],[2,35,4,35],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[3,14,4,14],[3,15,3,18],[3,19,4,19],[3,20,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[3,34,4,34],[4,20,4,21],[4,22,4,23],[4,24,4,25]]}
["No.105【　ボーリング　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":3},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["施工場所","土質区分","呼び径","削孔長区分",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":6},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["地表","粘性土･砂質土","φ90mm","50m/本以下",{"v":10353,"d":"10,353"},{"v":38.620000000000005,"d":"38.62"},35.39,1.59,1.58,33.09,15.21,9.28,8.47,"-",28.29,7.23,4.04,3.82,{"v":3.8,"d":"3.80"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","粘性土･砂質土","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":11921,"d":"11,921"},40.24,36.88,1.65,1.65,34.48,15.85,9.67,8.83,"-",25.28,6.28,4.22,3.32,{"v":3.3,"d":"3.30"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","粘性土･砂質土","φ115mm","50m/本以下",{"v":13545,"d":"13,545"},{"v":40,"d":"40.00"},36.66,1.64,1.64,34.26,15.75,9.61,8.77,"-",25.74,6.91,4.19,3.02,2.98,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","粘性土･砂質土","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":15670,"d":"15,670"},{"v":41.480000000000004,"d":"41.48"},{"v":38.010000000000005,"d":"38.01"},1.71,{"v":1.7,"d":"1.70"},35.54,16.33,9.97,{"v":9.1,"d":"9.10"},"-",22.98,5.97,4.34,2.61,2.58,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","粘性土･砂質土","φ135mm","50m/本以下",{"v":15881,"d":"15,881"},40.64,37.25,1.67,1.66,34.77,15.99,9.75,{"v":8.9,"d":"8.90"},"-",24.59,6.48,4.25,3.17,3.12,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","インナービット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","粘性土･砂質土","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":18410,"d":"18,410"},42.04,38.53,1.73,1.72,36.01,16.55,{"v":10.1,"d":"10.10"},9.22,"-",21.95,5.59,{"v":4.4,"d":"4.40"},2.74,2.69,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","インナービット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","ﾚｷ質土","φ90mm","50m/本以下",{"v":16433,"d":"16,433"},36.11,{"v":33.1,"d":"33.10"},1.48,1.48,30.93,14.22,8.67,7.92,"-",32.96,7.01,6.85,5.89,3.78,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","ﾚｷ質土","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":18759,"d":"18,759"},{"v":37.970000000000006,"d":"37.97"},34.81,1.56,1.55,{"v":32.5,"d":"32.50"},14.94,9.12,8.32,"-",29.53,6.14,{"v":6,"d":"6.00"},5.16,3.97,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","ﾚｷ質土","φ115mm","50m/本以下",{"v":19897,"d":"19,897"},36.96,{"v":33.879999999999995,"d":"33.88"},1.52,1.51,31.65,14.55,8.88,{"v":8.1,"d":"8.10"},"-",31.39,7.23,{"v":5.8,"d":"5.80"},5.03,3.87,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","ﾚｷ質土","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":22780,"d":"22,780"},{"v":38.730000000000004,"d":"38.73"},35.49,1.59,1.59,33.17,15.25,{"v":9.3,"d":"9.30"},8.49,"-",{"v":28.1,"d":"28.10"},6.32,5.07,4.39,4.06,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","ﾚｷ質土","φ135mm","50m/本以下",{"v":22551,"d":"22,551"},{"v":37.2,"d":"37.20"},{"v":34.1,"d":"34.10"},1.53,1.52,31.84,14.64,8.93,8.15,"-",30.96,7.02,6.28,4.43,3.98,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["地表","ﾚｷ質土","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":25839,"d":"25,839"},38.94,35.69,{"v":1.6,"d":"1.60"},1.59,33.35,15.33,9.35,8.54,"-",27.71,6.13,5.48,4.08,3.87,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","-","-"]
["地表","岩塊･玉石","φ90mm","50m/本以下",{"v":24039,"d":"24,039"},33.74,30.92,1.39,1.38,28.95,13.31,8.12,7.41,"-",37.31,9.24,8.89,{"v":6.7,"d":"6.70"},3.54,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","岩塊･玉石","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":27226,"d":"27,226"},35.83,{"v":32.839999999999996,"d":"32.84"},1.47,1.47,30.67,{"v":14.1,"d":"14.10"},{"v":8.6,"d":"8.60"},7.85,"-",{"v":33.5,"d":"33.50"},8.08,7.85,5.92,3.75,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","岩塊･玉石","φ115mm","50m/本以下",{"v":27020,"d":"27,020"},33.83,{"v":31,"d":"31.00"},1.39,1.39,29.02,13.34,8.14,7.43,"-",{"v":37.150000000000006,"d":"37.15"},{"v":8.5,"d":"8.50"},8.12,7.46,3.55,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","岩塊･玉石","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":30611,"d":"30,611"},35.92,{"v":32.93000000000001,"d":"32.93"},1.47,1.47,30.74,14.13,8.62,7.87,"-",33.34,7.43,7.17,6.58,3.76,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","岩塊･玉石","φ135mm","50m/本以下",{"v":29256,"d":"29,256"},33.45,30.65,1.38,1.37,{"v":28.7,"d":"28.70"},13.19,8.05,7.35,"-",37.85,9.28,7.77,7.58,3.51,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","岩塊･玉石","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":33100,"d":"33,100"},{"v":35.559999999999995,"d":"35.56"},{"v":32.589999999999996,"d":"32.59"},1.46,1.46,30.44,13.99,8.54,7.79,"-",{"v":34,"d":"34.00"},8.13,6.87,6.69,3.72,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","軟岩","φ90mm","50m/本以下",{"v":18933,"d":"18,933"},{"v":34,"d":"34.00"},31.16,{"v":1.4,"d":"1.40"},1.39,29.17,13.41,8.18,7.47,"-",{"v":36.830000000000005,"d":"36.83"},{"v":8.709999999999999,"d":"8.71"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":7.3,"d":"7.30"},3.57,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","軟岩","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":21461,"d":"21,461"},36.06,33.05,1.48,1.48,30.89,{"v":14.2,"d":"14.20"},8.66,7.91,"-",33.05,{"v":7.6,"d":"7.60"},6.97,6.44,3.78,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","軟岩","φ115mm","50m/本以下",{"v":22264,"d":"22,264"},{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":31.8,"d":"31.80"},1.43,1.42,29.77,13.69,8.35,7.62,"-",35.53,7.84,7.52,6.94,3.64,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","軟岩","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":25298,"d":"25,298"},{"v":36.730000000000004,"d":"36.73"},33.67,1.51,{"v":1.5,"d":"1.50"},31.44,14.45,8.82,8.05,"-",31.83,6.83,6.62,6.11,3.84,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["地表","軟岩","φ135mm","50m/本以下",{"v":24566,"d":"24,566"},34.59,{"v":31.7,"d":"31.70"},1.42,1.42,29.67,13.64,8.32,{"v":7.6,"d":"7.60"},"-",35.74,{"v":8.459999999999999,"d":"8.46"},7.73,6.29,3.65,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","インナービット　φ１３５ｍｍ用","-","-"]
["地表","軟岩","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":27904,"d":"27,904"},36.64,33.59,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":1.5,"d":"1.50"},31.35,14.41,8.79,8.03,"-",32.01,7.36,6.81,5.54,3.83,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","粘性土･砂質土","φ90mm","50m/本以下",{"v":12204,"d":"12,204"},39.18,35.85,1.61,{"v":1.6,"d":"1.60"},33.56,{"v":15.4,"d":"15.40"},9.39,8.57,"-",27.26,6.13,4.68,4.39,{"v":4.1,"d":"4.10"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","粘性土･砂質土","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":14079,"d":"14,079"},40.75,37.29,1.67,1.67,34.91,16.02,9.77,8.92,"-",24.34,5.31,4.26,4.06,{"v":3.8,"d":"3.80"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","-","-"]
["集水井内","粘性土･砂質土","φ115mm","50m/本以下",{"v":15944,"d":"15,944"},{"v":40.519999999999996,"d":"40.52"},37.08,1.66,1.66,34.72,15.93,9.72,8.87,"-",24.76,5.87,4.24,3.71,{"v":3.6,"d":"3.60"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","-","-"]
["集水井内","粘性土･砂質土","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":18477,"d":"18,477"},41.96,38.39,1.72,1.72,35.94,16.49,10.06,9.18,"-",{"v":22.1,"d":"22.10"},5.06,4.39,{"v":3.2,"d":"3.20"},3.11,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","-","-"]
["集水井内","粘性土･砂質土","φ135mm","50m/本以下",{"v":18550,"d":"18,550"},{"v":41.080000000000005,"d":"41.08"},37.59,1.69,1.68,35.21,16.15,9.85,{"v":9,"d":"9.00"},"-",23.71,5.55,{"v":4.3,"d":"4.30"},3.76,{"v":3.1,"d":"3.10"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","-","-"]
["集水井内","粘性土･砂質土","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":21539,"d":"21,539"},42.47,38.86,1.74,1.74,36.38,16.69,10.18,{"v":9.3,"d":"9.30"},"-",21.15,4.78,4.44,3.24,2.67,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","-","-"]
["集水井内","ﾚｷ質土","φ90mm","50m/本以下",{"v":19208,"d":"19,208"},36.33,33.25,1.49,1.48,31.12,14.28,8.71,7.95,"-",32.55,8.12,6.57,5.99,{"v":3.8,"d":"3.80"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","ﾚｷ質土","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":21944,"d":"21,944"},38.16,34.92,1.57,1.56,32.69,{"v":15,"d":"15.00"},9.15,8.35,"-",29.15,{"v":7.1,"d":"7.10"},5.75,5.24,3.99,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","ﾚｷ質土","φ115mm","50m/本以下",{"v":23271,"d":"23,271"},{"v":37.230000000000004,"d":"37.23"},34.07,1.53,1.52,31.87,14.62,8.92,8.14,"-",{"v":30.9,"d":"30.90"},6.94,6.18,5.82,3.89,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","ﾚｷ質土","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":26665,"d":"26,665"},{"v":38.980000000000004,"d":"38.98"},35.67,{"v":1.6,"d":"1.60"},1.59,33.37,15.31,9.34,8.53,"-",27.65,6.06,{"v":5.4,"d":"5.40"},5.08,4.07,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","ﾚｷ質土","φ135mm","50m/本以下",{"v":26461,"d":"26,461"},{"v":37.61000000000001,"d":"37.61"},34.42,1.54,1.54,32.22,14.78,9.02,8.23,"-",30.17,7.19,5.98,5.12,3.93,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","ﾚｷ質土","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":30362,"d":"30,362"},39.32,35.98,1.61,1.61,{"v":33.7,"d":"33.70"},15.46,9.43,8.61,"-",26.98,6.27,5.21,4.46,4.11,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","岩塊･玉石","φ90mm","50m/本以下",{"v":28602,"d":"28,602"},33.81,30.94,1.39,1.38,29.03,13.32,8.12,7.42,"-",{"v":37.160000000000004,"d":"37.16"},10.43,10.04,5.63,3.54,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","岩塊･玉石","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":32402,"d":"32,402"},35.89,32.84,1.47,1.47,30.76,14.11,8.61,7.86,"-",33.35,9.14,8.86,4.97,3.75,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","岩塊･玉石","φ115mm","50m/本以下",{"v":31773,"d":"31,773"},33.68,30.82,1.38,1.38,28.92,13.27,8.09,7.39,"-",{"v":37.400000000000006,"d":"37.40"},9.79,9.66,6.34,3.53,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","岩塊･玉石","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":35978,"d":"35,978"},35.77,32.73,1.47,1.46,30.65,14.06,8.58,7.83,"-",33.58,8.56,8.53,{"v":5.6,"d":"5.60"},3.74,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","岩塊･玉石","φ135mm","50m/本以下",{"v":34567,"d":"34,567"},33.57,30.72,1.38,1.37,28.82,13.22,8.07,7.36,"-",37.61,10.55,8.91,6.41,3.52,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","岩塊･玉石","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":39126,"d":"39,126"},{"v":35.660000000000004,"d":"35.66"},32.63,1.46,1.46,30.56,14.02,8.55,7.81,"-",33.78,9.25,7.87,5.66,3.73,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","軟岩","φ90mm","50m/本以下",{"v":21871,"d":"21,871"},35.43,{"v":32.419999999999995,"d":"32.42"},1.45,1.45,30.37,13.93,{"v":8.5,"d":"8.50"},7.76,"-",{"v":34.2,"d":"34.20"},8.93,7.13,6.32,3.71,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","軟岩","φ90mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":24911,"d":"24,911"},{"v":37.36000000000001,"d":"37.36"},{"v":34.190000000000005,"d":"34.19"},1.53,1.53,31.99,14.68,8.95,8.17,"-",30.65,7.84,6.26,5.54,{"v":3.9,"d":"3.90"},"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ９０ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","軟岩","φ115mm","50m/本以下",{"v":25312,"d":"25,312"},35.75,32.71,1.47,1.46,30.61,14.04,8.57,7.82,"-",33.64,8.28,6.82,6.38,3.74,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","軟岩","φ115mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":28858,"d":"28,858"},{"v":37.620000000000005,"d":"37.62"},{"v":34.43000000000001,"d":"34.43"},1.54,1.54,32.22,14.78,9.02,8.23,"-",30.16,7.26,5.98,{"v":5.6,"d":"5.60"},3.93,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１１５ｍｍ用","ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ）","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","軟岩","φ135mm","50m/本以下",{"v":28031,"d":"28,031"},35.96,32.91,1.47,1.47,{"v":30.8,"d":"30.80"},14.13,8.62,7.87,"-",33.24,7.47,6.79,6.78,3.76,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]
["集水井内","軟岩","φ135mm","50m/本を超え80m/本以下",{"v":31983,"d":"31,983"},37.82,34.61,1.55,1.55,{"v":32.4,"d":"32.40"},14.86,9.07,8.28,"-",29.78,6.55,5.95,5.94,3.95,"-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA","*","グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ）","リングビット　φ１３５ｍｍ用","軽油　パトロール給油","-","-"]

{"sheet":"106","index":107,"n_rows":15,"n_cols":38,"rows_kept":15,"merged":[[2,0,2,5],[2,6,4,6],[2,7,2,21],[2,22,2,36],[2,37,4,37],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,20],[3,21,4,21],[3,22,3,27],[3,28,3,31],[3,32,3,35],[3,36,4,36],[4,22,4,23],[4,24,4,25],[4,26,4,27]]}
["No.106【　保孔管　】"]
["＜　積算単位：ｍ　＞"]
["条件区分",{"$nulls":5},"標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["施工場所","保孔管種別","ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無","製品区分","保孔管種類(VP)","保孔管種類(SGP)",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":8},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["地表","VP","有り","-","VP40","-",{"v":1025.2,"d":"1,025.2"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",70.27,30.39,24.77,15.11,"-",29.73,29.73,"-","-","-","-","-","","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["地表","VP","無し","工場加工品","各種","-",525.08,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",41.91,19.34,{"v":11.8,"d":"11.80"},10.77,"-",58.09,58.09,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["地表","VP","無し","既製保孔管","各種","-",{"v":516.2,"d":"516.20"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",42.65,19.68,12.01,10.96,"-",57.35,57.35,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["地表","SGP","有り","-","-","SGP80A",{"v":5561.4,"d":"5,561.4"},23.33,21.21,"-","-",41.33,29.16,3.56,3.19,1.67,35.34,35.34,"-","-","-","-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","配管工","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ","-","-","-","-","-"]
["地表","SGP","無し","-","-","SGP80A",{"v":4607,"d":"4,607.0"},29.45,25.61,"-","-",27.84,14.06,4.29,3.85,2.01,{"v":42.709999999999994,"d":"42.71"},{"v":42.709999999999994,"d":"42.71"},"-","-","-","-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","配管工","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ","-","-","-","-","-"]
["集水井内","VP","有り","-","VP40","-",{"v":1350.4,"d":"1,350.4"},{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",76.77,29.36,26.33,16.06,"-",23.23,23.23,"-","-","-","-","-","","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","-","硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["集水井内","VP","無し","工場加工品","各種","-",586.38,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",46.47,21.65,10.57,9.65,"-",53.53,53.53,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["集水井内","VP","無し","既製保孔管","各種","-",568.62,{"v":0,"d":"0.00"},"-","-","-",47.93,22.33,{"v":10.9,"d":"10.90"},9.95,"-",52.07,52.07,"-","-","-","-","-","","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","-","硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０ｍｍ","-","-","-","-","-"]
["集水井内","SGP","有り","-","-","SGP80A",{"v":6451.8,"d":"6,451.8"},19.74,18.28,"-","-",{"v":48.629999999999995,"d":"48.63"},{"v":36.029999999999994,"d":"36.03"},3.94,3.14,1.92,31.63,31.63,"-","-","-","-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","配管工","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ","-","-","-","-","-"]
["集水井内","SGP","無し","-","-","SGP80A",{"v":5495.4,"d":"5,495.4"},23.83,21.47,"-","-",39.03,{"v":24.599999999999998,"d":"24.60"},4.63,3.69,2.25,37.14,37.14,"-","-","-","-","ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級","","-","","-","","配管工","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"107","index":108,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.107【　ボーリング仮設機材　】"]
["＜　積算単位：回　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["施工場所",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["地表",{"v":163900,"d":"163,900"},10.95,10.95,"-","-",88.35,{"v":31.1,"d":"31.10"},27.89,17.02,12.34,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":0.7,"d":"0.70"},"-","-","-","-","クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊","*","-","","-","","特殊作業員","普通作業員","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["集水井内",{"v":530640,"d":"530,640"},12.08,12.08,"-","-",87.14,28.75,18.11,13.86,13.61,0.78,0.78,"-","-","-","-","クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊","*","-","","-","","普通作業員","土木一般世話役","特殊作業員","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"108","index":109,"n_rows":7,"n_cols":33,"rows_kept":7,"merged":[[2,1,4,1],[2,2,2,16],[2,17,2,31],[2,32,4,32],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,15],[3,16,4,16],[3,17,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,30],[3,31,4,31],[4,17,4,18],[4,19,4,20],[4,21,4,22]]}
["No.108【　足場（地表）　】"]
["＜　積算単位：空ｍ３　＞"]
["条件区分","標準単価","機労材構成比",{"$nulls":14},"代表機労材規格",{"$nulls":14},"備考"]
["施工場所",null,"K",{"$nulls":3},"R",{"$nulls":4},"Z",{"$nulls":4},"S","K　（ *印：賃料）",{"$nulls":5},"R",{"$nulls":3},"Z",{"$nulls":3},"S"]
[{"$nulls":3},"K1","K2","K3",null,"R1","R2","R3","R4",null,"Z1","Z2","Z3","Z4",null,"K1",null,"K2",null,"K3",null,"R1","R2","R3","R4","Z1","Z2","Z3","Z4"]
["平地",{"v":3634.3,"d":"3,634.3"},2.11,2.11,"-","-",97.76,32.88,{"v":20.6,"d":"20.60"},20.47,2.38,0.13,0.13,"-","-","-","-","クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊","*","-","","-","","普通作業員","とび工","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]
["傾斜地",{"v":4484.6,"d":"4,484.6"},2.85,2.85,"-","-",{"v":96.97000000000001,"d":"96.97"},35.15,21.56,21.42,3.22,0.18,0.18,"-","-","-","-","クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊","*","-","","-","","普通作業員","とび工","土木一般世話役","運転手（特殊）","軽油　パトロール給油","-","-","-","-","-"]